=========================================================================
C I R C A   I L   D R I V E R   D I   D I S P O S I T I V O   C D - R O M
=========================================================================

	Per installare il driver di dispositivo CD-ROM, la sintassi
     in CONFIG.SYS è la seguente:

     DEVICE=VIDE-CDD.SYS /D:MSCD001 [/P:xxx,yy] [/L:xx]

     dove [/P:xxx,yy]
          specifica la porta IDE che è collegata all'unità e la
          richiesta dell'interrupt.

          'xxx' è l'indirizzo di base (notazione esadecimale) della porta IDE.
                xxx = 1f0 : Porta 1
                      170 : Porta 2
                      1e8 : Porta 3
                      168 : Porta 4

          'yy' è il numero di interrupt (notazione decimale) della porta IDE
          corrispondente.

	[/L:xx]
	  specifica la lingua dei messaggi. Le opzioni disponibili sono
	  elencate di seguito:

		xx = US : Inglese (la lingua di default)
		     GR : Tedesco
		     FR : Francese
		     SP : Spagnolo
		     IT : Italiano
		     JP : Giapponese

     Ad esempio,  quando sono installate otto unità, la linea di comando
     nel file CONFIG.SYS può essere introdotta come segue:

     DEVICE=VIDE-CDD.SYS /D:MSCD001 /P:1f0,14 /P:170,15 /P:1e8,12 /P:168,10

     NOTA:

	Il nostro driver di dispositivo cercherà automaticamente le
     unità per 4 porte fino a 8 unità, e le porte sono 0x1f0, 0x170,
     0x1e8 e 0x168 con numero di interrupt, rispettivamente, 14, 15,
     12 e 10 come default. Se le vostre porte IDE ed i loro numeri
     di interrupt rispettivi sono gli stessi di quelli sopra menzionati,
     non avrete bisogno di specificarli verbosamente.

---------------------------------------------------------------------------

	Per abilitare l'unità CD-ROM a leggere dischi CD-ROM che usano
     il formato High Sierra o ISO 9660, non solo dovrete installare il
     driver di dispositivo CD-ROM, ma dovrete anche inserire nel file
     AUTOEXEC.BAT la seguente linea:

     MSCDEX /D:MSCD001

	Per avere informazioni più dettagliate sul programma MSCDEX.EXE,
     vi preghiamo di fare riferimento al manuale dell'utente di MS-DOS.



=======================================================================
Utilizzo dell'Unità
=======================================================================

Per Fare Partire l'Unità
1.	Premete il pulsante di Rimozione (Eject). Il cassetto fuoriuscirà dall'unità.
2.	Ponete il disco nel cassetto con il lato dell'etichetta verso l'alto.
3.	Premete il pulsante di Rimozione (Eject) o premete leggermente il pannello del cassetto per richiudere il cassetto.
            L'unità dovrebbe ora trovarsi nella sua normale posizione operativa.
4.	Premete il pulsante di controllo della traccia Esegue/Salta (Play/Skip) dell'Audio per eseguire o saltare una traccia del CD Audio senza dovere eseguire il software di applicazione.
NOTE:	1.	Non forzate il cassetto con un'apertura manuale.
	2.	Quando non utilizzate l'unità, tenete il cassetto chiuso in modo da evitare che si impolveri o si sporchi.
	3.	Non premete con forza il cassetto verso il basso quando caricate un disco, dato che potrebbe danneggiare il cassetto stesso e causare il malfunzionamento dell'unità.
	4.	Non inserite alcun oggetto estraneo all'interno del cassetto del disco.

Ottimizzazione dell'unità
Con questa unità CD-ROM è possibile ottenere buone prestazioni con le impostazioni predefinite di qualunque BIOS di sistema. È tuttavia possibile ottimizzarne il funzionamento definendo alcune impostazioni specifiche per i BIOS moderni. Per sfruttare al massimo le potenzialità di questa unità CD-ROM, è consigliabile impostare per il BIOS di sistema la modalità 4 per PIO o la modalità 2 per DMA. Se per il BIOS di sistema non è possibile modificare la modalità PIO, si consiglia di eseguire il programma CHPIO.EXE disponibile nel disco di installazione. Questa operazione può essere eseguita per la maggior parte dei sistemi moderni.
NOTE:	1.	Le modifiche apportate in seguito all'esecuzione di CHPIO.EXE non vengono salvate nel BIOS. È pertanto consigliabile richiamare l'esecuzione di questo programma nel file AUTOEXEC.BAT. In caso contrario, quando il sistema viene riavviato la modalità PIO verrà ripristinata in base alle impostazioni originali.
	2.	Alcuni sistemi meno recenti potrebbero non funzionare correttamente se la modalità PIO viene impostata su 4. In questo caso, è sufficiente riavviare il sistema per ripristinare l'impostazione originale della modalità PIO del BIOS.

Analisi dell'unità
Nel disco di installazione è disponibile il programma DTR.EXE che può essere utilizzato per analizzare le prestazioni dell'unità CD-ROM. Per ottenere le prestazioni migliori, è consigliabile eseguire le operazioni indicate di seguito:
1.	Avviare il sistema da DOS. Se si utilizza Windows 95, premere F8 durante la fase di avvio e quindi scegliere "Prompt dei comandi con supporto di rete" o "Versione precedente di MS-DOS" dal menu di avvio di Microsoft Windows 95.
2.	Inserire nell'unità un CD-ROM integro e pulito, di grande capacità (almeno 600 MB), a sessione singola e contenente solo dati.
3.	Eseguire il programma DTR.EXE disponibile nel disco di installazione.

Questo programma verifica la velocità di trasmissione dei dati nelle diverse aree di un disco CD-ROM e disegna il tracciato della velocità di trasmissione.
Se per l'analisi si utilizzano dischi con graffiature o polvere, il programma dovrà ricontrollare i dati e correggerne la lettura. Il valore della velocità di trasferimento dei dati potrebbe pertanto diminuire temporaneamente.

=======================================================================
D o m a n d e    C h i e s t e    P i ù    F r e q u e n t e m e n t e
=======================================================================

D. Perchè non posso effettuare un direttorio (dir) su un buon disco di
   formato ISO-9660 nella mia unità CD-ROM nonostante sia pronta?
R. La vostra unità CD-ROM potrebbe funzionare solo in modo PIO zero.
   Quando il vostro sistema PC è configurato in un modo di interfaccia
   più veloce, questa unità CD-ROM potrebbe incontrare questo genere
   di problemi di comunicazione. La soluzione verrà trovata diminuendo
   la velocità di interfaccia tra l'unità CD-ROM ed il vostro sistema
   PC tramite il BIOS o l'impostazione della scheda di interfaccia.
   Dopo che viene modificata la configurazione, dovrete riavviare il
   sistema.

D. Perchè il mio CD-ROM è lento nel leggere file? Come velocizzarlo?
R. MSCDEX.EXE alloca la memoria per portare in cache le informazioni
   sul CD-ROM. Potete impostare /M:<valore> per determinare quanti
   buffer di settore MSCDEX alloca quando si installa. Di solito, ogni
   unità dovrebbe avere un minimo di 4-5 buffer per unità e maggiore è
   questo valore, migliore sarà la prestazione dell'unità.

D. Possiedo una scheda IDE avanzata a due porte, ma non riesco ad
   installare correttamente l'unità CD-ROM sulla porta secondaria.
R. Su alcune schede IDE avanzate (ad es. CMD0640x) la porta secondaria
   viene lasciata non-aperta quando il sistema PC viene inizialmente
   acceso. Sotto tale condizione, il dispositivo dell'unità CD-ROM
   non si comporterà in modo stabile quando è installato questo drive
   CD-ROM. Per risolvere questo problema, potete installare il driver
   di dispositivo fornito con la vostra scheda IDE avanzata per aprire
   la porta secondaria.

D. Il pulsante SKIP (SALTA) non salta quando un programma di tipo
   'CD PLAYER' viene eseguito.
R. Basato sulla filosofia di progettazione di questa unità CD-ROM,
   il programma applicativo ha una priorità maggiore della pressione
   manuale dei pulsanti cosicchè può essere evitata l'interferenza tra
   la "pressione manuale dei pulsanti" ed il "programma applicativo".
   Per tale motivo, durante l'esecuzione del programma applicativo,
   l'unità CD-ROM non risponderà quando viene premuto il bottone
   "SKIP". Comunque, il vano disco si aprirà quando verrà premuto il
   pulsante "STOP".

