***********************************************************************
ATI Graphics Driver för Windows NT
***********************************************************************

LÄS DEN HÄR FILEN HELT OCH HÅLLET INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PRODUKTEN !

*****************************

Innehåll

1.0     Introduktion
1.1     Understödda upplösningar
2.0     Installationskommentarer för Windows NT
2.1     Avinstallera drivrutinerna för Windows NT
3.0     Kända problem
4.0     Rapportera problem


*****************************

1.0     Introduktion

Dessa bildskärmsdrivrutiner är för Microsoft återförsäljningsversion
av operativsystemet Windows NT.

Drivrutinerna ersätter med 640x480 och 256 färger om det valda läget
INTE stöds av bildskärmskortet mach64.

*****************************

1.1     Understödda upplösningar.

                    256 färger    65535 färger    16,7 miljoner   TRUE color
     Upplösningar    8 bpp         16 bpp          24 bpp         32 bpp *

     640 x  480     2/4 Mb         2/4 Mb           2/4 Mb          2/4 Mb
     800 x  600     2/4 Mb         2/4 Mb           2/4 Mb          2/4 Mb
    1024 x  768     2/4 Mb         2/4 Mb           4 Mb            4 Mb
    1152 x  864     2/4 Mb         2/4 Mb           4 Mb            4 Mb
    1280 x 1024     2/4 Mb         4 Mb             4 Mb            Ej tillgängligt
    1600 x 1200     2/4 Mb         4 Mb             Ej tillgängligt            Ej tillgängligt

2/4 Mb  -  Understöds på 2 eller 4 megabyte mach64-produkter
4 Mb    -  BARA stödd på 4 megabyte mach64-produkter
Ej tillgängligt    -  Har inget stöd

*  Obs:  Läget TRUE color ger 16,7 miljoner färger med 32 bpp-dataformat.
          Läget TRUE color ger bättre prestanda men använder mer
          grafikminne.

          Läget TRUE color finns ENDAST tillgängligt för mach64.

          Läget TRUE color vid 800x600 finns inte tillgängligt på alla 2 Mb-kort.

          Läget TRUE color finns inte tillgängligt på alla DAC-typer.

** Obs:  24bpp är endast tillgängligt med linjär bländare aktiverad.

** Obs:  Inte alla färgdjup stöds för alla uppdateringsfrekvenser.

** Obs:  1600x1200 finns inte tillgängligt på alla DAC-typer.

****************************

2.0     Installationskommentarer för Windows NT

Den här drivrutinen innehåller:

  - ATIRAGE.SYS        (ATI Graphics miniport-drivrutin)
  - ATIRAGE.DLL        (ATI Graphics bildskärmsdrivrutin)
  - ATIRAGE.INF        (installationsfil som används av programmet Windows NT Setup)
  - SSDPMS.SCR     (DPMS Skärmsläckare)
  - SSDPMS.HLP
- Denna viktigt-fil

De finns i underkatalogen \NT40\ATI_EDS.

Förfarande:

1.  Kör bildskärmsprogrammet i Windows NT som finns i Kontrollpanelen under
    "Inställningar" Start-menyn. Alternativt placerar du pekaren på skrivbordets bakgrund
    högerklickar med musen och väljer "Egenskaper" från menyn.

2.  Välj sidan "Inställningar".

3.  Välj "Bildskärmstyp...".

4.  Välj "Ändra..." från de olika alternativen.

5.  Välj "Diskett finns..."

6.  NT kommer att be dig ange rätt sökväg, skriv A:\NT40\ATI_EDS där A: är
    enheten med disketten mach64 Driver Disk, eller ange enhetsbokstaven för din CD-ROM.

7.  En lista på ATI grafikacceleratorer visas. Välj den
    du använder och klicka sedan på "OK".

8.  Windows NT kommer att be om en bekräftelse.
    Alla lämpliga filer kopieras till hårddisken.

9.  Starta om Windows NT. Windows NT kommer att starta om och använda drivrutinerna mach64.

10. NT bootar till ett standardläge och startar Bildskärmsprogrammet
    som medger att du väljer ett läge.

Obs: Om du väljer ett färgdjup eller en upplösning som inte stöds av ditt
      kort, kommer NT att använda 640x480 med 256 färger för bildskärmen.


2.1     Avinstallera drivrutinerna för Windows NT

Hur du avinstallerar drivrutinen mach64 Windows Device Driver. Det
finns TVÅ sätt att göra detta utan att installera om Windows NT.

DEN ENA metod är:
    CD \winnt\system32\drivers
    ren ATIRAGE.sys  ATIRAGE.ati

    Windows NT letar efter ATI.SYS-drivrutiner vid starten och om den inte kan
    hittas kan den inte användas.

DEN ANDRA metoden är:
    Exekvera programmet Win NT Setup medan Windows NT körs.
    Välj en ICKE-mach64-drivrutin (försök med VGA-kompatibel)

*****************************

3.0     Kända problem

Vissa program hanterar inte 24 bpp och 32 bpp riktigt, vilket resulterar i att
färgerna inte ser riktiga ut.

Vad gör man om meddelandet "ACCELERATOR ej funnen" visas:

Finns det ett annat adapterkort i systemet som står i strid med I/O-
platserna i 350-35F hex-intervallet? Ändra I/O till intervallet 300-31F.

Försöker du köra installationsprogrammet mach64 Install under NT får du meddelandet
"Mach64 Adapter ej detekterad". Installationsprogrammet måste köras från DOS.

AGP kort fungerar bara om servicepack 3 eller senare är installerat på Windows NT 4.0. 
Kontakta Microsoft för den senaste systemuppdateringen.

*****************************

4.0     Rapportera problem

Om du erfar några svårigheter öppnar du filen REPORT.TXT och fyller i
felrapporten.

