          关于InterStar PCI COMBO 在DOS下的安装和使用

	InterStar PCI COMBO作为PCI 声卡和PCI 内置调制解调器卡的二合一卡，提供了在DOS下的驱动程序，
使用户在DOS环境下使用InterStar PCI COMBO成为可能。
	所谓DOS环境，包括以下几种情况：
	1。纯DOS环境：指的是不集成于Windows 95/98的DOS，一般是版本在DOS 6.22下的DOS。
	2。进入Windows 95/98时，按F8，进入多重启动菜单的"COMMAND PROMPT ONLY"方式，这种方式采用的
是DOS 7.0，要在此环境下使用PCI 声卡，需要在Autoexec.bat中加载PCI COMBO的DOS驱动。
	3。退出Windows 95/98时，选择“重新启动计算机并切换到MS-DOS方式"，此时进入的是DOS 7.0，这时
Windows执行DosStart.bat，加载PCI COMBO 的DOS驱动。
	4。在Windows 95/98中执行"MS-DOS方式"，这时系统自动加载Windows的PCI COMBO的驱动，而不需要加载
PCI COMBO DOS驱动。

	InterStar PCI COMBO为所有DOS环境下的使用提供了完整的解决方案：
	1。对于情况二和情况三，InterStar PCI COMBO的Windows 95/98的驱动程序会自动安装这两种方式的
PCI COMBO 的驱动。注意：对于情况三，在安装Windows驱动程序完成后，应该重新引导计算机，再进入情况三
，此时PCI COMBO 的驱动才生效。
	2。对于纯DOS环境，用户可以按照以下方式安装PCI COMBO 的DOS驱动。
	   (1)。在硬盘上建立PCI COMBO的DOS驱动程序目录，比如为"C:\Riptide"，把PCI COMBO驱动盘（在
本光盘中对应于目录"drv\combo\pci"）中下列文件拷贝到该DOS驱动程序目录：
		RipDos.bat
		Riputil.exe
		Riptide.hex
	   (2)。修改Autoexec.bat，在Autoexec.bat中加入以下一行：
		以PCI COMBO的DOS驱动程序目录"C:\Riptide"为例：
		cd Riptide
		C:\Riptide\RipDos.bat
		cd \
	   (3)。重新启动系统即可。
