***********************************************************************
ATI Graphics Driver for Windows NT
***********************************************************************

本製品を使用される前に必ずこのファイルをお読みください !

*****************************

目次

1.0     はじめに
  1.1     サポートしている解像度
2.0     Windows NT にインストールする際の注意
  2.1     Windows NT ドライバのアンインストール
3.0     一般的に知られている問題
4.0     問題の報告


*****************************

1.0     はじめに

本グラフィック ディバイス ドライバは製品版の Microsoft Windows NT オペレー
ティング システム用のものです。

選択されたモードが mach64 グラフィック ハードウェアでサポート
されていない場合、ドライバは 640x480 (256色) モードに設定します。

*****************************

1.1     サポートしている解像度

                    256 色        65535 色        1670 万色      TRUE color
     解像度         8 bpp         16 bpp          24 bpp         32 bpp *

     640 x  480     2/4MB         2/4MB           2/4MB          2/4MB
     800 x  600     2/4MB         2/4MB           2/4MB          2/4MB
    1024 x  768     2/4MB         2/4MB           4MB            4MB
    1152 x  864     2/4MB         2/4MB           4MB            4MB
    1280 x 1024     2/4MB         4MB             4MB            N/A
    1600 x 1200     2/4MB         4MB             N/A            N/A

2/4MB  -  2MB または 4MB の mach64 でサポートしています
4MB    -  4MB の mach64 でのみサポートしています
N/A    -  サポートしていません

*  注意:  TRUE color は、32 bpp データ形式を使って 1670 万色を供給します。
          TRUE color は高性能ですが、グラフィック メモリも多く使用します。

          TRUE color は、mach64 でのみ利用できます。

          800x600 TRUE color モードは、すべての 2MB カードでは利用できません。

          TRUE color は、すべての DAC タイプでは利用できません。

** 注意:  24bpp はﾘﾆｱ ｱﾊﾟｰﾁｬが有効な場合のみ利用できます。

** 注意:  すべての色数は、すべてのリフレッシュ レートではサポートされていま
          せん。

** 注意:  1600x1200 モードは、すべての DAC タイプでは利用できません。

****************************

2.0     Windows NT にインストールする際の注意

ドライバ パッケージには次のファイルが含まれています:

  - ATIRAGE.SYS        (ATI グラフィック ミニポート ドライバ)
  - ATIRAGE.DLL        (ATI グラフィック ディスプレイ ドライバ)
  - ATIRAGE.INF        (Windows NT セットアップで使われるセットアップ ファイル)
  - SSDPMS.SCR     (DPMS スクリーン セーバー)
  - SSGPCDEF.HLP  
  - SSGPCJPN.HLP
  - SSGPCDEF.RSC
  - SSGPCJPN.RSC
  - README.DEF
  - この README.JPN ファイル

これらのファイルは \NT40\ATI_EJ サブディレクトリに含まれています。

インストールの手順:

1.  [スタート]、[設定]、[コントロール パネル] の順にクリックし、[画面] を
    クリックします。または、マウスのカーソルをデスクトップの背景に移動して
    右クリックし、[プロパティ] をクリックします。

2.  [ディスプレイの設定] タブをクリックします。

3.  [ディスプレイの種類] をクリックします。

4.  アダプタの種類で [変更] をクリックします。

5.  [ディスク使用] をクリックします。

6.  [配布ファイルのコピー先] ボックスに A:\NT40\ATI_EJ と入力します。
    (フロッピー ディスク ドライブまたは CD-ROM ドライブのドライブ名が異なる
     場合は、そのドライブ名を A: の代わりに指定してください)

7.  ATI グラフィック アクセラレータのリストが表示されます。
    使用しているモデルを選択してから、[OK] をクリックします。

8.  Windows NT が確認メッセージを表示します。
    この後、指定したファイルがハード ディスクにコピーされます。

9.  Windows NT を再起動します。Windows NT は mach64 ドライバを使用してシス
    テムをスタートします。

10. NT はデフォルト モードで起動し、モード選択を行えるように、ディスプレイ
    アプレットをスタートします。

注意: 選択した色数または解像度がお使いになっているカードでサポートされて
      いない場合、NT は 640x480 (256色) モードでシステムを起動します。

2.1     Windows NT ドライバのアンインストール

Windows NT を再インストールしないで mach 64 Windows デバイス ドライバをアン
インストールするには、2 つの方法があります。

最初の方法:
    DOS プロンプトで次のようにタイプします。
    CD \winnt\system32\drivers
    ren ATIRAGE.sys  ATIRAGE.ati

    Windows NT は、起動時に ATI.SYS ドライバをさがします。ドライバが見つから
    ない場合、ドライバを使用しません。

別の方法:
    Windows NT の実行中に、Windows NT セットアップ プログラムを実行し、mach64
    以外のドライバを選択します。（VGAに変える等）

*****************************

3.0     一般的に知られている問題

アプリケーションによっては、24bpp と 32bpp モードを正しく処理できないため、
色が正しく表示されなくなることがあります。

"ACCELERATOR が見つかりません" メッセージが表示されたら:

システムにインストールされている別のアダプタ カードが I/O アドレス 350-35F
を使用している可能性があります。I/O アドレスを 300 から 31F の範囲に変更して
ください。

NT 上で mach64 インストール プログラムを実行すると、次のメッセージが表示され
ます: "Mach64 アダプタが検出されませんでした"
インストール プログラムは必ず DOS 上で実行してください。

AGP ｶｰﾄﾞは Windows NT 4.0 ではｻｰﾋﾞｽﾊﾟｯｸ 3 以降がｲﾝｽﾄｰﾙされていないと正常に"ｮ作しません。詳細は 
Microsoft にお問い合わせください。

*****************************

4.0     問題の報告

再現性のある問題が発生した場合は、REPORT.TXT ファイルを開いて、問題点を
フォームに記入してください。

