***********************************************************************
Driver de Gráficos da ATI para o Windows NT
***********************************************************************

LEIA ESTE ARQUIVO NA TOTALIDADE ANTES DE TENTAR USAR ESTE PRODUTO !

*****************************

Índice

1.0     Introdução
  1.1     Resoluções Suportadas
2.0     Notas de Instalação para o  Windows NT
  2.1     Desinstalar os drivers do Windows NT
3.0     Problemas Conhecidos
4.0     Relatar Problemas


*****************************

1.0     Introdução

Os drivers do dispositivo de Gráficos aqui fornecidos são para o sistema operativo Microsoft Retail
Release do Windows NT.

Os drivers substituirão 640x480 por 256 cores se o modo selecionado NÃO for suportado pelo hardware de gráficos mach64.

*****************************

1.1     Resoluções Suportadas.

                    256 cores    65535 cores    16,7 milhões   cor VERDADEIRA
     Resoluções    8 bpp         16 bpp          24 bpp         32 bpp *

     640 x  480     2/4MB         2/4MB           2/4MB          2/4MB
     800 x  600     2/4MB         2/4MB           2/4MB          2/4MB
    1024 x  768     2/4MB         2/4MB           4MB            4MB
    1152 x  864     2/4MB         2/4MB           4MB            4MB
    1280 x 1024     2/4MB         4MB             4MB            N/A
    1600 x 1200     2/4MB         4MB             N/A            N/A

2/4MB  -  Suportado em produtos mach64 de 2 ou 4 Megabyte
4MB    -  APENAS suportado em produtos mach64 de 4 Megabyte
N/A    -  Não Suportado

*  Nota:  Cor VERDADEIRA fornece 16,7 milhões de cores usando um formato de dados de 32 bpp.  Cor VERDADEIRA fornece um maior desempenho, mas usa mais memória de placa gráfica.

          Cor VERDADEIRA SÓ está disponível para mach64.

Cor VERDADEIRA a 800x600 não está disponível em todas as placas de 2MB.

Cor VERDADEIRA não está disponível em todos os tipos DAC.

** Nota:  24bpp está disponível APENAS com abertura linear habilitada.

** Nota:  Nem todas as profundidades de cor são suportadas em todas as taxas de atualização.

** Note:  1600x1200 não está disponível em todos os tipos DAC.

****************************

2.0 Notas de Instalação para o Windows NT


Este pacote de driver contém:

  - ATIRAGE.SYS        (Driver de miniporta de Gráficos da ATI)
  - ATIRAGE.DLL        (Driver de vídeo  de Gráficos da ATI)
  - ATIRAGE.INF        (arquivos de configuração usados pelo programa de Configuração do Windows NT)
  - SSDPMS.SCR     (Screen Saver DPMS)
  - SSDPMS.HLP
  - Este arquivo README

Estão localizados no sub-directório \NT40\ATI_EP.

Procedimento:

1.  Execute o programa de Vídeo do  Windows NT localizado no Painel de Controlo, em
    "Configurações" no menu Iniciar. Alternativamente, posicione o cursor sobre  o fundo do computador, clique no botão direito do rato, e depois selecione "Propriedades" no menu suspenso.

2.  Selecione a página "Configurações".

3.  Selecione "Tipo de Vídeo...".

4.  Selecione "Mudar..." nas opções de vídeo.

5.  Selecione "Tenha a Disquete..."

6.  O NT lhe pedirá o caminho correto, introduza A:\NT40\ATI_EP se A: for o drive que contém a Disquete do Driver mach64, ou introduza o drive para o CD-ROM.

7.  Será visualizada uma lista de placas aceleradoras de gráficos da ATI. Selecione a que estiver usando, e depois clique no botão "OK".

8.  O Windows NT pedirá novamente a confirmação.
    Todos os arquivos apropriados serão então copiados para o disco rígido.

9.  Reinicie o Windows NT.  O Windows NT arrancará usando os drivers mach64.

10. O NT iniciará num modo por defeito e iniciará o applet Vídeo permitindo a seleção do modo.

Note: Se selecionar uma profundidade de cor ou resolução não suportadas por sua placa, o NT substituirá 640x480 em 256 cores para o vídeo.


2.1     Desinstalar os drivers do Windows NT

Como desinstalar o Driver do Dispositivo mach64 do Windows.  Existem DUAS maneiras de o fazer sem reinstalar o Windows NT.

UM método é:
    CD \winnt\system32\drivers
    ren ATIRAGE.sys  ATIRAGE.ati

    O Windows NT procura os drivers ATI.SYS na altura de inicializar, portanto se não conseguir encontrar, não poderá usá-los.

OUTRO método é:
    Ao executar o Windows NT, execute o programa de Configuração Win NT.
    Selecione um driver NÃO-mach64  (tente um compatível com VGA)

*****************************

3.0     Problemas Conhecidos

Algumas aplicações não conseguem lidar adequadamente com 24bpp e 32bpp, o que resulta em cores pouco corretas.

O que fazer se aparecer a mensagem "PLACA ACELERADORA não encontrada":

Existe outra placa adaptadora que entrou em CONFLTO com localizações I/O
na gama hexa 350-35F?  Relocalize o I/O para a gama 300 a 31F.

Tentar executar o programa Instalar mach64 no NT acusará
"Adaptador Mach64 não detectado".  O programa Instalar deve ser executado a partir do DOS.

Nossas placas AGP não funcionarão a menos que o NT 4.0 Service Pack 3, ou superior, esteja instalado. 
Consulte a Microsoft para obter a atualização mais recente do sistema operacional.

*****************************

4.0     Relatar Problemas

Se tiver alguma dificuldade, abra o arquivo REPORT.TXT e preencha o formulário Relatar Problemas.

