***********************************************************************
ATI Grafikkartentreiber für Windows NT
***********************************************************************

LESEN SIE DIESES DOKUMENT VOLLSTÄNDIG, BEVOR SIE DAS PRODUKT VERWENDEN!

*****************************

Inhalt

1.0     Einführung
  1.1     Unterstützte Auflösungen
2.0     Anmerkungen für die Installation von Windows NT
  2.1     Windows NT Treiber deinstallieren
3.0     Bekannte Probleme
4.0     Über Probleme berichten


*****************************

1.0     Einführung

Die im Lieferumfang enthaltenen Gerätetreiber sind für die Wiederverkaufsversion des Windows NT Betriebssystems bestimmt.

Unterstützt die mach64 Grafikhardware die gewählten Einstellungen NICHT, so ersetzen die Treiber sie durch 640x480, 256 Farben.

*****************************

1.1     Unterstützte Auflösungen

                    256 Farben    65535 Farben    16,7 Mio       TRUE Color
     Auflösungen    8 bpp         16 bpp          24 bpp         32 bpp *

     640 x  480     2/4MB         2/4MB           2/4MB          2/4MB
     800 x  600     2/4MB         2/4MB           2/4MB          2/4MB
    1024 x  768     2/4MB         2/4MB           4MB            4MB
    1152 x  864     2/4MB         2/4MB           4MB            4MB
    1280 x 1024     2/4MB         4MB             4MB            N/A
    1600 x 1200     2/4MB         4MB             N/A            N/A

2/4MB     Von 2- oder 4-MB mach64-Produkten unterstützt
4MB       NUR von 4-MB mach64-Produkten unterstützt
N/A       Nicht unterstützt

*       Anmerkung: True Color erlaubt 16,7 Millionen Farben unter Verwendung eines 32 bpp Datenformats. True Color bietet eine bessere Leistung, verwendet jedoch mehr Grafikspeicher.

          True Color ist NUR mit mach64 möglich.

          Nicht alle 2-MB-Karten bieten True Color mit 800x600.

          Nicht alle DAC-Typen bieten True Color.

** Anmerkung:  24bpp ist NUR bei aktivierter linearer Apertur verfügbar.

** Anmerkung:   Sie können nicht alle Farbtiefen mit allen Bildwiederholfrequenzen verwenden.

** Anmerkung:  Nicht alle DAC-Typen bieten 1600x1200.

****************************

2.0     Anmerkungen für die Installation von Windows NT

Dieses Treiberpaket umfaßt:

   - ATIRAGE.SYS        (ATI Graphics Miniport Treiber)
   - ATIRAGE.DLL        (ATI Graphics Bildschirmtreiber)
   - ATIRAGE.INF        (Setupdatei für das Windows NT Setup-Programm)
   - SSDPMS.SCR     (DPMS Bildschirmschoner)
   - SSDPMS.HLP
   - Diese README-Datei

Die Dateien finden Sie im Unterverzeichnis \NT40\ATI_EFG.

Vorgehensweise:

1.   Führen Sie das Windows NT Anzeigeprogramm (in Systemsteuerung, Hauptgruppe) aus; oder stellen Sie den Cursor auf den Desktop, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Eigenschaften" aus dem Kontextmenü.

2.   Wählen Sie 'Einstellungen'.

3.   Wählen Sie 'Anzeige...'.

4.   Wählen Sie 'Ändern...'.

5.   Wählen Sie 'Diskette...'.

6.   NT verlangt nach dem richtigen Pfad; geben Sie ein A:\NT40\ATI_EFG, wobei A: das Laufwerk mit der mach64 Treiberdiskette ist, oder geben Sie das CD-ROM-Laufwerk an.

7.   Es erscheint eine Liste von ATI Graphics Accelerators. Markieren Sie das verwendete Gerät und klicken Sie OK.

8.   Nachdem Windows NT ein weiteres Mal um Bestätigung verlangt, kopiert es alle benötigten Dateien auf die Festplatte.

9.   Starten Sie Windows NT neu. Nach dem Neustart verwendet Windows NT die mach64 Treiber.

10.  NT startet mit 640x480 und zeigt das Anzeigesymbol, in dem Sie andere Anzeigemodi wählen können.

Anmerkung:      Unterstützt die Grafikkarte die gewählten Einstellungen nicht, ersetzt der Treiber sie durch 640x480, 256 Farben.

2.1     Deinstallieren der Windows NT Treiber

Sie können die mach64 Windows Gerätetreiber auf ZWEI Weisen deinstallieren.

Die ERSTE Methode:
    CD \winnt\system32\drivers
    ren ATIRAGE.sys  ATIRAGE.ati

        Windows NT sucht beim Systemstart nach ATI.SYS. Findet es keine Treiberdatei dieses Namens, kann es den Treiber auch nicht verwenden.

Die ZWEITE Methode:

        Führen Sie innerhalb von Windows NT das Setup-Programm aus und wählen  Sie einen Treiber, der nicht mit mach64 kompatibel ist (versuchen Sie einen VGA-kompatiblen Treiber).

*****************************

3.0     Bekannte Probleme

Es gibt Anwendungen, die mit 24bpp und 32 bpp die Farben nicht richtig darstellen.

Vorgangsweise, falls die Meldung "ACCELERATOR not found" erscheint:

Falls es eine andere Adapterkarte im System gibt, die einen Konflikt mit den Ein- und Ausgabeadressen im Bereich hex 350-35F verursacht - ändern Sie den Adreßbereich auf 300 bis 31F.

Der Versuch, das mach64 Installationsprogramm unter NT auszuführen, resultiert in der Meldung "Mach64 Adapter not detected". Das Installationsprogramm ist unter DOS auszuführen.

Unsere AGP-Karten funktionieren nur, wenn NT 4.0 Service Pack 3 oder neuer installiert ist. Bitte wenden Sie sich bezüglich des neuesten Betriebssystem-Updates an Microsoft.

*****************************

4.0     Probleme berichten

Sollten Sie Probleme haben, öffnen Sie die Datei REPORT.TXT und füllen Sie das Formular für Probleme aus.
