***********************************************************************
Controlador ATI Graphics para Windows NT
***********************************************************************

¡LEA ATENTAMENTE ESTE ARCHIVO ANTES DE INSTALAR EL PRODUCTO!

*****************************

Contenido

1.0     Introducción
1.1     Soporte de resoluciones
2.0     Notas de instalación para Windows NT
2.1     Desinstalación de los controladores para Windows NT
3.0     Problemas detectados
4.0     Informe de problemas


*****************************

1.0     Introducción

Los controladores del dispositivo Graphics aquí suministrados son para la versión normal del sistema operativo Windows NT.

Los controladores cambiarán a 640x480 por 256 colores si el modo seleccionado NO tiene soporte en el hardware de gráficos mach64.

*****************************

1.1    Soporte de resoluciones.

                    256 colores    65535 colores    16,7 millones   TRUE color
     Resoluciones    8 bpp         16 bpp          24 bpp         32 bpp *

     640 x  480     2/4 MB         2/4 MB           2/4 MB          2/4 MB
     800 x  600     2/4 MB         2/4 MB           2/4 MB          2/4 MB
    1024 x  768     2/4 MB         2/4 MB           4 MB            4 MB
    1152 x  864     2/4 MB         2/4 MB           4 MB            4 MB
    1280 x 1024     2/4 MB         4 MB             4 MB            N/D
    1600 x 1200     2/4 MB         4 MB             N/D            N/D

2/4 MB  -  Con soporte en productos mach64 de 2 o 4 Megabytes
4 MB    -  SÓLO con soporte en productos mach64 de 4 Megabytes
N/D    -  Sin soporte

*  Nota:  TRUE color proporciona 16,7 millones de colores utilizando formato de datos de 32 bpp.  TRUE color ofrece mayor rendimiento, pero utiliza más memoria de gráficos.

          TRUE color SÓLO está disponible para mach64.

          TRUE color en 800x600 no está disponible en todas las tarjetas de 2 MB.

          TRUE color no está disponible en todos los tipos DAC.

** Nota:  24bpp está disponible SOLO con la apertura lineal activada.

** Nota:  No todos los colores del monitor tienen soporte en todas las velocidades de refresco.

** Nota:  1600x1200 no está disponible en todos los tipos DAC.

****************************

2.0     Notas de instalación para Windows NT

Este paquete de controladores contiene:

  - ATIRAGE.SYS        (controlador de minipuerto ATI Graphics)
  - ATIRAGE.DLL        (controlador de monitor ATI Graphics)
  - ATIRAGE.INF        (archivo de configuración utilizado por el programa de instalación de Windows NT)
  - SSDPMS.SCR     (protector de pantalla DPMS)
  - SSDPMS.HLP
  - Este archivo LEAME

Se encuentran situados en el subdirectorio \NT40\ATI_EIS.

Procedimiento:

1.  Ejecute el programa Pantalla situado en el Panel de control de Windows NT, bajo "Configuración" del menú Inicio. Otro método consiste en situar el cursor en el fondo del escritorio, hacer clic con el botón derecho del Mouse y a continuación seleccionar "Propiedades" en el menú emergente.

2.  Seleccione la página "Configuración".

3.  Seleccione "Tipo de pantalla...".

4.  Seleccione "Cambiar..." en las opciones de pantalla.

5.  Seleccione "Utilizar disco..."

6.  NT presenta un mensaje para que escriba la ruta de acceso correcta. Introduzca A:\NT40\ATI_EIS, donde A: es la unidad que contiene el disco del controlador mach64, o bien escriba la unidad del CD-ROM.

7.  Aparece una lista de aceleradores de gráficos de ATI. Seleccione el que utiliza y haga clic en el botón "Aceptar".

8.  Windows NT pedirá una nueva confirmación.
    A continuación se copiarán en el disco duro todos los archivos correspondientes.

9.  Reinicie Windows NT.  Windows NT arrancará usando ya los controladores mach64.

10. NT arrancará en un modo predeterminado y ejecutará el módulo Pantalla, que permite la selección de modo.

Nota: Si selecciona un color o resolución de pantalla que no tenga soporte en su tarjeta, NT cambiará la resolución del monitor a 640x480 en 256 colores.


2.1     Desinstalación de los controladores para Windows NT

Cómo desinstalar el controlador de dispositivo mach64 para Windows.  Es posible hacerlo de DOS maneras sin necesidad de reinstalar Windows NT.

El PRIMER método:
    CD \winnt\system32\drivers
    ren ATIRAGE.sys  ATIRAGE.ati

    Windows NT busca los controladores ATI.SYS en el momento de arranque, de manera que si no los encuentra, no puede utilizarlos.

El SEGUNDO método:
    Mientras ejecuta Windows NT, ejecute el programa Instalación de Windows NT.
    Seleccione un controlador que no sea mach64 (inténtelo con uno compatible con VGA)

*****************************

3.0     Problemas detectados

Ciertas aplicaciones no gestionan 24bpp y 32bpp correctamente, por lo que los colores no presentan el aspecto esperado.

Qué hacer si aparece el mensaje "No se encontró el ACELERADOR":

¿El sistema tiene instalada otra tarjeta adaptadora que entra en CONFLICTO con las posiciones E/S en el rango hexadecimal 350-35F?  Reubique la E/S en el rango de 300 a 31F.

Si intenta ejecutar el programa de instalación de mach64 bajo NT se le indicará "No se detectó el adaptador mach64".  El programa de instalación debe ejecutarse en DOS.

Las tarjetas AGP no funcionarán a menos que se haya instalado el NT 4.0 Service Pack 3, o mayor.  Sírvase consultar con Microsoft la última versión del sistema operativo.

*****************************

4.0     Informe de problemas

Si encuentra dificultades, abra el archivo REPORT.TXT y descríbalas en el formulario Informe de problemas.

