***********************************************************************
ATI Graphics Driver voor Windows NT
***********************************************************************

DIT BESTAND VOLLEDIG DOORNEMEN ALVORENS DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN!

*****************************

Inhoudsopgave

1.0     Introductie
  1.1     Ondersteunde Resoluties
2.0     Installatie-opmerkingen voor Windows NT
  2.1     Uninstall de Windows NT drivers
3.0     Bekende Problemen
4.0     Problemen Rapporteren


*****************************

1.0     Introductie

The Graphics device drivers die hier worden geleverd zijn voor de Microsoft
Release van het Windows NT besturingssysteem.

The drivers vervangen 640x480 door 256 kleuren indien de geselecteerde modus
NIET wordt ondersteund door de mach64 graphics hardware.

*****************************

1.1     Ondersteunde Resoluties.

                    256 kleuren    65535 kleuren    16,7 miljoen   TRUE color
     Resoluties    8 bpp         16 bpp                24 bpp         32 bpp *

     640 x  480     2/4MB         2/4MB           2/4MB          2/4MB
     800 x  600     2/4MB         2/4MB           2/4MB          2/4MB
    1024 x  768     2/4MB         2/4MB           4MB            4MB
    1152 x  864     2/4MB         2/4MB           4MB            4MB
    1280 x 1024     2/4MB         4MB             4MB            n.v.t.
    1600 x 1200     2/4MB         4MB             n.v.t.            n.v.t.

2/4MB  -  Ondersteund door 2 of 4 Megabyte mach64-producten
4MB    -  ALLEEN ondersteund door 4 Megabyte mach64-producten
n.v.t.    -  Niet Ondersteund

*  Opmerking:  TRUE color geeft 16,7 miljoen kleuren weer via een 32
    bpp gegevensformaat.  TRUE color zorgt voor een betere prestatie, maar gebruikt meer
    grafisch geheugen.

          TRUE color is ALLEEN verkrijgbaar voor mach64.

          TRUE color met 800x600 is niet verkrijgbaar voor alle 2MB-kaarten.

          TRUE color is niet verkrijgbaar voor alle DAC-types.

** Opmerking:  24bpp is ALLEEN beschikbaar als lineaire opening ingeschakeld is.

** Opmerking:  Niet alle kleurdieptes worden ondersteund door alle herhalingsfrequenties.

** Opmerking:  1600x1200 is niet beschikbaar voor alle DAC-types.

****************************

2.0     Installatie-opmerkingen voor Windows NT

Dit driver-pakket bevat:

  - ATIRAGE.SYS        (ATI Graphics minipoort driver)
  - ATIRAGE.DLL        (ATI Graphics display  driver)
  - ATIRAGE.INF        (setup-bestand voor het Windows NT Setup-programma)
  - SSDPMS.SCR     (DPMS Schermbeveiliging)
  - SSDPMS.HLP
  - Dit README-bestand

Deze bevinden zich in de \NT40\ATI_EDS subdirectory.

Procedure:

1.  Het Windows NT Beeldschermprogramma starten in het Configuratiescherm, onder
    "Instellingen" in het Startmenu. Of de cursor positioneren op de achtergrond
    van het bureaublad, de rechter muisknop klikken en vervolgens
    "Eigenschappen" selecteren in het pop-up menu.

2.  Het tabblad "Instellingen" selecteren.

3.  "Beeldschermtype..." selecteren.

4.  "Wijzigen..." selecteren in de beeldschermopties.

5.  "Installeren vanaf Diskette..." selecteren.

6.  NT vraagt u het juiste pad in te voeren; A:\NT40\ATI_EDS invoeren, A: is
    het station met de mach64 Driver Disk, of het station van de CD-ROM invoeren.

7.  Er verschijnt een lijst met ATI graphics accelerators. Degene die u gebruikt selecteren en vervolgens op "OK" klikken.

8.  Windows NT vraagt weer om bevestiging.
    Alle toepasselijke bestanden worden gekopieerd naar de harddisk.

9.  Windows NT opnieuw opstarten.  Windows NT start op met de mach64 drivers.

10. NT start op in een standaardmodus en start de beeldschermapplet voor modus-selectie.

Opmerking: Indien u een kleurdiepte of resolutie selecteert die niet wordt ondersteund door uw kaart, zal NT 640x480 vervangen door 256 kleuren voor het beeldscherm.


2.1     Uninstall de Windows NT drivers

Hoe kunt u de mach64 Windows Device Driver verwijderen?  Er zijn TWEE mogelijkheden om dit te doen zonder Windows NT opnieuw te installeren.

EEN methode is:
    CD \winnt\system32\drivers
    ren ATIRAGE.sys  ATIRAGE.ati

    Windows NT zoekt naar ATI.SYS drivers tiijdens het opstarten; dus als deze niet
    worden gevonden, kunnen deze niet worden gebruikt.

De TWEEDE methode is:
    Terwijl Windows NT loopt, het Win NT Setup-programma uitvoeren.
    Een NIET-mach64 driver selecteren  (probeer VGA-compatibel)

*****************************

3.0     Bekende Problemen

Sommige toepassingen verwerken 24bpp en 32bpp niet goed; dit leidt tot een slechte kleurweergave.

Wat moet u doen als de boodschap "ACCELERATOR not found" verschijnt:

Gebruikt het systeem een andere adapterkaart waardoor een CONFLICT ontstaat met I/O-locaties in het 350-35F hexbereik?  De I/O opnieuw lokaliseren op 300 op 31F bereik.

Als u probeert het mach64 Installatie-programma te laten lopen onder NT, verschijnt de boodschap "Mach64 Adapter niet gevonden".  Het Installatie-programma laten lopen in DOS.

Onze AGP-kaarten werken alleen als NT 4.0 Service Pack 3 of hoger geïnstalleerd is. Neem contact op met Microsoft voor de laatste update van het besturingssysteem.

*****************************

4.0     Problemen Rapporteren

Indien u moeilijkheden ondervindt, kunt u het bestand REPORT.TXT openen en het formulier voor de rapportering van problemen invullen.
