***********************************************************************
Pilotes graphiques ATI pour Windows NT
***********************************************************************

LISEZ ATTENTIVEMENT CE FICHIER AVANT D'ESSAYER D'UTILISER CE PRODUIT!

*****************************

Index

1.0     Introduction
1.1     Résolutions supportées
2.0     Installation sous Windows NT
2.1     Désinstallation des pilotes de Windows NT
3.0     Problèmes courants
4.0     Description des problèmes


*****************************

1.0     Introduction

Les pilotes graphiques fournis sont destinés à la version commerciale Microsoft
du système d'exploitation Windows NT.

Les pilotes sélectionneront le mode 640x480 par 256 couleurs si le mode sélectionné N'EST
PAS compatible avec les cartes graphiques mach64.

*****************************

1.1     Résolutions supportées.

                    256 couleurs   65535 couleurs   16,7 millions   COULEURS
    Résolutions     8 bpp          16 bpp           24 bpp          32 bpp *

     640 x  480     2/4 Mo         2/4 Mo           2/4 Mo          2/4 Mo
     800 x  600     2/4 Mo         2/4 Mo           2/4 Mo          2/4 Mo
    1024 x  768     2/4 Mo         2/4 Mo           4 Mo            4 Mo
    1152 x  864     2/4 Mo         2/4 Mo           4 Mo            4 Mo
    1280 x 1024     2/4 Mo         4 Mo             4 Mo            N/A
    1600 x 1200     2/4 Mo         4 Mo             N/A             N/A

2/4MB  -  Compatible avec les produits mach 64 à 2 Mo ou à 4 Mo
4MB    -  Compatible  UNIQUEMENT avec les produits mach 64 à 4 Mo
N/A    -  Incompatible

*  Remarque : le mode COULEURS permet un affichage de 16,7 millions de couleurs en
              utilisant un format de données de 32 bpp. Le mode COULEURS permet de
              meilleures performances mais utilise plus de mémoire graphique.

              le mode COULEURS est disponible UNIQUEMENT pour mach64.

              le mode COULEURS avec 800x600 n'est pas disponible avec toutes les cartes
              de 2 Mo.

              le mode COULEURS n'est pas disponible avec tous les types de cartes
              d'adaptation pour affichage vidéo (DAC).

** Remarque : 24bpp n'est disponible qu'AVEC l'ouverture linéaire activée.

** Remarque : Les palettes de couleurs ne sont pas toutes compatibles avec toutes les
              vitesses de rafraîchissement.

** Remarque : la résolution 1600x1200 n'est pas disponible avec tous les types de cartes
              d'adaptation pour affichage vidéo (DAC).

****************************

2.0     Installation sous Windows NT

Ce coffret comprend :

  - ATIRAGE.SYS        (pilote graphique miniport ATI)
  - ATIRAGE.DLL        (pilote graphique affichage ATI)
  - ATIRAGE.INF        (fichiers d'installation utilisés par le programme d'installation de
                   Windows NT)
  - SSDPMS.SCR     (écran de veille DPMS)
  - SSDPMS.HLP
  - ce fichier LISEZ-MOI

Ces fichiers se trouvent dans le sous-répertoire \NT40\ATI_EFG.

Procédure:

1.  Démarrez le programme Affichage de Windows NT qui se trouve dans le panneau de
    configuration, sous "Paramètres" dans le menu Démarrer. Vous pouvez également placer
    le pointeur sur l'arrière plan, cliquez avec le bouton droit de la souris et
    sélectionnez "Propriétés" dans le menu contextuel.

2.  Sélectionnez l'onglet "Paramètres".

3.  Cliquez sur "Modifier le format d'affichage..."

4.  Cliquez sur "Modifier..." dans les options d'affichage.

5.  Cliquez sur "Disquette fournie..."

6.  Une invite vous demande d'entrer le chemin correct. Tapez A:\NT40\ATI_EFG (A: indique
    l'unité contenant la disquette du pilote mach64) ou tapez la lettre du lecteur
    de CD-ROM.

7.  Un liste d'accélérateurs graphiques ATI s'affiche. Sélectionnez celui que vous utilisez
    et cliquez sur le bouton "OK".

8.  Une nouvelle invite de confirmation de Windows NT s'affiche.
    Tous les fichiers correspondants sont copiés sur le disque dur.

9.  Redémarrez Windows NT. Windows NT démarre en utilisant les pilotes mach64.

10. NT démarre avec un mode par défaut et démarre l'applet d'affichage, permettant
    la sélection du mode.

Remarque : si vous sélectionnez un nombre de couleurs ou une résolution incompatibles
avec votre carte, NT sélectionnera le mode 640x480 avec une palette de 256 couleurs
pour l'affichage.


2.1     Désinstallation des pilotes de Windows NT

Comment désinstaller le pilote de mach64 de Windows. Vous pouvez procéder de DEUX façons
sans devoir réinstaller Windows NT.

PREMIÈRE méthode :
    CD \winnt\system32\drivers
    ren ATIRAGE.sys  ATIRAGE.ati

    Windows NT cherche les pilotes ATI.SYS lors du démarrage. Il ne les utilise donc pas
    s'il ne peut pas les trouver.

DEUXIÈME méthode :
    Lorsque vous démarrez Windows NT, lancez le programme de configuration de Win NT.
    Sélectionnez un pilote différent de mach64 (essayez un pilote compatible VGA)

*****************************

3.0     Problèmes courants

Certaines applications ne supportent pas correctement 24 bpp et 32 bpp, ce qui
cause un mauvais affichage des couleurs.

Que faire si le message "ACCELERATEUR introuvable " apparaît?

Existe-t-il une autre carte d'adaptation dans le système en CONFLIT avec les emplacements
E/S dans la plage hexadécimale 350-35F? Replacez les E/S dans la plage de 300 à 31F.

Si vous tentez de lancer le programme d'installation de mach64 sous Windows NT, le message
"Adaptateur Mach64 pas détecté" s'affiche. Le programme d'installation doit être lancé
à partir de DOS.

Nos cartes AGP ne fonctionnent qu'avec  NT 4.0 Service Pack version 3 ou supérieure. 
Veuillez consulter Microsoft pour la dernière mise à jour du système d'exploitation.

*****************************

4.0     Description des problèmes

En cas de problèmes, ouvrez le fichier REPORT.TXT et remplissez le formulaire
de description des problèmes.

