***********************************************************************
Driver grafico ATI per Windows NT
***********************************************************************

LEGGERE QUESTO FILE NELLA SUA INTEREZZA PRIMA
 DI PROVARE A USARE QUESTO PRODOTTO !

*****************************

Sommario

1.0     Introduzione
  1.1     Risoluzioni supportate
2.0     Note d'installazione per Windows NT
  2.1     Disinstallazione dei driver per Windows NT
3.0     Problemi conosciuti
4.0     Rapporti sui problemi


*****************************

1.0     Introduzione

I driver per periferiche grafiche forniti con questo pacchetto sono per la
 versione del sistema operativo Windows NT da vendere al dettaglio.
Se la modalità selezionata NON è supportata dall'hardware grafico
mach64, i driver abiliteranno la risoluzione a 256
colori al posto di quella da 640x480.

*****************************

1.1     Risoluzioni supportate.

                    256 colori    65535 colori    16,7 milioni   TRUE color
     Risoluzioni    8 bpp         16 bpp          24 bpp         32 bpp *

     640 x  480     2/4MB         2/4MB           2/4MB          2/4MB
     800 x  600     2/4MB         2/4MB           2/4MB          2/4MB
    1024 x  768     2/4MB         2/4MB           4MB            4MB
    1152 x  864     2/4MB         2/4MB           4MB            4MB
    1280 x 1024     2/4MB         4MB             4MB            N/S
    1600 x 1200     2/4MB         4MB             N/S            N/S

2/4MB  -  Supportate su prodotti mach64 da 2 o 4 Megabyte
4MB    -  Supportate SOLO su prodotti mach 64 da 4 Megabyte
N/S    -  Non supportate

*  Nota:  L'opzione TRUE color offre 16,7 milioni di colori con un
          formato dati a 32bpp.  TRUE color garantisce prestazioni superiore,
          ma richiede una disponibilità maggiore di memoria grafica.

          TRUE color è disponibile SOLO per mach64.

          TRUE color a 800x600 non è disponibile su tutte le schede a 2MB.

          TRUE color non è disponibile su tutti i tipi di DAC.

** Nota:  24bpp è disponibile SOLO con l'apertura lineare abilitata.

** Nota:  non tutte le profondità del colore sono supportate a tutte le velocità di aggiornamento.

** Nota:  la risoluzione 1600x1200 non è disponibile su tutti i tipi di DAC.

****************************

2.0     Note d'installazione per Windows NT

Questo pacchetto driver contiene:

  - ATIRAGE.SYS        (driver per miniporta grafica ATI)
  - ATIRAGE.DLL        (driver per schermo grafico ATI)
  - ATIRAGE.INF        (file d'impostazione usati dal programma d'impostazione di Windows NT)
  - SSDPMS.SCR     (Screen saver DPMS)
  - SSDPMS.HLP
  - Questo file LEGGIMI

Essi si trovano nella sottodirectory \NT40\ATI_EIS.

Procedura:

1.  Eseguire il programma Schermo di NT, che si trova nel Pannello di
    controllo, al quale si accede, attraverso "Impostazioni", dal menu Avvio.
    Oppure posizionare il cursore sullo sfondo del desktop, fare clic sul pulsante
    destro del mouse e selezionare "Proprietà" dal menu a comparsa.

2.  Selezionare la sceheda "Impostazioni".

3.  Selezionare "Tipo schermo...".

4.  Selezionare "Cambia..." dalle opzioni dello schermo.

5.  Selezionare "Disco driver..."

6.  Quando il programma NT richiede il percorso corretto, digitare A:\NT40\ATI_EIS dove A: è
    l'unità che contiene il disco driver per mach64, oppure digitare la lettera dell'unità CD-ROM.

7.  Verrà visualizzata una lista di acceleratori grafici ATI. Selezionare quello
    attualmente in uso, quindi fare clic sul pulsante "OK".

8.  Il programma Windows NT richiede di nuovo una conferma.
    Ricevuta questa, tutti i file appropriati verranno copiati sul disco rigido.

9.  Riavviare Windows NT.  Windows NT verrà avviato utilizzando i driver mach64.

10. Il programma NT verrà avviato in una modalità predefinita ed eseguirà l'applet
    Schermo permettendo così di selezionare la modalità.

Nota: se si seleziona una profondità del colore o risoluzione non supportata
      dalla scheda in dotazione, il programma NT passerà dalla modalità di
      visualizzazione da 640x480 a quella a 256 colori.


2.1     Disinstallazione dei driver per Windows NT

Ci sono DUE modi per disinstallare il driver per periferiche Windows mach64
senza dover reinstallare Windows NT.

Il PRIMO è:
    CD \winnt\system32\drivers
    ren ATIRAGE.sys  ATIRAGE.ati

    Il programma Windows NT cerca i driver ATI.SYS al momento dell'avvio,
    e dunque se non li trova, non può usarli.

Il SECONDO è:
    Mentre si esegue Windows NT, eseguire il programma d'installazione di Win NT.
    Selezionare un driver diverso dal mach64  (provare con un driver VGA-compatibile)

*****************************

3.0     Problemi conosciuti

Alcune applicazioni non supportano correttamente le risoluzioni a 24bpp e 32bpp,
e dunque i colori non vengano visualizzati in maniera soddisfacente.

Che fare se appare il messaggio "ACCELERATORE non trovato":

C'è un'altra scheda di adattamento nel sistema che è in CONFLITTO con le
posizioni di I/O nella gamma esadecimale 350-35F?  Riassegnare l'I/O
alla gamma 300-31F.

Quando si prova a eseguire il programma d'installazione di mach64 sotto NT, verrà
visualizzato il messaggio "Adattatore Mach64 non rilevato".  Questo indica che il
 programma d'installazione va eseguito dal DOS.

Le schede AGP non funzioneranno se non è installato alcun pacchetto 
NT 4.0 Service Pack 3, o una sua versione successiva.

*****************************

4.0     Rapporto sui problemi

Se si incontrano difficoltà di qualunque tipo, aprire il file RAPPORTO.TXT
 e compilare il modulo Rapporto.

