************************************************************
** RUS 
************************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Установка Readme
*                                                           
************************************************************
*  СОДЕРЖАНИЕ
************************************************************
Данный документ состоит из следующих 
разделов:

1.  Обзор.
2.  Требования к системе.
5.  Состав комплекта поставки.
4.  Список параметров командной 
    строки.
5.  Состав распакованных файлов.
6.  Интерактивная установка.
7.  Автоматическая установка.
8.  Предварительная установка файлов INF до начала
    установки операционной системы 
    8А.  Предварительная установка файлов INF в
         WINDOWS* 2000 до начала установки операционной
         системы 
    8Б.  Предварительная установка файлов INF в 
         WINDOWS* 98/WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* МЕ 
         до начала установки операционной системы 
    8В.  Предварительная установка файлов INF в WINDOWS* 95
         до начала установки операционной системы
9.  Предварительная установка файлов INF после 
    установки операционной системы
    9A.  Предварительная установка файлов INF в 
         WINDOWS* 2000 после установки операционной системы 
    9B.  Предварительная установка файлов INF в WINDOWS* 98/
         WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* Me/WINDOWS* 95 после
         установки операционной системы
10. Проверка точности установки 
    программного обеспечения.
11. Определение номера версии 
    программного обеспечения.
12. Устранение неисправностей.

************************************************************
* 1.  ОБЗОР
************************************************************
Программа Intel(R) Chipset Software 
Installation Utility устанавливает в 
целевую систему Windows* файлы INF, 
которые содержат информацию для 
операционной системы о том, как должны 
быть сконфигурированы компоненты набора 
микросхем.  Это необходимо для 
правильного функционирования следующих 
компонентов:

   - Основные сервисы PCI и ISAPNP
   - Поддержка AGP
   - Поддержка запоминающих устройств 
     IDE/ATA33/ATA66
   - Поддержка USB
   - Идентификация компонентов микросхем 
     Intel в Диспетчере устройств (Device 
     Manager)

Данное программное обеспечение может быть
установлено в трех режимах: интерактивном,
автоматическом и предварительном
автоматическом. В интерактивном режиме
пользователю во время установки необходимо
вводить некоторую информацию; в автоматическом
и предварительном автоматическом режимах
это не требуется.

Кроме того, в этом программном 
обеспечении имеется набор параметров 
командной строки, которые дают 
возможность расширить функциональные 
возможности установки.  Параметры 
командной строки не зависят от регистра.  
Подробное описание этих параметров см. в 
разделе 4.

Важное замечание!
The Intel(R) Chipset Software 
Installation Utility поставляется в двух 
форматах : самораспаковывающиеся файлы 
.EXE (INFINST_xxx.EXE) или файлы архива 
.ZIP (INFINST_xxx.ZIP).  Синтаксис 
командной строки различен в зависимости 
от формата поставки.  Подробную 
информацию см. в разделе 4.


************************************************************
* 2.  ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 
************************************************************
1.  Программное обеспечение, входящее в 
    данный комплект поставки, предназначено 
    для работы со следующими наборами 
    микросхем:

          
          Intel(R) 440BX    AGPset 
          Intel(R) 440DX    AGPset 
          Intel(R) 440EX    AGPset 
          Intel(R) 440GX    AGPset 
          Intel(R) 440LX    AGPset 
          Intel(R) 440ZX    AGPset
          Intel(R) 440MX    Chipset 
          Intel(R) 430TX    PCIset 
          Intel(R) 810      Chipset 
          Intel(R) 810E     Chipset
          Intel(R) 810E2    Chipset
          Intel(R) 815      Chipset 
          Intel(R) 815E     Chipset
          Intel(R) 815EM    Chipset
          Intel(R) 815EP    Chipset
          Intel(R) 815P     Chipset
          Intel(R) 820      Chipset
          Intel(R) 820E     Chipset
          Intel(R) 840      Chipset
          Intel(R) 850      Chipset
          Intel(R) 860      Chipset
          Intel(R) 830M     Chipset
          Intel(R) 845      Chipset

2.  Одна из следующих операционных систем должна быть
    установлена и загружена на компьютере перед
    установкой этого программного обеспечения.

    Windows* 95     4.00.950   (Оригинальная версия)
    Windows* 95     4.00.950a  (OSR1)
    Windows* 95     4.00.950b  (OSR2 без поддержки USB)
    Windows* 95     4.00.950b  (OSR2.1 с поддержкой USB)
    Windows* 95     4.00.950c  (OSR2.5 с поддержкой или 
                                без поддержки USB)
    Windows* 98     4.10.1998  (Оригинальная версия)
    Windows* 98 Second Edition
                               4.10.2222  (Oригинальная версия)
    Windows* Me     4.90.3000  (Oригинальная версия)
    Windows* 2000   5.00.2195  (Оригинальная версия)
    Windows* XP     5.00.2465  (Бета 2)

Чтобы проверить, какая операционная 
система установлена на компьютере, 
выполните следующие действия:

    а.  Нажмите кнопку "Пуск" (Start).
    б.  Выберите группу "Настройка" 
        (Settings).
    в   Откройте "Панель управления" 
        (Control Panel).
    г.  Дважды щелкните значок "Система" 
        (System).
    д.  Щелкните вкладку "Общие" 
        (General) свойства системы.
    е.  Проверьте, какая операционная 
        система установлена, прочитав информацию 
        в поле "Система".
                              
3.  Для установки этого программного обеспечения
    рекомендуется иметь не менее 32 Мб системной памяти 
    для работы под управлением Windows* 9x и Windows* Me. 
    Для работы в Windows* 2000 нужно не менее 64 Мб 
    системной памяти.

4.  Для установки данного программного обеспечения
    необходимо иметь достаточный объем свободного
    дискового пространства в системном каталоге <TEMP>
    (как правило, C:\WINDOWS\TEMP).

5.  Проверьте систему на соответствие 
    требованиям раздела "Требования к 
    системе".  Операционная система должна 
    быть полностью установлена и активна 
    перед запуском данного программного 
    обеспечения.

6.  Закройте все работающие приложения.  
    Если этого не сделать, могут возникнуть 
    трудности.

7.  Рекомендуется, чтобы программа установки Intel(R)
    Chipset Software Installation была установлена
    в системе до установки других драйверов.

Уточните у поставщика Вашей системы, 
какая операционная система и набор 
микросхем Intel в ней используются.  

************************************************************
* 3.  СОСТАВ КОМПЛЕКТА ПОСТАВКИ
************************************************************
Комплект поставки Intel(R) Chipset 
Software Installation Utility содержит следующие файлы:

    Файл(ы)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -или- 
    INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.HTM 

RELNOTES.HTM поставляется только на 
английском языке.


   *** ПРИМЕЧАНИЕ.  В систему копируются 
       только файлы, относящиеся к обнаруженным 
       устройствам. Полный список файлов INF содержится 
       в файле RELNOTES.HTM

       При использовании 
       параметра "-A" файлы не копируются в 
       каталог <Windows>\INF.  Дополнительную 
       информацию см. в разделе 4.
 
************************************************************
* 4.  СПИСОК ПАРАМЕТРОВ КОМАНДНОЙ СТРОКИ
************************************************************
Программа Intel(R) Chipset Software 
Installation Utility имеет несколько 
параметров командной строки для 
различных типов установки.  Все 
параметры командной строки необходимо 
разделять пробелами, за исключением кода 
языка после параметра "-L".

В зависимости от типа поставки параметры 
командной строки для Intel(R) Chipset 
Software Installation Utility различны:

1. Загрузка самораспаковывающегося файла 
   .EXE:
    Во время установки этой программы с 
    использованием файла .EXE, чтобы успешно 
    представить параметры командной строки, 
    в командную строку файла INFINST_xxx.EXE 
    нужно добавить дополнительную "-A" 
    (например, INFINST_ENU.EXE -A).  
    Назначение параметра "-A" для 
    самораспаковывающегося файла архива .EXE 
    ОТЛИЧНО от параметра "-A", описанного 
    ниже.  

    Пример. Чтобы успешно распаковать 
            INF-файлы с помощью параметра "-A",
            описанного ниже,
            необходимо запустить программу 
            установки следующим образом:

            INFINST_ENU.EXE -A -A (-P - необязательный 
                                   параметр)
           
2. Распаковка сжатого файла архива .ZIP:
    Во время установки этой программы с 
    использованием файла.ZIP в командную 
    строку программы SETUP.EXE нет необходимости 
    добавлять дополнительные параметры.

    Пример. Чтобы успешно распаковать 
            файлы INF с помощью параметра "-A",
            описанного ниже,
            необходимо запустить программу 
            установки следующим образом:

            SETUP.EXE -A (-P - необязательный параметр)

Ниже приводится список всех параметров 
командной строки, которые можно 
использовать с вызовом программы.  
Обратите внимание, что параметры "-L" и 
"-S" НЕОБХОДИМО указывать в конце списка 
параметров командной строки.

Параметр        Описание
----            -----------
-?              Справка. Отображает список 
                всех параметров командной
                строки.  Этот параметр 
                работает только в 
                интерактивном режиме.  

-A -            Распаковывает файлы INF и 
                README.TXT в "C:\Program 
                Files\Intel\InfInst" или в 
                каталог 
                <путь_установки>, 
                указанный с параметром "-P".
                Программное обеспечение НЕ 
                будет устанавливать эти 
                файлы INF в систему.
                Этот параметр можно 
                использовать вместе с опцией 
                "-P".  Все другие параметры 
                игнорируются, если указан 
                параметр "-A".  Этот параметр
                используется в автоматическом
                и интерактивном режиме.

-B -            Автоматически 
                перезагружает систему 
                после установки.  
                Игнорируется, если 
                указан параметр "-A".  
                Этот параметр используется в 
                автоматическом и 
                интерактивном режиме.

-L<кодязыка>    Заставляет интерфейс 
                пользователя InstallShield 
                выполнять установку на 
                указанном языке.  Обратите 
                внимание на то, что между 
                параметром "-L" и 4-значным 
                кодом языка (см. ниже) НЕ 
                должно быть пробелов.  
                Этот параметр, а 
                также "-S" необходимо 
                размещать в конце 
                списка параметров 
                командной строки.  
                Этот параметр работает 
                только в интерактивном режиме.

-OVER AUD       Перезаписывает значения по умолчанию для
                программы установки на значения обновленной 
                версии устройства аудио контроллера.

-P <путь_установки >   
                Указывает 
                местоположение, в 
                которое копируются 
                программные файлы INF.  
                Если этот параметр не 
                указан в командной строке, 
                <путь_установки> будет 
                принят по умолчанию:
                
                C:\Program Files\Intel\INFInst
                
                Если этот параметр 
                используется без параметра 
                "-A", в <путь_установки> 
                будет скопирован 
                только файл README.TXT.  
                В имени каталога могут 
                использоваться пробелы.  
                Однако в этом случае имя 
                каталога должно 
                быть указано в кавычках (").
                Этот параметр используется в
                автоматическом и 
                интерактивном режиме.

-S -            Запускает программу 
                установки в автоматическом 
                режиме.  Пользовательский 
                интерфейс не отображается. 
                Этот параметр и параметр 
                "-L" необходимо размещать в 
                конце командной строки.

                
Ниже приводятся коды языков, 
используемые с параметром "-L":

    Язык       <код_языка>
    --------   ----------
    Китайский (КНР)              0804
    Китайский (Тайвань)          0404
    Датский                      0006
    Голландский                  0013
    Английский (США)             0009
    Финский                      000B
    Французский (Канада)         0C0C
    Французский (стандартный)    040C
    Немецкий                     0007
    Итальянский                  0010
    Японский                     0011
    Корейский                    0012
    Норвежский                   0014
    Польский                     0015
    Португальский (Бразилия)     0416
    Португальский (стандартный)  0816
    Русский                      0019
    Испанский                    000A
    Шведский                     001D
    Тайский                      001E

************************************************************
* 5.  СОДЕРЖИМОЕ РАСПАКОВАННЫХ ФАЙЛОВ
************************************************************
После запуска программы Intel(R) Chipset Software 
Installation Utility с флагом '-A' (напр., "INFINST_ENU.EXE 
-A -A" или "SETUP.EXE -A"), файлы INF копируются на 
жесткий диск.  Местоположение файлов INF зависит от того, 
использован ли параметр '-P' вместе с параметром '-A':

1. Если параметр '-P' НЕ УКАЗАН, то файлы INF
   копируются в следующий каталог: 

   "C:\Program Files\Intel\INFINST"
         
2. Если параметр '-P' УКАЗАН, то файлы INF копируются
   в местоположение, указанное непосредственно после 
   флага '-P'.  

   Дополнительную информацию по использованию параметров 
   см. в разделе 4.
   

После распаковки файлы INF и их компоненты 
копируются в каталог <INF Extract Directory>.
Данные файлы и их компоненты сгруппированы по 
типам микросхем Intel(R). В следующей таблице 
представлены местоположения файлов INF соответствующих 
микросхем: 

Примечание. Файлы INF предназначены ТОЛЬКО для 
            обновления устройств, неподдерживаемых 
            соответствующими операционными системами.

Примечание. Аббревиатура "<IED>" означает "<INF Extract 
            Directory>" (см. данный раздел). 

Для каждого подкаталога 
<IED> (например: 440MX, ICH, ICH2 или PIIXX), файлы INF 
классифицированы в соответствии с операционными системами, 
для которых они предназначены:

Win95Old\  --->  Содержит файлы INF, предназначенные 
                 ТОЛЬКО для оригинальной версии и версии 
                 Windows* 95 OSR1.
Win95Cur\  --->  Содержит файлы INF, предназначенные  
                 ТОЛЬКО для версии Windows* 95 OSR2 или 
                 более поздних.
Win98\     --->  Содержит файлы INF, предназначенные 
                 ТОЛЬКО для Windows* 98.
Win98SE\   --->  Содержит файлы INF, предназначенные 
                 ТОЛЬКО для Windows* 98 Second Edition.
Win2000\   --->  Содержит файлы INF, предназначенные 
                 ТОЛЬКО для Windows* 2000.
WinMe\     --->  Содержит файлы INF, предназначенные 
                 ТОЛЬКО для Windows* Me.
WinXP\     --->  Содержит файлы INF, предназначенные 
                 ТОЛЬКО для Windows* XP.

Примечания.
1.  Файлы в каталоге <IED>\440MX\ предназначены для платформ 
    Intel(R) 440MX Chipset.
2.  Файлы в каталоге <IED>\ICH\ предназначены для платформ 
    Intel(R) 810, Intel(R) 810E, Intel(R) 820, Intel(R) 
    840 и Intel(R) 815 Chipset.
3.  Файлы в каталоге <IED>\ICH2\ предназначены для платформ 
    Intel(R) Chipset с компонентами Intel(R) 82801BA.
4.  Файлы, находящиеся в каталоге <IED>\ICH2M\,
    предназначены для платформ Intel(R) Chipset с
    компонентами Intel(R) 82801BAM.
5.  Файлы, находящиеся в каталоге <IED>\ICH3M\,
    предназначены для платформ Intel(R) Chipset с
    компонентами Intel(R) 82801CAM
6.  Файлы в каталоге <IED>\PIIXX\ предназначены для платформ
    Intel(R) 430TX PCIset, Intel(R) 440BX, Intel(R) 440DX,
    Intel(R) 440EX, Intel(R) 440GX, Intel(R) 440LX и 
    Intel(R) 440ZX AGPset.
7.  Файл INFPrelo.INF создает шаблон CUSTOM.INF, который 
    устанавливает файлы INF для наборов микросхем Intel(R) 
    Chipsets во время установки операционной системы.  
    Производители оригинального оборудования (OEMs) могут 
    включить этот файл в каталог установки 
    для производителей оригинального оборудования (OEM 
    Preload Kit).
    (Дополнительную информацию см. в разделе 8).

************************************************************
* 6.  ИНТЕРАКТИВНАЯ УСТАНОВКА
************************************************************
1.  Проверьте, что система соответствует требованиям,
    описанным в разделе 2.

2.  Запустите программу установки 
    InstallShield*:
    Запустите самораспаковывающийся 
    файл .EXE: INFINST_xxx.EXE
    Распакуйте сжатый файл архива 
    .ZIP : SETUP.EXE

3.  Вы должны принять условия 
    лицензионного соглашения.  Если Вы не 
    сделаете этого, то установка будет 
    прекращена без распаковки файлов.

4.  Выполняйте указания, появляющиеся на 
    экране, и используйте значения по 
    умолчанию для завершения установки после 
    перезагрузки операционной системы.

5.  На этом установка программы 
    Intel(R) Chipset Software Installation 
    Utility завершается.  

************************************************************
* 7.  АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
************************************************************

1.  Проверьте, что система соответствует требованиям,
    описанным в разделе 2.

2.  Запустите программу установки 
    InstallShield:
    Для автоматической установки с 
    автоперезагрузкой:
    Запустите самораспаковывающийся файл .EXE: 
    INFINST_xxx.EXE -a -b -s
    Распакуйте сжатый файл архива .ZIP: 
    SETUP.EXE -b -s
    - ИЛИ -
    Для автоматической установки без 
    автоперезагрузки:
    Запустите самораспаковывающийся файл .EXE: 
    INFINST_xxx.EXE -a -s
    Распакуйте сжатый файл архива .ZIP: 
    SETUP.EXE -s
    
3.  Программа выполнит необходимое 
    обновление и запишет параметры состояния 
    установки в следующий раздел 
    системного реестра:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  Если программа была запущена с 
    параметром "-b", то система будет 
    автоматически перезагружена в случае 
    успешного обновления.

    Примечание. Перезагрузка системы 
                ОБЯЗАТЕЛЬНА для того, чтобы обновления 
                для всех устройств вступили в силу.

5.  Чтобы определить, успешна ли 
    установка, проверьте значение 
    параметра "install" в разделе реестра, 
    указанном в действии 3.

    В следующей таблице представлены 
    возможные значения этого параметра:

Значение   Тип       Дата         Описание
------     ----      ----         -----------
"install"  Строка    "success"    Установка
                                  успешна.
                     "fail"       Установка
                                  выполнена неудачно.
                                  Файлы INF не скопированы 
                                  в систему.

"reboot"   Строка    "Yes"        Для завершения 
                                  установки 
                                  требуется 
                                  перезагрузка.
                      "No"        Для завершения 
                                  установки 
                                  перезагрузка 
                                  не требуется.
"version"  Строка    <переменные> Текущая 
                                  версия Intel(R)
                                  Chipset 
                                  Software 
                                  Installation 
                                  Utility
                                         
************************************************************
*  8.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ФАЙЛОВ INF ДО НАЧАЛА
*      УСТАНОВКИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ   
************************************************************

1.  Скопируйте установленые на операционной
    системе файлы из каталога установки в каталог на
    жестком диске.  Для этой процедуры необходимо
    много свободного дискового пространства.
    Очень важно убедиться в наличии достаточного
    свободного дискового пространства перед началом
    копирования.  Каталоги должны быть описаны
    следующим образом:

      Windows* 2000  :  <WIN2000 Setup Directory>
      Windows* 98    :  <WIN98 Setup Directory>
      Windows* 98 SE :  <WIN98SE Setup Directory>
      Windows* Me    :  <WINMe Setup Directory>
      Windows* 95    :  <Win95 Setup Directory>

************************************************************
*  8А.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ФАЙЛОВ INF B WINDOWS* 2000
*       ДО НАЧАЛА УСТАНОВКИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ      
************************************************************
Примечание. На CD поставки "Комплекта предварительной 
            установки для производителей оригинального 
            оборудования для Windows* 2000 OEM" 
            (OEM Preload Kit) находится каталог установки со 
            всеми основными установочными файлами 
            операционной системы и программами установки 
            (WINNT.EXE и WINNT32.EXE). 

Имя каталога может различаться в 
зависимости от CD поставки (напр., \I386\).


1.  Создайте следующую структуру каталогов в <WIN2000 
    Setup Directory>:

       \$OEM$\$$\INF

2.  Скопируйте файлы INF в Windows* 2000 из <INF Extract 
    Directory>\XXXX\Win2000 в каталог, созданный в 
    действии 1: 

        <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$$\INF

    Примечание: XXXX - имя каталога для необходимого 
                набора микросхем.
                Подробную информацию см. в разделе 8.

3.  Создайте следующую структуру каталогов в <WIN2000 
    Setup Directory>:

        \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  Скопируйте файлы INF в Windows* 2000, А ТАКЖЕ файлы 
    справочника (.CAT) из <INF Extract 
    Directory>\XXXX\Win2000 в каталог, созданный в 
    действии 4:

   <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF
    
    Примечание: XXXX - имя каталога для необходимого 
                набора микросхем. Подробную информацию 
                см. в разделе 8.

5.  Внесите изменения в файл ответов UNATTEND.TXT для 
    установки Windows* 2000 по умолчанию, 
    расположенный в <WIN2000 Setup Directory>, или 
    создайте собственный файл ответов.  Файл ответов 
    должен содержать следующую информацию:

    [Unattended]
    OemPreinstall = Yes
    OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

    Пример файла ответов для предварительной загрузки 
    файлов в Intel(R) Chipset Software Installation utility 
    находится в: 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT 
    
    Дополнительную информацию о файлах ответов для 
    Windows* 2000 и предварительных установках см. в 
    "Microsoft Windows* 2000 Guide to Unattended Setup".  
    Если Вы являетесь производителем компьютеров, 
    дополнительную информацию о папке \$OEM$ см. в 
    "Microsoft Windows* 2000 OEM Preinstallation Kit 
    (OPK) User Guide". Или просто см. "Microsoft 
    Windows* 2000 Deployment Guide".

6.  Запустите команду "WINNT.EXE /u:<имя_файла_ответов>
    /s:<WIN2000 Setup Directory>" для установки 
    Windows* 2000.

************************************************************
*  8Б.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ФАЙЛОВ INF В WINDOWS* 98/
*       WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* МЕ ДО НАЧАЛА УСТАНОВКИ 
*       ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
************************************************************
Примечание. На CD поставки "Комплекта предварительной 
            установки для производителей оригинального 
            оборудования для Windows* 98, Windows* 98 
            Second Edition, или Windows* Me" 
            (OEM Preload Kit) находится каталог,содержащий 
            все основные файлы установки ОС (*.CAB), а 
            также программу установки (SETUP.EXE).

Имя каталога может различаться в зависимости от CD поставки
(например, \WIN98\).
   

1.  Скопируйте файлы INF для Windows* 98 из <INF Extract 
    Directory>\XXXX\Win98 в каталог установки, определенный 
    ранее в действии 1, если Вы выполняете подготовку к 
    запуску Windows* 98.
    - или -
    Скопируйте файлы INF для Windows* 98 Second Edition из 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE 
    в каталог установки, определенный ранее в действии 1, 
    если Вы выполняете подготовку к запуску 
    Windows* 98 Second Edition.
    - или -
    Скопируйте файлы INF для Windows* Me из 
    <INF Extract Directory>\XXXX\WinMe в каталог установки, 
    определенный ранее в действии 1, если Вы выполняете 
    подготовку к запуску Windows* Me.

    Примечание: XXXX - имя каталога для необходимого набора 
                микросхем. Подробную информацию см. в 
                разделе 8.

2.  Существует два варианта, в зависимости от содержимого 
    каталога <WIN98 Setup Directory>:  

    Вариант А. В каталоге <WIN98 Setup Directory > 
               НЕТ файла CUSTOM.INF. 
               В данном случае переименуйте файл 
               INFPRELO.INF в CUSTOM.INF.
    
    Вариант Б. Файл CUSTOM.INF находится в каталоге 
               <WIN98 Setup Directory >. 
               В этом случае добавите 
               содержимое файла INFPRELO.INF в существующий 
               файл CUSTOM.INF.  Дополнительную информацию см. 
               в "General Customizations for Preloaded  
               Systems", содержащуюся в Microsoft OEM 
               Preload Kit.

4.  Запустите SETUP.EXE для установки Windows* 98.

************************************************************
*  8B.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ФАЙЛОВ INF B WINDOWS* 95
*       ДО НАЧАЛА УСТАНОВКИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
************************************************************
Примечание. Поставляемый компакт-диск для Windows* 95 OEM 
            Preload Kit, имеет каталог установки, содержащий
            все основные файлы установки ОС (*.CAB), а также
            программу установки Windows* 95 (SETUP.EXE).  
            Имя каталога может различаться в зависимости от 
            CD поставки (например, \WIN95\).

Имя каталога может различаться в зависимости от CD поставки
(например, \WIN95\).

Примечание. Файлы для Windows* 95 предназначены для работы 
            только с Windows* 95 (все версии).

1.  Если Вы установливаете Windows* 95 Оригинальную версию 
    или OSR1, скопируйте файлы INF для Windows* 95 из <INF 
    Extract Directory>\XXXX\Win95Old в каталог установки, 
    определенный ранее в действии 1, и выполните все до 4 
    действия. Иначе перейдите к действию 3.

    Примечание. XXXX - имя каталога для необходимого 
                набора микросхем. Подробную информацию см. 
                в разделе 8.

2.  Если Вы установливаете Windows* 95 OSR2 
    или более позднюю версию, скопируйте файлы INF для  
    Windows* 95 из <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur 
    в каталог установки, определенный ранее в действии 1.

    ВАЖНО.  НЕ копируйте сейчас файлы из каталога <INF 
            Extract Directory>\XXXX\Win95Cur\USB\ в каталог 
            установки, описанный в действии 1, даже 
            если Вы хотите установить поддержку 
            USB после установки ОС.
    Примечание. XXXX - имя каталога для необходимого 
                набора микросхем. Подробную информацию см. 
                в разделе 8.

3.  Существует два варианта, в зависимости от содержимого 
    каталога <WIN95 Setup Directory>: 

    Вариант А. В каталоге <WIN95 Setup Directory > НЕТ 
               файла CUSTOM.INF. 
               В данном случае переименуйте файл 
               INFPRELO.INF в CUSTOM.INF.

    Вариант Б. Файл CUSTOM.INF находится в каталоге <WIN95 
               Setup Directory>. 

               В этом случае добавьте содержимое файла 
               INFPRELO.INF в существующий файл CUSTOM.INF.
               Дополнительную информацию см. в "General 
               Customizations for Preloaded Systems", 
               содержащуюся в Microsoft OEM Preload Kit.

4.  Запустите SETUP.EXE для установки Windows* 95.

    Если Вы установливаете Windows* 95 Оригинальную версию, 
    OSR1 или OSR2 без поддержки USB, тогда установка завершена.

    Действия, начиная с 5 и после, необходимы, если выполняется 
    установка Windows* 95 OSR2 или более поздней версии и 
    если Вы намерены установить поддержку USB. 
    Дополнительную инфорацию см. в разделе 
    "Требования к системе" (System Requirements)

5.  Запустите "Диспетчер устройств" (Device Manager) для 
    подготовки к обновлению драйвера устройства USB:
    а.  Нажмите кнопку "Пуск" (Start).
    б.  Выберите группу "Настройка" (Settings).
    в.  Откройте "Панель управления" (Control Panel).
    г.  Дважды щелкните "Система" (System).
    д.  Откройте вкладку "Устройства" (Device Manager).
    е.  В меню "Вид" выберите "Устройства по типу" (View Devices 
        by connection).
    ж.  Щелкните "Plug and Play BIOS".
    з.  Щелкните "PCI".
    и.  Щелкните "PCI Universal Serial Bus".
    к.  Щелкните "Удалить".

6.  Если Вы выполняете обновление платформы Intel(R) 
    82440MX Chipset, скопируйте 440MXUSB.INF из каталога 
    <INF Extract Directory>\440MX\Win95Cur\USB в 
    <WINDOWS Directory>\INF и выполните все до действия 11.
    Иначе перейдите к действию 8.

7.  Если Вы выполняете обновление платформ Intel(R) 810,
    Intel(R) 820 или Intel(R) 840 Chipset, скопируйте 
    ICHxUSB.INF из каталога <INF Extract 
    Directory>\ICH\Win95Cur\USB в <WINDOWS Directory>\INF
    и выполните все до действия 11. Иначе перейдите к 
    действию 9.

8.  Если Вы выполняете обновление платформы Intel(R) 
    Chipset с компонентами "ICH2", скопируйте ICH2USB.INF
    из каталога <INF Extract Directory>\ICH2\Win95Cur\USB
    в <WINDOWS Directory>\INF и выполните все до действия 11.
    Иначе перейдите к действию 10.

9.  Если Вы выполняете обновление платформы Intel(R) 
    Chipset, содержащей компоненты PIIX3 или PIIX4, 
    скопируйте PIIXXUSB.INF из каталога <INF Extract 
    Directory>\PIIXX\Win95Cur\USB в каталог <WINDOWS 
    Directory>\INF.

10. Установите Windows* 95 "USB Supplement". По 
    требованию системы выполните ее перезагрузку.
 
    На этом установка завершена.
   

************************************************************
*  9.  УСТАНОВКА ФАЙЛОВ INF ПОСЛЕ УСТАНОВКИ  
       ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
************************************************************
************************************************************
*  9А.  УСТАНОВКА ФАЙЛОВ INF B WINDOWS* 2000 ПОСЛЕ 
*       УСТАНОВКИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
************************************************************
Некоторые платформы наборов микросхем Intel уже 
поддерживаются Windows* 2000, так что нет необходимости 
использовать файлы INF, входящие в данное ПО для обновления 
Windows* 2000.

В следующих действиях приведено описание процесса 
установки INF-файлов для Windows* 2000.  Вы должны 
повторить эти действия для обновления всех устройств 
наборов микросхем Intel, не поддерживаемых Windows* 2000.

1.  Скопируйте содержимое каталога <INF 
    Extract Directory>\XXXX\Win2000 в корневой каталог 
    дискеты (A:\).
    Примечание. XXXX - имя каталога для необходимого 
                набора микросхем. Подробную информацию см. 
                в разделе 8.

2.  Закройте все программы, запущенные в системе.
3.  Нажмите кнопку "Пуск" (Start).
4.  Выберите группу "Настройка" (Settings).
5.  Откройте "Панель управления" (Control Panel).
6.  Дважды щелкните "Система" (System).
7.  Откройте вкладку "Оборудование" (Hardware).
8.  Нажмите кнопку "Устройства" (Device Manager).
9.  В меню "Вид" выберите "Устройства по типу" (Devices 
    by connection).
10. Щелкните "MPS Uniprocessor PC -OR- 
    MPS Multiprocessor PC".
    Примечание.  Только один из приведенных 
    выше элементов будет отображен для данной системы.
11. Щелкните "PCI".
12. Щелкните правой кнопкой на строке описания
         PCI standard host CPU bridge
         - или -
         PCI standard ISA bridge
         - или -
         PCI standard PCI-to-PCI bridge
         - или -
         PCI System Management Bus
         - или -
         Standard Dual PCI IDE Controller
         - или -
         Standard Universal PCI to USB Host 
         Controller
         (Эта строка будет выбрана).
13. В открывающемся меню выберите "Свойства" (Properties).
14. Выберите вкладку "Драйвер" (Driver).
15. Щелкните кнопку "Обновить драйвер" (Update Driver).
16. Windows* 2000 запустит "Мастер преобразования устройства 
    драйвера" 
    (Upgrade Device Driver Wizard).
    Выберите "Далее" (Next).
17. Убедитесь, что выбрано:
    "Найти подходящий драйвер для моего устройства 
    (рекомендуется)" (Search for a suitable driver for 
    my device (recommended)).
18. Вставьте дискету с файлами INF для 
    Windows* 2000 в дисковод.
19. Выберите "Далее" (Next).
20. Windows* 2000 перечислит все возможные местоположения 
    обновленного драйвера.  Убедитесь, что выбрано:
    Устройство НГМД.
21. Выберите "Далее" (Next).
22. Windows* 2000 должна сообщить о том, что драйвер найден:
    (Будет отображено имя обнаруженного устройства). 
    Выберите "Далее" (Next). 
23. Выберите "Готово" (Finish).
24. После запроса перезапустите систему.

************************************************************
*  9B.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА ФАЙЛОВ INF B WINDOWS* 98/
*       WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* Me/WINDOWS* 95 ПОСЛЕ 
*       УСТАНОВКИ ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
************************************************************
Некоторые платформы наборов микросхем Intel уже 
поддерживаются Windows* 98 Second Edition и Windows* Me, 
так что нет необходимости использовать файлы INF, входящие 
в данное ПО для обновления этих операционных систем.

В следующих действиях описан процесс установки файлов INF 
для Windows* 98, Windows* 98 Second Edition, Windows* Me и 
Windows* 95. Вы должны повторить эти действия для обновления
всех устройств наборов микросхем Intel, не поддерживаемых 
этими операционными системами.

1.  В зависимости от типа операционной системы, которую Вы 
    хотите обновить, скопируйте содержимое одного из 
    следующих каталогов в корневой каталог дискеты (A:).

    Для Windows* 98:
                   <INF Extract Directory>\XXXX\Win98
    Для Windows* 98 Second Edition: 
                   <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE
    Для Windows* Me: 
                   <INF Extract Directory>\XXXX\WinMe
    Для Windows* 95 оригинальная версия или OSR1:
                   <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old
    Для Windows* 95 OSR2 или позднее: 
                   <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur

    Примечание. XXXX - имя каталога для необходимого 
                набора микросхем. Подробную информацию см. 
                в разделе 8.

2.  Закройте все программы, запущенные в системе.
3.  Нажмите кнопку "Пуск" (Start).
4.  Выберите группу "Настройка" (Settings).
5.  Откройте "Панель управления" (Control Panel).
6.  Дважды щелкните "Система" (System).
7.  Откройте вкладку "Устройства" (Device Manager).
8.  В меню "Вид" выберите "Устройства по типу" 
    (View Devices by connection).
9.  Щелкните "Plug and Play BIOS" или "Advanced 
    Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS".

    Примечание.  Только один из приведенных выше 
                 элементов будет отображен для данной 
                 системе.
10. Щелкните "PCI".
11. Щелкните на строке описания
    PCI standard host CPU bridge
    - или -
    PCI standard ISA bridge
    - или -
    PCI standard PCI-to-PCI bridge
    - или -
    PCI System Management Bus
    - или -
    Standard Dual PCI IDE Controller
    - или -
    Standard Universal PCI to USB Host 
    Controller
    (Эта строка будет выбрана).
12. Щелкните кнопку "Удалить" (Remove) в нижней части 
    окна.
13. Если требуется обновить более одного набора 
    микросхем Intel, перейдите к действию 11 для 
    удаления большего числа устройств.
14. По запросу выберите "Да" (Yes) для перезапуска 
    системы.
15. Перезапустите компьютер.
16. Windows запустит "Мастер добавления нового 
    оборудования" (Add New Hardware Wizard). 
    Выберите "Далее" (Next) в диалоговом окне, содержащем 
    фразу: "Этот Мастер выполняет поиск драйверов 
    для" (This wizard searches for new drivers for:)
17. Убедитесь, что выбрано: 
    "Найти подходящий драйвер
    для моего устройства (рекомендуется)" (Search for 
    a suitable driver for my device(recommended).
18. Выберите "Далее" (Next).
19. Вставьте дискету с файлами INF в дисковод.
20. Убедитесь, что выбрано:
    Устройство НГМД.
21. Если файлов .INF нет в корневом каталоге дискеты, 
    выберите следующее и укажите путь к файлам INF, 
    необходимым для этой операционной системы:
    Укажите расположение:
22. Выберите "Далее" (Next).
23. Операционная система Windows должна сообщить, что драйвер 
    найден и что 
    "лучший драйвер готов к установке для этого 
    устройства" (now ready to install the best driver
    for this device.)
24. Выберите "Далее" (Next).
25. Выберите "Готово" (Finish).
26. Операционная система Windows может запросить у Вас 
    установить дополнительные драйверы, если в действиях с 
    11 по 13 было удалено более одного устройства. Выполните 
    те же процедуры для установки оставшихся устройств 
    наборов микросхем Intel.
27. После запроса перезапустите систему.

************************************************************
* 10.  ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
************************************************************
Откройте окно "Диспетчер устройств" (Device Manager), чтобы 
проверить правильность установки и использования файлов 
INF.

Для Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 Second Edition и 
Windows* Me:

   1.  Нажмите кнопку "Пуск" (Start).
   2.  Выберите группу "Настройка" (Settings).
   3.  Откройте "Панель управления" (Control Panel).
   4.  Дважды щелкните "Система" (System).
   5.  Откройте вкладку "Устройства" (Device Manager).
   6.  В меню "Вид" выберите "Устройства по типу" (View 
       Devices by connection).
   7.  Щелкните "Plug and Play BIOS" или "Advanced 
       Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS".
   8.  Щелкните "PCI".

Для Windows* 2000:

   1.  Нажмите кнопку "Пуск" (Start).
   2.  Выберите группу "Настройка" (Settings).
   3.  Откройте "Панель управления" (Control Panel).
   4.  Дважды щелкните "Система" (System).
   5.  Откройте вкладку "Оборудование" (Hardware).
   6.  Нажмите кнопку "Устройства" (Device Manager).
   7.  В меню "Вид" выберите "Устройства по типу" 
       (View Devices by connection).
   8.  Щелкните "Standard PC" или "Advanced Configuration 
       and Power Interface (ACPI) PC".
   9.  Щелкните "Microsoft ACPI Compliant System"
   10. Щелкните "PCI".

После запуска "Диспетчер устройств" (Device Manager) 
так, как описано выше, проверьте описание следующих 
элементов:

    *** ПРИМЕЧАНИЕ.  Диспетчер устройств (Device 
                     Manager) отображает только имена 
                     устройств, найденных сейчас в 
                     системе.

    Intel(R) 810 Chipset:
         Intel(R) 82810 System and Graphics 
            Controller
        - или -
         Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
            Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset,Intel(R) 810E2 Chipset:
         Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics
            Controller

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
         Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
         Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
         Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
         Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
         Intel(R) 82840 PCI Bridge
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
         Intel(R) 82806AA Advanced Programmable 
            Interrupt Controller
         Intel(R) 82806AA PCI Bridge
         Intel(R) 82806AA Controller 
         (зарезервирован)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
         Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller
         Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller
         Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller
         Intel(R) 82801AA SMBus Controller
         Intel(R) 82801AA PCI Bridge
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
         Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller
         Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller
         Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller
         Intel(R) 82801AB SMBus Controller
         Intel(R) 82801AB PCI Bridge

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
         Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (режим EIO)
         Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (режим ISA)
         Intel(R) 82371AB Power Management Controller
         Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
            Controller
         Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
            Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
         Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
         Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
         Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
         Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
            Controller
         Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
            Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
         Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
         Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
         Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
            Controller

    Intel(R) 440MX Chipset:
         Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
         Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
         Intel(R) 82440MX Power Management Controller
         Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
         Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
         Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
    Intel(R) 440ZX AGPset:
    Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
    Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP 
       controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
         Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
         Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
         Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
         Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller
         Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
         Intel(R) 815EM Chipset:
         Intel(R) 82815 Processor to I/O 
            Controller - 1130 
         Intel(R) 82815 Processor to AGP 
            Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
         Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
         Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
         Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
            Controller - 244B 
         Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
         Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2442 
         Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2444 
         Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
            Controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
         Intel(R) 82801BAM LPC Interface 
            Controller - 244C
         Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
         Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
            Controller - 244A
         Intel(R) 82801BA/BAM SMBus 
            Controller - 2443 
         Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host
            Controller - 2442 
         Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2444 
         Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
            Controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset:
         Intel(R) 82850 Processor to I/O 
            Controller - 2530
         Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
            Controller - 2532

    Intel(R) 860 Chipset:
        Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller -2531
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
           Controller - 2532 
        Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
        Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537      

    Intel(R) 830M Chipset:
        Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3575
        Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller -3576
        Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3578

    Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
        Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage 
           Controller - 248A 
        Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
           Controller - 2482 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
           Controller - 2484 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
           Controller - 2487 
        Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio Controller - 2485

    Intel(R) 845 Chipset
        Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
        Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31

 
10. В некоторых системах также могут быть обновлены 
    следующие устройства:

     а. Нажмите кнопку "Устройства по типу" (View Devices 
        by Type).
     б. Щелкните "Plug and Play BIOS" или "Advanced 
        Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS".     
     в. Проверьте наличие следующих элементов:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -или-
        Intel(R) Security Driver


************************************************************
* 11.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕРА ВЕРСИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
************************************************************
Версия программного обеспечения, входящего в комплект 
поставки, указана в файле RELNOTES.HTM.  

Версию программного обеспечения, включенного в комплект 
поставки, можно также определить из сведений реестра:

    Имя ключа (Key name):   
             \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Имя значения (Value name): версия

************************************************************
* 12.  УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
************************************************************
Подразумевается, что требования к системе, изложенные ранее 
в разделе 2, выполнены.

Неисправность.    Система блокируется при закрытии окна 
                  "Устройства" (Device Manage) или 
                  при перезагрузке.

Устранение.   Блокирование системы во время перезапуска
                  может произойти по нескольким причинам.  
                  В случае блокирования системы, следует 
                  перезагрузить компьютер и открыть окно 
                  "Устройства" (Device Manager).  Если 
                  устройства показаны правильно и в 
                  системе не возникает неполадок, значит 
                  процедура восстановления файла INF была 
                  успешной.  Если конфигурация устройств 
                  показана неправильно, попробуйте 
                  повторить действия, описанные в разделе 
                  3.

                  Если это не помогло устранить 
                  неисправности, или в системе 
                  возникают новые проблемы, то необходимо 
                  переустановить операционную систему.


Неисправность.    После запуска программы установки и 
                  перезагрузки машины системы, Windows 
                  сообщает, что не может найти один из 
                  следующих файлов:
                        ESDI_506.pdr

Устранение.   Щелкните "Обзор" (Browse) в диалоговом 
                  окне, где произошла проблема, перейдите 
                  в каталог 

                  <Windows>\System\IOSubsys

                  и щелкните OK.  Система должна найти этот 
                  файл в данном каталоге и продолжить 
                  повторный просмотр 
                  новых устройств.

Неисправность.    После запуска программы установки и 
                  перезагрузки машины системы, Windows 
                  сообщает, что не может найти один из 
                  следующих файлов:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Устранение.   Щелкните "Обзор" (Browse)в диалоговом
                  окне, где произошла проблема, 
                  перейдите в каталог 
                  <Windows>\System32\drivers (для 
                                   Windows* 98, Windows* Me) 
                  или каталог 
                  <Windows>\System (для Windows* 95) 

                  и щелкните OK.  Система должна найти этот 
                  файл в данном каталоге и продолжить 
                  повторный просмотр новых устройств.

Неисправность.    Во время установки, процесс установки 
                  останавливается и запрашивает один из 
                  следующих файлов:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Устранение.   Убедитесь, что поддержка USB в 
                  Windows* 95 была установлена 
                  до запуска программы установки 
                  Intel(R) Chipset Software 
                  Installation Utility.

Неисправность.    После запуска программы установки и
                  перезагрузки машины системы, Windows
                  сообщает, что не может найти 
                  следующий файл:
                  isapnp.vxd

Устранение.   Щелкните "Обзор" (Browse) в 
                  диалоговом окне, где произошла 
                  проблема, перейдите в каталог 
                  <Windows>\System и 
                  щелкните OK.  
                  Система должна найти этот файл в 
                  данном каталоге и продолжить 
                  повторный просмотр новых 
                  устройств.

Неисправность.    После выполнения автоматической 
                  установки не был создан раздел 
                  HKLM\Software\Intel\InfInst или 
                  значением параметра "install" не 
                  является строка "success".
                  
Устранение.   Эта неисправность может быть вызвана 
                  одной из следующих причин:
                  - в системе отсутствует поддерживаемая 
                    операционная система или
                  - в системе отсутствует поддерживаемый 
                    набор микросхем.

                  Проверьте соответствие системы 
                  требованиям, изложенным в разделе 2.

************************************************************
************************************************************
* ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
************************************************************
Компания Intel не делает никаких заявлений относительно 
пригодности к употреблению, эффективности и гарантии.  
ЛИЦЕНЗИОНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ INTEL (для партнеров OEM / INV / ISV и 
отдельных пользователей) в полном объеме определяет условия
лицензированного использования данного программного 
обеспечения.
************************************************************
Сведения в данном документе относятся к продукции корпорации
Intel. Данный документ не предоставляет лицензий, явных или
неявных, на право интеллектуальной собственности. Компания 
Intel не берет на себя никакой ответственности и 
отказывается от каких-либо прямых или косвенных гарантий, 
связанных с продажей или использованием продукции Intel, в 
том числе ответственности или гарантий, связанных с 
пригодностью продукции для применения в конкретных целях, 
коммерческой ценностью или нарушением патентного права, 
авторских прав или прав на другую интеллектуальную 
собственность. Продукция Intel не предназначена для 
использования в медицинских системах, а также системах 
жизнеобеспечения.

************************************************************
Корпорация Intel отказывается от каких-либо гарантий и 
ответственности, связанных с использованием данного 
документа и содержащейся в нем информации, и не несет 
ответственности за любые ошибки, возможно имеющиеся в 
данном документе, а также не берет на себя обязательств по 
обновлению содержащейся в настоящем документе информации.  
Компания Intel оставляет за собой право в любое время 
вносить изменения в данный документ.
************************************************************
************************************************************

* Марки и названия сторонних компаний являются 
  собственностью соответствующих владельцев.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001

