************************************************************
** ESP *****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Archivo léame de instalación
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO
************************************************************
Este documento contiene las secciones siguientes:

1.  Visión general
2.  Requisitos del sistema
3.  Contenido del paquete de distribución
4.  Lista de indicadores de línea de comandos disponibles
5.  Contenido de los archivos extraídos
6.  Instalación del software en modo interactivo
7.  Instalación del software en modo automatizado
8.  Instalación de los archivos INF antes de efectuar la 
    instalación del SO
    8A. Instalación de los archivos INF de Windows* 2000 
        antes de efectuar la instalación del SO
    8B. Instalación de los archivos INF de Windows* 
        98/Windows* 98 SE/Windows* Me antes de efectuar 
        la instalación del SO
    8C. Instalación de los archivos INF de Windows* 95 
        antes de efectuar la instalación del SO
9.  Instalación de los archivos INF después de efectuar la 
    instalación del SO
    9A. Instalación de los archivos INF de Windows* 2000 
        después de efectuar la instalación del SO
    9B. Instalación de los archivos INF de Windows* 
        98/Windows* 98 SE/Windows* Me o Windows* 95 
        después de efectuar la instalación del SO
10. Verificación de la instalación del software
11. Identificación del número de versión del software
12. Resolución de problemas


************************************************************
* 1.  VISIÓN GENERAL
************************************************************
La Intel(R)Chipset Software Installation Utility instala 
al sistema de destino los archivos INF de Windows* que le 
indican al sistema operativo la configuración de los 
componentes del conjunto de chips.  Las siguientes 
características son necesarias para una operación correcta:

   - Servicios básicos de PCI e ISAPNP
   - Admisión de AGP
   - Admisión de almacenamiento IDE/ATA33/ATA66
   - Admisión de USB
   - Identificación de los componentes del conjunto de 
     chips Intel en el Administrador de dispositivos

Puede instalarse este programa en tres modos: Interactivo,
automatizado y precarga no asistida. Para el modo 
interactivo, es necesario que el usuario responda a 
indicaciones durante la instalación, sin embargo el modo 
silencioso y el modo de precarga no asistida no lo requiere.

Además, este software ofrece un conjunto de indicadores 
de línea de comando que amplía la funcionalidad de la 
instalación.  Los indicadores de líneas de comando no 
distinguen entre mayúsculas y minúsculas.  Para una 
descripción detallada de estos indicadores, ver la Sección 
4.

Nota importante:
La Intel(R) Chipset Software Installation Utility se 
distribuye en dos formatos -- archivos .EXE auto extraíbles
(INFINST_xxx.EXE) o archivos.ZIP comprimidos 
(INFINST_xxx.ZIP).  La sintaxis de la línea de comandos 
podrá ser distinta, según el tipo de formato de 
distribución que se ejecute.  Consulte la sección 4 para 
ver más detalles.


************************************************************
* 2.  REQUISITOS DEL SISTEMA
************************************************************
1.  Se ha concebido el software incluido en este paquete de 
    distribución para operar con las siguientes 
    configuraciones de conjuntos de chips:

          Intel(R) 440BX    AGPset 
          Intel(R) 440DX    AGPset 
          Intel(R) 440EX    AGPset 
          Intel(R) 440GX    AGPset 
          Intel(R) 440LX    AGPset 
          Intel(R) 440ZX    AGPset 
          Intel(R) 440MX    Chipset
          Intel(R) 430TX    PCIset
          Intel(R) 810      Chipset
          Intel(R) 810E     Chipset
          Intel(R) 810E2    Chipset
          Intel(R) 815      Chipset
          Intel(R) 815E     Chipset
          Intel(R) 815EM    Chipset
          Intel(R) 815EP    Chipset
          Intel(R) 815P     Chipset
          Intel(R) 820      Chipset
          Intel(R) 820E     Chipset
          Intel(R) 840      Chipset
          Intel(R) 850      Chipset
          Intel(R) 860      Chipset
          Intel(R) 830M     Chipset
          Intel(R) 845      Chipset

              
2. Uno de los siguientes sistemas operativos debe estar 
   completamente instalado y operando en el sistema 
   antes de instalar este software:


    Windows* 95      4.00.950   (versión original)
    Windows* 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2 sin el USB 
                                Supplement)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2.1 con el USB 
                                Supplement)
    Windows* 95      4.00.950c  (OSR2.5 con o sin el 
                                USB Supplement)
    Windows* 98      4.10.1998  (versión original)
    Windows* 98 SE   4.10.2222  (versión original)
    Windows* Me      4.90.3000  (versión original)
    Windows* 2000    5.00.2195  (versión original)
    Windows* XP	     5.10.2465  (Beta 2)
    
    Siga este procedimiento para verificar qué sistema 
    operativo se ha instalado en el sistema de destino:

    a.  Haga clic en Inicio.
    b.  Seleccione Configuración.
    c.  Seleccione Panel de control.
    d.  Haga doble clic en el icono Sistema.
    e.  Haga clic en la pestaña Propiedades generales del
        sistema.
    f.  Verifique el sistema operativo que se haya 
        instalado leyendo la información de Sistema.
                              
3.  Es recomendable que el software se instale en equipos 
    que tengan por lo menos 32MB de memoria cuando se 
    utiliza Windows* 9x y Windows* Me. Windows* 2000 
    necesita como mínimo 64MB de memoria.

4.  Para poder instalar el software, es recomendable que
    exista suficiente espacio en el disco duro en el 
    directorio <TEMP> (habitualmente C:\WINDOWS\TEMP) del
    sistema.

5.  Compruebe los requisitos del sistema.  El Sistema 
    operativo debe estar completamente instalado y 
    operando en el sistema antes de instalar este software:

6.  Cierre todas las aplicaciones en ejecución.  De otro
    modo, podrá tener dificultades.

7.  Es recomendable que se instale Intel(R) Chipset Software 
    Installation utility en el sistema de destino antes de 
    la instalación de otros controladores.


Consulte al proveedor del sistema para determinar el 
sistema operativo y conjunto de chips de Intel que se 
emplean en su sistema.  

************************************************************
* 3.  CONTENIDO DEL PAQUETE DE DISTRIBUCIÓN
************************************************************
El paquete Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility contiene los elementos siguientes:

    Archivo(s)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -o- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.HTM

El archivo RELNOTES.HTM está disponible sólo en inglés.


*** NOTA:  Solamente se copian en el sistema los archivos 
           que hacen referencia a los dispositivos que se
           detectan. Para obtener una lista completa de los
           archivos INF, consulte el archivo RELNOTES.HTM.


           Si ejecuta la opción -A, no se copian 
	     archivos en el directorio <Windows>/INF.  
           Consulte la sección 4 para ver más detalles.  

                                       
************************************************************
* 4.  LISTA DE INDICADORES DE LÍNEA DE COMANDOS DISPONIBLES
************************************************************
La Intel(R) Chipset Software Installation Utility admite
varios indicadores de línea de comandos para diferentes 
opciones de instalación.  Todos los indicadores y parámetros
de línea de comandos deben ir separados por un espacio, 
excepto en el caso del código de idioma luego del indicador
 "-L".

Debido a los distintos formatos de distribución existentes 
para la Intel(R) Chipset Software Installation Utility, la 
sintaxis de los indicadores de línea de comandos podrá 
variar:

1. Distribución por ejecutable auto extraíble:
      Al instalar este programa con la distribución 
      ejecutable, debe agregarse un indicador '-A' a la 
      llamada del programa INFINS_xxx.EXE (v.g. 
      INFINST_ENU.EXE -A) a fin de pasar satisfactoriamente
      los parámetros de la línea de comandos.  
      El indicador adicional "-A" para el paquete ejecutable 
      auto extraíble es DISTINTO del indicador de línea de 
      comandos "-A" que se describe a continuación.  

      Ejemplo: para extraer archivos INF con el indicador
               "-A" que se describe a continuación, deberá
               invocarse el programa de instalación de la
               siguiente manera:
                     
               INFINST_ENU.EXE -A -A (-P opcional)

2. Distribución por .ZIP comprimido:
      Al instalar este programa con la distribución .ZIP, 
      no es necesario agregar indicadores adicionales 
      a la llamada del programa SETUP.EXE a fin de 
      pasar satisfactoriamente los indicadores para 
      línea de comandos.

      Ejemplo: para extraer archivos INF con el indicador
               "-A" que se describe a continuación, 
               deberá invocarse el programa de instalación
               de la siguiente manera:
                      
               SETUP.EXE -A (-P opcional)

A continuación se da una lista de todos los indicadores 
de línea de comandos disponibles que pueden usarse
con la llamada del programa.  Observe que DEBEN 
especificarse los indicadores "-L" y "-S" al final de la 
lista de indicadores de línea de comandos.

Indicador       Descripción
---------       -----------
-?              Indicador de ayuda. Muestra la lista de 
                indicadores de línea de comandos 
                disponibles.  Este parámetro funciona 
                solamente en el modo interactivo.  

-A              Extrae los archivos INF y README.TXT a 
                "C:\Archivos de Programa\Intel\InfInst" o 
                bien al directorio <ruta de instalación> 
                que se especifica con el indicador "-P". 
                El programa NO instalará estos archivos INF 
                en el sistema. Puede combinarse este 
                indicador solamente con el indicador "-P". 
                Se omitirán las demás opciones si se 
                especifica el indicador "-A". Este parámetro 
                funciona en modo automatizado o bien en modo 
                interactivo.

-B              Reinicia el sistema automáticamente luego de
                la instalación.  Se ignora este indicador si 
                se especifica "-A".  Este parámetro funciona 
                ya sea en modo automatizado o en modo 
                interactivo.

-L<CódigoIdioma>
                Obliga a la interfaz de usuario de
                InstallShield a mostrar el idioma 
                especificado durante la instalación.  
                Observe que NO deben haber espacios 
                entre "-L" y el código de idioma de 
                cuatro dígitos (vea a continuación). 
                Este indicador y "-S" deben colocarse
                al final de la lista de indicadores 
                para línea de comandos. Este 
                parámetro funciona solamente en el modo
                interactivo.

-OVER AUD	Sobrescribe el comportamiento 
                predeterminado del instalador para 
                actualizar el dispositivo de controlador de
                Audio.

-P <ruta de instalación>
                Especifica la ubicación del disco duro
                donde se van a copiar los archivos de
                programa INF. Si no se especifica este
                indicador en la línea de comandos, se
                supone que el directorio predeterminado
                <ruta de instalación> es:
                
                   C:\ Archivos de programa\Intel\INFInst
                
                Si se usa este indicador sin la opción
                "-A", solamente se copia README.TXT en 
                <ruta de instalación>.  El nombre del 
                directorio puede incluir espacios.  Sin  
                embargo, en este caso el nombre del 
                directorio debe ir entre comillas 
                dobles ("). Este parámetro funciona ya
                sea en modo automatizado o en modo 
                interactivo.

-S              Ejecuta el instalador en modo
                automatizado.  No aparecerá ninguna 
                interfaz de usuario.  Este indicador y
                "-L" deben colocarse al final de la lista 
                de indicadores de línea de comandos.

                
A continuación, se enumeran los códigos de idioma empleados 
con el indicador "-L":

    Idioma                   <CódigoIdioma>
    --------                   ----------
    Chino (RPC)                   0804
    Chino (Taiwan)                0404
    Danés                         0006
    Holandés                      0013
    Finlandés                     000B
    Francés (canadiense)          0C0C
    Francés (normal)              040C
    Alemán                        0007
    Inglés (EU)                   0009
    Italiano                      0010
    Japonés                       0011
    Coreano                       0012
    Noruego                       0014
    Polaco                        0015
    Portugués (brasileño)         0416
    Portugués (normal)            0816
    Ruso                          0019
    Español                       000A
    Sueco                         001D
    Tailandés                     001E

************************************************************
* 5.  CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS EXTRAÍDOS
************************************************************
Los archivos INF se copian en la unidad del disco duro 
después de ejecutar Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility con un indicador '-A' (esto es, "INFINST_ENU.EXE 
-A -A" o "SETUP.EXE -A").  La ubicación de los archivos INF 
dependerá de la especificación de un indicador '-P' además
de un indicador '-A':

1.  Si no se ha especificado un indicador '-P', los archivos
    INF se copiarán en el siguiente directorio: C:\Archivos 
    de programa\Intel\INFINST"
2.  Si se ha especificado un indicador '-P', los archivos 
    INF se copiarán en el lugar determinado inmediatamente 
    después del indicador '-P'.  

    Para obtener más información acerca del uso de los 
    indicadores, vea la sección 4.

Después de extraer los archivos INF, dichos archivos y
sus componentes se copiarán en el <INF Extract 
Directory> (Directorio de extracción de INF).  Estos 
archivos y componentes están clasificados de acuerdo
con la tipología de Intel(R) Chipset. La tabla 
siguiente resume las ubicaciones de los archivos INF 
por conjunto de chips:

   NOTA: Los archivos INF están concebidos para actualizar
         SOLAMENTE los dispositivos no admitidos por los 
         correspondientes sistemas operativos.

   NOTA: En la parte restante de esta sección, se abreviará 
         "<INF Extract Directory>" (Directorio de 
         extracción de INF) como "<IED>".

En cada subdirectorio de <IED> (por ejemplo, 440MX, ICH, 
ICH2 o PIIXX), los archivos INF están clasificados en más 
detalle de acuerdo con los sistemas operativos para los 
cuales han sido diseñados:

       Win95Old\  --->  Contiene SOLAMENTE los archivos 
                        INF concebidos para la Versión 
                        Original y OSR1 de Windows* 95.
       Win95Cur\  --->  Contiene SOLAMENTE los archivos 
                        INF concebidos para la Versión 
                        OSR2 y posteriores de Windows* 95.
       Win98\     --->  Contiene SOLAMENTE los archivos 
                        INF concebidos para Windows* 98.
       Win98SE\   --->  Contiene SOLAMENTE los archivos 
                        INF concebidos para la Segunda 
                        Edición de Windows* 98.
       Win2000\   --->  Contiene SOLAMENTE los archivos
                        INF concebidos para Windows* 2000.
       WinMe\     --->  Contiene SOLAMENTE los archivos 
                        INF concebidos para Windows* Me.
       WinXP\     --->  Contiene SOLAMENTE los archivos 
                        INF concebidos para Windows* XP.


NOTAS:
1.  Los archivos en el directorio <IED>\440MX\ están 
    concebidos para las plataformas con Conjunto de chips 
    Intel(R) 440MX.
2.  Los archivos del directorio <IED>\ICH\ están 
    concebidos para las plataformas con los conjuntos de 
    chips Intel(R) 810, Intel(R) 810E, Intel(R) 820, 
    Intel(R) 840 e Intel(R) 815.
3.  Los archivos del directorio <IED>\ICH2\ están 
    concebidos para las plataformas Intel(R) Chipset con
    los componentes Intel(R) 82801BA.
4.  Los archivos del directorio <IED>\ICH2M\ están 
    concebidos para las plataformas Intel(R) Chipset con
    los componentes Intel(R) 82801BAM.
5.  Los archivos del directorio <IED>\ICH3M\ están 
    concebidos para las plataformas Intel(R) Chipset con 
    los componentes Intel(R) 82801CAM.
6.  Los archivos del directorio <IED>\PIIXX\ están 
    concebidos para las plataformas Intel(R) 430TX PCIset, 
    Intel(R) 440BX, Intel(R) 440DX, Intel(R) 440EX, 
    Intel(R) 440GX, Intel(R) 440LX e Intel(R) 440ZX 
    AGPset.
7.  INFPrelo.INF crea una plantilla CUSTOM.INF que instala 
    los archivos INF para los conjuntos de chips Intel(R) 
    durante la instalación del SO.  Los OEMs puedem
    incorporar este archivo al directorio SETUP para el 
    Kit de precarga para OEM (para obtener más detalles, 
    vea la sección 8).


************************************************************
* 6.  INSTALACIÓN DEL SOFTWARE EN MODO INTERACTIVO
************************************************************
1.  Compruebe que los requisitos de equipo se cumplen de 
    acuerdo a lo indicado en la sección 2.

2.  Ejecute el programa de instalación InstallShield*:
       Distribución .EXE auto extraíble: INFINST_xxx.EXE
       Distribución .ZIP comprimida   : SETUP.EXE

3.  El programa le pedirá que convenga con el contrato de 
    licencia.  Si usted no concorda, el programa de 
    instalación terminará antes de extraer cualquier
    archivo. 
    
4.  Siga las instrucciones que aparecen en pantalla y 
    use la configuración predeterminada para terminar la 
    instalación luego de reiniciar el sistema operativo.

5.  Con esto se termina la instalación de la 
    Intel(R) Chipset Software Installation Utility.  

************************************************************
* 7.  INSTALACIÓN DEL SOFTWARE EN MODO AUTOMATIZADO
************************************************************
1.  Compruebe que los requisitos de equipo se cumplen de 
    acuerdo a lo indicado en la sección 2.

2.  Ejecute el programa de instalación InstallShield:
    En el caso de instalación automatizada con reinicio 
    automático:
       Distribución por .EXE auto extraíble: 
                                   INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Distribución por .ZIP comprimida:    
                                   SETUP.EXE -b -s
    O
    En el caso de instalación automatizada sin reinicio 
    automático:
       Distribución por .EXE auto extraíble: 
                                   INFINST_xxx.EXE -a -s
       Distribución por .ZIP comprimida:
                                   SETUP.EXE -s

3.  La utilidad realizará las actualizaciones necesarias 
    y registrará el estado de la instalación en la 
    siguiente clave de registro del sistema:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  Si se invocó la utilidad con el indicador "-b", se 
    reiniciará automáticamente el sistema si 
    la actualización no presentó problemas.

    NOTA:  DEBE reiniciarse el sistema para que entren
           en vigencia todas las actualizaciones de 
           dispositivos.

5.  Verifique el valor "install" en la clave de registro 
    especificada en el paso 3 para determinar si la 
    instalación no presentó problemas.

    En esta tabla se describen los varios valores de 
    parámetros:

    Valor      Tipo      Datos       Descripción
    ------     ----      ----        -----------
    "install"  Cadena    "success"   La instalación no 
                                     presentó problemas.
                         "fail"      La instalación sí 
                                     presentó problemas.
                                     No se copiaron archivos
                                     INF en el sistema.

    "reboot"   Cadena    "Yes"       Se necesita reiniciar  
                                     el sistema para 
                                     terminar la 
                                     instalación.
                         "No"        No se necesita 
                                     reiniciar el sistema 
                                     para terminar
                                     la instalación.
                                
    "version"  Cadena    <varía>     Número actual de la 
                                     versión de Intel(R) 
                                     Chipset Software 
                                     Installation Utility


************************************************************
* 8.  INSTALACIÓN DE LOS ARCHIVOS INF ANTES DE EFECTUAR LA 
*     INSTALACIÓN DEL SO
************************************************************
1.  Copie los archivos de instalación del SO que se 
    encuentran en el directorio de instalación a un 
    directorio en el disco duro. Este procedimiento requiere 
    una gran cantidad de espacio en el disco. Es importante 
    verificar que existe suficiente espacio en el disco 
    antes de comenzar el proceso de copia. En adelante, se 
    hará referencia a este directorio como se indica a 
    continuación:

     Windows 2000  :  <Directorio de instalación de WIN2000>
     Windows 98    :  <Directorio de instalación de WIN98>
     Windows 98 SE :  <Directorio de instalación de WIN98SE>
     Windows Me    :  <Directorio de instalación de WinMe>
     Windows 95    :  <Directorio de instalación de WIN95>

  

************************************************************
* 8A.  INSTALACIÓN DE LOS ARCHIVOS INF DE WINDOWS* 2000 
*      ANTES DE EFECTUAR LA INSTALACIÓN DEL SO
************************************************************
NOTA: El CD de distribución del Kit de precarga para OEM 
      de Windows* 2000 contiene un directorio de 
      instalación con todos los archivos base y programas 
      de instalación (WINNT.EXE y WINNT32.EXE).  

El nombre del directorio puede variar según el CD de 
distribución (por ejemplo, \I386\).

1.  Críe la siguiente estructura de directorios dentro de 
    <Directorio de instalación de WIN2000>: 

       \$OEM$\$$\INF

2.  Copie los archivos INF de Windows* 2000 del <INF 
    Extract Directory>\XXXX\Win2000 al directorio que 
    creó en el paso 1:

       <Directorio de instalación de
                    WIN2000>\$OEM$\$$\INF

    Nota: XXXX es el nombre del directorio para el 
          conjunto de chips que le interesa.
          Consulte la sección 8 para ver más detalles.

3.  Críe la siguiente estructura de directorios dentro de
    <Directorio de instalación de WIN2000>: 

       \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  Copie los archivos INF de Windows* 2000 Y los archivos
    de catálogo (.CAT) del 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000 
    al directorio que creó en el paso 4:
       <Directorio de instalación de 
                   WIN2000>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

    Nota: XXXX es el nombre del directorio para el conjunto 
          de chips que le interesa. Consulte la sección 8
          para ver más detalles.

5.  Puede optar por modificar el archivo de respuesta de 
    instalación predeterminado de Windows* 2000, 
    UNATTEND.TXT, ubicado en el <Directorio de 
    instalación de WIN2000> o crear un archivo de 
    respuesta personalizado.  El archivo de respuesta 
    debe incluir la siguiente información:
   
       [Unattended]
       OemPreinstall = Yes
       OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

    Un modelo de archivo de respuesta para la precarga 
    de los archivos INF de Intel(R) Chipset Software 
    Installation Utility está disponible en: 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT
    
    Para obtener más información acerca de los archivos 
    de respuesta de Windows* 2000 y de las instalaciones 
    desatendidas, consulte Microsoft* Windows* 2000 Guide 
    to Unattended Setup.  Si es un fabricante de equipos y 
    desea obtener más información acerca de la carpeta 
    \$OEM$, consulte Microsoft Windows* 2000 OEM 
    Preinstallation Kit (OPK) User Guide. De lo contrario, 
    consulte Microsoft Windows* 2000 Deployment Guide.

6.  Ejecute "WINNT.EXE /u:<nombre de archivo de 
    respuesta> /s:<Directorio de instalación de 
    WIN2000>" para instalar Windows* 2000.


************************************************************
*  8B.  INSTALACIÓN DE LOS ARCHIVOS INF DE WINDOWS* 98/
*       Windows* 98 SE/WINDOWS* Me ANTES DE EFECTUAR LA 
*       INSTALACIÓN DEL SO
************************************************************
NOTA: El CD de distribución del Kit de precarga para OEM 
      para Windows* 98, para la segunda edición de 
      Windows 98 o Windows Me contiene un directorio de
      instalación con todos los archivos de
      configuración base del SO (*.CAB) y el programa
      de instalación (SETUP.EXE).

El nombre del directorio puede variar según el CD de 
distribución (por ejemplo, \WIN98\).

1.  Copie los archivos INF de Windows* 98 del
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win98  al 
    directorio de configuración identificado en el 
    paso 1 anterior, si esta precargando Windows* 98. 
    o bien
    Copie los archivos INF de Windows* 98 Segunda 
    Edición del <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE  
    al directorio de configuracion identificado en el
    paso 1 anterior, si esta precargando Windows* 98
    Segunda Edición.
    o bien
    Copie los archivos INF de Windows* Me del
    <INF Extract Directory>\XXXX\WinMe al 
    directorio de configuracion identificado, si esta
    precargando Windows* Me.
     
    Nota: XXXX es el nombre del directorio para el 
          conjunto de chips que le interesa.
          Consulte la sección 8 para ver más detalles.

2.  Según el contenido de su <Directorio de instalación
    de WIN98>, existen dos situaciones:

    Situación A:  El archivo CUSTOM.INF NO está en el 
                  <Directorio de instalación de WIN98>.

                  En este caso, renombre INFPRELO.INF 
                  a CUSTOM.INF.

    Situación B:  El archivo CUSTOM.INF SI está en el 
                  <Directorio de instalación de WIN98>.

                  En este caso, incorpore el contenido de
                  INFPRELO.INF dentro del archivo CUSTOM.INF
                  existente. Si desea obtener más 
                  información, consulte las indicaciones 
                  para la "Personalización general para los
                  sistemas de precarga" contenidas en el Kit
                  de precarga para OEM de Microsoft.
3.  Para instalar Windows* 98, ejecute SETUP.EXE.

************************************************************
* 8C.  INSTALACIÓN DE LOS ARCHIVOS INF DE WINDOWS* 95
*      ANTES DE EFECTUAR LA INSTALACIÓN DEL SO
************************************************************
NOTA: El CD de distribución del Kit de precarga para OEM 
      para Windows* 95 contiene un directorio de 
      instalación con todos los archivos de instalación base
      del SO (*.CAB) y el programa de instalación de 
      Windows* 95 (SETUP.EXE).  

El nombre del directorio puede variar según el CD de 
distribución (por ejemplo \WIN95\).

NOTA:  Los archivos para Windows* 95 están diseñados para 
       trabajar únicamente con Windows* 95 (en todas sus 
       versiones).

1.  Si está instalando la versión original o la versión 
    OSR1 de Windows* 95, copie los archivos INF 
    desde <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old al 
    directorio de instalación identificado en el paso 
    1 y luego vaya al paso 4. De lo contrario, diríjase 
    al paso 3.

    Nota: XXXX es el nombre del directorio para el 
             conjunto de chips que le interesa.
             Consulte la sección 8 para ver más detalles.

2.  Si está instalando Windows* 95 OSR2 o una versión 
    posterior, copie los archivos INF de Windows* 95 de 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur al 
    directorio de instalación identificado en el paso 1.  

    IMPORTANTE:  NO copie los archivos del directorio 
                 <INF ExtractDirectory>
                 \XXXX\Win95Cur\USB\ al directorio
                 de instalación del paso 1 en este 
                 momento, incluso si intenta instalar
                 USB Supplement después de la
                 instalación del SO.

    Nota: XXXX es el nombre del directorio para el 
          conjunto de chips que le interesa.
          Consulte la sección 8 para ver más detalles.

3.  Según el contenido de su <Directorio de instalación 
    de WIN95>, existen dos situaciones:

    Situación A: El archivo CUSTOM.INF NO está en el 
                 <Directorio de instalación de WIN95>.

                 En este caso, renombre INFPRELO.INF a 
                 CUSTOM.INF.

    Situación B: El archivo CUSTOM.INF SI está en el
                 <Directorio de instalación de WIN95>.

                 En este caso, incorpore el contenido de 
                 INFPRELO.INF dentro del archivo CUSTOM.INF 
                 existente.  Si desea obtener más 
                 información, consulte las indicaciones para 
                 la "Personalización general para los 
                 sistemas de precarga" contenidas en el Kit 
                 de precarga para OEM de Microsoft.

4.  Para instalar Windows* 95, ejecute SETUP.EXE.

Si está instalando la Versión original de Windows* 95, OSR1 
o OSR2 sin USB Supplement, la instalación ha finalizado.

Los pasos 5 y siguientes son necesarios sólo si se instala 
Windows* 95 OSR2 o una versión posterior Y además piensa 
instalar USB Supplement.  Para obtener más información, 
consulte la sección Requisitos del sistema.

5.  Para preparar la actualización del controlador del 
    dispositivo USB, ejecute el Administrador de 
    dispositivos:

    a.  Haga clic en Inicio.
    b.  Seleccione Configuración.
    c.  Seleccione Panel de control.
    d.  Haga doble clic en el icono Sistema.
    e.  Haga clic en la pestaña Administrador de 
        dispositivos.
    f.  Haga clic en el botón Ver dispositivos por         conexión.
    g.  Haga clic en Plug and Play BIOS.
    h.  Haga clic en PCI.
    i.  Haga clic en PCI Universal Serial Bus.
    j.  Haga clic en Quitar.

6.  Si esta actualizando una plataforma Intel(R) 
    82440MX Chipset, copie el archivo 440MXUSB.INF
    desde el directorio <INF Extract Directory>
    \440MX\Win95Cur\USB al directorio <Directorio 
    WINDOWS>\INF y luego siga al paso 11. De lo 
    contrario, vaya al paso 8.

7.  Si esta actualizando una plataforma Intel(R) 810,     Intel(R) 820 o Intel(R) 840 Chipset, copie el 
    archivo ICHxUSB.INF desde el directorio <INF 
    Extract Directory>\ICH\Win95Cur\USB al directorio 
    <Directorio WINDOWS>\INF y luego siga al paso 
    11. De lo contrario, vaya al paso 9.

8.  Si esta actualizando una plataforma Intel(R) Chipset 
    con los componentes "ICH2", copie el archivo 
    ICH2USB.INF desde el directorio <INF Extract 
    Directory>\ICH2\Win95Cur\USB al directorio 
    <Directorio WINDOWS>\INF y luego siga al paso 11. 
    De lo contrario, vaya al paso 10.

9.  Si está actualizando una plataforma Intel(R) Chipset 
    con los componentes PIIX3 o PIIX4, copie el archivo 
    PIIXXUSB.INF desde el directorio <INF Extract 
    Directory>\PIIXX\Win95Cur\USB al directorio 
    <Directorio WINDOWS>\INF.

10. Instale el ejecutable de "USB Supplement" de 
    Windows* 95. Para reiniciar el sistema siga las 
    indicaciones de la pantalla.

Este paso finaliza la instalación.


************************************************************
*  9.  INSTALACIÓN DE LOS ARCHIVOS INF DESPUÉS DE EFECTUAR 
*      LA INSTALACIÓN DEL SO
************************************************************
************************************************************
* 9A.  INSTALACIÓN DE LOS ARCHIVOS INF DE WINDOWS* 2000 
*      DESPUÉS DE EFECTUAR LA INSTALACIÓN DEL SO
************************************************************
Windows* 2000 admite algunas plataformas de conjunto de 
chips de Intel, por lo tanto puede que no sea necesario 
utilizar los archivos INF que proporciona este software para
actualizar dicho sistema operativo.

Los pasos siguientes describen el proceso de instalación de
los archivos INF para Windows* 2000.  Es posible que deba 
repetir estos pasos para actualizar todos los dispositivos 
de conjunto de chips Intel que no admita Windows* 2000.

    1.  Copie el contenido del directorio <INF Extract 
        Directory>\XXXX\Win2000 al directorio raíz del 
        disquete (A:\).
        
        Nota: XXXX es el nombre del directorio para el 
              conjunto de chips que le interesa.
              Consulte la sección 8 para ver más detalles.
    2.  Cierre todos los programas que se estén ejecutando 
        actualmente en el sistema.
    3.  Haga clic en Inicio.
    4.  Seleccione Configuración.
    5.  Seleccione Panel de control.
    6.  Haga doble clic en el icono Sistema.
    7.  Haga clic en la pestaña Hardware.
    8.  Haga clic en el botón Administrador de dispositivos.
    9.  Seleccione "Dispositivos por conexión" desde el 
        menú Ver.
    10. Haga clic en PC con procesador único MPS o PC con
        múltiples procesadores MPS.
        NOTA:  Para un sistema determinado, sólo se 
               mostrará uno de los elementos anteriores.
    11. Haga clic en Bus PCI.
    12. Haga clic con el botón derecho en la línea que 
        contiene la descripción:
            Puente PCI de CPU host estándar 
            o
            Puente PCI de ISA estándar 
            o
            Puente PCI de PCI-a-PCI estándar 
            o
            Bus PCI de administración de sistema 
            o
            Controlador IDE de PCI dual estándar
            o
            Controlador estándar de PCI universal 
            a host USB (se seleccionará esta línea).
    13. Seleccione Propiedades del menú desplegable.
    14. Haga clic en la ficha Driver (Controlador).
    15. Haga clic en el botón Actualizar controlador.
    16. Windows* 2000 iniciará el Asistente para 
        actualización de controlador.  Seleccione
        Siguiente.
    17. Compruebe que está seleccionada la opción siguiente:
        Busque un controlador compatible para mi dispositivo 
        (recomendado)
    18. Inserte el disquete que contiene los archivos INF 
        de Windows* 2000 en la unidad de disquete.
    19. Seleccione Siguiente.
    20. Windows* 2000 dará una lista de las ubicaciones
        donde se puede encontrar el archivo actualizado 
        del controlador.  Compruebe que está seleccionada la 
        opción siguiente: Unidades de disco flexible
    21. Seleccione Siguiente.
    22. Windows* 2000 debe indicar que ha encontrado 
        un controlador:
        (se mostrará el nombre del dispositivo detectado).
        Seleccione Siguiente.
    23. Seleccione Finalizar.
    24. Reinicie el sistema cuando se le solicite.


************************************************************
*  9B.  INSTALACIÓN DE LOS ARCHIVOS INF DE WINDOWS* 98/
*       WINDOWS* 98 SE/WINDOWS* Me/WINDOWS* 95 DESPUÉS DE 
*       EFECTUAR LA INSTALACIÓN DEL SO
************************************************************
La Segunda edición de Windows* 98 y Windows* Me admiten 
algunas plataformas de conjunto de chips Intel, por lo 
tanto puede que no sea necesario utilizar los archivos INF 
que proporciona este software para actualizar estos sistemas
operativos.

Los pasos siguientes describen el proceso de instalación
de los archivos INF para Windows* 98, Windows* 98 Segunda 
Edición y Windows* Me y Windows* 95.  Es posible que deba 
repetir estos pasos para actualizar todos los dispositivos 
de conjunto de chips Intel que no admita este sistema 
operativo.

    1.  Copie el contenido de uno de los directorios 
        siguientes al directorio raíz del disquete (A:\), 
        de acuerdo con el sistema operativo que desea 
        actualizar:

        En el caso de Windows* 98: 
               <INF Extract Directory>\XXXX\Win98
        En el caso de Windows* 98 Segunda Edición:  
               <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE
        En el caso de Windows* Me: 
               <INF Extract Directory>\XXXX\WinMe
        En el caso de la versión comercial de Windows* 95
        o bien OSR1:
              <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old
        En el caso de Windows* 95 OSR2 o posterior:
              <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur

        Nota: XXXX es el nombre del directorio para el 
              conjunto de chips que le interesa.
              Consulte la sección 8 para ver más 
              detalles.  

    2.  Cierre todos los programas que se estén ejecutando
        actualmente en el sistema.
    3.  Haga clic en Inicio.
    4.  Seleccione Configuración.
    5.  Seleccione Panel de control.
    6.  Haga doble clic en el icono Sistema.
    7.  Haga clic en la pestaña Administrador de 
        dispositivos.
    8.  Haga clic en el botón Ver dispositivos por conexión.
    9.  Haga clic en Plug and Play BIOS o Advanced 
        Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS.
        NOTA:  Para un sistema determinado, sólo se 
               mostrará uno de los elementos anteriores.
    10. Haga clic en Bus PCI.
    11. Haga clic en la línea que contiene la descripción:
            Puente PCI de CPU host estándar 
            o
            Puente PCI de ISA estándar 
            o
            Puente PCI de PCI-a-PCI estándar 
            o
            Bus PCI de administración de sistema 
            o
            Controlador IDE de PCI dual estándar
            o
            Controlador estándar de PCI universal 
            a host USB (se seleccionará esta línea).
    12. Haga clic en el botón Quitar que se encuentra en 
        la parte inferior de la ventana.
    13. Vaya al paso 11 para quitar más dispositivos, si 
        necesita actualizar más de un dispositivo de 
        conjunto de chips Intel.
    14. Cuando se le pregunte si desea reiniciar el sistema,
        seleccione Sí.
    15. Reinicie el sistema.
    16. El sistema operativo Windows iniciará el Asistente
        para añadir hardware nuevo.  Seleccione Siguiente 
        en el cuadro de diálogo que indica:
        "Este asistente busca los controladores nuevos
        para:"
    17. Compruebe que está seleccionada la opción siguiente:
        Buscar el mejor controlador para su dispositivo
        (se recomienda)
    18. Seleccione Siguiente.
    19. Inserte el disquete que contiene los archivos .INF
        en la unidad de disquete.
    20. Compruebe que está seleccionada la opción siguiente:
        Unidades de disquete
    21. Si los archivos .INF no están ubicados en el 
        directorio raíz del disquete, seleccione lo 
        siguiente e introduzca la ruta de los archivos .INF
        que se requieren para actualizar este sistema 
        operativo: Especificar una ubicación:
    22. Seleccione Siguiente.
    23. El sistema operativo Windows debe informar 
        que ha detectado el controlador y que "está 
        preparado para instalar el mejor controlador para
        este dispositivo".
    24. Seleccione Siguiente.
    25. Seleccione Finalizar.
    26. Es posible que el sistema operativo Windows 
        le solicite instalar controladores adicionales 
        si se eliminaron varios dispositivo en los pasos 11
        a 13. Siga el mismo procedimiento para instalar los
        dispositivos de conjunto de chips Intel restantes.
    27. Reinicie el sistema cuando se le solicite.


************************************************************
* 10.  VERIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE
************************************************************
Ejecute el Administrador de dispositivos para verificar la 
instalación y uso correctos de los archivos INF.

En el caso de Windows* 95, Windows* 98 y Windows* 98 Segunda 
Edición y Windows* Me:

   1.  Haga clic en Inicio.
   2.  Seleccione Configuración.
   3.  Seleccione Panel de control.
   4.  Haga doble clic en el icono Sistema.
   5.  Haga clic en la pestaña Administrador de 
       dispositivos.
   6.  Haga clic en el botón Ver dispositivos por conexión.
   7.  Haga clic en Plug and Play BIOS o Advanced 
       Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS.
   8.  Haga clic en Bus PCI.

En el caso de sistemas Windows* 2000:

   1.  Haga clic en Inicio.
   2.  Seleccione Configuración.
   3.  Seleccione Panel de control.
   4.  Haga doble clic en el icono Sistema.   
   5.  Haga clic en la pestaña Hardware.
   6.  Haga clic en el botón Administrador de dispositivos.
   7.  Seleccione Dispositivos por conexión del menú Ver.
   8.  Haga clic en Standard PC o en Advanced 
        Configuration and Power Interface (ACPI) PC. 
   9.  Haga clic en Microsoft ACPI Compliant System
  10.  Haga clic en Bus PCI.

Después de iniciar el Administrador de dispositivos 
según lo descrito anteriormente, revise las descripciones 
para verificar las siguientes entradas:

    *** Nota:  El Administrador de dispositivos 
               visualizará solamente los nombres de
               dispositivos que se detectan actualmente 
               en el sistema.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller
        o
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
        Controller 
  
    Intel(R) 810E Chipset, Intel(R) 810E2 Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
        Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
        Intel(R) 82840 PCI Bridge
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt 
        Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller 
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
           Controller 
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller 
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
           Controller 

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
           Controller 

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
      Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
         Intel(R) 815EP Chipset, Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2442
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2444
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
           Controller - 2445

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
           Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2442
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2444
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller - 2530 
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
           Controller - 2532       

   Intel(R) 860 Chipset:
       Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
       Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
          Controller - 2532 
       Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
       Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537      

   Intel(R) 830M Chipset:
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3575 
       Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller - 3576 
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3578 

   Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
        Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage 
           Controller - 248A 
        Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
           Controller - 2482 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
           Controller - 2484 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
           Controller - 2487 
        Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio Controller - 2485

  Intel(R) 845 Chipset
        Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
        Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31

11. En ciertos sistemas, el siguiente dispositivo se puede 
    actualizar:
 
     a. Haga clic en el botón Ver dispositivos por conexión.
     b. Haga clic en Plug and Play BIOS o Advanced 
         Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS.
     c. Verifique que exista la siguiente entrada:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -OR-
        Intel(R) Security Driver

************************************************************
* 11.  IDENTIFICACIÓN DEL NÚMERO DE VERSIÓN DEL SOFTWARE
************************************************************
La versión del software que se incluye en el paquete de 
distribución se especifica en el archivo RELNOTES.HTM.  

La versión del software que se incluye en el paquete de 
distribución también se puede identificar examinando la 
siguiente ubicación de registro:

Nombre de clave: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
Nombre de valor: version


************************************************************
* 12.  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
************************************************************
Se supone que se han satisfecho los requisitos del sistema 
que se citan en la sección 2 anterior.

Problema:  El sistema se bloquea durante el ejercicio de la 
           función Quitar del Administrador de dispositivos
           o durante el reinicio.

Solución:  El bloqueo del sistema puede ocurrir durante el 
           reinicio como consecuencia de varias dificultades 
           posibles con el sistema.  En caso de que se 
           produzca el bloqueo del sistema, reinícielo y vea
           Administrador de dispositivos.  Si los 
           dispositivos aparecen correctamente en la lista
           y si el sistema no sufre más dificultades, el
           proceso de restauración del archivo .INF fue 
           satisfactorio.  Si los dispositivos no están 
           correctamente configurados, trate de volver a 
           ejecutar los procedimientos bosquejados en la 
           sección 3.

           Vuelva a instalar el sistema operativo si este 
           paso no arregla los problemas o si se descubren 
           nuevas dificultades.


Problema:  Luego de ejecutar el programa de instalación y 
           reiniciar la PC, Windows reporta que no 
           encuentra uno de los archivos siguientes:
                   ESDI_506.pdr

Solución:  Haga clic en Examinar en el cuadro de diálogo 
           en donde ocurre el problema, localice el 
           directorio <Windows>\System\IOSubsys y 
           haga clic en Aceptar.  El sistema debe poder 
           localizar este archivo en este directorio y 
           seguir la enumeración de los dispositivos 
           nuevos.

Problema:  Después de ejecutar el programa de 
           instalación y reiniciar la PC, Windows 
           reporta que no encuentra uno de los 
           archivos siguientes:
 
                   UHCD.SYS
                   USBD.SYS
                   USBHUB.SYS

Solución:  Haga clic en Examinar en el cuadro de 
           diálogo en donde ocurre el problema, 
           localice el directorio 
           <Windows>\System32\drivers (para 
           (for Windows* 98, Windows* Me) o 
           <Windows>\System (para Windows* 95) 
           y haga clic en Aceptar.  El sistema debe 
           poder localizar este archivo en este 
           directorio y seguir la enumeración de
           los dispositivos nuevos. 

Problema:  Durante el programa de instalación, la 
           instalación se detiene y solicita alguno
           de los siguientes archivos:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Solución:  Asegúrese que instaló el Windows* 95 
           USB Supplement antes de ejecutar el 
           programa de instalación de la Intel(R)
           Chipset Software Installation Utility.

Problema: Después de ejecutar el programa de 
          instalación y reiniciar la PC, Windows
          reporta que no encuentra uno de los 
          archivos siguientes:
                   isapnp.vxd

Solución: Haga clic en Examinar en el cuadro de 
          diálogo en donde ocurre el problema, 
          localice el directorio 
          <Windows>\System y haga clic en 
          Aceptar.  El sistema debe poder 
          localizar este archivo en este directorio 
          y seguir la enumeración de los dispositivos 
          nuevos.


Problema: Luego de realizar la instalación automatizada, 
          no se creó la clave HKLM\Software\Intel\InfInst
          o los datos del valor "install" no son 
          "success".

Solución: Es un problema producido por una de estas
          posibilidades:
          - El sistema actual no contiene un sistema 
             operativo compatible, o bien
          - El sistema actual no contiene un conjunto
             de chips compatible.

          Verifique la aplicación de los requisitos del 
          sistema en la sección 2.

************************************************************
* RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
************************************************************
Intel no efectúa ninguna declaración de utilidad, eficiencia
o garantía.  
El CONTRATO DE LICENCIA DE SOFTWARE de INTEL
(para OEM/ IHV / distribución ISV y usuario único) define 
plenamente el uso bajo licencia de este software.
************************************************************
La información de este documento se proporciona en relación
con los productos Intel.  Este documento no 
concede ninguna licencia, ya sea expresa, implícita o 
cualquier otra, sobre cualquier derecho de propiedad
intelectual.  Intel no acepta responsabilidad alguna y 
desconoce toda garantía expresa o implícita relativa a la 
enajenación o uso de productos Intel, entre otras la 
responsabilidad o las garantías relacionadas 
con la idoneidad para un propósito determinado,
comerciabilidad o por infracción de cualquier patente,
copyright u otros derechos de propiedad intelectual.  Los 
productos de Intel no son indicados para fines médicos, 
o para aplicaciones de socorro o mantenimiento de vida.
************************************************************
Intel Corporation desconoce toda garantía y responsabilidad
del uso de este documento y de la información que 
contiene, y no asume responsabilidad alguna de errores 
que puedan aparecer en este documento, ni tampoco se 
compromete a actualizar la información aquí contenida.  
Intel se reserva el derecho a hacer cambios en este 
documento en cualquier momento y sin previo aviso.
************************************************************
************************************************************

* Las marcas y nombres de terceros son propiedad de sus
respectivos propietarios.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001

