*********************************************************** 
** NOR *************************************************** 
*********************************************************** 
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Viktig informasjon for installasjon
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET
************************************************************
Dette dokumentet inneholder følgende avsnitt:

1.  Oversikt
2.  Systemkrav
3.  Innholdet i forsendelsespakken
4.  Liste over tilgjengelige flaggalternativer for 
    kommandolinjen
5.  Innholdet i de utpakkede filene
6.  Installere programvaren i interaktiv modus
7.  Installere programvaren i stille modus
8.  Installere INF-filene før installasjon av
    operativsystemet
    8A. Installere INF-filene for Windows* 2000 før 
        installasjon av operativsystemet
    8B. Installere INF-filene for Windows* 98/
        Windows* 98 Andre Utgave/ Windows* Me 
        før installasjon av operativsystemet
    8C. Installere INF-filene for Windows* 95 før 
        installasjon av operativsystemet
9.  Installere INF-filene etter installasjon av 
    operativsystemet
    9A. Installere INF-filene for Windows* 2000 etter
        installasjon av operativsystemet
    9B. Installere INF-filene for Windows* 98/
        Windows* 98 Andre Utgave/ Windows* Me
        etter installasjon av operativsystemet
10. Kontrollere installasjonen av programvaren
11. Identifisere programvarens versjonsnummer
12. Feilsøking


************************************************************
* 1.  OVERSIKT
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility installerer 
Windows* INF-filer på målsystemet som gir operativ-
systemet oversikt over hvordan prosessorsett-
komponentene vil bli konfigurert.  Dette er nødvendig 
for at følgende funksjoner skal virke ordentlig:

   - Sentrale PCI- og ISAPNP-tjenester
   - AGP-støtte
   - IDE/ATA33/ATA66-lagringsstøtte
   - USB-støtte
   - Identifisere Intel Chipset-komponenter i
     Enhetsbehandling

Denne programvaren kan installeres i tre modi: Interaktiv,
Stille eller Uovervåket forhåndslasting. Interaktiv modus
krever informasjon fra brukeren under installasjon.
Stille modus og Uovervåket forhåndslasting krever ingen
informasjon fra brukeren.

I tillegg tilbyr programvaren ett sett med 
kommandolinjeflagg-alternativer som aktiverer utvidet 
installasjonsfunksjonalitet.  Kommandolinjeflaggene skiller
ikke mellom store og små bokstaver.  Se avsnitt 4 for 
detaljerte beskrivelser av flaggene.

Viktig merknad:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility leveres i to 
forskjellige format -- selvutpakkende .EXE-filer
(INFINST_xxx.EXE) eller komprimerte .ZIP- filer
(INFINST_xxx.ZIP).  Kommandolinjesyntaksen kan være 
forskjellig avhengig av hvilket distribusjonsformat som
brukes.  Se avsnitt 4 for mer informasjon.


************************************************************
* 2.  SYSTEMKRAV
************************************************************
1.  Programvaren som ligger i denne forsendelsespakken, er 
    utformet for å kunne brukes med følgende prosessorsett-
    konfigurasjoner:

          Intel(R) 440BX    AGPset 
          Intel(R) 440DX    AGPset 
          Intel(R) 440EX    AGPset 
          Intel(R) 440GX    AGPset 
          Intel(R) 440LX    AGPset 
          Intel(R) 440ZX    AGPset 
          Intel(R) 440MX    Chipset
          Intel(R) 430TX    PCIset
          Intel(R) 810      Chipset
          Intel(R) 810E     Chipset
          Intel(R) 810E2    Chipset
          Intel(R) 815      Chipset
          Intel(R) 815E     Chipset
          Intel(R) 815EM    Chipset
          Intel(R) 815EP    Chipset
          Intel(R) 815P     Chipset
          Intel(R) 820      Chipset
          Intel(R) 820E     Chipset
          Intel(R) 840      Chipset
          Intel(R) 850      Chipset
          Intel(R) 860      Chipset
          Intel(R) 830M     Chipset
          Intel(R) 845      Chipset

              
2.  Et av følgende operativsystemer må være fullstendig
    installert og kjøre på systemet før programvaren
    installeres:

    Windows* 95      4.00.950   (Opprinnelig versjon)
    Windows* 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2 uten USB-tillegg)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2.1 med USB-tillegg)
    Windows* 95      4.00.950c  (OSR2.1 med eller uten
                                USB-tillegg)
    Windows* 98      4.10.1998  (Opprinnelig versjon)
    Windows* 98 SE   4.10.2222  (Opprinnelig versjon)
    Windows* Me      4.90.3000  (Opprinnelig versjon)
    Windows* 2000    5.00.2195  (Opprinnelig versjon)
    Windows* XP      5.10.2465  (Beta 2)
    

Hvis du vil kontrollere hvilket operativsystem som er 
installert på målsystemet, følger du instruksjonene
nedenfor:

    a.  Klikk på Start.
    b.  Velg Innstillinger.
    c.  Velg Kontrollpanel.
    d.  Dobbeltklikk på System-ikonet.
    e.  Velg kategorien Generelt.
    f.  Kontroller hvilket operativsystem som er installert 
        ved å lese systeminformasjon.
                              
3.  Det anbefales at programvaren installeres på systemer 
    med minst 32 MB systemminne når Windows* 9x eller 
    Windows* Me brukes. Windows* 2000 krever minst 64 MB
    systemminne.


4.  Det anbefales at det er tilstrekkelig ledig 
    harddiskplass i <TEMP>-katalogen 
    (vanligvis C:\WINDOWS\TEMP) på systemet
    når programvaren installeres.

5.  Kontroller systemkravene.  Operativsystemet må være 
    fullstendig installert og kjøre på datamaskinen før
    du kjører denne programvaren.

6.  Lukk eventuelle åpne programmer.  Ellers kan du få 
    problemer.

7.  Det anbefales at Intel(R) Chipset Software Installation
    Utility installeres på målsystemet før andre drivere 
    installeres.


************************************************************
* 3.  INNHOLDET I FORSENDELSESPAKKEN
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility pakken 
inneholder følgende elementer:

    Fil(er)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -eller- INFINST_xxx.ZIP
    VIKTIG.TXT, RELNOTES.HTM

RELNOTES.HTM finnes kun på engelsk.


   *** MERK:  Bare filene som refererer til gjenkjente enheter,
              blir kopiert til systemet. Du finner en 
              fullstendig liste over INF-filene i filen 
              RELNOTES.HTM.  

              Hvis alternativet "-A" brukes, blir ikke 
              filene kopiert til katalogen <Windows>\INF. 
              Se avsnitt 4 for mer informasjon.
                                       
************************************************************
* 4.  LISTE OVER TILGJENGELIGE FLAGGALTERNATIVER FOR 
*     KOMMANDOLINJEN
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility støtter flere 
kommandolinjeflagg  for en rekke installasjonalternativer.  
Alle kommandolinjeflagg og -parametere må skilles med 
mellomrom, med unntak av språkkoden etter flagget "-L".

På grunn av de forskjellige distribusjonsformatene som 
finnes for Intel(R) Chipset Software Installation Utility, 
kan kommandolinjesyntaksen variere:

1. Distribusjon med selvutpakkende EXE-fil:
      Når du installerer denne programvaren med EXE-
      distribusjon, må det legges til en ekstra "-A" i 
      programkoden INFINST_xxx.EXE (dvs. 
      INFINST_ENU.EXE -A) for at kommandolinjeparameterne 
      skal overføres riktig.  Det ekstra "-A"-flagget for 
      den selvutpakkende, EXE-filen er FORSKJELLIG fra 
      kommandolinjeflagget "-A" som beskrives nedenfor.  

      Eksempel: Hvis du vil trekke ut INF-filer ved hjelp
                av "-A"-flagget beskrevet nedenfor, må 
                installasjonsprogrammet startes slik:
               
                INFINST_ENU.EXE -A -A (valgfri -P)

2. Distribusjon med komprimert ZIP-fil:
      Når du installerer programvaren fra den 
      komprimerte .ZIP-filen er det ikke nødvendig å legge
      til ekstra flagg til programkoden SETUP.EXE for at
      kommandolinjeflaggene skal overføres riktig.

      Eksempel: Hvis du vil trekke ut INF-filer ved hjelp
                av "-A"-flagget beskrevet nedenfor, må 
                installasjonsprogrammet startes slik:

                SETUP.EXE -A (valgfri -P)

Nedenfor finner du en liste over alle tilgjengelige 
kommandolinjeflagg som kan brukes med programkoden.  Vær 
oppmerksom på at flaggene "-L" og "-S" MÅ angis til slutt
i listen over kommandolinjeflagg.

Flagg           Beskrivelse
----            -----------
-?              Hjelpeflagg.  Viser listen over 
                tilgjengelige kommandolinjeflagg.  Denne 
                parameteren fungerer bare i interaktiv 
                modus.

-A              Pakker ut INF-filer og VIKTIG.TXT  til enten 
                "C:\Programfiler\Intel\IsfInst" eller 
                katalogen <Installasjonsbane> som angis 
                ved hjelp av flagget "-P".  Programvaren 
                vil IKKE installere disse INF-filene på 
                systemet.  Dette flagget kan bare 
                kombineres med flaggalternativet "-P". 
                Alle andre flagg vil bli ignorert hvis 
                flagget "-A" er angitt.  Denne parameteren
                fungerer i både stille og interaktiv modus.

-B              Starter automatisk systemet på nytt etter 
                installasjonen.  Dette flagget blir 
                ignorert hvis flagget "-A" er angitt.  
                Denne parameteren fungerer i både stille og
                interaktiv modus.

-L<Språkkode>   Tvinger brukergrensesnittet i 
                InstallShield til å vise det 
                spesifiserte språket under 
                installasjonen. Vær oppmerksom på at 
                det IKKE skal være mellomrom 
                mellom "-L" og den 4-sifrede språkkoden
                (se nedenfor).  Dette flagget og flagget
                "-S" må plasseres på slutten av listen 
                med flagg.  Denne parameteren fungerer 
                bare i interaktiv modus.

-OVER AUD       Overstyrer installasjonsprogrammets
                standardvirkemåte når det gjelder 
                oppdatering av lydkontrollerenheten.

-P <Installasjonsbane>   
                Angir hvor på harddisken 
                INF-programfilene skal kopieres.  Hvis 
                dette flagget ikke er angitt på slutten av
                kommandolinjen, vil <Installasjonsbane> 
                som standard bli:
                
                   C:\Programfiler\Intel\INFInst
                
                Hvis dette flagget brukes uten alternativet
                "-A", vil bare VIKTIG.TXT kopieres til
                <Installasjonsbane>.  Katalognavnet kan
                inneholde mellomrom.  
                I dette tilfellet må imidlertid 
                katalognavnet settes i doble anførselstegn
                (").  Denne parameteren fungerer i både 
                stille og interaktiv modus.

-S              Kjører installasjonsprogrammet i stille
                modus.  Det vises ikke noe 
                brukergrensesnitt.  Dette flagget og flagget
                "-L" må plasseres på slutten av listen over
                kommandolnjeflagg.

                
Nedenfor vises språkkodene som brukes med flagget "-L":

    Språk                      <Språkkode>
    --------                   ----------
    Kinesisk (Folkerepublikken)   0804
    Kinesisk (Taiwan)             0404
    Dansk                         0006
    Nederlandsk                   0013
    Engelsk (USA)                 0009
    Finsk                         000B
    Fransk (Canada)               0C0C
    Fransk (Standard)             040C
    Tysk                          0007
    Italiensk                     0010
    Japansk                       0011
    Koreansk                      0012
    Norsk                         0014
    Polsk                         0015
    Portugisisk (Brasil)          0416
    Portugisisk (Standard)        0816
    Russisk                       0019
    Spansk                        000A
    Svensk                        001D
    Thai                          001E

************************************************************
* 5.  INNHOLDET I DE UTPAKKEDE FILENE
************************************************************
INF-filer kopieres til harddisken etter å ha kjørt Intel(R) 
Chipset Software Installation Utility som kan kjøres med 
et '-A' flagg (dvs. "INFINST_ENU.EXE -A -A" eller 
"SETUP.EXE -A").  Plasseringen av INF-filene avhenger av om
flagget '-P' er angitt i tillegg til '-A'-flagget:

1.  Hvis det IKKE er angitt noe '-P'-flagg, blir INF-filene 
    kopiert til følgende mappe: 
       "C:\Programfiler\Intel\INFINST"
2.  Hvis det ER angitt et '-P'-flagg, blir INF-filene 
    kopiert til banen som er angitt direkte etter 
    '-P'-flagget.  

    Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon om bruk
    av flagg.

Når INF-filene er pakket ut, blir de og komponentene 
kopiert til <utpakkingkatalogen for INF>.  Disse filene
og komponentene blir delt inn etter typer av Intel(R)
prosessorsett. I tabellen nedenfor finner du et
sammendrag av plasseringen av INF-filene etter 
prosessorsett:

   MERK: INF-filene er utviklet for å oppdatere BARE
         de enheter som ikke støttes av tilsvarende 
         operativsystemer.

   MERK: "<Utpakkingskatalogen for INF (INF Extract 
         Directory)>" omtales med forkortelsen "<IED>" 
         i resten av dette avsnittet.

For hver <IED>-underkatalog (f.eks. 440MX, ICH, 
ICH2 eller PIIXX) deles INF-filene dessuten inn etter 
operativsystemene de er beregnet på:

       Win95Old\  --->  Inneholder INF-filer som BARE
                        er beregnet på den opprinnelige 
                        versjonen og OSR1-versjonen av 
                        Windows* 95.
       Win95Cur\  --->  Inneholder INF-filer som BARE
                        er beregnet på OSR2 og nyere 
                        versjoner av Windows* 95.
       Win2000\   --->  Inneholder INF-filer som BARE 
                        er beregnet på Windows* 98.
       Win98SE\   --->  Inneholder INF-filer som BARE 
                        er beregnet på Windows* 98, 
                        Andre utgave.
       Win2000\   --->  Inneholder INF-filer som BARE 
                        er beregnet på Windows* 2000.
       WinME\     --->  Inneholder INF-filer som BARE 
                        er beregnet på Windows* Me.
       WinXP\     --->  Inneholder INF-filer som BARE 
                        er beregnet på Windows* XP.

MERK:

1.  Filene i kqtqlogen <IED>\440MX\ er beregnet på    
    Intel(R) 440MX Chipset-plattformer.
2.  Filer i katalogen <IED>\ICH\ er beregnet på 
    Intel(R) 810,  Intel(R) 810E, Intel(R) 820, 
    Intel(R) 840 og Intel(R) 815 Chipset-plattformer.
3.  Filene i katalogen <IED>\ICH2\ er beregnet på Intel(R) 
    Chipset-plattformer med Intel(R) 
    82801BA/BAM-komponenter.
4.  Filene i katalogen <IED>\ICH2M\ er beregnet på Intel(R) 
    Chipset-plattformer med Intel(R) 82801BAM-komponenter.
5.  Filene i katalogen <IED>\ICH3M\ er beregnet på Intel(R) 
    Chipset-plattformer med Intel(R) 82801CAM-komponenter.
6.  Filene i katalogen <IED>\PIIXX\ er beregnet på Intel(R)
    430TX PCIset, Intel(R) 440BX, Intel(R) 440DX, Intel(R)
    440EX, Intel(R) 440GX, Intel(R) 440LX og Intel(R) 440ZX 
    AGPset-plattformer.
7.  INFPrelo.INF oppretter malen CUSTOM.INF, som installerer 
    INF-filene for Intel(R) prosessorsett under 
    installasjonen av operativsystemet.  OEM-brukere kan 
    legge inn denne filen i SETUP-katalogen for OEM Preload
    Kit.  (Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon.)


************************************************************
* 6.  INSTALLERE PROGRAMVAREN I INTERAKTIV MODUS
************************************************************
1.  Kontroller at alle systemkrav er oppfylt som beskrevet 
    under avsnitt 2. 

2.  Kjør installasjonsprogrammet InstallShield*: 
       Distribusjon med selvutpakkende EXE-fil:
       INFINST_xxx.EXE
       Distribusjon med komprimert ZIP-fil: SETUP.EXE

3.  Du vil bli bedt om å godta lisensavtalen.  Hvis du ikke
    kan godta den, vil installasjonsprogrammet avsluttes 
    før filer utpakkes.
    
4.  Følg instruksjonene på skjermen, og bruk 
    standardinnstillinger til å fullføre installasjonen 
    etter at systemet har startet på nytt.

5.  Dette fullfører installasjonen av Intel(R) Chipset
    Software Installation Utility (installasjonsverktøyet 
    for programvare til Intel(R) prosessorsett). 

************************************************************
* 7.  INSTALLERE PROGRAMVAREN I STILLE MODUS
************************************************************
1.  Kontroller at alle systemkrav er oppfylt som beskrevet 
      under avsnitt 2.

2.  Kjør installasjonsprogrammet InstallShield:
    For stille installasjon med automatisk omstart:
       Distribusjon med selvutpakkende EXE-fil: 
                                   INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Distribusjon med komprimert ZIP-fil:
                                   SETUP.EXE -b -s
    -ELLER-
    For stille installasjon uten automatisk omstart:
       Distribusjon med selvutpakkende EXE-fil: 
                                   INFINST_xxx.EXE - a -s
       Distribusjon med komprimert ZIP-fil:
                                   SETUP.EXE -s

3.  Programmet vil utføre de nødvendige oppdateringer og 
      registrere installasjonsstatusen i følgende 
      systemregisternøkkel:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  Hvis programmet ble startet med flagget "-b", vil 
      systemet automatisk startes på nytt hvis 
      oppdateringen var vellykket.

    MERK:  Systemet MÅ startes på nytt for at alle 
           enhetsoppdateringer skal tre i kraft.

5.  Hvis du vil finne ut om installasjonen var vellykket, 
      kontrollerer du verdien for "install" i 
      registernøkkelen som er angitt i trinn 3.

    I tabellen nedenfor ser du en beskrivelse av de
    forskjellige parameterverdiene:

    Verdi      Type      Data       Beskrivelse
    ------     ----      ----       -----------
    "install"  Streng    "success"  Installasjonen var 
                                    vellykket.
                         "fail"     Installasjonen var 
                                    mislykket.Ingen 
                                    INF-filer ble kopiert 
                                    til datamaskinen.

    "reboot"   Streng    "Yes"      Systemet må startes på 
                                    nytt før installasjonen 
                                    kan fullføres.
                         "No"       Du trenger ikke å starte 
                                    maskinen på nytt for å 
                                    fullføre installasjonen.
                                
    "version"  Streng    <variabel> Gjeldende versjonsnummer 
                                    for Intel(R) Chipset 
                                    Software Installation 
                                    Utility


************************************************************
* 8.  INSTALLERE INF-FILENE FØR INSTALLASJON AV 
*     OPERATIVSYSTEMET
************************************************************
1.  Kopier installasjonsfilene for operativsystemet fra 
    installasjonskatalogen til en katalog på harddisken. 
    Dette krever stor diskplass. Det er viktig å kontrollere 
    at det finnes tilstrekkelig ledig diskplass før 
    kopieringen starter. Katalogene skal refereres til som 
    følger:

      Windows 2000  :  <WIN2000-installasjonskatalog>
      Windows 98    :  <WIN98-installasjonskatalog>
      Windows 98 SE :  <WIN98SE-installasjonskatalog>
      Windows Me    :  <WINMe-installasjonskatalog>
      Windows 95    :  <WIN95-installasjonskatalog>


************************************************************
* 8A.  INSTALLERE INF-FILENE FOR WINDOWS* 2000 FØR 
*        INSTALLASJON AV OPERATIVSYSTEMET
************************************************************
MERK: Distribusjons-CDen for Windows* 2000 OEM Preload Kit 
      inneholder en installasjonsmappe med alle de 
      grunnleggende installasjonsfilene og 
      installasjonsprogrammene for operativsystemet 
      (WINNT.EXE og WINNT32.EXE).  

Navnet på denne mappen kan variere avhengig av 
distribusjons-CDen (f.eks. \I386\).


1.  Opprett følgende mappestruktur under <WIN2000 
    installasjonsmappe>: 

       \$OEM$\$$\INF

2.  Kopier INF-filene for Windows* 2000 fra <INF Extract
    Directory (IED)>\XXXX\Win2000 til katalogen du 
    opprettet i trinn 1 ovenfor:

       <WIN2000 Installasjonskatalog>\$OEM$\$$\INF

    Merk: XXXX er mappenavnet for det aktuelle 
          prosessorsettet.
          Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon.

3.  Opprett følgende mappestruktur under <WIN2000 Setup 
    Directory>: 

       \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  Kopier INF-filene for Windows* 2000 OG katalogfilene 
    (.CAT)fra <INF Extract Directory (IED)>\XXXX\Win2000
    til katalogen du opprettet i trinn 4 ovenfor:

       <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

    Merk: XXXX er mappenavnet for det aktuelle 
          prosessorsettet.
          Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon.

5.  Du kan enten legge inn endringer i standardsvarfilen
    for installasjon av Windows* 2000, UNATTEND.TXT, som 
    ligger i <WIN2000 Setup Directory>, eller du kan 
    lage din egen svarfil.  
    Svarfilen må inneholde følgende informasjon:
   
       [Unattended]
       OemPreinstall = Yes
       OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

    En eksempelsvarfil for forhåndslasting av 
    INF-filene for Intel(R) Chipset Software Installation 
    Utility finnes:
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT
    
    Hvis du vil ha mer informasjon om svarfiler for 
    Windows* 2000 og uovervåket installasjon, se 
    Microsoft Windows* 2000 Guide to Unattended Setup.  
    Slå opp i Microsoft Windows* 2000 OEM Preinstallation
    Kit (OPK) brukerhåndbok for flere opplysninger om 
    \$OEM$-mappen hvis du er en PC-produsent.  Ellers kan du
    se Microsoft Windows* 2000 distribusjonshåndbok.

6.  Kjør "WINNT.EXE /u:<answer file name> /s:<WIN2000
    Setup Directory>" for å installere Windows* 2000.


************************************************************
8B.  INSTALLERE INF-FILENE FOR WINDOWS* 98/Windows* 98 SE/
*    WINDOWS* Me FØR INSTALLASJON AV OPERATIVSYSTEMET
************************************************************
MERK: Distribusjons-CDen for Windows* 98, Windows* 98 Andre
Utgave eller Windows* Me OEM Preload Kit inneholder en 
installasjonskatalog med alle de grunnleggende 
installasjonsfilene (*.CAB) og installasjonsprogrammet for 
operativsystemet (SETUP.EXE).

Navnet på denne katalogen kan variere avhengig av 
distribusjons-CDen (f.eks. \WIN98\).   

1.  Kopier Windows* 98 INF-filene fra <INF Extract 
    Directory>\XXXX\Win98 til installasjonskatalogen 
    oppgitt i trinn 1 over hvis du forhåndslaster 
    Windows* 98.  
       -eller-
    Kopier INF-filene for Windows* 98 Andre utgave fra 
    <INF Extract Directory (IED)>\XXXX\Win98SE til 
    installasjonsmappen som ble angitt i trinn 1 over 
    hvis du forhåndslaster Windows* 98 Andre utgave.
       -eller-
    Kopier Windows* Me INF-filene fra
    <INF-utpakkingskatalog>\XXXX\WinME til
    installeringskatalogen hvis du forhåndslaster
    Windows* Me. 

    Merk: XXXX er katalognavnet til det aktuelle 
          prosessorsettet.
          Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon.

2.  Avhengig av innholdet i <WIN98 installasjonskatalog>
    er det nå to muligheter:

    Mulighet A: Filen CUSTOM.INF finnes IKKE i <WIN98 
                installasjonsmappe>.

       Hvis dette er tilfellet, må du endre navnet på 
       INFPRELO.INF til CUSTOM.INF.

    Mulighet B: Filen CUSTOM.INF FINNES i <WIN98 
                installasjonsmappe>.

       Hvis dette er tilfellet, legger du inn innholdet fra 
       INFPRELO.INF i den eksisterende filen CUSTOM.INF.  
       Hvis du vil ha mer informasjon, se retningslinjene 
       under "General Customizations for Preloaded Systems" 
       i Microsoft OEM Preload Kit.

3.  Kjør SETUP.EXE for å installere Windows* 98.


************************************************************
* 8C.  INSTALLERE INF-FILENE FOR Windows* 95 FØR 
*      INSTALLASJON AV OPERATIVSYSTEMET     
************************************************************
MERK: Distribusjons-CDen for Windows* 95 OEM Preload Kit 
      inneholder en installasjonsmappe med alle de 
      grunnleggende installasjonsfilene (*.CAB) og 
      installasjonsprogrammet for Windows* 95 (SETUP.EXE).  

Navnet på denne katalogen kan variere avhengig av 
distribusjons-CDen (f.eks. \WIN95\).

MERK: Filene for Windows* 95 er kun utviklet til bruk med
      Windows* 95 (alle versjoner).


1.  Hvis du installerer Windows* 95 opprinnelig versjon 
    eller OSR1, kopierer du INF-filene for Windows* 95 fra 
    <INF Extract Directory (IED)>\XXXX\Win95Old til 
    installasjonskatalogen som er angitt i trinn 1 over. 
    Deretter går du videre til trinn 4. Hvis ikke, gå til
    trinn 3.

    Merk: XXXX er katalognavnet til det aktuelle 
          prosessorsettet.
          Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon.

2.  Hvis du installerer Windows* 95 OSR2 eller senere, 
    kopierer du INF-filene for Windows* 95 fra <INF 
    Extract Directory (IED)>\XXXX\Win95Cur til 
    installasjonskatalogen som er angitt i trinn 1
    ovenfor.  

    VIKTIG: Du må IKKE kopiere filene i mappen 
         <INF Extract Directory (IED)>\XXXX\Win95Cur\USB\
         til installasjonsmappen fra trinn 1 på dette
         tidspunktet,selv om du har tenkt å installere
         USB-tillegget etter at operativsystemet er
         installert.

    Merk: XXXX er katalognavnet til det aktuelle 
          prosessorsettet. Se avsnitt 8 hvis du 
          vil ha mer informasjon.

3.  Avhengig av innholdet i <WIN95 installasjonsmappe> 
    er det nå to muligheter:

    Mulighet A: Filen CUSTOM.INF finnes IKKE i 
                <WIN95 Setup Directory>.

          Hvis dette er tilfellet, må du endre navnet på 
          INFPRELO.INF til CUSTOM.INF.

    Mulighet B: Filen CUSTOM.INF FINNES i <WIN95 Setup
                Directory>.

          Hvis dette er tilfellet, legger du inn innholdet
          fra INFPRELO.INF i den eksisterende filen 
          CUSTOM.INF.  Hvis du vil ha mer informasjon, se 
          retningslinjene under "General Customizations 
          for Preloaded Systems" i Microsoft OEM Preload 
          Kit.

4.  Kjør SETUP.EXE for å installere Windows* 95.

    Hvis du installerer Windows* 95 opprinnelig versjon,
    OSR1 eller OSR2 uten USB-tillegg, er installasjonen 
    fullført.

    Trinn 5 og påfølgende er bare nødvendige hvis du 
    installerer Windows* 95 OSR2 eller en senere versjon, 
    OG hvis du har tenkt å installere USB-tillegget.  
    Se avsnittet om systemkrav hvis du vil ha mer 
    informasjon.

5.  Kjør Enhetsbehandling for å gjøre systemet klart for 
    oppdateringen av enhetsdriveren for USB.

    a.  Klikk på Start.
    b.  Velg Innstillinger.
    c.  Velg Kontrollpanel.
    d.  Dobbeltklikk på System-ikonet.
    e.  Velg kategorien Enhetsbehandling.
    f.  Velg Vis enheter etter tilkobling.
    g.  Velg Plug and Play-BIOS.
    h.  Velg PCI.
    i.  Velg PCI Universal Serial Bus.
    j.  Velg Fjern.

6.  Hvis du oppdaterer en Intel(R) 82440MX Chipset 
    plattform skal du kopiere 440MXUSB.INF fra katalogen 
    <INF Extract Directory>\440MX\Win95Cur\USB 
    til katalogen <WINDOWS Directory>\INF. Gå deretter 
    videre til trinn 11. Hvis ikke, gå til trinn 8.

7.  Hvis du oppdaterer en Intel(R) 810, 
    Intel(R) 820 eller Intel(R) 840 Chipset plattform, 
    skal du kopiere ICHxUSB.INF fra katalogen <INF 
    Extract Directory>\ICH\Win95Cur\USB til katalogen 
    <WINDOWS Directory>\INF. Gå deretter videre til 
    trinn 11. Hvis ikke, gå til trinn 9.

8.  Hvis du oppdaterer en plattform med Intel(R) 
    prosessorsett med "ICH2"-komponenter, skal du 
    kopiere ICH2USB.INF fra katalogen <INF Extract 
    Directory>\ICH2\Win95Cur\USB til katalogen 
    <WINDOWS Directory>\INF. Gå deretter videre til trinn 
    11. Hvis ikke, gå til trinn 10.

9. Hvis du oppdaterer en plattform med Intel(R) 
    prosessorsett med PIIX3 eller PIIX4 komponenter skal du 
    kopiere PIIXXUSB.INF fra katalogen <INF Extract 
    Directory>\PIIXX\Win95Cur\USB til katalogen <WINDOWS 
    Directory>\INF.

10. Installer den kjørbare filen "USB-tillegg" for
      Windows* 95. Start systemet på nytt i henhold til 
      instruksjonene på skjermen.

Installasjonen blir da fullført.


************************************************************
* 9.  INSTALLERE INF-FILENE ETTER INSTALLASJON AV 
*     OPERATIVSYSTEMET
************************************************************
************************************************************
* 9A.  INSTALLERE INF-FILENE FOR WINDOWS* 2000 ETTER  
*      INSTALLASJON AV OPERATIVSYSTEMET
************************************************************
Enkelte plattformer med Intel prosessorsett støttes allerede
av Windows* 2000. Det er derfor ikke sikkert at det er 
nødvendig å bruke INF-filene i denne programvaren til å 
oppdatere Windows* 2000.

Nedenfor finner du en trinnvis beskrivelse av installasjonen
av INF-filene for Windows* 2000.  Det kan hende at du må 
gjenta denne prosedyren for å oppdatere alle Intel
prosessorsettenheter som ikke støttes av Windows* 2000.

    1.  Kopier innholdet i katalogen 
        <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000
        til diskettens (A:)rotkatalog.
        
        Merk: XXXX er katalognavnet til det aktuelle 
              prosessorsettet.
              Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon.
    2.  Lukk alle programmer som for øyeblikket er åpne på 
        systemet.
    3.  Klikk på Start.
    4.  Velg Innstillinger.
    5.  Velg Kontrollpanel.
    6.  Dobbeltklikk på System-ikonet.
    7.  Klikk på Maskinvare.
    8.  Velg Enhetsbehandling.
    9.  Velg "Enheter etter tilkobling" på Vis-menyen.
    10. Velg MPS enprosessor-PC -ELLER- MPS 
        flerprosessor-PC.
        MERK:  Bare ett av alternativene ovenfor vil vises 
               for et gitt system.
    11. Velg PCI-buss.
    12. Høyreklikk på linjen med beskrivelsen
            PCI-standardvert CPU-bro
            -eller-
            PCI-standard ISA-bro
            -eller-
            PCI-standard PCI-til-PCI bro
            -eller-
            PCI System Management-buss
            -eller-
            Standard Dual PCI IDE-kontroller
            -eller-
            Standard universell PCI til USB-vertskontroller
            (Denne linjen vil velges.)
    13. Velg Egenskaper på hurtigmenyen.
    14. Velg kategorien Drivere.
    15. Velg Oppdater driver.
    16. Windows* 2000 starter veiviseren for oppgradering av 
        enhetsdrivere.  Velg Neste.
    17. Kontroller at det er merket av for følgende 
        alternativ:
        Søk etter en passende driver for enheten (anbefales)
    18. Sett inn disketten med INF-filene for Windows* 2000 i 
        diskettstasjonen.
    19. Velg Neste.
    20. Windows* 2000 vil vise en liste over steder hvor den 
        oppdaterte driveren kan være å finne.  Kontroller 
        at det er merket av for følgende alternativ:
            Diskettstasjoner
    21. Velg Neste.
    22. Windows* 2000 skal nå gi melding om at det er funnet
        en driver:
            (navnet på enheten som ble funnet, skal vises i 
            meldingen)
        Velg Neste.            
    23. Velg Fullfør.
    24. Start systemet på nytt når du får beskjed om det.


************************************************************
* 9B.  INSTALLERE INF-FILENE FOR Windows* 98/Windows* 98 
*      SE/Windows* Me ETTER INSTALLASJON AV OPERATIVSYSTEMET
************************************************************
Enkelte plattformer med Intel prosessorsett støttes allerede
av Windows* 98 Andre utgave og Windows Me. Det er derfor 
ikke sikkert at det er nødvendig å bruke INF-filene i denne
programvaren til å oppdatere slike operativsystemer.

Nedenfor finner du en trinnvis beskrivelse av installasjonen
av INF-filene for Windows* 98, Windows* 98 Andre utgave, 
Windows* Me og Windows* 95.  Det kan hende at du må gjenta
denne prosedyren for å oppdatere alle prosessorsettenheter 
som ikke støttes av disse operativsystemene.

    1.  Avhengig av hvilket operativsystem du skal 
          oppdatere, kopierer du innholdet fra én av 
          følgende kataloger til 
          rotkatalogen på en diskett (A:\).

        For Windows* 98:
               <INF Extract Directory>\XXXX\Win98
        For Windows* 98 Andre utgave:
               <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE
        For Windows* Me:
               <INF Extract Directory>\XXXX\Millenn
        For Windows* 95 Detaljhandelsversjon eller OSR1: 
               <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old
        For Windows* 95 OSR2 eller senere:
               <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur

        Merk: XXXX er katalognavnet til det aktuelle 
              prosessorsettet.
              Se avsnitt 8 hvis du vil ha mer informasjon.
    2.  Lukk alle programmer som for øyeblikket er åpne på 
        systemet.
    3.  Klikk på Start.
    4.  Velg Innstillinger.
    5.  Velg Kontrollpanel.
    6.  Dobbeltklikk på System-ikonet.
    7.  Klikk på Enhetsbehandling.
    8.  Velg Vis enheter etter tilkobling.
    9.  Velg Plug and Play-BIOS eller Advanced Configuration
        and Power Interface (ACPI)-BIOS.
        MERK:  Bare ett av alternativene ovenfor vil vises 
               for et gitt system.
    10. Velg PCI-buss.
    11. Klikk på linjen med beskrivelsen
            PCI-standardvert CPU-bro
            -eller-
            PCI-standard ISA-bro
            -eller-
            PCI-standard PCI-til-PCI bro
            -eller-
            PCI System Management-buss
            -eller-
            Standard Dual PCI IDE-kontroller
            -eller-
            Standard universell PCI til USB-vertskontroller
            (Denne linjen vil velges.)
    12. Klikk på Fjern-knappen nederst i vinduet.
    13. Hvis du skal oppdatere flere Intel 
        prosessorsettenheter, går du til trinn 11 for å 
        fjerne flere enheter.
    14. Når du blir spurt om å starte systemet på nytt, 
        velger du Ja.
    15. Start datamaskinen på nytt.
    16. Veiviseren for maskinvareinstallasjon vil bli 
        startet.
        Velg Neste i dialogboksen som viser:
            "Denne veiviseren søker etter nye drivere for:"
    17. Kontroller at det er merket av for følgende 
        alternativ:
            Søk etter den beste driveren for enheten.
            (Anbefalt)
    18. Velg Neste.
    19. Sett inn disketten med INF-filene i 
        diskettstasjonen.
    20. Kontroller at det er merket av for følgende 
        alternativ:
            Diskettstasjoner
    21. Hvis INF-filene ikke ligger i rotmappen på 
        disketten, må du også merke av for følgende og 
        skrive inn banen til INF-filene du trenger for å 
        oppdatere dette operativsystemet:
            Angi en plassering:
    22. Velg Neste.
    23. Windows bør nå gi tilbakemelding om at driveren
        er funnet, og at det nå er "klar til å installere 
        den beste driveren for enheten".
    24. Velg Neste.
    25. Velg Fullfør.
    26. Operativsystemet Windows kan be deg installere 
        tilleggsdrivere dersom flere enheter ble fjernet
        I trinn 11 til 13. Følg samme prosedyre for å 
        installere resten av Intel prosessorsettenhetene.
    27. Start systemet på nytt når du får beskjed om det.


************************************************************
* 10.  KONTROLLERE INSTALLASJONEN AV PROGRAMVAREN
************************************************************
Kjør Enhetsbehandling for å kontrollere riktig installasjon 
og bruk av INF-filene.

For Windows* 95, Windows* 98,  Windows* 98 Andre utgave og 
Windows* Me:

   1.  Klikk på Start.
   2.  Velg Innstillinger.
   3.  Velg Kontrollpanel.
   4.  Dobbeltklikk på System-ikonet.
   5.  Klikk på Enhetsbehandling.
   6.  Velg Vis enheter etter tilkobling.
   7.  Velg Plug and Play-BIOS eller Advanced Configuration
       and Power Interface (ACPI)-BIOS.
   8.  Velg PCI-buss.

For Windows* 2000:
   1.  Klikk på Start.
   2.  Velg Innstillinger.
   3.  Velg Kontrollpanel.
   4.  Dobbeltklikk på System-ikonet.
   5.  Klikk på Maskinvare.
   6.  Velg Enhetsbehandling.
   7.  Fra Vis meyen, velg Vis enheter etter tilkobling.
   8.  Velg Standard PC eller Advanced Configuration and 
       Power Interface (ACPI)-PC.
   9.  Klikk på Microsoft ACPI Compliant System
   10. Velg PCI-buss.
 
Når Enhetsbehandling er startet som beskrevet ovenfor, 
kontrollerer du beskrivelsene av følgende oppføringer:

    *** MERK:  Enhetsbehandling viser bare navnene på 
               enheter som faktisk finnes på systemet.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        -eller-
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
           Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset, Intel(R) 810E2 Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
           Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable
           Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reservert)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICHO):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
           Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
           Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host
           Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
    Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset 
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
    Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
           Controller - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host
           Controller -2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
           Controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller -244A 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller -2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
           Controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller -2530 
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
           Controller -2532 

    Intel(R) 860 Chipset:
        Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
           Controller - 2532
        Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
        Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2534
   

   Intel(R) 860 Chipset:
       Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller -2531 
       Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
          Controller - 2532 
       Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
       Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537      

   Intel(R) 830M Chipset:
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3575 
       Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller -3576 
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3578 

   Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
        Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage 
           Controller - 248A 
        Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
            Controller - 2482 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
            Controller - 2484 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
            Controller - 2487 
        Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio Controller - 2485

   Intel(R) 845 Chipset
        Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
        Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31


11. På enkelte systemer kan det hende at følgende enhet 
    også er oppdatert:

     a. Velg Vis enheter etter tilkobling.
     b. Velg Plug and Play-BIOS eller Advanced Configuration
        and Power Interface (ACPI)-BIOS.     
     c. Kontroller at følgende oppføring finnes:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -ELLER-
        Intel(R) Security Driver.


************************************************************
* 11.  IDENTIFISERE PROGRAMVARENS VERSJONSNUMMER
************************************************************
Programvareversjonen som er inkludert i distribusjonspakken
er angitt i filen RELNOTES.HTM.  

RELNOTES.HTM finnes kun på engelsk.

Du kan også finne ut hvilken programvareversjon som er 
inkludert i distribusjonspakken ved å undersøke følgende 
registerområde:

    Nøkkelnavn:  \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Verdinavn:   versjon

************************************************************
* 12.  FEILSØKING
************************************************************
Det antas at systemkravene i avsnitt 2 ovenfor er oppfylt.

Problem:   Systemet låser seg under fjerning i
           Enhetsbehandling eller under omstart.

Løsning:   Systemet kan låse seg under omstart som resultat
           av flere mulige systemproblemer.  Hvis systemet 
           låser seg skal du starte maskinen på nytt og gå
           til Enhetsbehandling.  Hvis enhetene er oppført
           riktig og du ikke får flere problemer med 
           systemet var gjenopprettingsprosessen av 
           INF-filen vellykket.  Hvis enhetene ikke er 
           konfigurert riktig, kan du prøve å kjøre 
           prosedyren i avsnitt 3 på nytt.

           Hvis dette ikke løser problemene, eller hvis
           det oppstår andre problemer, må du installere 
           operativsystemet på nytt.


Problem:   Etter å ha fullført installasjonsprogrammet og 
           startet maskinen på nytt opplyser Windows at det
           ikke kan finne en av følgende filer:
                   ESDI_506.pdr

Løsning:   Klikk på Bla gjennom i dialogboksen hvor 
           problemet oppstår, finn katalogen 
           <Windows>\System\IOSubsys og klikk på OK.  
           Datamaskinen bør være i stand til å finne 
           filen i denne katalogen og fortsette 
           gjenopptellingen av de nye enhetene.

Problem:   Etter å ha fullført installasjonsprogrammet og
           startet maskinen på nytt opplyser Windows at det 
           ikke kan finne en av følgende filer:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Løsning:   Klikk på Bla gjennom i dialogboksen hvor dette
           skjer, finn katalogen
           <Windows>\System32\drivers 
           (for Windows* 98, Windows* Me) eller 
           <Windows>\System (for Windows* 95), og klikk på 
           OK.  Datamaskinen bør være i stand til å finne
           filen i denne katalogen og fortsette
           gjenopptellingen av de nye enhetene.

Problem:   Under installasjonen stanser
           installasjonsprogrammet og ber om en av følgende
           filer:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Løsning:   Sjekk at Windows* 95 USB-tillegget er installert
           for du kjører installasjonsprogrammet for 
           Intel(R) Chipset Software Installation Utility.

Problem:   Etter å ha fullført installasjonsprogrammet og 
           startet maskinen på nytt opplyser Windows at det 
           ikke kan finne følgende fil:
                  isapnp.vxd

Løsning:   Klikk på Bla gjennom i dialogboksen hvor 
           problemet oppstår finn katalogen <Windows>\System
           og klikk på OK. Datamaskinen bør være i stand til
           å finne filen i denne katalogen og fortsette 
           gjenopptellingen av de nye enhetene.

Problem:      Etter en stille installasjon ble ikke nøkkelen 
              HKLM\Software\Intel\InfInst opprettet eller 
              dataen i verdien "install" er ikke "success".

Løsning:   Dette er forårsaket av ett av følgende scenarier:
               - Dette systemet har ikke et støttet 
                 operativsystem, eller
               - Dette systemet har ikke et støttet
                 prosessorsett.

            Se under Systemkrav i avsnitt 2.



************************************************************
* ANSVARSFRASKRIVELSE
************************************************************
Intel fremsetter ingen påstander om anvendelighet, 
effektivitet eller garanti.  
INTEL LISENSAVTALE FOR PROGRAMVARE (OEM / IHV / 
ISV-distribusjon og Sluttbruker) definerer fullstendig den
tillatte bruken av denne programvaren.
************************************************************
Informasjonen i dette dokumentet gis i forbindelse med Intel 
produkter.  Dette dokumentet overfører ingen
åndsverksmessige rettigheter, verken uttrykt eller 
underforstått, ved antakelse eller på annen måte.  Intel 
påtar seg intet erstatningsansvar, og Intel fraskriver seg 
enhver uttrykt eller underforstått garanti angående salg 
og/eller bruk av Intels produkter, inkludert 
erstatningsansvar eller garantier angående egnethet for et 
bestemt formål, salgbarhet eller overtredelse av patenter, 
copyright eller annen åndverksmessig eiendom.  Intel 
produkter er ikke beregnet på medisinske formål og skal ikke 
på noen måte brukes til å redde eller opprettholde 
livsfunksjoner.

************************************************************
Intel Corporation fraskriver seg enhver garanti og ethvert 
erstatningsansvar for bruken av dette dokumentet og 
informasjonen i det, og påtar seg intet ansvar for 
eventuelle feil som kan forekomme i dette dokumentet. Intel
forplikter seg heller ikke til å oppdatere informasjonen i 
dette dokumentet.  Intel forbeholder seg retten til å gjøre
endringer i dette dokumentet når som helst og uten varsel.
************************************************************
************************************************************

* Merker og navn på tredjepartsprodukter tilhører sine 
  respektive eiere.

Copyright (c) Intel Corporation 1997-2001






