************************************************************
** THA **************************************************
************************************************************
*                                                           
* Intel (R) Chipset Software Installation Utility
*  แฟ้ม Readme สำหรับการติดตั้ง
*
************************************************************
************************************************************

************************************************************
*  เนื้อหาในเอกสารนี้
************************************************************
เอกสารนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1.  ข้อมูลทั่วไป
2.  ความต้องการของระบบ
3.  สิ่งที่อยู่ในแพ็คเกจของซอฟต์แวร์นี้
4.  รายการตัวเลือกแฟล็กบรรทัดคำสั่งที่ใช้ได้ 
5.  เนื้อหาของแฟ้มที่ได้รับการคลายออก 
6.  การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบสอบถามข้อมูล 
    (Interactive)
7.  การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบไม่สอบถามข้อมูล 
    (Silent)
8.  การติดตั้งแฟ้ม INFก่อนติดตั้งระบบปฏิบัติการ
    8ก. การติดตั้งแฟ้ม INF ของ Windows* 2000 
          ก่อนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
    8ข. การติดตั้งแฟ้ม INF ของ Windows* 98/ 
          Windows* 98 SE/Windows* Me 
          ก่อนการติดตั้งระบบปฏิบัติ การ
    8ค. การติดตั้งแฟ้ม INF ของ Windows* 95 
           ก่อนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
9.  การติดตั้งแฟ้ม INFหลังติดตั้งระบบปฏิบัติการ   
     9ก. การติดตั้งแฟ้ม INF ของ Windows* 2000 หลัง
           การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
     9ข. การติดตั้งแฟ้ม INF ของ Windows* 98/ 
           Windows* 98 SE/Windows* 95/ 
           Windows* Me หลังติดตั้ง
           ระบบปฏิบัติการ      
10. การตรวจสอบการติดตั้งซอฟต์แวร์
11. การระบุหมายเลขเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์
12. การแก้ไขปัญหา

************************************************************
* 1. ข้อมูลทั่วไป
************************************************************
โปรแกรม Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility จะติดตั้งแฟ้ม INF ของ Windows* 
ลงในระบบคอมพิวเตอร์ เป้าหมาย 
แฟ้มนี้จะกำหนดโครงร่างเพื่อบอกให้ระบบ
ปฏิบัติการรู้ถึงวิธีกำหนดค่าในองค์ประกอบของชิปเซ็ต
ซึ่ง เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้คุณสมบัติต่างๆ 
ต่อไปนี้ทำงานได้อย่าง ถูกต้อง

   - บริการ PCI และ ISAPNP หลัก
   - การสนับสนุน AGP
   - การสนับสนุนอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบ 
     IDE/ATA33/ATA66
   - การสนับสนุน USB
   - การระบุองค์ประกอบของชิปเซ็ต Intel ใน 
     Device Manager

การติดตั้งซอฟท์แวร์นี้ทำได้สามวิธี คือ
แบบสอบถามข้อมูล แบบไม่สอบถามข้อมูล 
และแบบพรีโหลดโดยไม่ต้องเฝ้าดู 
แบบอินเตอร์แอคทีฟกำหนดให้ผู้ใช้ต้องป้อนข้อมูลระหว่าง
การติดตั้ง ส่วนแบบไม่สอบถามข้อมูล 
และแบบพรีโหลด โดยไม่ต้องเฝ้าดู  
ไม่มีความจำเป็นดังกล่าว

นอกจากนี้ ซอฟท์แวร์นี้ยังมีชุดตัวเลือกของแฟล็กบรรทัด
คำสั่งเพื่อเพิ่มความสามารถของการติดตั้ง 
แฟล็กบรรทัด
คำสั่งสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์
ใหญ่  โปรดดูหัวข้อ 4 
สำหรับรายละเอียดของแฟล็กเหล่านี้

หมายเหตุสำคัญ:
โปรแกรม Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility มีสองรูปแบบ คือ แบบแฟ้มคลายตัวเอง .EXE 
(INFINST_xxx.EXE) หรือ แบบแฟ้มบีบอัด .ZIP 
(INFINST_xxx.ZIP)  ดังนั้น โครงสร้างของบรรทัดคำสั่ง
ที่ใช้จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบของซอฟท์แวร์ที่จะ
เรียกใช้  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 4

************************************************************
* 2.  ข้อกำหนดของระบบ
************************************************************
1. ซอฟท์แวร์ที่อยู่ในแพ็คเกจนี้ถูกออกแบบให้ใช้งานกับชิป
    เซ็ตดังต่อไปนี้

          Intel(R) 440BX    AGPset 
          Intel(R) 440DX    AGPset 
          Intel(R) 440EX    AGPset 
          Intel(R) 440GX    AGPset 
          Intel(R) 440LX    AGPset 
          Intel(R) 440ZX    AGPset
          Intel(R) 440MX    Chipset 
          Intel(R) 430TX    PCIset 
          Intel(R) 810       Chipset 
          Intel(R) 810E     Chipset
          Intel(R) 810E2    Chipset
          Intel(R) 815       Chipset 
          Intel(R) 815E      Chipset
          Intel(R) 815EM    Chipset
          Intel(R) 815EP    Chipset
          Intel(R) 815P     Chipset
          Intel(R) 820       Chipset
          Intel(R) 820E     Chipset
          Intel(R) 840       Chipset
          Intel(R) 850       Chipset
          Intel(R) 860       Chipset
          Intel(R) 830M     Chipset
          Intel(R) 845       Chipset
               
2.  ก่อนติดตั้งซอฟท์แวร์นี้ 
     ต้องมีระบบปฏิบัติการระบบใด
     ระบบหนึ่งต่อไปนี้ติดตั้งไว้อย่างสมบูรณ์
     และทำงานอยู่ ในระบบคอมพิวเตอร์ 

      Windows* 95   4.00.950   (Original 
                                        Release)
      Windows* 95   4.00.950a  (OSR1)
      Windows* 95   4.00.950b  (OSR2 without
                                        USB 
                                        Supplement)
      Windows* 95   4.00.950b   (OSR2.1 with 
                                          USB 
                                          Supplement)
      Windows* 95   4.00.950c  (OSR2.5 with  
                                        or without USB 
                                        Supplement)
      Windows* 98    4.10.1998  (Original 
                                          Release)
      Windows* 98 SE
                          4.10.2222  (Original 
                                          Release)
      Windows* Me   4.90.3000  (Original 
                                         Release)
      Windows* 2000 5.00.2195  (Original 
                                           Release)
      Windows* XP    5.10.2465  (Beta 2)


    ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่า 
    ระบบปฏิบัติการใดได้รับการติดตั้งไว้ในระบบ
    คอมพิวเตอร์เป้าหมาย

    ก.  คลิกที่ Start
    ข.  เลือก Settings
    ค.  เลือก Control Panel
    ง.  ดับเบิลคลิกที่ไอคอน System 
    จ.  คลิกที่แท็บ General ในหน้าต่าง system
        properties 
    ฉ.  ตรวจสอบว่าเครื่องติดตั้งระบบปฏิบัติการใดเอาไว้
         โดยอ่านจากข้อมูล System
                             
3.  ขอแนะนำให้ติดตั้งซอฟท์แวร์นี้ลงในระบบคอมพิวเตอร์
     ที่มีหน่วยความจำของระบบอย่างน้อยที่สุด 
     32 MB ใน กรณีที่ใช้ Windows* 9x และ 
     Windows* Me ส่วนใน กรณีของ Windows* 2000
     จำเป็นต้องมีหน่วยความจำ 
     ของระบบอย่างน้อยที่สุด 64 MB


4.  ขอแนะนำว่าควรมีพื้นที่ฮาร์ดดิสก์เพียงพอในไดเรคทอรี
      <TEMP> (โดยปกติคือ C:\WINDOWS\TEMP) ของ
      ระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อติดตั้งซอฟท์แวร์นี้
 
5.  ตรวจสอบข้อกำหนดของระบบ
     โดยต้องมีการติดตั้ง 
     ระบบปฏิบัติการไว้อย่างสมบูรณ์ 
     และทำงานอยู่ ก่อน ก่อนจะรันซอฟท์แวร์นี้

6.  ปิดโปรแกรมประยุกต์ทั้งหมดที่เปิดอยู่ 
     มิเช่นนั้น คุณอาจประสบปัญหาในการติดตั้ง

7.  ขอแนะนำให้ติดตั้งโปรแกรม Chipset 
     Software Installation Utility ของ Intel(R) 
     ลงในระบบของ คอมพิวเตอร์เป้าหมาย 
     ก่อนติดตั้งไดรเวอร์อื่น ๆ 

โปรดสอบถามผู้จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณถึง
ระบบปฏิบัติการและชิปเซ็ตของ Intel 
ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ ของคุณ

************************************************************
* 3.  สิ่งที่อยู่ในแพ็คเกจ
************************************************************
แพ็คเกจโปรแกรม Intel(R) Chipset Software 
Installation Utility ประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้:

    แฟ้ม          
    -------
    INFINST_xxx.EXE -หรือ- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.HTM

แฟ้ม RELNOTES.HTM 
จะมีเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้น

*** หมายเหตุ: 
            ระบบจะก็อปปี้เฉพาะแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับ 
            อุปกรณ์ที่ตรวจพบในขณะนั้นเท่านั้น  
            สำหรับราย ชื่อทั้งหมดของแฟ้ม INF 
            โปรดดูจากแฟ้ม 
            RELNOTES.HTM 

            หากมีการใช้ตัวเลือก A  
            แฟ้มเหล่านั้นก็จะไม่ถูก
            คัดลอกลงในไดเรคทอรี <Windows>\INF 
            ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหัวข้อที่ 4
                                      
************************************************************
* 4. รายการตัวเลือกแฟล็กบรรทัดคำสั่งที่ใช้ได้
************************************************************
โปรแกรม Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility สนับสนุนการใช้แฟล็กบรรทัดคำสั่งหลายแบบกับตัวเลือก
ในการติดตั้ง  ทั้งนี้ แฟล็กบรรทัดคำสั่งและพารามิเตอร์ทั้ง
หมดต้องถูกคั่นด้วยเว้นวรรคหนึ่งเคาะ ยกเว้นสำหรับรหัส
ภาษาที่อยู่หลังแฟล็ก '-L'

เนื่องจากมีการแจกจ่ายโปรแกรม Intel(R) Chipset 
Software Installation Utility ในหลายรูปแบบ ดังนั้น 
โครงสร้างของแฟล็กบรรทัดคำสั่งอาจแตกต่างกัน คือ

1. สำหรับแฟ้ม .EXE ที่เป็นแฟ้มแบบคลายตนเอง:
   เมื่อติดตั้งซอฟท์แวร์นี้โดยใช้แฟ้ม .EXE แบบนี้ ต้อง
   ต่อท้ายชุดคำสั่งโปรแกรม INFINST_xxx.EXE ด้วย 
   '-A' (เช่น INFINST_ENU.EXE -A) เพื่อให้ส่ง
   พารามิเตอร์ของบรรทัดคำสั่งเป็นไปได้เป็นผลสำเร็จ
   แฟล็ก '-A' ที่ใช้กับแพ็คเกจของแฟ้ม .EXE แบบคลาย
   ตัวเองนี้แตกต่างจากตัวเลือกแฟล็กบรรทัดคำสั่ง '-A'
   ที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ 

   ตัวอย่างเช่น: ในการคลายแฟ้ม INF โดยใช้แฟล็ก 
      '-A' ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ ควรมีการเรียก
      โปรแกรมการติดตั้งดังต่อไปนี้:  
             
      INFINST_ENU.EXE -A -A (เลือกใส่ -P ได้)

2. สำหรับแฟ้มแบบบีบอัด .ZIP:
    เมื่อติดตั้งซอฟท์แวร์นี้โดยใช้แฟ้มแบบบีบอัด .ZIP
    จะไม่ จำเป็นต้องต่อท้ายชุดคำสั่งโปรแกรม 
    SETUP.EXE เพื่อ ส่งพารามิเตอร์ของบรรทัดคำสั่ง

    ตัวอย่างเช่น: ในการคลายแฟ้ม INF โดยใช้แฟล็ก
    '-A' ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง ควรมีการเรียก
     โปรแกรมการติดตั้งดังต่อไปนี้
                    
        SETUP.EXE -A (เลือกใส่ -P ได้)

รายการด้านล่างนี้คือ แฟล็กบรรทัดคำสั่งทั้งหมดที่มีอยู่
่ที่อาจนำมา ใช้ได้กับชุดคำสั่งโปรแกรมได้ 
โปรดระลึกด้วยว่า ต้องระบุแฟล็ก '-L' และ '-S'
ในตอนท้าย ของรายการแฟล็กบรรทัดคำสั่งด้วย

แฟล็ก   รายละเอียด
----      -----------
-?       แฟล็กวิธีใช้   แสดงรายการแฟล็กบรรทัดคำสั่งที่
          มีอยู่  พารามิเตอร์นี้จะเหมาะสำหรับวิธีการติด
          ตั้งแบบสอบถามข้อมูลเท่านั้น  

-A       คลายแฟ้ม INF และ README.TXT ไปที่
          "C:\Program Files\Intel\InfInst" หรือ
          ไดเรคทอรี <เส้นทางการติดตั้ง> ที่ระบุไว้
          โดยใช้แฟล็ก '-P'  ซอฟท์แวร์นี้จะไม่ติดตั้ง
          แฟ้ม INF เหล่านี้ลงในระบบ  
          แฟล็กนี้สามารถ ใช้รวมกับตัวเลือกแฟล็ก 
          '-P' เท่านั้น  ตัวเลือก อื่นๆ  
          ทั้งหมดจะไม่ได้รับการพิจารณาหากมีการ
          ระบุแฟล็ก '-A' เอาไว้  
          พารามิเตอร์นี้ใช้ได้ทั้งกับ
          การติดตั้งแบบไม่สอบถามข้อมูลหรือแบบสอบ
          ถามข้อมูล

-B       สั่งให้รีบูตระบบโดยอัตโนมัติหลังการติดตั้ง
          แฟล็กนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาหากมีการระบุ
          แฟล็ก '-A' ไว้   พารามิเตอร์นี้ใช้ได้ทั้งกับ
          การติดตั้งแบบไม่สอบถามข้อมูลหรือแบบสอบ
          ถามข้อมูล

-L<LangCode>  บังคับให้อินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ของ
           InstallShield แสดงภาษาที่ระบุไว้ในระหว่าง
           การตั้งค่า  โปรดสังเกตว่า ไม่ควรมีเคาะเว้น
           วรรคระหว่าง '-L' และรหัสภาษาที่เป็นเลข 4 
           หลัก (ดูด้านล่าง) คุณต้องใส่แฟล็กนี้และแฟล็ก
            '-S' ที่ตอนท้ายของรายการแฟล็กบรรทัดคำสั่ง  
            พารามิเตอร์นี้ใช้ได้ทั้งกับการติดตั้งแบบสอบ
            ถามข้อมูลเท่านั้น

-OVER AUD  ข้ามค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้ของตัวติดตั้ง
             เพื่อทำการอัปเดตอุปกรณ์ควบคุมเสียง 

-P <เส้นทางการติดตั้ง>    
             ระบุตำแหน่งที่ตั้งของ HDD ที่คุณจะคัดลอก
             แฟ้มโปรแกรม INF ไว้เก็บไว้  หากไม่ได้ระบุ
             แฟล็กนี้ในบรรทัดคำสั่ง  จะถือว่าให้ใช้
              ไดเรคทอรี <เส้นทางการติดตั้ง> ที่เป็นค่าเริ่ม 
              ต้นต่อไปนี้
                
               C:\Program Files\Intel\Isecdrv
                
              หากมีการใช้แฟล็กนี้โดยไม่ใช้ตัวเลือก '-A' 
               จะมีเฉพาะแฟ้ม README.TXT เท่านั้นที่จะถูก
               คัดลอกลงใน  <เส้นทางการติดตั้ง>  ชื่อของ
               ไดเรคทอรีสามารถรวมเว้นวรรคได้ อย่างไรก็
               อย่างไรก็ตาม ในกรณีนี้ ต้องใส่เครื่องหมาย
               อัญประกาศคู่ (") ปิดหัวท้ายชื่อของ
               ไดเรคทอรี   พารามิเตอร์นี้ใช้ได้ทั้งกับการติด
               ตั้งแบบสอบถามและไม่สอบถามข้อมูล

-S             รันตัวติดตั้งในแบบไม่สอบถามข้อมูล ซึ่งจะไม่
                แสดงอินเตอร์เฟซของผู้ใช้  คุณต้องใส่แฟล็กนี้
                และแฟล็ก '-L'  ที่ตอนท้ายของรายการแฟล็ก
                หมายบรรทัดคำสั่ง
                
ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นรหัสภาษาที่ใช้กับแฟล็ก '-L':
    ภาษา                                      <LangCode>
    --------                                       ----------
    จีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน)                0804
    จีน (ไต้หวัน)                                   0404
    เดนมาร์ก                                       0006
    ดัตช์                                             0013
    อังกฤษ (แบบอเมริกัน)                        0009
    ฟินแลนด์                                        000B
    ฝรั่งเศส (แบบแคนาดา)                       0C0C
    ฝรั่งเศส (มาตรฐาน)                            040C
    เยอรมัน                                          0007
    อิตาลี                                             0010
    ญี่ปุ่น                                             0011
    เกาหลี                                            0012
    นอร์เวย์                                          0014
    โปแลนด์                                         0015
    โปรตุเกส (แบบบราซิล)                        0416
    โปรตุเกส (มาตรฐาน)                           0816
    รัสเซีย                                            0019
    สเปน                                             000A
    สวีเดน                                            001D
    ไทย                                               001E

************************************************************
* 5. เนื้อหาของแฟ้มที่ได้รับการคลายออก
************************************************************
แฟ้ม INF จะถูกคัดลอกลงในฮาร์ดไดรฟ์หลังจากมีการรัน
การทำงานของโปรแกรม Intel(R) Chipset Software 
Installation Utility ด้วยแฟล็ก '-A' (เช่น 
"INFINST_ENU.EXE -A -A" หรือ "SETUP.EXE -A") 
ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม INF จะขึ้นอยู่กับว่ามีการระบุแฟล็ก 
'-P' คู่กับแฟล็ก '-A' หรือไม่ ดังต่อไปนี้

1.  หากไม่ได้ระบุแฟล็ก '-P'  แฟ้ม INF จะถูกคัดลอกลงใน
    ไดเรคทอรีต่อไปนี้  "C:\Program Files\Intel\INFINST"
2.  หากมีการระบุแฟล็ก '-P'  แฟ้ม INF จะถูกคัดลอกลงใน
    ตำแหน่งที่ตั้งที่ปรากฏอยู่ต่อท้ายแฟล็ก '-P' ในทันที
    
    ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 4

หลังจากคลายแฟ้ม INF แล้ว แฟ้ม INF และองค์ประกอบ
ของแฟ้มจะถูกคัดลอกลงใน <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>  
ซึ่งจะได้รับการจัดหมวดหมู่ของแฟ้มและองค์ประกอบตาม
ประเภทของ Chipset ของ Intel(R)  ตารางต่อไปนี้เป็นการ
สรุปตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้ม INF โดยแบ่งตาม Chipset 

   หมายเหตุ: แฟ้ม INF ถูกออกแบบขึ้นเพื่ออัปเดตอุปกรณ์
                ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากระบบปฏิบัติการที่
                เกี่ยวข้องเท่านั้น

   หมายเหตุ: "<ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>" จะถูกเรียกโดย
                ย่อว่า "<IED>"  ในหัวข้อที่เหลือนี้

ในแต่ละไดเรคทอรีรองของ <IED> (เช่น 440MX, 
ICH, ICH2, หรือ PIIXX) จะมีการจัดประเภทของแฟ้ม INF 
แยกย่อยลงไปอีกตามการใช้งานกับระบบปฏิบัติการที่
กำหนดไว้ คือ

   Win95Old\  --->  มีแฟ้ม INF ที่ถูกออกแบบขึ้นสำหรับ 
                         Windows* 95 รุ่น Original Release 
                         และรุ่น OSR1 เท่านั้น
   Win95Cur\  --->  มีแฟ้ม INF ที่ถูกออกแบบขึ้นสำหรับ 
                         Windows* 95 รุ่น OSR2 และรุ่นหลัง
                         จากนั้นเท่านั้น
   Win98\  --->     มีแฟ้ม INF ที่ถูกออกแบบขึ้นสำหรับ 
                         Windows* 98 เท่านั้น
   Win98SE\   --->  มีแฟ้ม INF ที่ถูกออกแบบขึ้นสำหรับ 
                         Windows* 98 Second Edition เท่านั้น
   Win2000\  --->   มีแฟ้ม INF ที่ถูกออกแบบขึ้นสำหรับ 
                         Windows* 2000 เท่านั้น
   WinMe\    --->   มีแฟ้ม INF ที่ถูกออกแบบขึ้นสำหรับ 
                          Windows* Me เท่านั้น
   WinXP\    --->   มีแฟ้ม INF ที่ถูกออกแบบขึ้นสำหรับ 
                          Windows* XP เท่านั้น

หมายเหตุ:

1.  แฟ้มในไดเรคทอรี <IED>\440MX\ ได้รับการออกแบบ
     สำหรับใช้กับฐานปฏิบัติการ Intel (R) 440MX Chipset
2.  แฟ้มต่างๆ ในไดเรคทอรี <IED>\ICH\ ถูกออกแบบขึ้น
     สำหรับฐานปฏิบัติการ Intel(R) 810, Intel(R) 810E, 
     Intel(R) 820, Intel(R) 840 และ Intel(R) 815 Chipset 
3.  แฟ้มต่างๆ ในไดเรคทอรี <IED>\ICH2\ directory 
    ถูกออกแบบขึ้นสำหรับฐานปฏิบัติการ Intel(R)Chipset 
    ที่มีองค์ประกอบ Intel(R) 82801BA/BAM
4.  แฟ้มต่างๆ ในไดเรคทอรี <IED>\ICH2M\ ถูก
    ออกแบบสำหรับฐานปฏิบัติการ Intel(R) Chipset 
    ที่มีองค์ประกอบ Intel(R) 82801BAM
5.  แฟ้มต่างๆ ในไดเรคทอรี <IED>\ICH3M\ ถูก
    ถูกออกแบบสำหรับฐานปฏิบัติการ Intel(R) Chipset 
    ที่มีองค์ประกอบ Intel(R) 82801CAM
6.  แฟ้มต่างๆ ในไดเรคทอรี  <IED>\PIIXX\ ถูกออกแบบ
    ขึ้นสำหรับฐานปฏิบัติการ Intel(R) 430TX PCIset  และ
    ฐานปฏิบัติการของ Intel(R) 440BX, Intel(R) 440DX, 
    Intel(R) 440EX, Intel(R) 440GX, Intel(R) 440LX 
    และ Intel(R) 440ZX AGPset
7.  INFPrelo.INF สร้างแม่แบบ CUSTOM.INF ที่ทำหน้าที่
    ติดตั้งแฟ้ม INF สำหรับ Intel(R) Chipset ในระหว่าง
    การติดตั้งระบบปฏิบัติการ 
    OEM สามารถรวมแฟ้มนี้เข้าไว้ในไดเรคทอรี SETUP 
    ของชุดพรีโหลดจาก OEM  (ดูหัวข้อ 8 สำหรับราย
     ละเอียดเพิ่มเติม)

************************************************************
* 6.  การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบสอบถามข้อมูล
************************************************************
1.  ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อกำหนดของระบบทุกข้อ 
     ที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2

2.  รันโปรแกรมการติดตั้ง InstallShield*
     ไฟล์แบบคลายตัวเอง .EXE: INFINST_xxx.EXE
     ไฟล์แบบบีบอัด .ZIP : SETUP.EXE

3.  ระบบจะแสดงข้อความถามถึงการยอมรับเงื่อนไขในข้อ
    ตกลงเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์ หากคุณไม่
    ยอมรับ ตัวติดตั้งจะจบการทำงานก่อนคลายแฟ้มใดๆ 
 
4.  หลังจากมีการรีบูตระบบปฏิบัติการแล้ว ปฏิบัติตาม
     คำแนะนำที่หน้าจอ และใช้ค่าเริ่มต้นที่กำหนดมาให้
     เพื่อจบการติดตั้ง

5.  การติดตั้งของโปรแกรม Intel(R) Chipset Software 
Installation Utility เสร็จสมบูรณ์ในขั้นนี้  

************************************************************
* 7.  การติดตั้งซอฟต์แวร์แบบไม่สอบถามข้อมูล
************************************************************
1. ตรวจสอบความถูกต้องตามข้อกำหนดของระบบทุกข้อ 
     ที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2

2.  รันโปรแกรมการติดตั้ง InstallShield:
    สำหรับการติดตั้งแบบไม่สอบถามข้อมูลที่สั่งรีบูตระบบ
    โดยอัตโนมัติ:
    ไฟล์แบบคลายตัวเอง .EXE: 
                     INFINST_xxx.EXE -a -b -s
    ไฟล์แบบบีบอัด .ZIP : 
                     SETUP.EXE -b -s
    - หรือ -
    สำหรับวิธีการติดตั้งแบบไม่สอบถามข้อมูลที่ไม่สั่งรีบูต
    โดยอัตโนมัติ:
    ไฟล์แบบคลายตัวเอง .EXE: 
                      INFINST_xxx.EXE -a -s
    ไฟล์แบบบีบอัด .ZIP : 
                      SETUP.EXE  -s

3.  โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้จะดำเนินการอัปเดตที่จำเป็น 
     และบันทึกสถานะการติดตั้งลงในคีย์รีจิสทรีของระบบ
     ต่อไปนี้
     HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  หากมีการเรียกใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์โดยใช้
     แฟล็ก "-b" ระบบจะรีบูตโดยอัตโนมัติในกรณีที่การ
    อัปเดตเป็นผลสำเร็จ

หมายเหตุ:  ต้องรีบูตระบบทุกครั้งเพื่อให้การอัปเดต
                  อุปกรณ์ทั้งหมดมีผล

5.  ในการตรวจดูว่า การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์หรือไม่ ให้
     ตรวจสอบค่า 'install' ในคีย์รีจิสทรีตามที่ระบุไว้ในขั้น
     ตอนที่ 3

     ตารางต่อไปนี้จะอธิบายค่าพารามิเตอร์ประเภทต่าง ๆ:

ค่า       ประเภท   ข้อมูล        คำอธิบาย
------     ----        --------       -----------
"install"' String    "success"   การติดตั้งเสร็จ
                                      สมบูรณ์
                       "fail"          การติดตั้งล้มเหลว
                                       ไม่มีการคัดลอกแฟ้ม
                                        INF ลงใน ระบบ

"reboot"  String   "Yes"          จำเป็นต้องรีบูตระบบ
                                        เพื่อให้การติดตั้งเสร็จ
                                        สมบูรณ์

                       "No"            ไม่จำเป็นต้องรีบูต
                                         ระบบใหม่เพื่อให้การ
                                         ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์
                                
"version"  String   <varies>    หมายเลขรุ่นของ 
                                        โปรแกรม Intel(R) 
                                        Chipset Software 
                                        Installation Utility 
                                        ที่ใช้อยู่ในขณะนี้


************************************************************
* 8.  การติดตั้งแฟ้ม INFก่อนติดตั้งระบบปฏิบัติการ
************************************************************
1.  คัดลอกแฟ้มเพื่อการติดตั้งระบบปฏิบัติการจาก
     ไดเรคทอรีการติดตั้งไปยังไดเรคทอรีหนึ่งในฮาร์ดดิสก์  
    ขั้นตอนนี้จำเป็นต้องใช้พื้นที่ดิสก์จำนวนมาก จึงเป็น
    เรื่องสำคัญที่จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า มีพื้นที่ดิสก์
    เพียงพอก่อนที่จะเริ่มกระบวนการคัดลอก ไดเรคทอรี
    ต่างๆ ที่จะใช้อ้างอิงมีดังนี้:

      Windows* 2000  :  <ไดเรคทอรีติดตั้ง WIN2000>
      Windows* 98    :  <ไดเรคทอรีติดตั้ง WIN98>
      Windows* 98 SE :  <ไดเรคทอรีติดตั้ง WIN98SE>
      Windows* Me    :  <ไดเรคทอรีติดตั้ง WINMe>
      Windows* 95    :  <ไดเรคทอรีติดตั้ง WIN95>
      
************************************************************
* 8ก.  การติดตั้งแฟ้ม INF ของ Windows* 2000 
         ก่อนการติดตั้งระบบปฏิบัติการ
************************************************************
หมายเหตุ: ซีดีของชุดระบบปฏิบัติการ Windows* 2000 ที่ 
        เป็นชุดพรีโหลดของ OEM มีไดเรคทอรีการติดตั้งที่มี
        แฟ้มการติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมติดตั้ง
        พื้นฐานทั้งหมด (WINNT.EXE และ WINNT32.EXE)  

ชื่อของไดเรคทอรีอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแผ่นซีดี
ของ Chipset (เช่น \I386\)

1.  สร้างโครงสร้างไดเรคทอรีต่อไปนี้ใน 
    <ไดเรคทอรีติดตั้ง WIN2000> 

       \$OEM$\$$\INF

2.  คัดลอกแฟ้ม INF ของ Windows* 2000 จาก 
    <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>\XXXX\Win2000 
      ไปยังไดเรคทอรีที่สร้างไว้ในขั้นที่ 1 ข้างต้น คือ

       <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$$\INF

     หมายเหตุ: XXXX คือชื่อไดเรคทอรีของ Chipset ที่
        เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ 8

3.  สร้างโครงสร้างไดเรคทอรีต่อไปนี้ใน 
    <ไดเรคทอรีการติดตั้ง WIN2000> 

       \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  คัดลอกแฟ้ม INF ของ Windows* 2000 และแฟ้ม
     แค็ตตาล็อก (.CAT) จาก 
    <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>\XXXX\Win2000 
     ไปยังไดเรคทอรีที่สร้างไว้ในขั้นที่ 3 ข้างต้น คือ

    <WIN2000 Setup 
    Directory>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

หมายเหตุ: XXXX คือชื่อไดเรคทอรีของ Chipset ที่เกี่ยวข้อง
               ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อ 8

5.  ดัดแปลงแฟ้ม UNATTEND.TXT ซึ่งเป็นแฟ้มคำตอบ
    ของการติดตั้งที่กำหนดมาให้โดยอัตโนมัติของ 
    Windows* 2000  ซึ่งอยู่ใน <ไดเรคทอรีตั้งค่าของ 
    WIN2000>  หรือสร้างแฟ้มคำตอบโดยกำหนดค่าต่างๆ 
    เอง  แฟ้มคำตอบต้องมีข้อมูลต่อไปนี้:
   
         [Unattended]
         OemPreinstall = Yes
         OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

    ตัวอย่างของแฟ้มคำตอบสำหรับการพรีโหลดแฟ้มของ 
    Intel(R) Chipset Software Installation utility มีอยู่ใน:
    <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม 
     INF>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT 
   
    สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแฟ้มคำตอบของ 
    Windows* 2000 และการติดตั้งโดยไม่ต้องเฝ้าดู
    โปรดอ่านจากคู่มือ Microsoft Windows* 2000 Guide 
     to Unattended Setup ส่วนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
    โฟลเดอร์ \$OEM$ โปรดดูจากคู่มือ Microsoft 
    Windows* 2000 OEM Preinstallation Kit (OPK) User 
    Guide หากคุณเป็นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์  มิฉะนั้น ให้ดู
    จากคู่มือ Microsoft Windows* 2000 Deployment 
    Guide 

6.  รัน "WINNT.EXE /u:<ชื่อแฟ้มคำตอบ> /s:
     <ไดเรคทอรีติดตั้ง WIN2000>" เพื่อติดตั้ง 
      Windows* 2000

************************************************************
* 8ข.  การติดตั้งแฟ้ม INF ของ Windows* 98/
*        Windows* 98 SE/ Windows* Me 
*        ก่อนการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ
************************************************************
หมายเหตุ: ซีดีของชุดระบบปฏิบัติการ Windows* 98,
        Windows* 98 Second Edition หรือ Windows Me 
        ที่เป็นชุดพรีโหลดของ OEM มีไดเรคทอรีการติดตั้งที่มี
        แฟ้มการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (*.CAB) และ 
        โปรแกรมติดตั้งพื้นฐานทั้งหมด (SETUP.EXE) 

ชื่อของไดเรคทอรีอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแผ่นซีดี 
(เช่น \WIN98\)   

1. คัดลอกแฟ้ม INF ของ Windows* 98 จาก 
    <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>\XXXX\Win98 
      ไปยังไดเรคทอรีการติดตั้งที่ระบุไว้ในขั้นที่ 1 ข้างต้น 
      หากคุณกำลังพรีโหลด  Windows* 98 
     -หรือ-
     คัดลอกแฟ้ม INF ของ Windows* 98 Second Edition  
    จาก<ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>\XXXX\Win98SE 
     ไปยังไดเรคทอรีการติดตั้งที่ระบุไว้ในขั้นที่ 1 ข้างต้น
     หากคุณกำลังพรีโหลด  Windows* 98 Second Edition
     -หรือ-
     คัดลอกแฟ้ม INF ของ Windows* Me  
    จาก<ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>\XXXX\WinMe 
     ไปยังไดเรคทอรีการติดตั้งที่ระบุไว้ หากคุณกำลัง
     พรีโหลด  Windows* Me 

    หมายเหตุ: XXXX คือชื่อไดเรคทอรีของ Chipset ที่ 
          เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อ 8

2.  ในขั้นตอนนี้มีอยู่ 2 กรณี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับเนื้อหาของ
      <ไดเรคทอรีติดตั้ง WIN98> ของคุณ

    กรณี ก.: ไม่มีแฟ้ม CUSTOM.INF อยู่ใน 
            <ไดเรคทอรีติดตั้ง WIN98>
            
            ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนชื่อแฟ้ม INFPRELO.INF เป็น 
            CUSTOM.INF

    กรณี ข.: มีแฟ้ม CUSTOM.INF อยู่ใน 
            <ไดเรคทอรีติดตั้ง WIN98>.

           ในกรณีนี้ ให้รวมเนื้อหาของแฟ้ม INFPRELO.INF 
          ไว้ในแฟ้ม CUSTOM.INF ที่มีอยู่  
          สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านจากคำแนะนำ
          "การกำหนดค่าเองโดยทั่วไปสำหรับระบบ
          คอมพิวเตอร์แบบพรีโหลด"  ในชุด Microsoft OEM 
           Preload Kit 

3.  รันโปรแกรม SETUP.EXE เพื่อติดตั้ง Windows* 98

************************************************************
8ค.  การติดตั้งแฟ้ม INF ของ Windows* 95 ก่อนติดตั้ง 
*      ระบบปฏิบัติการ
************************************************************
หมายเหตุ: ซีดีของชุดระบบปฏิบัติการ Windows* 95 
        ที่เป็นชุดพรีโหลดของ OEM มีไดเรคทอรีการติดตั้งที่มี
        แฟ้มการติดตั้งระบบปฏิบัติการ (*.CAB) และ 
        โปรแกรมติดตั้ง Windows* 95 พื้นฐานทั้งหมด
        (SETUP.EXE) 

ชื่อของไดเรคทอรีอาจจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับแผ่นซีดี 
(เช่น \WIN95\).

หมายเหตุ:  แฟ้มต่างๆ สำหรับ Windows* 95 ถูกออกแบบ
           เพื่อให้ใช้งานกับ Windows* 95 (ทุกรุ่น) เท่านั้น

1.  หากคุณกำลังติดตั้ง Windows* 95 รุ่น Original 
     Release หรือรุ่น OSR1  ให้คัดลอกแฟ้ม INF ของ 
     Windows* 95 จาก <ไดเรคทอรี
    คลายแฟ้ม INF>\XXXX\Win95Old  ไปยังไดเรคทอรี
    การติดตั้งที่ระบุไว้ในขั้นที่ 1 ข้างต้น  จากนั้น ให้ดำเนิน
    การต่อจนถึงขั้นที่ 4 มิเช่นนั้น ให้ข้ามไปขั้นที่ 3

    หมายเหตุ: XXXX คือชื่อไดเรคทอรีของ Chipset ที่เกี่ยว
              ข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อ 8

2.  หากคุณกำลังติดตั้ง Windows* 95 OSR2 หรือรุ่นหลัง
     จากนั้น ให้คัดลอกแฟ้ม INF ของ Windows* 95 จาก 
    <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>\XXXX\Win95Cur 
     ไปยังไดเรคทอรีการติดตตั้งที่ระบุไว้ในขั้นที่ 1 ข้างต้น  

    ข้อสำคัญ: อย่าคัดลอกแฟ้มในไดเรคทอรี 
                 <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม 
                 INF>\XXXX\Win95Cur\USB\ 
                 ไปยังไดเรคทอรีการติดตั้งที่ระบุไว้ในขั้นที่ 1 
                 ในตอนนี้ แม้ว่าคุณต้องการจะติดตั้งอุปกรณ์
                 เสริม USB หลังจากการติดตั้งระบบ
                 ปฏิบัติการก็ตาม

    หมายเหตุ: XXXX คือชื่อไดเรคทอรีของ Chipset ที่
              เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากดูหัวข้อ 8

3.  ในขั้นตอนนี้มีอยู่ 2 กรณี ซึ่งจะขึ้นอยู่กับ
     เนื้อหาของ <ไดเรคทอรีการติดตั้ง WIN95> ของคุณ

       กรณี ก.: ไม่มีแฟ้ม CUSTOM.INF อยู่ใน 
               <ไดเรคทอรีการติดตั้ง WIN95>

          ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนชื่อแฟ้ม 
          INFPRELO.INF ให้เป็น CUSTOM.INF

       กรณี ข.: มีแฟ้ม CUSTOM.INF อยู่ใน 
               <ไดเรคทอรีติดตั้ง WIN95>

          ในกรณีนี้ ให้รวมเนื้อหาของแฟ้ม 
          INFPRELO.INF เข้าไปในแฟ้ม CUSTOM.INF
          ที่มีอยู่  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านจากคำแนะ
          นำ "การกำหนดค่าเองโดยทั่วไปสำหรับระบบ
          คอมพิวเตอร์แบบพรีโหลด"  ในชุด Microsoft OEM 
           Preload Kit 

4.  รันโปรแกรม SETUP.EXE เพื่อติดตั้ง Windows* 95

หากคุณกำลังติดตั้ง Windows* 95 รุ่น Original Release 
รุ่น OSR1 หรือรุ่น OSR2 โดยไม่มีอุปกรณ์เสริม USB  
การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เพียงเท่านี้


ขั้นที่ 5 และขั้นต่อไปจำเป็นเฉพาะในกรณีที่กำลังมีการ
ติดตั้ง Windows* 95 OSR2 หรือรุ่นต่อจากนั้น  และใน
กรณีที่คุณต้องการจะติดตั้งอุปกรณ์เสริม USB 
โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในส่วน "ข้อกำหนดของระบบ"

5.  รัน "Device Manager" เพื่อเตรียมการอัปเดต
    ไดรเวอร์ของอุปกรณ์เสริม USB

    ก.  คลิกที่ Start
    ข.  เลือก "Settings"
    ค.  เลือก Control Panel
    ง.  ดับเบิลคลิกที่ไอคอน System
    จ.  คลิกที่แท็บ Device Manager
    ฉ.  คลิกที่ปุ่ม View Devices by Connection
    ช.  คลิก "Plug and Play BIOS"
.   ซ.  คลิกที่ PCI 
    ฌ. คลิก PCI Universal Serial Bus
    ญ. คลิก Remove

6.  หากคุณกำลังอัปเดตฐานปฏิบัติการ 
    Intel(R) 82440MX Chipset  ให้คัดลอกไฟล์
    440MXUSB.INF จากไดเรคทอรี 
    <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม 
    INF>\440MX\Win95Cur\USB ไปยัง
    ไดเรคทอรี <ไดเรคทอรีของ 
    WINDOWS>\INF จากนั้น ให้ดำเนินการต่อจนถึง
    ขั้นที่ 11 มิเช่นนั้น ให้ข้ามไปยังขั้นที่ 8

7.  หากคุณกำลังอัปเดตฐานปฏิบัติการ 
    Intel(R) 810, Intel(R) 820 หรือ
     Intel(R) 840 Chipset ให้คัดลอกไฟล์
     ICHxUSB.INF จากไดเรคทอรี 
    <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>\ICH\Win95Cur\
     USB ไปยังไดเรคทอรี 
    <ไดเรคทอรี WINDOWS>\INF จากนั้นให้
    ดำเนินการต่อจนถึงขั้นที่ 11
    มิเช่นนั้น ให้ข้ามไปยังขั้นที่ 9

8.  หากคุณกำลังอัปเดตฐานปฏิบัติการ 
    Intel(R) Chipset ด้วยองค์ประกอบ "ICH2" 
    ให้คัดลอกไฟล์ ICH2USB.INF จากไดเรคทอรี 
    <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม 
    INF>\ICH2\Win95Cur\USB ไปยังไดเรคทอรี
    <ไดเรคทอรี  WINDOWS>\INF จากนั้น ให้ดำเนินการ
    ต่อจนถึงขั้นที่ 11  มิเช่นนั้น ให้ข้ามไปยังขั้นที่ 10
 
9.  หากคุณกำลังอัปเดตฐานปฏิบัติการ 
    Intel(R)Chipset ที่มีองค์ประกอบ PIIX3 
    หรือ PIIX4 ให้คัดลอกไฟล์ PIIXXUSB.INF จาก 
    <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม 
    INF>\PIIXX\Win95Cur\USB ไปยังไดเรคทอรี 
    <ไดเรคทอรี WINDOWS>\INF

10. ติดตั้ง "USB เสริม" ที่สามารถใช้งานได้สำหรับ 
      Windows* 95 ปฏิบัติตามคำสั่งในหน้าจอเพื่อรีบูต
      ระบบ

    การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์

************************************************************
* 9.  การติดตั้งแฟ้ม INF หลังติดตั้งระบบปฏิบัติการ
************************************************************
************************************************************
* 9ก.  การติดตั้งแฟ้ม INF ของ Windows* 2000
*        หลัง การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
************************************************************
ฐานปฏิบัติการ Intel Chipset บางแบบสนับสนุนการใช้ 
งานกับ Windows* 2000 อยู่แล้ว ดังนั้น จึงอาจไม่จำเป็น
ต้องใช้แฟ้ม INF ในซอฟท์แวร์นี้เพื่ออัปเดต Windows* 
2000

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายถึงกระบวนการติดตั้งแฟ้ม INF ของ
Windows* 2000 คุณอาจจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ซ้ำ
เพื่ออัปเดตอุปกรณ์ Intel Chipset ทั้งหมด ที่ Windows* 
2000 ไม่สนับสนุน

  1.  คัดลอกเนื้อหาของไดเรคทอรี 
      <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>\XXXX\Win2000 
       ไปยังไดเรคทอรีรากของแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ (A:\).
      
      หมายเหตุ: XXXX คือชื่อไดเรคทอรีของ 
                Chipset ที่เกี่ยวข้อง
                ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อ 8

  2.  ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่รันอยู่ในระบบ
  3.  คลิกที่ Start
  4.  เลือก Settings
  5.  เลือก Control Panel
  6.  ดับเบิลคลิกที่ไอคอน System
  7.  คลิกที่แท็บ Hardware
  8.  คลิกที่ปุ่ม Device Manager
  9.  เลือก "Devices by connection" ในเมนู View
  10. คลิก MPS Uniprocessor PC -หรือ- MPS 
      Multiprocessor PC
      หมายเหตุ:  ในระบบแต่ละระบบจะมีรายชื่อดัง
                 ข้างต้นปรากฏขึ้นเพียงชื่อเดียวเท่านั้น
  11. คลิกที่ PCI bus
  12. คลิกเมาส์ปุ่มขวาที่บรรทัดซึ่งมีรายละเอียด
            PCI standard host CPU bridge
            - หรือ -
            PCI standard ISA bridge
            - หรือ -
            PCI standard PCI-to-PCI bridge
            - หรือ -
            PCI System Management Bus
            - หรือ -
            Standard Dual PCI IDE Controller
            - หรือ -
            Standard Universal PCI to USB Host 
            Controller
            (เลือกบรรทัดนี้)

  13. เลือก Properties จากเมนูแบบดึงลง
  14. คลิกที่แท็บ Driver
  15. คลิกที่ปุ่ม Update Driver
  16. Windows* 2000 จะเปิดตัวช่วยอัปเกรด
       ไดรเวอร์อุปกรณ์  เลือก Next
  17. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
      "Search for a suitable driver for my device"
      (แนะนำให้เลือกตัวเลือกนี้)
  18. ใส่แผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ที่มีแฟ้ม .INF ลงในไดรฟ์
       สำหรับฟล็อปปี้ดิสก์
  19. เลือก Next
  20. Windows* 2000 จะแสดงรายชื่อตำแหน่ง
      ที่ตั้งของแฟ้มไดรเวอร์ที่ได้รับการอัปเดตแล้วที่
      ตรวจพบ เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
      "Floppy disk drives"
  21. เลือก Next
  22. Windows* 2000 ควรจะรายงานว่าพบ
       ไดรเวอร์หนึ่ง
       (ชื่ออุปกรณ์ที่ตรวจพบจะแสดงขึ้น)
       เลือก Next            
  23. เลือก Finish
  24. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ เมื่อระบบ
        แสดงคำสั่งดังกล่าว

************************************************************
* 9ข.  การติดตั้งแฟ้ม INF ของ Windows* 98/
*      Windows* 98 SE/Windows* Me/ 
*      WINDOWS* 95 หลังจากติดตั้งระบบปฏิบัติการ
************************************************************
ฐานปฏิบัติการ Chipset ของ Intel บางแบบสนับสนุนการ
ใช้งานกับ Windows* 98 Second Edition และ Windows* 
Me  ดังนั้น จึงอาจไม่จำเป็นต้องใช้แฟ้ม INF ที่มีในซอฟท์
แวร์นี้เพื่ออัปเดตระบบปฏิบัติการเหล่านี้

ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายถึงกระบวนการติดตั้งแฟ้ม INF ของ 
Windows* 98, Windows* 98 Second Edition,
Windows* Me และ Windows* 95 คุณอาจจะต้องปฏิบัติ
ตามขั้นตอนนี้ซ้ำเพื่ออัปเดตอุปกรณ์ของ Intel Chipset 
ทั้งหมดที่ระบบปฏิบัติการเหล่านี้ไม่สนับสนุน

1. คัดลอกเนื้อหาของไดเรคทอรีต่อไปนี้ไปยัง
    ไดเรคทอรีรากแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ (A:\) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
     ระบบปฏิบัติการที่คุณต้องการจะอัปเดต

      สำหรับ Windows* 98: 
                 <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>\XXXX\Win98
      สำหรับ Windows* 95 SE: 
                 <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>\XXXX\Win98Se
      สำหรับ Windows* Me: 
                 <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>\XXXX\WinMe
      สำหรับ Windows* 95 แบบขายปลีก (Retail) หรือ 
      OSR1: 
                 <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>\XXXX\Win95Old
      สำหรับ Windows* 95 OSR2 หรือรุ่นหลังจากนั้น: 
                 <ไดเรคทอรีคลายแฟ้ม INF>\XXXX\Win95Cur

      หมายเหตุ: XXXX คือชื่อไดเรคทอรีของ Chipset ที่
                    เกี่ยวข้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากหัวข้อ 8

    2.  ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่รันอยู่ในระบบ
    3.  คลิกที่ Start
    4.  เลือก Settings
    5.  เลือก Control Panel
    6.  ดับเบิลคลิกที่ไอคอน System
    7.  คลิกที่แท็บ Device Manager
    8.  คลิกที่ปุ่ม View Devices by Connection
    9.  คลิก Plug and Play BIOS หรือ
        Advanced Configuration and Power Interface 
        (ACPI) BIOS
         หมายเหตุ: ในระบบแต่ละระบบจะมีรายชื่อดัง
                       ข้างต้นปรากฏขึ้นเพียงชื่อเดียวเท่านั้น
    10. คลิกที่ PCI bus
    11. คลิกที่บรรทัดซึ่งมีรายละเอียดว่า
            PCI standard host CPU bridge
            - หรือ -
            PCI standard ISA bridge
            - หรือ -
            PCI standard PCI-to-PCI bridge
            - หรือ -
            PCI System Management Bus
            - หรือ -
            Standard Dual PCI IDE Controller
            - หรือ -
            Standard Universal PCI to USB Host 
            Controller  (เลือกบรรทัดนี้)
    12. คลิกปุ่ม Remove ที่ด้านล่างหน้าต่าง
    13. หากมีอุปกรณ์ของ Intel(R) Chipset ที่ต้องการ
          อัปเดตมากกว่าหนึ่งชิ้น ให้ทำตามขั้น 11
          เพื่อถอนอุปกรณ์เพิ่มเติม
    14. เมื่อปรากฏข้อความให้เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์
          อีกครั้ง เลือก  Yes
    15. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์อีกครั้ง
    16. Windows จะเรียกตัวช่วย Add New Hardware 
         เลือก Next ในกล่องโต้ตอบที่ระบุว่า:
        "This wizard searches for new drivers for:"
    17. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
         Search for the best driver for your device
         (Recommended)
    18. เลือก Next
    19. ใส่ฟล็อปปี้ดิสก์ที่มีแฟ้ม .INF ลงในไดรฟ์
    20. เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
          "Floppy disk drives"
    21. หากแฟ้ม .INF ไม่อยู่ในไดเรคทอรีรากของแผ่น
         ฟล็อปปี้ดิสก์  ให้เลือกตามคำแนะนำต่อไป
         และป้อนเส้นทางข้อมูลแฟ้ม .INF ที่จำเป็น
        ต่อการอัปเดตระบบปฏิบัติการนี้ 
        ระบุตำแหน่งที่ตั้ง:
    22. เลือก Next
    23. ระบบปฏิบัติการ Windows ควรจะรายงานว่า 
        พบไดรเวอร์แล้วและ 
        "พร้อมที่จะติดตั้งไดรเวอร์ที่ดีที่สุดสำหรับอุปกรณ์นี้"
    24. เลือก Next
    25. เลือก Finish
    26. ระบบปฏิบัติการ Windows อาจจะแจ้งให้คุณติดตั้ง
        ไดรเวอร์เพิ่ม หากมีการถอนอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งชิ้น
        ระหว่างการดำเนินการขั้นที่ 11 ถึงขั้นที่ 13
        ปฏิบัติตามขั้นตอนเดียวกันเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ของ
         Intel(R) Chipset ที่เหลืออยู่
    27. เริ่มต้นระบบคอมพิวเตอร์อีกครั้ง เมื่อระบบแสดงคำ
          สั่งให้ทำดังกล่าว

************************************************************
* 10.  การตรวจสอบการติดตั้งซอฟต์แวร์
************************************************************
รัน Device Manager เพื่อตรวจสอบการติดตั้งที่ถูกต้อง
และการใช้งานของแฟ้ม INF

สำหรับ Windows* 95, Windows* 98 และ 
Windows* 98 Second Edition และ Windows* Me:

   1.  คลิกที่ Start
   2.  เลือก Settings
   3.  เลือก Control Panel
   4.  ดับเบิลคลิกที่ไอคอน System
   5.  คลิกที่แท็บ Device Manager
   6.  คลิกที่ปุ่ม View Devices by Connection
   7.  คลิกที่ Plug and Play BIOS หรือ Advanced 
       Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS
   8.  คลิกที่ PCI bus

สำหรับ Windows* 2000:

   1. คลิกที่ Start
   2. เลือก Settings
   3. เลือก Control Panel
   4. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน System
   5. คลิกที่แท็บ Hardware
   6. คลิกที่ปุ่ม Device Manager
   7. เลือก Devices by connection ในเมนู View
   8. คลิกที่ Standard PC หรือ Advanced 
      Configuration and Power 
      Interface (ACPI) PC
   9. คลิกที่ Microsoft ACPI Compliant System
  10. คลิกที่ PCI bus

หลังจากการเปิด Device Manager ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น 
ให้ตรวจสอบรายละเอียดของรายการต่อไปนี้

*** หมายเหตุ:  Device Manager จะแสดงชื่ออุปกรณ์
    ที่ตรวจพบอยู่ในระบบในปัจจุบันเท่านั้น

    Intel (R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller
        - หรือ -
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
          Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
          Controller

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel (R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller
        Intel(R) 82840 PCI Bridge
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable 
           Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host 
           Controller
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host 
          Controller
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal
           Host Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator 
           (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO 
            mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA 
            mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management 
            Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
            Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal
            Host Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
            Controller

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
      Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP 
            controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
      Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130
        Intel(R) 82815 Processor to AGP 
            Controller - 1131

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface 
            Controller - 2440
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
            Controller - 244B
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus 
            Controller - 2443
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller -2442
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2444
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
            Controller - 2445

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface 
            Controller - 244C
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
            Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host
            Controller -2442
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
            Controller - 2444
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
            Controller - 2445

    Intel (R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O 
            Controller -2530
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
            Controller -2532

    Intel(R) 860 Chipset:
       Intel(R) 82860 Processor to I/O 
           Controller - 2531
       Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
           Controller - 2532 
       Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
       Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537      

   Intel(R) 830M Chipset:
       Intel(R) 82830 Processor to I/O 
           Controller - 3575 
       Intel(R) 82830 Processor to AGP  
           Controller - 3576 
       Intel(R) 82830 Processor to I/O 
           Controller - 3578 

   Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801CAM LPC Interface 
            Controller - 248C 
        Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage 
            Controller - 248A 
        Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
            Controller - 2482 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
            Controller - 2484 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
            Controller - 2487 
        Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio 
            Controller - 2485

 Intel(R) 845 Chipset
        Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
        Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31

11. สำหรับบางระบบ อาจมีการอัปเดตอุปกรณ์ต่อไปนี้ด้วย

     ก. คลิกที่ปุ่ม "View Devices by Connection"
     ข. คลิกที่ Plug & Play BIOS หรือ Advanced 
         Configuration and Power Interface (ACPI)          
         BIOS     
     ค. ตรวจสอบว่ามีรายการต่อไปนี้
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -หรือ-
        Intel (R) Security Driver

************************************************************
* 11.  การระบุหมายเลขเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์
************************************************************
รุ่นของซอฟท์แวร์ที่อยู่ในแพ็คเกจนี้จะระบุไว้ในแฟ้ม 
RELNOTES.HTM  

คุณยังสามารถระบุรุ่นของซอฟท์แวร์ที่อยู่ในแพ็คเกจนี้ได้
ด้วยการตรวจดูตำแหน่งที่ตั้งของเรจิสทรีต่อไปนี้

    ชื่อคีย์:   
\\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    ชื่อค่า: version

************************************************************
* 12.  การแก้ไขปัญหา
************************************************************
ในที่นี้ จะถือว่าระบบคอมพิวเตอร์ของคุณตรงตามข้อ
กำหนดของระบบที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 2

ปัญหา:      ระบบค้างระหว่างการลบใน Device Manager 
                 หรือระหว่างการเริ่มระบบใหม่

การแก้ไข:   ระบบอาจค้างในระหว่างการเริ่มระบบใหม่  ซึ่ง 
               อาจเกิดจากปัญหาในระบบคอมพิวเตอร์หลาย
               อย่าง  ในกรณีที่เกิดระบบค้าง ให้เริ่มระบบใหม่ 
               และดูที่ Device Manager  หากอุปกรณ์ต่างๆ
               แสดงรายชื่ออยู่ในโปรแกรมอย่างถูกต้อง และ
               ไม่เกิดปัญหาขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์อีก
               แสดงว่ากระบวนการนำแฟ้ม .INF กลับคืนเป็น
               ผลสำเร็จ หากอุปกรณ์ไม่ได้รับการกำหนดค่า 
               อย่างถูกต้อง ให้ทำตามกระบวนการที่อธิบาย
               ไว้ในหัวข้อที่ 3 อีกครั้ง

                  หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้หรือยังเกิดปัญหา
                  ขึ้นอีก  ให้ติดตั้งระบบปฏิบัติการอีกครั้ง


ปัญหา:      หลังจากรันโปรแกรมติดตั้งและรีบูตระบบ
               Windows แจ้งว่าไม่พบแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งต่อไป
               นี้
                           ESDI_506.pdr
************************************************************
การแก้ไข:    คลิกที่ "Browse" ในกล่องโต้ตอบที่แจ้งปัญหา
                   นี้  และหาตำแหน่งที่ตั้งของไดเรคทอรี 

                   <Windows>\System\IOSubsys
                   แล้วคลิก "OK"  ระบบควรจะพบแฟ้มนี้ใน 
                   ไดเรคทอรีนี้ และตรวจสอบอุปกรณ์ใหม่ต่อไป

ปัญหา:         หลังจากรันโปรแกรมติดตั้งและรีบูตระบบ
                    Windows  แจ้งว่าไม่พบแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งดัง
                    ต่อไปนี้
 
                   UHCD.SYS
                   USBD.SYS
                   USBHUB.SYS

การแก้ไข:     คลิกที่ "Browse" ในกล่องโต้ตอบที่แจ้งปัญหา
                   นี้ และหาตำแหน่งที่ตั้งของไดเรคทอรี 

                   <Windows>\System32\drivers
                    (สำหรับ Windows 98, Windows Me) 
                    -หรือ- ไดเรคทอรี 
                    <Windows>\System (สำหรับ Windows 
                     95) แล้วคลิก "OK"  ระบบควรจะพบแฟ้มนี้
                     ในไดเรคทอรีนี้ และตรวจสอบอุปกรณ์ใหม่  
                      ต่อไป

ปัญหา:          ในระหว่างการติดตั้ง การติดตั้งหยุดทำงาน
                     และแจ้งหาแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งต่อไปนี้
      
                    UHCD.SYS
                    USBD.SYS
                    USBHUB.SYS

การแก้ไข:     ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เสริม USB ของ 
                   Window* 95 ได้รับการติดตั้งก่อนรันโปรแกรม
                   การติดตั้ง Intel(R) Chipset Software 
                   Installation Utility 

ปัญหา:          หลังจากรันโปรแกรมติดตั้ง และรีบูตระบบ
                     Windows แจ้งว่า ไม่พบแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งดัง
                     ต่อไปนี้
                     isapnp.vxd

การแก้ไข:        คลิกที่ "Browse"  ในกล่องโต้ตอบที่แจ้ง
                       ปัญหานี้ และหาตำแหน่งที่ตั้งของ
                       ไดเรคทอรี 

                       <Windows>\System 

                       แล้วคลิก "OK"  ระบบควรจะพบแฟ้มใน  
                       ไดเรคทอรีนี้  และตรวจหาอุปกรณ์ใหม่ต่อ
                       ไป

ปัญหา:            หลังจากดำเนินการติดตั้งแบบไม่สอบถาม
                        ข้อมูล   ไม่มีการสร้างคีย์
                        HKLM\Software\Intel\InfInst 
                        หรือข้อมูลของค่า "install" ไม่ใช่
                        "success"

การแก้ไข:        ปัญหานี้เกิดขึ้นจากสาเหตุต่อไปนี้
                    - ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ใช่
                         ระบบปฏิบัติที่สนับสนุน หรือ
                    - ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ใช่
                         ชิปเซ็ตที่สนับสนุน

                    ตรวจสอบข้อกำหนดของระบบในหัวข้อ 2

************************************************************
************************************************************
* ประกาศเกี่ยวกับความรับผิด
************************************************************
อินเทลไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความสามารถในการใช้งาน 
ประสิทธิภาพ หรือการรับประกัน 
ข้อตกลงของใบอนุญาตให้ใช้ซอฟท์แวร์ของ INTEL (การ
จำหน่ายแก่ OEM / IHV และผู้ใช้รายเดียว) ให้คำจำกัด
ความของใบอนุญาตและการใช้ซอฟท์แวร์นี้อย่างสมบูรณ์
************************************************************
ข้อมูลในเอกสารนี้จัดทำขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ Intel  
โดยไม่มีการให้อนุญาต หรือให้สิทธิในด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญาไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยนัย จากการเปลี่ยนเนื้อหาของ
เอกสาร หรือเหตุอื่นใดก็ตาม Intel ไม่รับภาระใดๆ ทั้งสิ้น 
และ Intel สละสิทธิ์ในการรับประกัน ไม่ว่าจะเป็นในทาง
ตรงหรือทางอ้อม ที่เกี่ยวข้องกับการขายและ/หรือการใช้
ผลิตภัณฑ์ของ Intel  รวมทั้งภาระผูกพันหรือการรับประกัน
ที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมตามจุดประสงค์เฉพาะด้าน
ของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการจำหน่าย หรือการ
ละเมิดสิทธิบัตร  ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ใดๆ   ผลิตภัณฑ์ของ Intel มิได้ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานด้านการ
แพทย์ การช่วยชีวิต หรือการดำรงชีวิต

************************************************************
Intel Corporation สละสิทธิ์ในการรับประกันและภาระ
อื่นใดจากการใช้เอกสารนี้และข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนี้ และ
ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความผิดพลาดซึ่งอาจปรากฏอยู่ใน
เอกสารนี้ และ Intel ไม่ให้คำมั่นที่จะปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ใน
เอกสารนี้  Intel ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเอกสารนี้ได้ตลอด
เวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
************************************************************
************************************************************

* ชื่อและชื่อทางการค้าของบุคคลที่สาม ถือเป็นสิทธิ์ของผู้ที่
เป็นเจ้าของ

(c) Intel Corporation สงวนลิขสิทธิ์ 1997-2001




