************************************************************ 
** FRC ***************************************************** 
************************************************************ 
*                                                           
*  Lisezmoi d'installation pour 
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*                                                              
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
* CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT
************************************************************
Le présent document contient les sections suivantes:

1.  Présentation
2.  Configuration requise
3.  Contenu du paquet de distribution
4.  Liste d'options d'indicateurs de ligne de commande 
    disponibles
5.  Contenu des fichiers extraits
6.  Installation du logiciel en mode interactif
7.  Installation du logiciel en mode silencieux
8.  Installation des fichiers INF avant l'installation du SE
    8A. INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 2000 AVANT 
        L'INSTALLATION DU SE
    8B. INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 2000 AVANT 
        L'INSTALLATION DU SE
    8C. INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 98/
        Windows* 98 SE/Windows* ME/ 
        AVANT L'INSTALLATION DU SE
9.  Installation des fichiers INF après l'installation du SE
    9A. INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 2000 APRÈS 
        L'INSTALLATION DU SE
    9B. INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 98, 
        Windows* 98 SE/ WINDOW ME APRÈS L'INSTALLATION DU SE
10. Vérification de l'installation du logiciel
11. Identification du numéro de version du logiciel
12. Dépannage


************************************************************
* 1.  PRÉSENTATION
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility installe sur
le système cible les fichiers INF Windows* qui décriront au 
système d'exploitation comment les composants du jeu de 
puces seront configurés. Ces fichiers sont requis pour le
bon fonctionnement des fonctions suivantes:

   - Services ISAPNP et PCI centraux
   - Support AGP
   - Support de stockage IDE/ATA33/ATA66
   - Support de ports USB
   - Identification des composants d'ensemble de puces 
     Intel dans le Gestionnaire de périphériques

Ce logiciel peut être installé sous trois modes: Interactif,
Silencieux et Précharge automatique.  Le mode Interactif 
nécessite une intervention de l'utilisateur durant 
l'installation, alors que cela n'est pas requis pour les 
modes Silencieux et Précharge automatique.  

En outre, ce logiciel offre un jeu d'options d'indicateurs
de lignes de commande qui active la fonctionnalité 
d'installation étendue. Les indicateurs de lignes de 
commande ne respectent pas la casse. Référez-vous à la 
section 3C pour des descriptions détaillées de ces 
indicateurs.

Remarque importante:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility est 
distribué en deux formats - fichiers .EXE avec 
auto-extraction (INFINST_xxx.EXE) ou fichiers .ZIP 
compressés (INFINST_xxx.ZIP). La syntaxe de la ligne 
de commande varie en fonction du format de distribution 
exécuté. Référez-vous à la section 8 pour plus de détails.


************************************************************
* 2.  CONFIGURATION REQUISE
************************************************************
1. Le logiciel inclus avec ce paquet de distribution est 
   conçu pour fonctionner avec les configurations de jeux 
   de puces suivantes:

          Intel(R) 440BX    AGPset 
          Intel(R) 440DX    AGPset 
          Intel(R) 440EX    AGPset 
          Intel(R) 440GX    AGPset 
          Intel(R) 440LX    AGPset 
          Intel(R) 440ZX    AGPset 
          Intel(R) 440MX    Chipset
          Intel(R) 430TX    PCIset
          Intel(R) 810      Chipset
          Intel(R) 810E     Chipset
          Intel(R) 810E2    Chipset
          Intel(R) 815      Chipset
          Intel(R) 815E     Chipset
          Intel(R) 815EM    Chipset
          Intel(R) 815EP    Chipset
          Intel(R) 815P     Chipset
          Intel(R) 820      Chipset
          Intel(R) 820E     Chipset
          Intel(R) 840      Chipset
          Intel(R) 850      Chipset
          Intel(R) 860      Chipset
          Intel(R) 830M     Chipset
          Intel(R) 845      Chipset
      

              
2.  L'un des systèmes d'exploitation suivants 
    doit être entièrement configuré et exécuté sur le 
    système avant l'installation de ce logiciel:
    Windows* 95      4.000.950  (version d'origine)
    Windows* 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2 sans supplément
                                 USB)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2.1 avec 
                                 supplément USB)
    Windows* 95      4.00.950c  (OSR2.5 avec ou sans 
                                 supplément USB)
    Windows* 98      4.10.1998  (version d'origine)
    Windows* 98 Deuxième édition
		     4.10.2222  (version d'origine)
    Windows* ME      4.90.3000  (version d'origine)
    Windows* 2000    5.00.2195  (version d'origine)
    Windows* XP	     5.00.2296  (Beta 2)
    

    Pour identifier le système d'exploitation installé sur 
    le système cible, suivez les étapes ci-dessous:

    a.  Cliquez sur Démarrer.
    b.  Sélectionnez Paramètres.
    c.  Sélectionnez Panneau de configuration.
    d.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
    e.  Cliquez sur l'onglet de propriétés du système
         Général.
    f.  Lisez les informations Système pour identifier 
        le système installé.
                              
3.  Si vous utilisez Windows* 9x et Windows* ME, il est 
    recommandé d'installer le logiciel sur des systèmes 
    possédant une mémoire système d'un minimum de 32 Mo.
    Windows* 2000 nécessite une mémoire système d'au moins 
    64 Mo.

4.  Pour pouvoir procéder à l'installation de ce logiciel, 
    il est recommandé que le répertoire <TEMP> (généralement 
    C:\Windows\TEMP) du système dispose d'une quantité 
    d'espace disque suffisante.

5.  Vérifiez la configuration du système. Avant de lancer le 
    logiciel, le système d'exploitation doit être installé 
    et en cours d'exécution.

6.  Fermez toute application en cours d'exécution pour 
    éviter des problèmes.

7.  Il est conseillé de configurer l'utilitaire 
    d'installation du logiciel Chipset Intel(R) sur le 
    système cible avant de procéder à l'installation des 
    autres logiciel pilotes.


Veuillez consulter votre fournisseur système pour
identifier le système d'exploitation et le jeu de puces 
Intel utilisés par votre système.

************************************************************
* 3.  CONTENU DU PAQUET DE DISTRIBUTION 
************************************************************
Le paquet Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
contient les éléments suivants:

    Fichier(s)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -or- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.HTM

RELNOTES.HTM n'est disponible qu'en anglais.

   *** REMARQUE:  Seuls les fichiers faisant référence aux 
                  périphériques détectés sont copiés sur le 
                  système.  Pour une liste complète des 
                  fichiers INF, reportez-vous au fichier 
                  RELNOTES.HTM.

                  Si l'option -A est utilisée, aucun 
                  fichier n'est copié sur le répertoire 
                  <Windows>\INF. Référez-vous à la 
                  section 3C pour de plus amples 
                  informations.

                                       
************************************************************
* 4.  LISTE DES OPTIONS D'INDICATEURS DE LIGNE DE  
*     COMMANDE DISPONIBLES
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility prend en 
charge plusieurs indicateurs de ligne de commande pour 
diverses options d'installation. À l'exception du code de 
langue après l'indicateur « -L », tous les paramètres et 
indicateurs de ligne de commande doivent être séparés par
un espace.

La syntaxe de l'indicateur de ligne de commande peut 
varier en fonction des différents formats de distribution 
disponibles d'Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility.

1. Distribution .EXE avec auto-extraction:
   Lorsque ce logiciel est installé à l'aide de la 
   distribution .EXE, un indicateur « -A » supplémentaire
   doit être annexé à l'appel de programme INFINST_xxx.EXE
   (par exemple: INFINST_ENU.EXE -A) afin de passer les 
   paramètres de ligne de commande. L'indicateur « -A » 
   supplémentaire pour le paquet .EXE avec 
   auto-extraction est DIFFÉRENT de l'indicateur de ligne
   de commande « -A » décrit ci-dessous.

   Exemple: Pour extraire les fichiers INF à l'aide de 
            l'indicateur « -A » décrit ci-dessous, le 
            programme d'installation doit être invoqué 
            comme suit:

            INFINST_ENU.EXE -A -A (-P est facultatif)

2. Distribution .ZIP compressée:
      Lorsque le logiciel est installé à l'aide de la 
      distribution .ZIP, il n'est pas nécessaire d'annexer 
      des indicateurs supplémentaires au programme 
      SETUP.EXE pour passer les indicateurs de ligne de 
      commande.

      Exemple: Pour extraire les fichiers INF à l'aide de 
               l'indicateur « -A » décrit ci-dessous, le 
               programme d'installation doit être 
               invoqué comme suit:
               
               SETUP.EXE -A (-P est facultatif)

La liste ci-dessous décrit tous les indicateurs de ligne 
de commande pouvant être utilisés avec l'appel de 
programme. Remarquez que les indicateurs « -L » et
« -S » DOIVENT être spécifiés à la fin de la liste 
d'indicateurs de ligne de commande.

Indicateur    Description
----          -----------
-?            Indicateur d'aide. Affiche la liste des 
              indicateurs de ligne de commande 
              disponibles. Ce paramètre ne 
              fonctionne que sous le mode Interactif.

-A            Extrait les fichiers INF et README.TXT
              soit sur «C:\Program Files\Intel\InfInst»
              ou le répertoire <Chemin d'installation> 
              spécifié à l'aide de l'indicateur '-P'.
              Le logiciel NE procèdera PAS à l'installation
              de ces fichiers INF sur le système.  Cet 
              indicateur ne peut être combiné qu'avec 
              l'option d'indicateur '-P'.  Toutes les 
              autres options seront ignorées si 
              l'indicateur '-A' est spécifié. 
              Ce paramètre fonctionne soit en mode 
              Silencieux, soit en mode Interactif.

-B            Redémarre automatiquement le système après 
              l'installation. Si « -A » est spécifié, cet 
              indicateur est ignoré. Ce paramètre 
              fonctionne sous le mode Interactif ou sous 
              le mode Silencieux.

-L<LangCode>  Force l'interface utilisateur InstallShield 
              à afficher la langue spécifiée lors de la 
              configuration. Remarquez qu'il n'y a AUCUN 
              espace entre « -L » et le code de langue à
              4 chiffres (Voir ci-dessous). Cet indicateur
              ainsi que l'indicateur « -S » doivent être 
              placés à la fin de la liste d'indicateurs 
              de ligne de commande. Ce paramètre ne 
              fonctionne que sous le mode Interactif.

-OVER AUTO    Remplace le comportement par défaut de 
              l'installateur pour la mise à niveau du 
              périphérique du contrôleur Audio.

-P <Chemin d'installation>
              Spécifie l'emplacement HDD sur lequel les 
              fichiers programme INF sont copiés. Si cet 
              indicateur n'est pas spécifié à la ligne de 
              commande, le répertoire Chemin 
              d'installation> est alors défini par défaut
              sur:
                
              C:\Fichiers programme\Intel\Isecdrv
                
              Si cet indicateur est utilisé sans l'option
              '-A', seul le fichier README.TXT sera copié
              sur <Chemin d'installation>. Le nom du 
              répertoire peut contenir des espaces.
              Cependant, s'il existe des espaces dans le 
              nom du répertoire, ce dernier doit être entre
              des guillemets doubles ("). Ce paramètre 
              fonctionne sous le mode Interactif ou sous le
              mode Silencieux.

-S            Exécute l'installateur sous le mode 
              Silencieux. Aucune interface utilisateur 
              n'est affichée. Cet indicateur ainsi que 
              l'indicateur « -L » doit être placés à la 
              fin de la liste d'indicateurs de ligne de
              commande.


La liste ci-dessous présente les codes de langues utilisés
avec l'indicateur -L:

    Langue                                  <CodeLang>
    --------                                ----------
    Chinois (Simplifié)                        0804
    Chinois (Traditionel)                      0404
    Danois                                     0006
    Néerlandais                                0013
    Anglais (États-Unis)                       0009
    Finnois                                    000B
    Français (Canada)                          0C0C
    Français (Standard)                        040C
    Allemand                                   0007
    Italien                                    0010
    Japonais                                   0011
    Coréen                                     0012
    Norvégien                                  0014
    Polonais                                   0015
    Portugais (Brésil)                         0416
    Portugais (Standard)                       0816
    Russe                                      0019
    Espagnol                                   000A
    Suédois                                    001D
    Thaï                                       001E


************************************************************
* 5.  CONTENU DES FICHIERS EXTRAITS
************************************************************
Les fichiers INF sont copiés sur le disque dur après 
l'exécution de Intel(R) Software Installation Utility avec 
un indicateur '-A' (par exemple, "INFINST_ENU.EXE -A -A" ou 
"SETUP.EXE -A"). L'emplacement des fichiers INF varie selon
l'utilisation de l'indicateur '-P' avec l'indicateur '-A':

1.  Si un indicateur '-P' n'est PAS spécifié, les fichiers
    INF sont copiés dans le répertoire suivant:  
    "C:\Program Files\Intel\INFINST"
2.  Si un indicateur '-P' EST spécifié, les fichiers INF 
    sont copiés dans l'emplacement indiqué immédiatement 
    après l'indicateur '-P'.

    Pour de plus amples informations sur l'utilisation des 
    indicateurs, reportez-vous au fichier README.TXT.

Après l'extraction des fichiers INF, les composants et 
fichiers INF sont copiés dans le <Répertoire d'extraction
INF>. Ces fichiers et composants sont catégorisés en 
fonction des types des ensembles de puces Intel(R). Le 
tableau ci-dessous indique l'emplacement des fichiers
INF selon les ensembles de puces:

   REMARQUE: Les fichiers INF sont conçus pour mettre
             à jour UNIQUEMENT les périphériques qui
             ne sont pas pris en charge par les 
             systèmes d'exploitation correspondants.

   REMARQUE: Le "<Répertoire d'extraction INF>" est 
             abrégé "<IED>" dans le reste de cette  
             section.

Pour chaque sous-répertoire de <IED> (par exemple, 
440MX, ICH, ICH2, ou PIIXX), les fichiers INF sont de 
nouveau classés selon les systèmes d'exploitation pour
lesquels ils ont été conçus:

       Win95Old\  --->  Contient les fichiers INF conçus 
                        pour la version d'origine et les 
                        versions OSR1 de Windows* 95 
                        UNIQUEMENT.
       Win95Cur\  --->  Contient les fichiers INF conçus
                        pour la version OSR2 et les 
                        versions ultérieures de 
                        Windows* 95 UNIQUEMENT.
       Win98\     --->  Contient les fichiers INF conçus 
                        pour Windows* 98 UNIQUEMENT.
       Win98SE\   --->  Contient les fichiers INF conçus 
                        pour Windows* 98 Deuxième 
                        édition UNIQUEMENT.
       Win2000\   --->  Contient les fichiers INF conçus 
                        pour Windows* 2000 UNIQUEMENT.
       WinME\     --->  Contient les fichiers INF conçus 
                        pour Windows* ME UNIQUEMENT.
       WinXP\    --->   Contient des fichiers INF conçus
                        pour Windows* XP UNIQUEMENT.

REMARQUES:
1.  Les fichiers contenus dans le répertoire <IED>\440MX\ 
    sont conçus pour les plates-formes Intel(R) 440MX 
    Chipset.
2.  Les fichiers contenus dans le répertoire <IED>\ICH\ 
    sont conçus pour les plates-formes 
    Intel(R) 810, Intel(R) 810E, Intel(R) 820, 
    Intel(R) 840, and Intel(R) 815 Chipset.
3.  Les fichiers du répertoire <IED>\ICH2\ sont conçus 
    pour les plates-formes de jeux de puces Intel(R)
    avec composants Intel(R) 82801BA
4.  Les fichiers du répertoire <IED>\ICH2M\ sont conçus 
    pour les plates-formes de jeux de puces Intel(R)
    avec composants Intel(R) 82801BAM.
5.  Les fichiers dans le répertoire <IED>\ICH3M\ sont conçus 
    pour les plates-formes Intel(R) Chipset avec les 
    composants Intel(R) 82801CAM. 
6.  Les fichiers contenus dans le répertoire <IED>\PIIXX\ 
    sont conçus pour les plates-formes Intel(R) 430TX 
    PCIset, Intel(R) 440BX, Intel(R) 440DX, Intel(R) 
    440EX, Intel(R) 440GX, Intel(R) 440LX et Intel(R)
    440ZX AGPset
7.  INFPrelo.INF crée un modèle CUSTOM.INF qui installe 
    les fichiers INF pour Intel(R) Chipsets lors de 
    l'installation du SE. Les OEM peuvent inclure ce
    fichier dans le répertoire SETUP du Kit de 
    préchargement OEM. (Reportez-vous à la Section 8 
    pour de plus amples détails).

************************************************************
* 6.  INSTALLATION DU LOGICIEL EN MODE INTERACTIF
************************************************************
1.  Vérifiez la configuration du système. Avant de lancer le 
    logiciel, le système d'exploitation doit être installé 
    et en cours d'exécution.

2.  Exécutez le programme d'installation InstallShield*:
       Distribution .EXE avec auto-extraction:
       INFINST_xxx.EXE
       Distribution .ZIP compressée: SETUP.EXE

3.  Acceptez le accord de licence. Si vous refusez,
    l'installateur s'interrompt avant d'extraire les
    fichiers.
    
4.  Après le redémarrage du système d'exploitation, 
    suivez les instructions à l'écran et utilisez les 
    paramètres par défaut pour terminer la configuration.

5.  L'installation de Intel(R) Chipset Software Installation 
    Utility est terminée.  

************************************************************
* 7.  INSTALLATION DU LOGICIEL EN MODE SILENCIEUX
************************************************************
1.  Vérifiez que toute la configuration requise a été 
    respectée comme décrit dans la section 2.

2.  Exécutez le programme d'installation InstallShield:
    Pour une installation silencieuse avec redémarrage 
    automatique:
       Distribution .EXE avec auto-extraction:
                           INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Distribution .ZIP compressée:
                           SETUP.EXE -b -s
     - OU -
     Pour une installation silencieuse sans redémarrage 
     automatique:
       Distribution .EXE avec auto-extraction: 
                           INFINST_xxx.EXE -a -s
       Distribution .ZIP compressée:
                           SETUP.EXE -s

3.  Cet utilitaire effectue les mises à jour nécessaires et 
    enregistre l'état de l'installation dans la clé du 
    registre système suivante:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  Si l'utilitaire a été consulté à l'aide de l'indicateur
    « -b », le système redémarre automatiquement après
    une mise à jour réussie.

    REMARQUE: REDÉMARREZ le système pour que toutes
              les mises à jour de périphériques soient 
              prises en compte.

5.  Pour déterminer le succès de l'installation, vérifiez
    la valeur « install » dans la clé du registre indiquée 
    à l'étape 3.

    Le tableau suivant offre une description des diverses
    valeurs des paramètres.

    Valeur     Type       Données    Description
    ------     ----         ----     -----------
    "install"  Chaîne    "success"   Installation réussie.
                         "fail"      Échec de 
                                     l'installation.
                                     Aucun fichier INF 
                                     n'a été copié sur le 
                                     système.

    "reboot"   Chaîne    "Yes"       Redémarrage requis 
                                     pour terminer 
                                     l'installation.
                         "No"        Aucun redémarrage 
                                     requis pour terminer 
                                     l'installation.
                                
    "version"  Chaîne    <varie>     Numéro de la version 
                                     actuelle d'Intel(R) 
                                     Chipset Software 
                                     Installation Utility


************************************************************
* 8. INSTALLATION DES FICHIERS INF AVANT 
*    L'INSTALLATION DU SE
************************************************************
1.  Copiez les fichiers d'installation SE depuis le 
    répertoire d'installation vers un répertoire du 
    disque dur. Cette procédure requiert une quantité
    importante d'espace disque. Assurez-vous que 
    l'espace disque est suffisant avant de démarrer 
    la copie. Les répertoires devraient etre 
    référencés comme suit:
 

      Windows* 2000 :  <Répertoire d'installation WIN2000>
      Windows* 98   :  <Répertoire d'installation WIN98>
      Windows* 98 SE:  <Répertoire d'installation WIN98SE>
      Windows* ME   :  <Répertoire d'installation WINMe>
      Windows* 95   :  <Répertoire d'installation WIN95> 
  

************************************************************
* 8A.  INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 2000  
*      AVANT L'INSTALLATION DU SE
************************************************************
REMARQUE: Le CD de distribution du Kit préchargé OEM 
contient un répertoire regroupant les fichiers de
configuration et les programmes d'installation de base du 
SE (WINNT.EXE et WINNT32.EXE).

Le nom du répertoire varie selon le CD de distribution (par
exemple, \I386\).


1.  Créez la structure de répertoires suivante sous le
    <Répertoire d'installation WIN2000>:

       \$OEM$\$$\INF

2.  Copiez les fichiers INF Windows* 2000 du <Répertoire
    d'extraction INF>\XXXX\Win2000 dans le répertoire
    créé lors de l'Étape 2 ci-dessus:

       <Répertoire d'installation WIN2000>\$OEM$\$$\INF

Remarque: XXXX correspond au nom de répertoire du 
          jeu de circuits sélectionné.  Reportez-vous à la
          section 8 pour plus de détails.

3.  Créez la structure de répertoires suivante sous le 
    <Répertoire d'installation WIN2000>:

     \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  Copiez les fichiers INF Windows* 2000 du 
    <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\Win2000 dans 
    le répertoire créé lors de l'Étape 4 ci-dessus:

       <Répertoire d'installation WIN2000>
                \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

        Remarque: XXXX correspond au nom de répertoire 
               du jeu de circuits sélectionné.  Reportez-vous
               à la section 8 pour plus de détails. 


5.  Modifiez le fichier de réponse d'installation Windows*
    2000 par défaut, UNATTEND.TXT, qui se trouve sous
    le <Répertoire d'installation WIN2000>, ou créez un 
    fichier de réponse personnalisé. Le fichier de 
    réponse doit contenir les informations suivantes:
   
       [Unattended]
       OemPreinstall = Yes
       OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

    Un échantillon de fichier réponse pour le 
    chargement préalable des fichiers de 
    l'utilitaire d'installation du logiciel
    Chipset Intel(R) est disponible: <Répertoire 
    d'extraction INF>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT 
    
    Pour de plus amples informations sur les fichiers de 
    réponse Windows* 2000 et les installations non 
    surveillées, reportez-vous au Microsoft* Windows* 
    2000 Guide to Unattended Setup. Pour de plus 
    amples informations sur le dossier \$OEM$, 
    reportez-vous au Microsoft Windows* 2000 OEM 
    Preinstallation Kit (OPK) User Guide, si vous êtes un 
    fabricant informatique. Autrement, 
    consultez le Microsoft Windows* 2000 Deployment 
    Guide.

6.  Exécutez "WINNT.EXE /u:<nom du fichier de 
    réponse> /s:<Répertoire d'installation WIN2000>" 
    pour installer Windows* 2000.


************************************************************
* 8B.  INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 98/
*      Windows* 98 SE/ME AVANTL'INSTALLATION DU SE
************************************************************
REMARQUE: Le CD de distribution du Kit préchargé OEM 
          pour Windows* 98, Windows* 98 Deuxième 
          édition ou Windows* ME contient un répertoire 
          regroupant tous les fichiers de configuration 
          (*.CAB) de base du SE et le programme 
          d'installation (SETUP.EXE).

Le nom du répertoire varie selon le CD de distribution 
(par exemple, \WIN98\).   

1.  Copiez les fichiers INF Windows* 98 du <Répertoire
    d'extraction INF>\XXXX\Win98 dans le répertoire 
    identifié lors de l'étape 1 ci-dessus, si vous 
    préchargez Windows* 98.
       - ou -
    Copiez les fichiers INF Windows* 98 Deuxième édition
    du <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\Win98SE dans
    le répertoire identifié lors de l'étape 1 ci-dessus, 
    si vous préchargez Windows* 98 Deuxième édition.
       Translation
      -ou-
    Si vous effectuez un chargement préalable de 
    Windows* ME, copiez les fichiers INF Windows* ME 
    depuis <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\WinME vers
    le répertoire identifi    

    Remarque: XXXX correspond au nom de répertoire 
               du jeu de circuits sélectionné.  Reportez-vous
               à la section 8 pour plus de détails. 

2.  Selon le contenu du <Répertoire d'installation 
    WIN98>, deux cas se présentent:

    Cas A: Le fichier CUSTOM.INF ne se trouve PAS dans
                le <Répertoire d'installation WIN98>.

            Dans ce cas, renommez INFPRELO.INF en 
                    CUSTOM.INF.

    Cas B: Le fichier CUSTOM.INF se trouve dans le
                <Répertoire d'installation WIN98>.

          Dans ce cas, incorporez le contenu du fichier 
          INFPRELO.INF dans le fichier CUSTOM.INF existant.  
          Pour de plus amples informations, référez-vous 
          aux instructions sur les « Personnalisations 
          générales pour les systèmes préchargés » 
          contenues dans le Kit préchargé OEM Microsoft.

3.  Exécutez SETUP.EXE pour installer Windows* 98.


************************************************************
* 8C.  INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 95 AVANT 
*      L'INSTALLATION DU SE
************************************************************
REMARQUE: Le CD de distribution du Kit préchargé OEM 
pour Windows* 95 contient un répertoire regroupant tous 
les fichiers de configuration (*.CAB) de base du SE et le 
programme d'installation Windows* 95 (SETUP.EXE).

Le nom du répertoire varie selon le CD de distribution
(par exemple, \WIN95\).

REMARQUE: Les fichiers pour Windows* 95 ont été conçus
           uniquement pour Windows* 95 (toutes versions).

1.  Si vous installez la version d'origine de Windows* 95 ou 
     OSR1, copiez les fichiers INF Windows* 95 du 
     <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\Win95Old dans le
     répertoire d'installation identifié à l'Étape 1 
     ci-dessus, puis passez à l'Étape 4. Autrement, passez 
     à l'Étape 3.

Remarque: XXXX correspond au nom de répertoire du 
           jeu de circuits sélectionné.  Reportez-vous à la
           section 8 pour plus de détails.

2.  Si vous installez Windows* 95 OSR2 ou version 
     ultérieure, copiez les fichiers INF Windows* 95 du 
     <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\Win95Cur dans 
     le répertoire d'installation identifié lors de 
     l'Étape 1 ci-dessus.  

    IMPORTANT: NE COPIEZ PAS maintenant les fichiers 
               du <Répertoire d'extraction 
               INF>\XXXX\Win95Cur\USB\ dans le 
               répertoire d'installation indiqué à
               l'Étape 1, même si vous pensez installer 
               l'élément USB après l'installation du SE.

Remarque: XXXX correspond au nom de répertoire du 
          jeu de circuits sélectionné.  Reportez-vous à la
          section 8 pour plus de détails.

3.  Selon le contenu du <Répertoire d'installation 
    WIN95>, deux cas se présentent:

    Cas A: Le fichier CUSTOM.INF ne se trouve PAS dans 
    le <Répertoire d'installation WIN95>.

            Dans ce cas, renommez INFPRELO.INF en 
            CUSTOM.INF.

    Cas B: Le fichier CUSTOM.INF se trouve dans le
    <Répertoire d'installation WIN95>.

            Dans ce cas, incorporez le contenu du fichier
            INFPRELO.INF dans le fichier CUSTOM.INF 
            existant. Pour de plus amples informations, 
            référez-vous aux instructions sur les 
            « Personnalisations générales pour les 
            systèmes préchargés » contenues dans le Kit 
            préchargé OEM Microsoft.

4.  Exécutez SETUP.EXE pour installer Windows* 95.

     Si vous installez la version d'origine de Windows* 95,
     OSR1 ou OSR2 sans l'élément USB, l'installation est 
     terminée.


     Les étapes 5 et suivantes ne sont nécessaires que 
     si vous installez Windows* OSR2 ou une version 
     ultérieure, ET si vous allez installer l'élément USB. 
     Référez-vous à la section Configuration requise 
     pour de plus amples informations.

5.  Exécutez le Gestionnaire de périphériques en vue 
     de la mise à jour du pilote de périphérique USB:

    a.  Cliquez sur Démarrer.
    b.  Sélectionnez Paramètres.
    c.  Sélectionnez Panneau de configuration.
    d.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
    e.  Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
    f.  Cliquez sur le bouton Afficher les périphériques 
        par connexion.
    g.  Cliquez sur BIOS Plug and Play.
    h.  Cliquez sur PCI.
    i.  Cliquez sur Bus série universel PCI.
    j.  Cliquez sur Supprimer.

6.  Si vous mettez à jour une plate-forme Intel(R) 
    82440MX Chipset, copiez 440MXUSB.INF du répertoire 
    <Répertoire d'extraction INF>\440MX\Win95Cur\USB 
    dans le répertoire <Répertoire Windows>\INF, 
    puis passez à l'Étape 11. Autrement, passez à 
    l'Étape 8.

7.  Si vous mettez à jour une plate-forme Intel(R) 810, 
    Intel(R) 820 ou Intel(R) 840 Chipset, copiez 
    ICHxUSB.INF du répertoire 
    <Répertoire d'extraction INF>\ICH\Win95Cur\USB dans
    le répertoire <Répertoire Windows>\INF, puis passez 
    à l'Étape 11. Autrement, passez à l'Étape 9.

8.  Si vous mettez à jour une plate-forme de jeu de puces
    Intel(R) avec les composants « ICH2 », copiez 
    ICH2USB.INF du répertoire <Répertoire d'extraction 
    INF>\ICH2\Win95Cur\USB dans le répertoire 
    <Répertoire Windows>\INF, puis passez à l'Étape 11. 
    Autrement, passez à l'Étape 10.

9. Si vous mettez à jour une plate-forme de jeu de 
   puces Intel(R) avec les composants PIIX3 ou PIIX4, 
   copiez PIIXXUSB.INF du répertoire <Répertoire 
   d'extraction INF>\PIIXX\Win95Cur\USB dans le 
   répertoire <Répertoire Windows>\INF.

10. Installez le fichier exécutable Windows* 95 
    « Élément USB ». Suivez les invites pour redémarrer 
    le système.

    L'installation est maintenant terminée.

************************************************************
* 9.   INSTALLATION DES FICHIERS INF APRÈS 
*      L'INSTALLATION DU SE
************************************************************
************************************************************
* 9A.  INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 2000  
*      APRÈS L'INSTALLATION DU SE
************************************************************
Certaines plates-formes de jeu de circuits Intel sont déjà 
prises en charge par Windows* 2000. Par conséquent, il 
n'est pas nécessaire d'utiliser les fichiers INF fournis 
avec ce logiciel pour mettre à jour Windows* 2000.

Les étapes suivantes décrivent le processus d'installation 
des fichiers INF Windows* 2000. Vous pouvez répéter ces
étapes pour mettre à jour tous les périphériques de jeu de
puces Intel non pris en charge par Windows* 2000.

1.  Copiez le contenu du répertoire <Répertoire 
    d'extraction INF>\XXXX\Win2000 dans le répertoire 
    racine du lecteur de disquettes (A:\).
        
Remarque: XXXX correspond au nom de répertoire du 
          jeu de circuits sélectionné.  Reportez-vous à la
          section 8 pour plus de détails.

2.  Fermez tous les programmes en cours d'utilisation 
    sur le système.
3.  Cliquez sur Démarrer.
4.  Sélectionnez Paramètres.
5.  Sélectionnez Panneau de configuration.
6.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
7.  Cliquez sur l'onglet Matériel.
8.  Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
9.  Cliquez sur « Périphériques par connexion » dans le 
    menu Affichage.
10. Cliquez sur MPS Uniprocessor PC -OU- MPS 
    Multiprocessor PC.
    REMARQUE: Seulement un des éléments ci-dessus
              est affiché pour le système en question.
11. Cliquez sur Bus PCI.
12. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ligne 
    contenant la description
              Pont UC d'hôte standard PCI
              - ou -
              Pont ISA standard PCI
              - ou -
              Pont PCI-à-PCI standard PCI
              - ou -
              Bus de gestion de système PCI
              - ou -
              Contrôleur standard IDE PCI double
              - ou -
              Contrôleur standard d'hôte PCI universel à USB
              (Cette ligne sera sélectionnée.)
13. Sélectionnez Propriétés dans le menu déroulant.
14. Cliquez sur l'onglet Pilote.
15. Cliquez sur le bouton Mise à jour des pilotes.
16. Windows* 2000 démarrera l'Assistant de mise à niveau
    des pilotes de périphériques. Sélectionnez Suivant.
17. Assurez-vous que la ligne suivante est sélectionnée:
    Rechercher le pilote qui correspond à mon 
    périphérique (recommandé)
18. Insérez la disquette contenant les fichiers INF 
    Windows* 2000 dans le lecteur.
19. Sélectionnez Suivant.
20. Windows* 2000 indiquera les emplacements où se 
    trouve la mise à jour du fichier de pilote. 
    Assurez-vous que la ligne suivante est sélectionnée:
    Lecteurs de disquette
21. Sélectionnez Suivant.
22. Windows* 2000 devrait indiquer qu'un pilote a été
    trouvé: (Le nom du périphérique détecté 
    s'affichera.) Sélectionnez Suivant.
23. Sélectionner Terminer.
24. Redémarrez le système lorsqu'on vous le demandera.


************************************************************
* 9B.  INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 98/
*      Windows* 98 SE/ME APRÈS L'INSTALLATION DU SE
************************************************************
Certaines plates-formes de jeu de circuits Intel sont déjà 
prises en charge par Windows* 98 Deuxième édition. Par 
conséquent, il n'est pas nécessaire d'utiliser les fichiers
INF fournis avec ce logiciel pour mettre à jour ces systèmes 
d'exploitation.

Les étapes suivantes décrivent le processus d'installation
des fichiers INF pour Windows* 98, Windows* 98 Deuxième
édition et Windows* ME. Vous pouvez répéter ces étapes 
pour mettre à jour tous les périphériques de jeu de circuits
Intel non pris en charge par ces systèmes d'exploitation.

    1. Selon le système d'exploitation que vous allez mettre
       à jour, copiez le contenu d'un des répertoires 
       suivants dans le répertoire racine du lecteur de 
       disquette (A:\).

       Pour Windows* 98: 
                  <INF Extract Directory>\XXXX\Win98
       Pour Windows* 98 Deuxième édition:  
                  <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE
       Pour Windows* ME: 
                  <INF Extract Directory>\XXXX\Millenn
       Pour Windows* 95 Retail ou OSR1:
                  <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\Win95Old
       Pour Windows* 95 OSR2 ou une version supérieure:
                 <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\Win95Cur

Remarque: XXXX correspond au nom de répertoire du 
          jeu de circuits sélectionné. Reportez-vous r la
          section 8 pour plus de détails.
  
    2.  Fermez tous les programmes en cours d'utilisation
        sur le système.
    3.  Cliquez sur Démarrer.
    4.  Sélectionnez Paramètres.
    5.  Sélectionnez Panneau de configuration.
    6.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
    7.  Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de 
        périphériques.
    8.  Cliquez sur le bouton Afficher les 
        périphériques par Connexion.
    9.  Cliquez sur BIOS Plug and Play, ou sur BIOS
        Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
        REMARQUE: Seulement un des éléments ci-dessus 
                  est affiché pour le système en question.
    10. Cliquez sur Bus PCI.
    11. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la 
        ligne contenant la description
        Pont UC d'hôte standard PCI
            - ou -
            Pont ISA standard PCI
            - ou -
            Pont PCI-à-PCI standard PCI
            - ou -
            Bus de gestion de système PCI
            - ou -
            Contrôleur standard IDE PCI double
            - ou -
            Contrôleur standard d'hôte PCI universel à 
            USB (Cette ligne sera sélectionnée.)
    12. Cliquez sur le bouton Supprimer en bas de la 
        fenêtre.
    13. Si plus d'un jeu de circuits Intel doit être mis à 
        jour, passez à l'Étape 11 pour supprimer plus 
        de périphériques.
    14. Sélectionnez Oui lorsqu'on vous demandera de 
        redémarrer l'ordinateur.
    15. Redémarrez l'ordinateur.
    16. Le système d'exploitation Windows démarrera
        l'Assistant d'ajout de nouveau matériel.
        Sélectionnez Suivant dans la boîte de dialogue
        indiquant:
        « Cet assistant recherche de nouveaux pilotes
        pour: »

    17. Assurez-vous que la ligne suivante est 
        sélectionnée: Rechercher le pilote qui 
        correspond à mon périphérique (recommandé)
    18. Sélectionnez Suivant.
    19. Insérez la disquette contenant les fichiers .INF 
        dans le lecteur.
    20. Assurez-vous que la ligne suivante est 
        sélectionnée:
        Lecteurs de disquette
    21. Si les fichiers .INF ne se trouvent pas dans le 
        répertoire racine du lecteur de disquette, 
        sélectionnez aussi l'option suivante et entrez 
        le chemin d'accès des fichiers .INF nécessaire 
        pour mettre à jour ce système d'exploitation:
        Spécifiez un emplacement:
    22. Sélectionnez Suivant.
    23. Le système d'exploitation Windows devrait
        indiquer que le pilote a été trouvé et qu'il est 
        « maintenant prêt à installer le meilleur pilote 
        pour ce périphérique ».
    24. Sélectionnez Suivant.
    25. Sélectionner Terminer.
    26. Le système d'exploitation Windows vous demandera 
        d'installer d'autres pilotes si plus d'un 
        périphérique a été supprimé lors des Étapes 11 
        à 13. Suivez la même procédure pour installer 
        le reste des périphériques de jeu de circuits Intel.
    27. Redémarrez le système lorsqu'on vous le 
        demandera.

************************************************************
* 10.  VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION DU LOGICIEL
************************************************************
Exécutez le Gestionnaire de périphériques pour vérifier 
l'utilisation et l'installation correctes des fichiers INF.

Pour Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 Deuxième
édition et Windows* ME:

   1.  Cliquez sur Démarrer.
   2.  Sélectionnez Paramètres.
   3.  Sélectionnez Panneau de configuration.
   4.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
   5.  Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
   6.  Cliquez sur le bouton Afficher les périphériques par 
        Connexion.
   7.  Cliquez sur BIOS Plug and Play ou sur BIOS Advanced 
       Configuration and Power Interface (ACPI)
   8.  Cliquez sur Bus PCI.

Pour Windows* 2000:

   1.  Cliquez sur Démarrer.
   2.  Sélectionnez Paramètres.
   3.  Sélectionnez Panneau de configuration.
   4.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
   5.  Cliquez sur l'onglet Matériel.
   6.  Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
   7.  Dans le menu Affichage, sélectionnez l'option 
       Périphériques par connexion.
   8.  Cliquez sur Standard PC ou sur Advanced 
       Configuration and Power Interface (ACPI) PC.
   9.  Cliquez sur Système compatible ACPI Microsoft
   10. Cliquez sur Bus PCI.

Après le démarrage du Gestionnaire de périphériques, 
vérifiez les descriptions des éléments suivants:

    *** REMARQUE: le Gestionnaire de périphériques 
                  n'affichera que les noms des 
                  périphériques détectés actuellement 
                  sur le système.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        -or-
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
        Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset, Intel(R) 810E2 Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
        Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
        Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
        Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
        Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
        Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
        Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
    Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
        Intel(R) 815EP Chipset,Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host  
        Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
        Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C 
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448 
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
        Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
        Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller - 2530 
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
        Controller - 2532       

   Intel(R) 860 Chipset:
       Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
       Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
       Controller - 2532 
       Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
       Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537      

   Intel(R) 830M Chipset:
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3575 
       Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller - 3576 
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3578 

   Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
        Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage 
        Controller - 248A 
        Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
        Controller - 2482 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
        Controller - 2484 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
        Controller - 2487 
        Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio Controller - 2485

    Intel(R) 845 Chipset
        Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
        Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31

11. Sur certains systèmes, le périphérique suivant peut 
    ne pas être mis à jour:

     a. Cliquez sur le bouton Afficher les périphériques 
        par connexion.
     b. Cliquez sur BIOS Plug and Play ou sur BIOS Advanced 
        Configuration and Power Interface (ACPI).
     c. Vérifiez que l'élément suivant est présent:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -OU-
        Intel(R) Security Driver


************************************************************
* 11.  IDENTIFICATION DU NUMÉRO DE VERSION DU LOGICIEL
************************************************************
La version du logiciel inclus dans le paquet de distribution 
est indiquée dans le fichier RELNOTES.HTM.

RELNOTES.HTM n'est disponible qu'en anglais.

La version du logiciel inclus dans le paquet de distribution 
peut aussi être identifiée en examinant l'emplacement du 
registre suivant:

    Clé:   \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Valeur: version


************************************************************
* 12.  DÉPANNAGE
************************************************************
Il est supposé que la configuration système requise dans la 
section 2 ci-dessus est conforme aux spécifications 
nécessaires.

Problème: Le système se verrouille durant une suppression
          du Gestionnaire de périphériques ou lors d'un 
          redémarrage.

Solution: Un verrouillage du système peut se produire lors 
          du Redémarrage suite à plusieurs problèmes 
          système. Si le système se verrouille, relancez 
          l'ordinateur et vérifiez le Gestionnaire de 
          périphériques. Si les périphériques sont 
          correctement répertoriés et si le système ne 
          présente pas d'autres problèmes, la restauration 
          du fichier .INF est réussie. Si les 
          périphériques ne sont pas correctement configurés, 
          exécutez à nouveau la procédure indiquée à la 
          section 3.

          Si les problèmes ne sont pas résolus ou si 
          d'autres problèmes surviennent, réinstallez le 
          système d'exploitation.


Problème: Au terme de l'exécution du programme 
          d'installation et du redémarrage de la 
          machine, Windows signale que l'un des 
          fichiers suivants est introuvable:
            ESDI_506.pdr

Solution: Cliquez sur le bouton Parcourir dans la boîte
          de dialogue où le problème se produit, 
          localisez le répertoire 
          <Windows>\System\IOSubsys, puis cliquez 
          sur OK. Le système devrait pouvoir trouver 
          le fichier dans ce répertoire et continuer 
          la ré-énumération des nouveaux 
          périphériques.

Problème: Au terme de l'exécution du programme 
          d'installation et du redémarrage de la 
          machine, Windows signale que l'un des 
          fichiers suivants est introuvable:

                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Solution: Cliquez sur le bouton Parcourir dans la 
          boîte de dialogue où le problème se 
          produit, localisez le répertoire <Windows>\
          System32\drivers (pour Windows* 98, 
          Windows* ME) ou <windows>\System (pour 
          Windows* 95), puis cliquez sur OK. Le 
          système devrait pouvoir trouver le fichier 
          dans ce répertoire et continuer la 
          ré-énumération des nouveaux 
          périphériques.

Problème: Pendant la configuration, le programme 
          d'installation s'arrête et demande l'un des 
          fichiers suivants:

                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Solution: Assurez-vous que le supplément USB de 
          Windows* 95 a installé avant l'exécution du 
          programme d'installation d'Intel(R) Chipset 
          Software Installation Utility.

Problème: Au terme de l'exécution du programme 
          d'installation et du redémarrage de la 
          machine, windows signale que l'un des 
          fichiers suivants est introuvable:
          isapnp.vxd

Solution: Cliquez sur le bouton Parcourir dans la boîte
          de dialogue où le problème se produit, 
          localisez le répertoire <windows>\System et 
          cliquez sur OK. Le système devrait pouvoir 
          trouver le fichier dans ce répertoire et 
          continuer la ré-énumération des nouveaux 
          périphériques.

Problème: Après une installation silencieuse, la clé 
          HKLM\Software\Intel\Isecdrv n'a pas été 
          créée ou la valeur "install" n'est pas définie 
          sur "success".

Solution: Ceci peut être dû à l'un des scénarios suivants:
          - Le système actuel ne contient pas un système 
            d'exploitation pris en charge ou
          - Le système actuel ne contient pas un jeu de
            puces pris en charge.

           Vérifiez la configuration système requise dans
           la section 2.

************************************************************
************************************************************
* CLAUSE EXONÉRATOIRE DE RESPONSABILITÉ

************************************************************
Intel décline toute responsabilité quant à la 
fonctionnalité, l'efficacité et la garantie des produits.
Le ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL INTEL (distribution 
OEM / IHV/ ISV et mono-utilisateur) définit intégralement 
l'utilisation sous licence de ce logiciel.
************************************************************
Les informations présentées dans ce document concernent 
les produits Intel. Le présent document ne concède aucune
licence, expresse ou tacite, par fin de non-recevoir ou
autre moyen, relative aux droits de propriété 
intellectuelle. Intel décline toute responsabilité, quelle
qu'elle soit, et rejette toute garantie, expresse ou tacite,
relatives à la vente et/ou à l'utilisation des produits 
Intel, y compris la responsabilité et les garanties 
relatives à l'adéquation du produit à un usage particulier,
à sa valeur marchande, ou à la violation de brevet, de 
copyright ou d'autres droits de propriété intellectuelle.
Les produits Intel ne sont pas conçus pour être utilisés 
dans des applications médicales, de sauvetage ou de 
maintien de la vie.

************************************************************
Intel Corporation rejette toute responsabilité et garantie 
quant à l'utilisation du présent document, du logiciel, et
des informations qu'ils contiennent, et n'assume aucune 
responsabilité pour toute erreur éventuellement contenue 
dans le présent document. Par ailleurs, Intel ne prend aucun 
engagement quant à la mise à jour des informations 
contenues dans le présent document. Intel se réserve le 
droit de modifier le présent document sans préavis et à tout 
moment.
************************************************************
************************************************************

* Les marques et les noms tiers sont des marques de leurs 
  propriétaires respectifs.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001

