************************************************************
** JPN *****************************************************
************************************************************
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  インストール用Readme
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
*  目次
************************************************************
本書には以下の事項が含まれます。

1.  概要
2.  システムの要件
3.  配布パッケージの内容
4.  利用可能なコマンド ライン フラグ オプションの一覧
5.  解凍ファイルの内容
6.  インタラクティブ モードでのソフトウェアのインストール
7.  サイレント モードでのソフトウェアのインストール
8.  OS インストールの前に INF ファイルをインストール
    8A. OS インストールの前に Windows* 2000 INF ファイルを
        インストールする
    8B. OS インストールの前に Windows* 98/Windows* 98 SE/
        Windows* Me INF ファイルをインストールする
    8C. OS インストールの前に Windows* 95 INF ファイルを
        インストールする
9.  OS インストール後に INF ファイルをインストールする
    9A. OS インストール後に Windows* 2000 INF ファイルを
        インストールする
    9B. OS インストール後に Windows* 98/Windows* 98 SE/
        Windows* 95/Windows* ME INF ファイルを
        インストールする
10. ソフトウェアのインストールの確認
11. ソフトウェアのバージョン番号の識別
12. トラブルシューティング


************************************************************
* 1.  概要
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility は、
どのようにチップセット コンポーネントが設定されるかを
決める Windows* INF ファイルをターゲットシステムにインストールします。
これは、次が適切に機能するために必要です。

- コア PCI および ISAPNP サービス
- AGP サポート
- IDE/ATA33/ATA66 ストレージ サポート
- USB サポート
- デバイス マネージャにおける Intel チップセット コンポーネントの識別

このソフトウェアは、インタラクティブ、サイレント、および
無人プリロードの 3 モードでインストールできます。インタラクティブ
モードでは、インストールの際ユーザによる入力が必要です。
サイレント モードおよび無人プリロードでは必要ありません。

その上、このソフトウェアは様々なインストールオプションを可能にするため
のコマンド ライン フラグ セットを提供します。コマンド ライン フラグは
大文字と小文字を区別しません。これらのフラグの詳細については
セクション 4 を参照してください。

重要：
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
は次の2つの形式で配布されます：自己展開 .EXE ファイル 
(INFINST_xxx.EXE) または圧縮 .ZIP ファイル (INFINST_xxx.ZIP)。
実行する配布形式に応じてコマンド ライン構文は
異なります。詳細はセクション 4 を参照してください。

************************************************************
* 2.  システムの要件
************************************************************
1.  この配布パッケージに搭載のソフトウェアは次のチップセッ
    ト設定に対応します。

       Intel(R) 440BX    AGPset                           
       Intel(R) 440DX    AGPset                           
       Intel(R) 440EX     AGPset                           
       Intel(R) 440GX    AGPset                           
       Intel(R) 440LX     AGPset                           
       Intel(R) 440ZX     AGPset                           
       Intel(R)  440MX    Chipset
       Intel(R)  430TX    PCIset
       Intel(R) 810         Chipset
       Intel(R) 810E       Chipset
       Intel(R) 810E2      Chipset
       Intel(R) 815         Chipset
       Intel(R) 815E       Chipset
       Intel(R) 815EM     Chipset
       Intel(R) 815EP     Chipset
       Intel(R) 815P       Chipset
       Intel(R) 820         Chipset
       Intel(R) 820E       Chipset
       Intel(R) 840         Chipset
       Intel(R) 850         Chipset
       Intel(R) 860         Chipset
       Intel(R) 830M      Chipset
       Intel(R) 845        Chipset
              
2.  このソフトウェアをインストールするには、以下の
    オペレーティング システムのいずれか 1 つを
    完全にインストールし、実行しておくことが必要です。

     Windows* 95      4.00.950   (オリジナル リリース)
     Windows* 95      4.00.950a  (OSR1)
     Windows* 95      4.00.950b  (USB 補足なしの OSR2)
     Windows* 95      4.00.950b  (USB 補足付きの OSR2.1)
     Windows* 95      4.00.950c  (USB 補足付きまたは
                                           補足なしの OSR2.5)
     Windows* 98       4.10.1998  (オリジナル リリース)
     Windows* 98 SE  4.10.2222  (オリジナル リリース)
     Windows* Me      4.90.3000  (オリジナル リリース)
     Windows* 2000    5.00.2195  (オリジナル リリース)
     Windows* XP       5.00.2465  (ベータ 2)
    

    対象のシステムにインストールされたオペレーティング 
    システムを確認するには、次の手順に従います。

    a.  [スタート] をクリックします。
    b.  [設定] を選択します。
    c.  [コントロール パネル] を選択します。
    d.  [システム] アイコンをダブルクリックします。
    e.  [全般] タブをクリックします。
    f.  システム情報を読みインストールされた OS
        を確認します。
                              
3.  このソフトウェアは、Windows* 9x および Windows* Me 
    を使用している場合、システム メモリが最低 32MB 
    あるシステムにインストールすることをお勧めします。
    Windows* 2000 では、最低 64MB のシステム 
    メモリが必要です。

4.  このソフトウェアをインストールするには、システムの <TEMP>
    ディレクトリ (通常は C:\Windows\TEMP) に十分なディスク
    領域を空けておくことをお勧めします。

5.  システムの要件を確認してください。このソフトウェアを実行する
    前に、オペレーティング システムが完全にインストールされ
    実行している必要があります。

6.  実行中のアプリケーションをすべて閉じます。
    そうでないと問題が発生する可能性があります。

7.  初めに、ターゲットのシステムに Intel(R) Chipset Software
    Installation ユーティリティをインストールしてから、その他の
    ドライバをインストールすることをお勧めします。

ご使用のオペレーティング システムとインテルのチップセット
の認識について該当のシステムのプロバイダにお問い合わせの上、
ご確認ください。 

************************************************************
* 3.  配布パッケージの内容
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utilityパッケージには
次の項目が含まれます。

    ファイル
    -------
    INFINST_xxx.EXE または INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.HTM

RELNOTES.HTM は英語のみで使用可能です。


   *** 注意 :  現在検知されたデバイスを参照するファイルのみ
              システムにコピーされます。INF ファイルの完全な
              一覧は、RELNOTES.HTM ファイルを参照してください。

              -A オプションが実施される場合、ファイルは
              <Windows>\INF ディレクトリにコピーされません。
              詳細はセクション 4 を参照してください。

                                       
************************************************************
* 4.  利用可能なコマンド ライン フラグ オプションの一覧
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility は様々な
インストール オプションのあらゆるコマンド ライン フラグを
サポートします。'-L' フラグの後に続く言語コード以外、すべて
のコマンドライン フラグおよびパラメータはスペースで区切る
必要があります。

Intel(R) Chipset Software Installation Utility
の利用可能な配布形式が異なるため、コマンド ライン フラグ
構文は異なる可能性があります。

1. 自己展開 .EXE 配布：
      .EXE 配布を使用してこのソフトウェアをインストールする際、
      コマンド ライン パラメータを正常に渡すためには、追加の
      添付 '-A' が INFINST_xxx.EXE プログラム呼び出し 
      (例：INFINST_ENU.EXE -A) に追加される必要があります。
      自己展開 .EXE パッケージの追加の '-A' フラグは下記の
      '-A' コマンド ラインフラグ オプションとは異なります。  

      例：以下の'-A'フラグを使用して INF ファイルを展開する
               には、インストールプログラムは次のように起動する
               必要があります。

               INFINST_ENU.EXE -A -A (オプション -P)

2. 圧縮 .ZIP 配布：
      .ZIP 配布を使用してこのソフトウェアをインストールする際、
      コマンド ライン フラグを渡すために SETUP.EXE プログラム
      呼び出しに追加のフラグは必要はありません。

      例：下記の '-A' フラグを使用して INF
               ファイルを展開するには、インストール 
               プログラムは次のように起動する必要があります。

               SETUP.EXE -A (オプション -P)

下記はプログラム呼び出しに使用できるコマンド
ライン フラグの一覧です。'-L' および '-S' フラグは
コマンド ラインフラグ一覧の最後に指定する必要があります。

フラグ       説明
----         -----------
-?               ヘルプ フラグ。利用可能なコマンド ライン
                フラグの一覧を表示します。
                このパラメータはインタラクティブ モード
                でのみ動作します。  

-A              INF ファイルおよび README.TXT ファイルを、
                C:\Program Files\Intel\InfInst か、'-P' フラ
                グを使用して 指定した <インストール パス> ディレ
                クトリに解凍します。ソフトウェアは、これらの INF 
                ファイルをシステムにインストール しません。このフ
                ラグは、'-P' フラグ オプションとだけ組み合わせる
                ことができます。'-A' フラグを指定した場合、その他の
                オプションはすべて無視されます。このパラメータは、
                サイレント モードまたはインタラクティブモードのいずれでも
                使用できます。

-B             インストール後システムを自動再起動します。
                '-A'フラグを指定する場合、このフラグは無視
                されます。このパラメータはサイレントモード
                またはインタラクティブモードのいずれかで
                動作します。

-L<言語コード> InstallShield ユーザインターフェイスを
                強制してセットアップ時に指定した言語を表示
                させます。'-L' と4桁の言語コードの間に
                スペースは入れません（下記参照)。
                このフラグおよび '-S' フラグはコマンドライン
                フラグ一覧の最後に置かれる必要があります。
                このパラメータはインタラクティブモードで
                のみ動作します。

-OVER AUD      オーディオ コントローラ デバイスの更新に関して、
                インストーラの 既定の動作をオーバーライドします。


-P <インストール パス>
                INF プログラム ファイルをコピーする HDD
                の場所を指定します。このフラグがコマンド 
                ラインで指定されない場合、
                <インストール パス>ディレクトリは
                デフォルトで次になります。
                
                   C:\Program Files\Intel\INFInst
                
                '-A' オプションなしにこのフラグを使用する
                場合、README.TXT のみが<インストールパス>
                にコピーされます。ディレクトリ名には
                スペースを入れることができます。ただし、
                この場合ディレクトリ名を二重引用符(" ")
                で囲む必要があります。このパラメータは
                サイレント モードまたはインタラクティブ 
                モードのいずれかで動作します。

-S             サイレント モードで Installer を実行します。
                ユーザ インターフェイスは表示されません。
                このフラグおよび '-L' フラグはコマンドライン フラグ
                一覧の最後に置かれる必要があります。

                
下記は '-L' フラグと使用する言語コードです。

    言語                                <言語コード>
    --------                         ----------
    中国語 (中国)                         0804
    中国語 (台湾)                         0404
    デンマーク語                           0006
    オランダ語                              0013
    英語 (US)                               0009
    フィンランド語                          000B
    フランス語 (カナダ)                   0C0C
    フランス語 (標準)                     040C
    ドイツ語                                  0007
    イタリア語                               0010
    日本語                                   0011
    韓国語                                   0012
    ノルウェー語                            0014
    ポーランド語                            0015
    ポルトガル語 (ブラジル)             0416
    ポルトガル語 (標準)                  0816
    ロシア語                                 0019
    スペイン語                              000A
    スウェーデン語                        001D
    タイ語                                    001E

************************************************************
* 5.  解凍されたファイルの内容
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility
を '-A' フラグ ("INFINST_ENU.EXE -A -A" または 
"SETUP.EXE -A")を使い実行した後に INF ファイルをハードディ
スクドライブにコピーします。INF ファイルの場所
は '-A' フラグと共に '-P' フラグが指定されているかにより
決定されます。

1.  '-P' フラグが指定されていない場合、INF ファイルは次の
    ディレクトリにコピーされます。
       "C:\Program Files\Intel\INFINST"
2.  '-P' フラグが指定された場合、INF ファイルは '-P' フラグの後に
    指定されるディレクトリにコピーされます。

    フラグの使用方法の詳細は、セクション４を参照してください。

INF ファイルの解凍後、INF ファイルとコンポーネントは
<INF 解凍ディレクトリ> にコピーされます。これらの
ファイルとコンポーネントは インテル(R) チップセットの
タイプにより分類されます。以下の表は、チップセット毎の 
INF ファイルの場所をまとめたものです。

   注： INF ファイルは、対応するオペレーティングシステムにより
         サポートされていないデバイスのみを更新します。

   注： 「<INF 解凍ディレクトリ>」 は以下、「<IED>」
         と記述されます。

<IED> の各サブディレクトリ (例：440MX, ICH, ICH2, 
または PIIXX)で INF ファイルは対象システムにより更に
分類されます。

   Win95Old\  ---> ここには Windows* 95 の最初のリリース
                     と OSR1 バージョンのみを対象とした
                     INF ファイルが含まれます。
   Win95Cur\  ---> ここには Windows* 95 の OSR2 以降の
                     バージョンのみを対象とした INF ファイル
                     が含まれます。
   Win98\     ---> ここには Windows* 98 のみを対象とした
                     INF ファイルが含まれます。
   Win98SE\   ---> ここには Windows* 98 Second Edition 
                     のみを対象とした INF ファイルが含ま
                     れます。
   Win2000\   ---> ここには Windows* 2000 のみを対象と
                     した INF ファイルが含まれます。
   WinMe\     ---> ここには Windows* Me のみを対象とした 
                     INF ファイルが含まれます。
   WinXP\       ---> ここには Windows* XP のみを対象とした
                     INF ファイルが含まれます。


注：
1.  <IED>\440MX\ のディレクトリにおけるファイルは Intel(R)
    440MX Chipset のプラットフォームを対象
    としています。
2.  <IED>\ICH\ のディレクトリにおけるファイルは 
    Intel(R) 810、Intel(R) 810E、Intel(R) 820、
    Intel(R) 840、および Intel(R) 815 Chipset 
    のプラットフォームを対象としています。
3.  <IED>\ICH2\ のディレクトリにおけるファイルは 
    Intel(R) 82801BA コンポーネントを搭載した Intel(R) Chipset
    プラットフォーム用です。
4.  <IED>\ICH2M\ ディレクトリのファイルは、Intel(R)
    82801 BAM コンポーネントを搭載した Intel(R) Chipset
    プラットフォーム用です。
5.  IED>\ICH3M\ ディレクトリのファイルは、Intel(R)
    82801 CAM コンポーネントを搭載した Intel(R) Chipset
    プラットフォーム用です。				
6.  <IED>\PIIXX\ のディレクトリにおけるファイルは
    Intel(R) 430TX PCIset、Intel(R) 440BX、Intel(R) 440DX、
    Intel(R) 440EX、Intel(R) 440GX、Intel(R) 440LX、
    および Intel(R) 440ZX AGPset のプラットフォームを対象
    としています。
7.  INFPrelo.INF は CUSTOM.INF テンプレートを作成し、
    これにより OS の設定中に Intel(R) Chipsets 用の INF 
    ファイルがインストールします。OEM は OEM Preload Kit 
    用の SETUP ディレクトリにこのファイルを取り入れる
    ことができます。（詳細はセクション 8 を参照し
    てください。）


************************************************************
* 6.  インタラクティブ モードでのソフトウェア インストール
************************************************************
1.  すべてのシステム要件が、セクション 2 の説明のとおりに満たされて
       いることを確認してください。

2.  InstallShield* インストール プログラムを実行します。
       自己展開 .EXE 配布：INFINST_xxx.EXE
       圧縮 .ZIP 配布        ：SETUP.EXE

3.  使用許諾契約書に同意するように求められます。
       同意しない場合、Installer はファイルを展開する前に終了
       します。
    
4.   オペレーティング システムが再起動した後、画面の指示に
       従い、デフォルト設定を使用してセットアップを完了します。

5.  これで Intel(R) Chipset Software Installation Utility が終了します。

************************************************************
* 7.  サイレント モードでのソフトウェア インストール
************************************************************
1.  すべてのシステム要件が、セクション 2 の説明のとおりに満たされて
      いることを確認してください。

2.  InstallShield インストール プログラムを実行します。
    自動再起動によるサイレント インストール：
       自己展開 .EXE 配布： INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       圧縮 .ZIP 配布       ： SETUP.EXE -b -s
    または、
    自動再起動なしのサイレント インストール：
       自己展開 .EXE 配布： INFINST_xxx.EXE -a -s
       圧縮 .ZIP 配布       ： SETUP.EXE -s

3.  ユーティリティは次のシステム レジストリキーで
    必要な更新およびインストールの状態を
    記録します。
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  "-b" フラグでユーティリティが呼び出された場合、
    システムは更新の終了後、自動的に再起動します。

    注： すべてのデバイスの更新を有効にするには、
         システムを再起動する必要があります。

5.  インストールが成功したか判別するには、
    手順 3 で指定したレジストリキーの「install」値を確認します。

    次のテーブルは様々なパラメータ値を説明します。

    値              種類       データ          説明
     ------       ----      -----          -----------
    "install"     文字列    "success"    インストー
                                                     ルは成功しました。
                                   "fail"           インストー
                                                     ルが失敗しました。
                                                     INF ファイルはシス
                                                     テムにコピーさ
                                                     れませんでした。

    "reboot"    文字列     "Yes"         インストールを終
                                                     了するには再起動
                                                     する必要があります。
                                    "No"           インストールを終了
                                                     するには再起動す
                                                     る必要がありません。
                                
    "version"   文字列     <varies>      Intel(R) Chipset
                                                     Software Installation Utility の
                                                     現在のバージョン番号


************************************************************
* 8.  OS インストールの前に INF ファイルをインストール
************************************************************
1.  OS インストール ファイルを、セットアップ ディレクトリから
    ハード ディスクのディレクトリにコピーします。この操作には、
    多くのディスク領域が必要です。十分なディスク領域がある
    ことを確認してから、コピーを開始してください。ディレクトリは
    以下の名前で参照します。

      Windows 2000  :   <WIN2000 セットアップ ディレクトリ>
      Windows 98      :  <WIN98 セットアップ ディレクトリ>
      Windows 98 SE :  <WIN98SE セットアップ ディレクトリ>
      Windows Me     :  <WINMe セットアップ ディレクトリ>
      Windows 95      :  <WIN95 セットアップ ディレクトリ>
  

************************************************************
* 8A.  OS インストールの前に Windows* 2000 INF ファイルをインストール
************************************************************
注：Windows* 2000 OEM Preload Kit の配布 CD は、すべての基本
    OS 設定ファイルとインストールプログラム (WINNT.EXE and 
    WINNT32.EXE) の設定ディレクトリを含みます。  

ディレクトリ名は配布 CD により異なります。(例：\I386\)


1.  <WIN2000 セットアップ ディレクトリ> の中に以下のディレクトリを
    作成します。 

       \$OEM$\$$\INF

2.  Windows* 2000 INF ファイルを <INF 解凍ディレクトリ>
    \XXXX\Win2000 から上のステップ 1 で作成されたディレクトリ
    にコピーします。

       <WIN2000 セットアップ ディレクトリ>\$OEM$\$$\INF

    注意 : XXXX は、関係するチップセットのディレクトリ名
          です。詳細はセクション 8 を参照してください。

3.  <WIN2000 セットアップ ディレクトリ> の中に以下のディレクトリを
    作成します。 

       \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  Windows* 2000 INF ファイルとカタログファイル(.CAT)を 
    <INF 解凍ディレクトリ>\XXXX\Win2000> から
    上のステップ 3 で作成されたディレクトリにコピーします。

    <WIN2000 セットアップ ディレクトリ>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

    注意 : XXXX は、関係するチップセットのディレクトリ名
          です。詳細はセクション 8 を参照してください。

5.  <WIN2000 セットアップ ディレクトリ> にあるデフォルトの 
    Windows* 2000 インストール用アンサーファイルである 
    UNATTEND.TXT を修正するか、またはカスタム化された
    アンサーファイルを作成します。アンサーファイルは以下
    の情報を含む必要があります：
   
       [自動]
       OemPreinstall = Yes
       OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

    Intel(R) Chipset Software Installation ユーティリティ ファイル
    のプリロード用サンプル応答ファイルの格納場所は以下の
    とおりです。
    <INF 解凍ディレクトリ>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT 
    
    Windows* 2000 アンサーファイルと自動インストールに関す
    る詳細は、「Microsoft* Windows* 2000 Guide to 
    Unattended Setup」 を参照してください。コンピュー
    タの製造元の方は、\$OEM$ フォルダに関する詳細について、
    「Microsoft Windows* 2000 OEM Preinstallation Kit 
    (OPK) User Guide」 を参照してください。それ以外に関して
    は、「Microsoft Windows* 2000 Deployment Guide」
    をご覧ください。

6.  Windows* 2000 をインストールするには、WINNT.EXE
     /u:<answer file name> /s:<WIN2000 セットアップ ディレクトリ> 
     を実行してください。


************************************************************
*8B.  OS のインストール前に Windows* 98/Windows* 98 SE/
*      Windows* Me INF ファイ ルをインストール
************************************************************
注： Windows* 98、Windows* 98 Second Edition、Windows* Me の 
    OEM Preload Kit 配布 CD は、すべての基
    本 OS 設定ファイル (*.CAB) とインストールプログラム 
    (SETUP.EXE) の設定ディレクトリを含みます。

ディレクトリ名は配布 CD により異なります。(例：\WIN98\)  

1.  Windows* 98 をプリロードしている場合、Windows* 98 INF ファイルを
    <INF 解凍ディレクトリ>\XXXX\Win98 から上の手順 1 で作成された
    設定ディレクトリにコピーします。
       - または -
    Windows* 98 Second Edition をプリロードしている場合、
    Windows* 98 Second Edition INF ファイルを 
    <INF 解凍ディレクトリ>\XXXX\Win98SE から上のステップ
    1 で作成された設定ディレクトリにコピーします。
       - または -
     Windows* Meをプリロードしている場合、Windows* Me
     INF ファイルを <INF 解凍ディレクトリ>\XXXX\WinMe
     から指定のセットアップ ディレクトリへコピーします。

    注意 : XXXX は、関係するチップセットのディレクトリ名
          です。詳細はセクション 8 を参照してください。

2.  <WIN98 セットアップ ディレクトリ> の内容により、以下のどちらか
    の状況が生じます。

    状況 A: CUSTOM.INF ファイルが <WIN98 セットアップ ディレクトリ> 
            に存在しない。

            この場合、INFPRELO.INF のファイル名を CUSTOM.INF 
            に変更します。

    状況 B: CUSTOM.INF ファイルは <WIN98 セットアップ ディレクトリ>
            に存在する。

            この場合、INFPRELO.INF の内容を既存の CUSTOM.INF
            ファイルに含めます。詳細についは、Microsoft OEM 
            Preload Kit の "General Customizations for Preloaded
            Systems" のガイドラインを参照してください。

3.  Windows* 98 をインストールするために SETUP.EXE 
    を実行します。


************************************************************
* 8C.  OS インストールの前に Windows* 95 INF ファイルをインストール
************************************************************
注： Windows* 95 OEM Preload Kit 配布 CD は、すべての基本 OS 
      設定ファイル (*.CAB) および Windows* 95 インストール
      プログラム (SETUP.EXE) を含みます。

ディレクトリ名は配布 CD により異なります。(例：\WIN95\)

注：Windows* 95用のファイルは Windows* 95 
    (全バージョン)のみで機能します。


1.  Windows* 95 オリジナルリリースまたは OSR1 をインストール
    する場合は、Windows* 95 INF ファイルを <INF Extract
    Directory>\XXXX\Win95Old から上のステップ 1
    で作成されたディレクトリにコピーし、ステップ４
    に進みます。それ以外の場合は、ステップ３に進みます。

注意 : XXXX は、関係するチップセットのディレクトリ名
          です。詳細はセクション 8 を参照してください。

2.  Windows* 95 OSR2 以降をインストールする場合、Windows* 95
    INF ファイルを <INF 解凍ディレクトリ>\XXXX\Win95Cur
    から上記のステップ 1 で作成されたディレクトリにコピー
    します。  

    重要：この場合、OS 設定後に USB 補足をインストール
    する場合にも、<INF 解凍ディレクトリ>
    \XXXX\Win95Cur\USB\ ディレクトリのファイルから
    ステップ１の設定ディレクトリにコピーしないでください。

注意 : XXXX は、関係するチップセットのディレクトリ名
          です。詳細はセクション 8 を参照してください。

3.  <WIN95 Setup Directory> の内容により、２つの状況が
    あります。

    状況 A:CUSTOM.INF ファイルは <WIN95 Setup Directory>
           に存在しない。

    この場合、INFPRELO.INF のファイル名を CUSTOM.INF
    に変更します。

    状況 B:CUSTOM.INF ファイルは <WIN95 Setup Directory> 
           に存在する。

    この場合、INFPRELO.INF の内容を既存の CUSTOM.INF 
    ファイルに含めます。詳細についは、Microsoft OEM 
    Preload Kit の "General Customizations for Preloaded 
    Systems" のガイドラインを参照してください。

4.  Windows* 95 をインストールするために SETUP.EXE 
    を実行します。

    USB の補足無しに Windows* 95 オリジナルリリース、OSR1 
    または OSR2 をインストールする場合、インストー
    ルは完全です。


    ステップ 5 以降は Windows* 95 OSR2 または関連のバージョン
    をインストールし、同時に USB 補足をインストールする場合
    のみ必要とされます。詳細はシステムの要件を参照して
    ください。

5.  USB デバイスドライバを更新するためにデバイス マネージャ
    を実行します。

    a.  [スタート] をクリックします。
    b.  [設定] を選択します。
    c.  [コントロール パネル] を選択します。
    d.  [システム] アイコンをダブルクリックします。
    e.  [デバイス マネージャ] タブをクリックします。
    f.  [デバイス（接続別）] ボタンをクリックします。
    g.  [プラグ アンド プレイ BIOS] をクリックします。
    h.  [PCI] をクリックします。
    i.  [PCI Universal Serial Bus] をクリックします。
    j.  [削除] をクリックします。

6.  Intel(R) 82440MX チップセット プラットフォー
    ムを更新する場合、440MXUSB.INF を
    <INF 解凍ディレクトリ>\440MX\Win95Cur\USB から
    <Windows Directory>\INF ディレクトリにコピーし、ステップ 11
    に進みます。それ以外の場合は、ステップ 8 に進みます。

7.  Intel(R) 810、Intel(R) 820、または Intel(R) 840 
    チップセットのプラットフォームを更新する場合、
    ICHxUSB.INF を <INF 解凍ディレクトリ>
    \ICH\Win95Cur\USB から <Windows Directory>\INF 
    ディレクトリにコピーし、ステップ 11 に進みます。
    それ以外の場合は、ステップ 9 に進みます。

8.  インテル(R) チップセット プラットフォームを
    「ICH2」コンポーネントで更新する場合、ICH2USB.INF
    を <INF 解凍ディレクトリ>\ICH2\Win95Cur\USB から
     <Windows Directory>\INF ディレクトリにコピーし、
    ステップ 11 に進みます。それ以外の場合は、
    ステップ 10 に進みます。

9. PIIX3 または PIIX4 コンポーネントを内蔵したインテル(R)
    チップセット プラットフォームを更新する場合、
    PIIXXUSB.INF を <INF 解凍ディレクトリ>\PIIXX\Win95Cur\USB
    ディレクトリから <Windows Directory>\INF ディレクトリにコピーします。

10. Windows* 95 「USB 補足」実行可能ファイルをインストール
    します。システムを再起動するための画面のプロンプトに
    従います。

これで設定は終了です。


************************************************************
* 9.  OS インストール後に INF ファイルをインストール
************************************************************
************************************************************
* 9A.  OS インストール後に Windows* 2000 INF
*        ファイルをインストール
************************************************************
一部のインテルチップセット プラットフォームはすでに 
Windows* 2000 によりサポートされており、INF ファイルによる
更新を必要としません。

以下の手順は Windows* 2000 のINFファイルのインストール手順です。
Windows* 2000 によりサポートされていない
全ての インテルチップセットを更新するためには、これらの手順
を繰り返す必要がある可能性があります。

    1.  <INF 解凍ディレクトリ>\XXXX\Win2000
        ディレクトリの内容をフロッピーディスク(A:\)
        のルートディレクトリにコピーします。
        
        注意 : XXXX は、関係するチップセットのディレクトリ名
                 です。詳細はセクション 8 を参照してください。

    2.  実行中のプログラムをすべて終了します。
    3.  [スタート] をクリックします。
    4.  [設定] を選択します。
    5.  [コントロール パネル] を選択します。
    6.  [システム] アイコンをダブルクリックします。
    7.  [ハードウェア] タブをクリックします。
    8.  [デバイス マネージャ] ボタンをクリックします。
    9.  [表示] の [デバイス（接続別）] を選択します。
    10. [MPS Uniprocessor PC] または [MPS Multiprocessor 
         PC] をクリックします。
         注：上記から１項目が該当のシステムで表示されます。
    11. [PCI バス] をクリックします。
    12. 概要を含む項目を右クリックします。
         PCI standard host CPU bridge
           または、
         PCI standard ISA bridge
           または、
         PCI standard PCI-to-PCI bridge
           または、
         PCI System Management Bus
           または、
         Standard Dual PCI IDE Controller
           または、
         Standard Universal PCI to USB Host Controller
         この項目が選択されます。
    13. ドロップダウンメニューから [プロパティ] を選択します。
    14. ［ドライバ］タブを選択します。
    15. [Update Driver （ドライバの更新）] ボタンを選択します。
    16. Windows* 2000 が、[Upgrade Device Driver Wizard（デバイス
          ドライバの更新ウィザード）] を起動します。
          [次へ] をクリックします。
    17. 以下の通りに選択します。
          該当のデバイスに適切なドライバを検索します。（推薦）
    18. Windows* 2000 INF ファイルを含むフロッピーをフロッピ
         ードライブに挿入します。
    19. [次へ] をクリックします。
    20. Windows* 2000 は、更新されたドライバのファイルの場所を
         一覧表示します。以下の通りに選択します。
         フロッピーディスクドライブ
    21. [次へ] をクリックします。
    22. Windows* 2000 は、ドライバが検索されたことを報告します。
         （検出されたデバイス名が表示されます。）
         [次へ] をクリックします。            
    23. ［終了］をクリックします。
    24. プロンプトに従って、システムを再起動します。


************************************************************
*9B.  OS インストール後に Windows* 98/Windows* 98 SE/
*    Windows* Me/Windows* 95 INF ファイルをインストール
************************************************************
一部のインテルチップセット プラットフォームはすでに 
Windows* 98 Second Edition および Windows* Me によりサポート
されており、INF ファイルによる更新を必要としません。

以下の手順は Windows* 98、Windows* 98 Second Edition、および
Windows* Me のINFファイルのインストール手順です。
これらのオペレーティングシステムによりサポートされていない
全ての インテルチップセットを更新するためには、これらの手順
を繰り返す必要がある可能性があります。

    1.  使用するオペレーティングシステムにより、次から１つの
         ディレクトリの内容をフロッピーディスクの
         ルートディレクトリ (A:\) にコピーします。

         Windows* 98 用：
                 <INF 解凍ディレクトリ>\XXXX\Win98
         Windows* 98 Second Edition用：
                 <INF 解凍ディレクトリ>\XXXX\Win98SE
         Windows* Me 用：
                 <INF 解凍ディレクトリ>\XXXX\WinMe
         Windows* 95 Retail または OSR1 の場合 :
                 <INF 解凍ディレクトリ>\XXXX\Win95Old
         Windows* 95 OSR2 以降の場合 :
                 <INF 解凍ディレクトリ>\XXXX\Win95Cur 

         注意 : XXXX は、関係するチップセットのディレクトリ名
                  です。詳細はセクション 8 を参照してください。

    2.  実行中のプログラムをすべて終了します。
    3.  [スタート] をクリックします。
    4.  [設定] を選択します。
    5.  [コントロール パネル] を選択します。
    6.  [システム] アイコンをダブルクリックします。
    7.  [デバイス マネージャ] タブをクリックします。
    8.  [デバイス（接続別）] ボタンをクリックします。
    9.  [プラグ アンド プレイ BIOS] または [ACPI(Advanced 
         Configuration and Power Interface) BIOS] をクリック
         します。
         注：上記から１項目が該当のシステムで表示されます。
    10. [PCI バス] をクリックします。
    11. 概要を含む項目をクリックします。
            PCI standard host CPU bridge
              または、
            PCI standard ISA bridge
              または、
            PCI standard PCI-to-PCI bridge
              または、
            PCI System Management Bus
              または、
            Standard Dual PCI IDE Controller
              または、
            Standard Universal PCI to USB Host Controller
            （この項目が選択されます。）
    12. ウィンドウの下の [削除] ボタンをクリックします。
    13. １つ以上のインテルデバイスが更新を必要とする場合、
         ステップ１１に進み、さらにデバイスを削除します。
    14. プロンプトに従って [はい] を選択し、システムを
         再起動します。
    15. システムを再起動します。
    16. Windows オペレーティングシステムが、
         [Add New Hardware Wizard（新しいハードウェアの追加
         ウィザード）] を起動します。
         次の記述のあるダイアログボックスで [次へ] を選択します。
                 [This wizard searches for new drivers for：
                 （このウィザードは次に対応する新しいドライバを
                 検索します。）]
    17. 以下の通りに選択します。
                 該当のデバイスに最適なドライバを検索します。(推薦）
    18. [次へ] をクリックします。
    19. INF ファイルを含むフロッピーをドライブに挿入します。
    20. 以下の通りに選択します。
                 フロッピーディスクドライブ
    21. .INF ファイルがフロッピーディスクのルートディレクトリ
         にない場合、以下を選択し、このオペレーティングシステム
         を更新するために必要な .INF ファイルの場所を入力します。
                 場所を指定します：
    22. [次へ] をクリックします。
    23. Windows オペレーティングシステムは、ドライバが検索
         され、このデバイスに最適なドライバがインストールできる
         ことを報告します。
    24. [次へ] をクリックします。
    25. ［終了］をクリックします。
    26. Windows オペレーティングシステムはステップ 11から
         13 の間に複数のデバイスが削除された場合、
         追加のドライバをインストールするようにプロンプト
         する可能性があります。残りのインテル チップセット
         デバイスをインストールするには、同様の手順に従います。
    27. プロンプトに従って、システムを再起動します。

************************************************************
* 10.  ソフトウェアのインストールの確認
************************************************************
デバイス マネージャを実行して INF
ファイルの正常なインストールおよび使用法を確認します。

Windows* 95、 Windows* 98、 Windows* 98 Second Edition、
および Windows* Me 用：

   1.  [スタート] をクリックします。
   2.  [設定] を選択します。
   3.  [コントロール パネル] を選択します。
   4.  [システム] アイコンをダブルクリックします。
   5.  [デバイス マネージャ] タブをクリックします。
   6.  [表示] メニューから、[デバイス（接続別）] 
       ボタンをクリックします。
   7.  [プラグ アンド プレイ BIOS] または [ACPI (Advanced
        Configuration and Power Interface ) BIOS] を
        クリックします。
   8.  [PCI バス] をクリックします。

Windows* 2000 用：

   1.  [スタート] をクリックします。
   2.  [設定] を選択します。
   3.  [コントロール パネル] を選択します。
   4.  [システム] アイコンをダブルクリックします。
   5.  [ハードウェア] タブをクリックします。
   6.  [デバイス マネージャ] ボタンをクリックします。
   7.  [表示] メニューから、[デバイス（接続別）]
       ボタンをクリックします。
   8.  [Standard PC] または [ACPI (Advanced Configuration
       and Power Interface ) PC] をクリックします。
   9.  [Microsoft ACPI Compliant System]をクリックします。
  10. [PCI バス] をクリックします。

上記の通りにデバイスマネージャが起動された後、
以下のエントリの説明を確認します。

    *** 注： デバイスマネージャは、
                現在のシステムで検知されたデバイ
                ス名のみを表示します。

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller
        または、
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
           Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset, Intel(R) 810E2 Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
           Controller

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
           Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
           Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
           Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
      Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, Intel(R) 815EP Chipset,
         Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host  Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C 
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448 
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller - 2530 
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller - 2532       

   Intel(R) 860 Chipset:
       Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
       Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller - 2532 
       Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
       Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537      

   Intel(R) 830M Chipset:
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3575 
       Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller - 3576 
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3578 

   Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
        Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage Controller - 248A 
        Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller - 2482 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller - 2484 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller - 2487 
        Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio Controller - 2485

   Intel(R) 845 Chipset
        Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
        Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31


11. 一部のシステムでは以下のデバイスも更新される可能性が
     あります：

      a. [デバイス（接続別] ボタンをクリックします。
      b. [プラブ アンド プレイ BIOS] または [ACPI 
         (Advanced Configuration and Power Interface )
         BIOS] をクリッ クします。     
      c. 以下のエントリが存在することを確認します：
         Intel(R) 82802 Firmware Hub Device または
         Intel (R) Security Driver


************************************************************
* 11.  ソフトウェアのバージョン番号の識別
************************************************************
この配布パッケージに含まれるバージョンのソフトウェアは、
RELNOTES.HTM. のファイルに指定されています。  

RELNOTES.HTM は英語のみで使用可能です。

この配布パッケージに含まれるバージョンのソフトウェアは、
以下のレジストリ キーで識別することができます。

  キー名： \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
  値名: version


************************************************************
* 12.  トラブルシューティング
************************************************************
上記セクション 2 に記載されたシステムの要件を満たすこと
を前提とします。

問題：      デバイス マネージャの削除中または再起動中、
            システムがロックしてしまう。

解決策：   再起動中のシステムのロックはいくつかの可能性のある
            システムの問題が結果として発生します。システムの
            ロック時にコンピュータを再起動し、
            [デバイス マネージャ] を表示してください。デバイスが
            適切に表示され、さらにシステムに問題がない場合、.INF 
            ファイルは正常に復元しました。デバイスが正しく設定
            されていない場合、セクション 3 で説明した手順を再実行
            してください。

            それでも問題が修正しない、またはさらに問題がある場合、
            オペレーティングシステムを再インストールしてください。


問題：      プログラムのセットアップおよび再起動後に Windows
            が次のファイルを検出できないと表示する。
                  ESDI_506.pdr

解決策：   問題の発生したダイアログ ボックスの [参照]
            ボタンをクリックし、

                  <Windows>\System\IOSubsys

            ディレクトリを検出し、[OK] をクリックします。
            システムはこのファイルをこのディレクトリで検出し、
            新しいデバイス用の列挙を継続します。

問題：      プログラムのセットアップおよび再起動後に Windows
            が次のファイルを検出できないと表示する。
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

解決策：   問題の発生したダイアログ ボックスの [参照]
            ボタンをクリックし、
                  Windows* 98 または Windows* Me では
                       <Windows>\System32\drivers ディレクトリ、
                  Windows* 95 では
                       <Windows>\System ディレクトリ

            を検出し、[OK] をクリックします。
            システムはこのファイルをこのディレクトリで検出し、
            新しいデバイス用の列挙を継続します。

問題：      セットアップ中にインストールが停止し、以下の
            ファイルの内の１つに対するプロンプトをする。
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

解決策：   Windows* 95 USB 補足が Intel(R) Chipset Software 
            Installation Utility セットアップ プログラムの実行前に
            インストールされていることを確認する。

問題：      プログラムのセットアップおよび再起動後に
            Windows が次のファイルを検出できないと表示する。
                  isapnp.vxd

解決策：   問題の発生したダイアログ ボックスの [参照]
            ボタンをクリックし、

                  <Windows>\System

            ディレクトリを検出し、[OK] をクリックします。
            システムはこのファイルをこのディレクトリで検出し、
            新しいデバイス用の列挙を継続します。

問題：      サイレント インストールの実行後、
            HKLM\Software\Intel\InfInst キーが作成されなかった、
            または値「install」のデータが「success」ではない。

解決策：   これは次の1つが原因です。
               - 現在のシステムが、サポートするオペレーティング
                 システムを含んでいない、または
               - 現在のシステムが、対応するチップセットを含んで
                 いない。

            セクション 2 のシステムの要件を確認してください。


************************************************************
* 注意事項
************************************************************
インテルは使用、有効性、保証に関する提言をするものでは
ありません。
インテル ソフトウェア使用許諾契約 
（OEM / IHV / ISV 配布 および シングル ユーザ用） は本
ソフトウェアの使用許諾を完全に定義します。
************************************************************
本書はインテル製品に関連する情報を提供します。本書は黙示的、
誘発的、禁反言、その他を問わず、直接お客様
に知的所有権を付与するものではありません。本書は黙示的、
誘発的、禁反言、その他を問わず、直接お客様に知的所有権を
付与するものではありません。インテルは、
特定目的への適合性についての保証、商性についての保証、
権利を侵害していないという保障、著作権、その他の知的財産
権等を含む、インテル製品の販売と使用の保証に関して、
明示、黙示を問わず一切の責任を負わず保証をしません。
インテル製品は医療、救命、生命維持を目的としません。

************************************************************
インテルは本資料及びおよびその情報に関するすべて
の保証と責任を問われず、本文やソフトウェアにおけるエラーに
対する責任を負いません。またインテルは資料を更新することを
お約束するものではなく、いつでも予告することなくこれらの
資料及びその中で記載されているソフトウェアに変更を加える
ことが出来ます。
************************************************************
************************************************************

*他社のブランド名と商品名は各所有者の財産です。

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001
