*********************************************************** 
** SVE **************************************************** 
*********************************************************** 
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Viktigt om installation
*
***********************************************************
***********************************************************


***********************************************************
* INNEHÅLLET I DETTA DOKUMENT
***********************************************************
Detta dokument innehåller följande avsnitt:

1.  Översikt
2.  Systemkrav
3.  Innehåll i distributionspaketet
4.  Lista med tillgängliga alternativ för kommandoradsf
    laggor
5.  Innehållet i de extraherade filerna
6.  Installera programvaran i interaktivt läge.
7.  Installera programvaran i tyst läge.
8.  Installera INF-filerna före installation av
    operativsystemet
    8A. Installera INF-filerna för Windows* 2000 före 
        installation av operativsystemet.
    8B. Installera INF-filerna för Windows* 98/Windows* Me 
        före installation av operativsystemet
    8C. Installera INF-filerna för Windows* 95 före 
        installation av operativsystemet.
9.  Installera INF-filerna efter installation av
    operativsystemet
    9A. Installera INF-filerna för Windows* 2000 efter 
        installation av operativsystemet
    9B. Installera INF-filerna för Windows* 98/Windows* 98
        SE/Windows* Me/Windows* 95 efter
        installation av operativsystemet
10. Verifiera installationen av programvaran
11. Identifiera programvarans versionsnummer
12. Felsökning


*********************************************************** 
* 1.  ÖVERSIKT
***********************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility installerar
till målsystemet de INF-filer för Windows* som beskriver 
för operativsystemet hur kretsuppsättningskomponenterna 
ska konfigureras.  Detta behövs för att följande funktioner
ska fungera på rätt sätt:

   - Core PCI och ISAPNP Services
   - AGP-support
   - IDE/ATA33/ATA66 Storage Support
   - USB-support
   - Identifiering av kretsuppsättningskomponenter från
     Intel i Enhetshanteraren

Denna programvara kan installeras i tre olika lägen: 
interaktivt, tyst och oövervakad förladdning. Det 
interaktiva läget kräver användarinmatning under 
installationen, men det gör inte lägena tyst och oövervakad
förladdning.  

Dessutom erbjuder denna programvara en uppsättning med 
alternativ för kommandoradsflaggor som aktiverar utökade 
installationsfunktioner.  Kommandoradsflaggor skiljer inte 
mellan små och stora bokstäver.  Se avsnitt 4 för 
detaljerade beskrivningar av dessa flaggor.

OBS!  Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
      distribueras i två format -- självextraherande 
      .EXE-filer (INFINST_xxx.EXE) eller komprimerade
      .ZIP-filer (INFINST_xxx.ZIP).  Syntaxen på 
      kommandoraden kan variera beroende på vilket 
      distributionsformat du väljer.  Mer information finns
      i avsnitt 4.


***********************************************************
* 2.  SYSTEMKRAV
***********************************************************
1.  Programvaran som inkluderas i detta distributionspaket
    är utformad att fungera med följande
    kretsuppsättningskonfigurationer:

          Intel(R) 440BX    AGPset 
          Intel(R) 440DX    AGPset 
          Intel(R) 440EX    AGPset 
          Intel(R) 440GX    AGPset 
          Intel(R) 440LX    AGPset 
          Intel(R) 440ZX    AGPset 
          Intel(R) 440MX    Chipset
          Intel(R) 430TX    PCIset
          Intel(R) 810      Chipset
          Intel(R) 810E     Chipset
          Intel(R) 810E2    Chipset
          Intel(R) 815      Chipset
          Intel(R) 815E     Chipset
          Intel(R) 815EM    Chipset
          Intel(R) 815EP    Chipset
          Intel(R) 815P     Chipset
          Intel(R) 820      Chipset
          Intel(R) 820E     Chipset
          Intel(R) 840      Chipset
          Intel(R) 850      Chipset
          Intel(R) 860      Chipset
          Intel(R) 830M     Chipset
          Intel(R) 845      Chipset


2.  Innan du installerar denna programvara måste ett av
    följande operativsystem vara helt installerat och 
    köras på systemet:

    Windows* 95      4.000.950  (originalversion)
    Windows* 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2 utan USB-tillägg
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2.1 med USB-tillägg
    Windows* 95      4.00.950c  (OSR2.5 med eller utan 
                                USB-tillägg)
    Windows* 98      4.10.1998  (originalversion)
    Windows* 98 SE   4.10.2222  (originalversion)
    Windows* Me      4.90.3000  (originalversion)
    Windows* 2000    5.00.2195  (originalversion)
    Windows* XP	     5.00.2296  (Beta 2)


    Gör så här för att kontrollera vilket operativsystem
    som har installerats på måldatorn:

    a. Klicka på Start.
    b. Välj Inställningar.
    c. Välj Kontrollpanelen.
    d. Dubbelklicka på ikonen System.
    e. Klicka på fliken Allmänt.
    f. Verifiera vilket operativsystem som har 
       installerats genom att läsa systeminformationen.

3.  Vi rekommenderar att programvaran installeras i system
    med minst 32 MB systemminne när Windows* 9x och 
    Windows* Me används. Windows* 2000 kräver minst 64 MB
    systemminne.

4.  Innan programvaran installeras rekommenderar vi 
    att det finns tillräckligt med hårddiskutrymme i  
    systemets <TEMP>-katalog (vanligtvis C:\WINDOWS\TEMP).

5.  Kontrollera systemkraven.  Operativsystemet måste vara 
    fullständigt installerat och köras på 
    systemet innan den här programvaran körs.

6.  Stäng alla aktiva program för att undvika att problem.

7.  Vi rekommenderar att verktyget Intel(R) Chipset 
    Software Installation installeras på målsystemet innan
    andra drivrutiner installeras.

Kontrollera med systemleverantören för att avgöra vilket
operativsystem och vilken Intel-kretsuppsättning som 
används i systemet. 

***********************************************************
* 3.  INNEHÅLL I DISTRIBUTIONSPAKETET
***********************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility-paketet 
innehåller följande komponenter:

    Fil(er)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -eller- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.HTM

RELNOTES.HTM finns bara tillgänglig på engelska.


   *** OBS!  Endast de filer som hänvisar till de för
             närvarande identifierade enheterna kopieras
             till systemet. För en fullständig lista med
             INF-filer, se filen RELNOTES.HTM.

             Om du använder flaggan -A kopieras inga filer
             till katalogen <Windows>\INF.  Mer
             information finns i avsnitt 4.  


***********************************************************
* 4.  Lista med tillgängliga kommandoradsflaggor
***********************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility stöder flera
kommandoradsflaggor för olika installationsalternativ.  
Alla kommandoradsflaggor och parametrar måste avgränsas 
med blanksteg, utom språkkoden som följer 
efter flaggan '-L'.

På grund av de olika distributionsformat som finns 
tillgängliga för Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility kan syntaxen för kommandoradsflaggorna variera:

1. Med självextraherande .EXE-filer:
      När du installerar programvaran med .EXE-filer måste 
      du lägga till ett extra '-A' efter programanropet 
      INFINST_xxx.EXE (det vill säga INFINST_ENU.EXE -A) 
      för att kommandoradsparametrarna ska träda i kraft.
      Den extra flaggan '-A' för det självextraherande
      .EXE-paketet är INTE DENSAMMA som 
      kommandoradsflaggan '-A' som beskrivs nedan.  

      Exempel: Om du vill extrahera INF-filer med flaggan
               '-A' som beskrivs nedan, bör du anropa 
               installationsprogrammet på följande sätt:

               INFINST_ENU.EXE -A -A (valfritt -P)

2. Med komprimerade .ZIP-filer:
      När du installerar programvaran med .ZIP-filer 
      behöver du inte lägga till några extra flaggor 
      till anropet av SETUP.EXE-programmet för att 
      kommandoradsparametrarna ska träda i kraft.

      Exempel: Om du vill extrahera INF-filer med 
               flaggan '-A' som beskrivs nedan, bör 
               du anropa installationsprogrammet på 
               följande sätt:

               SETUP.EXE -A (valfritt -P)

Nedan följer en lista med alla tillgängliga 
kommandoradsflaggor som du kan använda tillsammans 
med programanropet.  Observera att flaggorna '-L' och 
'-S' MÅSTE anges sist i listan med kommandoradsflaggor.

Flagga          Beskrivning
----            -----------
-?              Hjälp.  Visar listan med tillgängliga 
                kommandoradsflaggor.  Parametern 
                fungerar bara i interaktivt läge.  

-A              Extraherar INF-filer och README.TXT 
		till antingen 
                "C:\Program\Intel\InfInst" eller till
                katalogen <installationssökväg> som du
                anger med flaggan '-P'.  Programvaran 
                installerar INTE dessa INF-filer till
                systemet.  Flaggan kan bara kombineras med
                flaggan '-P'.  Alla andra alternativ
                ignoreras om du anger '-A'.  Parametern
                fungerar i tyst och interaktivt läge.

-B              Startar automatiskt om datorn efter 
                installationen.  Flaggan ignoreras om du
                anger flaggan '-A'.  Parametern fungerar i
                tyst läge och interaktivt läge.

-L<språkkod>    Tvingar användargränssnittet 
                InstallShield att visa angivet språk under
                installationen.  Observera att det inte får
                förekomma några blanksteg mellan '-L' och
                den fyrsiffriga språkkoden (se nedan).  
                Denna flagga och '-S' måste placeras sist i
                listan med kommandoradsflaggor.  Parametern
                fungerar bara i interaktivt läge.

-OVER AUD       Åsidosätter installationsprogrammets
                standardbeteende vid uppdateringen av 
                ljudstyrenheten.

-P <installationssökväg>
                Anger destinationen på hårddiskenheten som
                INF-programfilerna ska kopieras till.  Om
                du inte anger den här kommandoradsflaggan
                förutsätts katalogen <installationssökväg>
                vara följande:
                
                   C:\Program\Intel\INFInst
                
                Om du använder flaggan utan alternativet 
                '-A', kopieras bara README.TXT till
                <installationssökväg>.  Namnet på katalogen
                får innehålla blanksteg.  I så fall måste
                du emellertid skriva namnet på katalogen
                inom dubbla citattecken (").  Parametern
                fungerar i tyst läge och interaktivt läge.

-S              Kör installationsprogrammet i tyst läge.
                Inget användargränssnitt visas.  Denna
                flagga och '-L' måste anges sist i listan
                med kommandoradsflaggor.

                
Nedan följer de språkkoder som du kan använda 
tillsammans med flaggan '-L':

    Språk                                  <språkkod>
    --------                               ----------
    Kinesiska (PRC)                           0804
    Kinesiska (Taiwan)                        0404
    Danska                                    0006
    Nederländska                              0013
    Engelska (USA)                            0009
    Finska                                    000B
    Franska (Kanada)                          0C0C
    Franska (standard)                        040C
    Tyska                                     0007
    Italienska                                0010
    Japanska                                  0011
    Koreanska                                 0012
    Norska                                    0014
    Polska                                    0015
    Portugisiska (Brasilien)                  0416
    Portugisiska (standard)                   0816
    Ryska                                     0019
    Spanska                                   000A
    Svenska                                   001D
    Thailändska                               001E

***********************************************************
* 5.  INNEHÅLLET I DE EXTRAHERADE FILERNA
***********************************************************
INF-filerna kopieras till hårddiskenheten efter att ha kört
den körbara filen Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility med flaggan '-A' (det vill säga "INFINST_ENU.EXE -A -A"
eller "SETUP.EXE -A").  INF-filernas placering beror på om 
flaggan '-P' anges tillsammans med flaggan '-A':

1.  Om flaggan '-P' INTE anges kopieras INF-filerna till
    följande katalog:  C:\Program\Intel\INFINST.
2.  Om flaggan '-P' anges kopieras INF-filerna till den 
    plats som anges direkt efter '-P'.  

    I filen avsnitt 4 finns mer information om hur du 
    använder flaggor.

När INF-filerna har extraherats kopieras INF-filerna 
och komponenterna till katalogen <INF-extraheringskatalog.
Dessa filer och komponenter kategoriseras efter olika typer
av kretsuppsättningar från Intel(R). I följande tabell 
sammanfattas platserna för INF-filerna efter 
kretsuppsättningstyp:

   OBS! INF-filerna är utformade UTESLUTANDE för uppdatering 
        av enheter som inte stöds av respektive 
        operativsystem.

   OBS! Katalogen "<INF-extraheringskatalog>" förkortas 
        "<IEK>" i resten av det här avsnittet.

I varje underkatalog till <IEK> (t.ex. 440MX, ICH, ICH2
eller PIIXX), klassificeras INF-filerna vidare efter de
operativsystem som de är utformade för:

       Win95Old\  --->  Innehåller INF-filer som är 
                        utformade ENDAST för 
                        originalversionen och 
                        OSR1-versionerna av 
                        Windows* 95.
       Win95Cur\  --->  Innehåller INF-filer som är 
                        utformade ENDAST för OSR2- och
                        senare versioner av Windows* 95.
       Win98\     --->  Innehåller INF-filer som är 
                        utformade ENDAST för Windows* 98.
       Win98SE\   --->  Innehåller INF-filer som är 
                        utformade ENDAST för Windows* 98
                        Second Edition.
       Win2000\   --->  Innehåller INF-filer som är 
                        utformade ENDAST för Windows* 2000.
       WinMe\     --->  Innehåller INF-filer som är 
                        utformade ENDAST för Windows* Me.
       WinXP\     --->  Innehåller INF-filer som är 
                        utformade ENDAST för Windows* XP.

OBS!

1.  Filer i katalogen <IEK>\440MX\ är utformade för 
    Intel(R) 440MX Chipset-plattformar.
2.  Filer i katalogen <IEK>\ICH\ är utformade för 
    Chipset-plattformarna Intel(R) 810, Intel(R) 810E,
    Intel(R) 820, Intel(R) 840 och Intel(R) 815.
3.  Filer i katalogen <IEK>\ICH2\ är utformade för 
    Intel(R) Chipset-plattformar med 
    Intel(R) 82801BA-komponenter.
4.  Filer i katalogen <IED>\ICH2M\ är avsedda för 
    Intel(R) Chipset-plattformar med Intel(R) 82801BAM-
    komponenter.
5.  Filer i katalogen <IEK>\ICH3M\ är utformade för 
    Intel(R) Chipset-plattformar med Intel(R) 82801BA/BAM- 
    komponenter.
6.  Filer i katalogen <IEK>\PIIXX\ är utformade för 
    plattformarna Intel(R) 430TX PCIset, Intel(R) 440BX,
    Intel(R) 440DX, Intel(R) 440EX, Intel(R) 440GX, 
    Intel(R) 440LX och Intel(R) 440ZX AGPset.
7.  INFPrelo.INF framställer en CUSTOM.INF-mall som 
    installerar INF-filerna för Intel(R)-kretsuppsättningar
    under installationen av operativsystemet. 
    OEM-tillverkare kan inkludera den här filen i 
    SETUP-katalogen i förladdningspaketet.  (Mer 
    information finns i avsnitt 8.)


*********************************************************** 
* 6.  INSTALLERA PROGRAMVARAN I INTERAKTIVT LÄGE
***********************************************************
1.  Verifiera att alla systemkrav har uppfyllts enligt 
    beskrivningen i avsnitt 2.

2.  Kör installationsprogrammet för InstallShield*:
       Med självextraherande .EXE-filer: INFINST_xxx.EXE
       Med komprimerade .ZIP-filer: SETUP.EXE

3.  Du tillfrågas om du accepterar licensavtalet.  Om du 
    inte accepterar avslutas
    installationsprogrammet innan några filer extraheras.
    
4.  Följ instruktionerna på skärmen och använd 
    standardinställningar för att slutföra 
    installationen när operativsystemet har startats om.

5.  Då slutförs installationen av Intel(R) Chipset
    Software Installation Utility.   

***********************************************************
* 7.  INSTALLERA PROGRAMVARAN I TYST LÄGE
***********************************************************
1.  Verifiera att alla systemkrav har uppfyllts enligt 
    beskrivningen i avsnitt 2.

2.  Kör installationsprogrammet för InstallShield:
    För tyst installation med automatisk omstart:
    Med självextraherande .EXE-filer:
       INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Med komprimerade .ZIP-filer: SETUP.EXE -b -s
     - ELLER -
     För tyst installation utan automatisk omstart:
       Med självextraherande .EXE-filer: 
       INFINST_xxx.EXE -a -s
       Med komprimerade .ZIP-filer: SETUP.EXE -s

3.  Verktyget utför de nödvändiga uppdateringarna och 
    registrerar installationsstatus i följande
    nyckel i systemregistret:
        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  Om verktyget installerades med flaggan "-b" 
    startas systemet om automatiskt om uppdateringen 
    lyckades.

     OBS!  Systemet MÅSTE startas om för att alla 
           enhetsuppdateringar skall träda i kraft.

5.  Kontrollera 'install'-värdet i registernyckeln som
    anges i steg 3 för att se om installationen 
    lyckades.

    Följande tabell beskriver de olika parametervärdena:

    Värde      Typ       Data        Beskrivning
    ------     ----      ----        -----------
    "install"  String    "success"   Installationen 
                                     lyckades.
                         "fail"      Installationen 
                                     misslyckades.
                                     Inga INF-filer 
                                     kopierades till 
                                     systemet.
    "reboot"   String    "Yes"       Datorn måste startas 
                                     om för att slutföra 
                                     installationen.
                         "No"        Datorn behöver inte 
                                     startas om för att 
                                     slutföra 
                                     installationen.
    "version"  String  <varierar>    Aktuellt 
                                     versionsnummer för
                                     Intel(R) Chipset 
                                     Software
                                     Installation Utility


*********************************************************** 
* 8.  INSTALLERA INF-FILERNA FÖRE INSTALLATION AV 
*     OPERATIVSYSTEMET
***********************************************************
1.  Kopiera operativsystemets installationsfiler från 
    installationskatalogen till en katalog på hårddisken.
    Detta kräver stort diskutrymme. Innan 
    du påbörjar kopieringsprocessen är det viktigt att se 
    till att det finns tillräckligt med diskutrymme. 
    Katalogerna hänvisas till enligt följande:


      Windows 2000  :  <WIN2000 Installationskatalog>
      Windows 98    :  <WIN98 Installationskatalog>
      Windows 98 SE :  <WIN98SE Installationskatalog>
      Windows Me    :  <WINMe Installationskatalog>
      Windows 95    :  <WIN95 Installationskatalog>
  

***********************************************************
* 8A.  INSTALLERA INF-FILERNA FÖR Windows* 2000 FÖRE 
*      INSTALLATION AV OPERATIVSYSTEMET
***********************************************************
OBS! Cd-skivan för distribution med förladdningspaketet för
     OEM-tillverkare för Windows* 2000 innehåller en
     installationskatalog med alla grundläggande 
     installationsfiler för operativsystemet samt 
     installationsprogram (WINNT.EXE och WINNT32.EXE).  

Katalogens namn kan variera beroende på cd-skivan för 
distribution (t.ex. \I386\).


1.  Skapa följande katalogstruktur under 
    <installationskatalog för WIN2000>: 

       \$OEM$\$$\INF

2.  Kopiera INF-filerna för Windows* 2000 från 
    <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win2000 till den katalog
    som skapats i steg 1 ovan:

       <installationskatalog för WIN2000>\$OEM$\$$\INF

    OBS! XXXX står för katalognamnet där den aktuella 
         kretsuppsättningen finns.  Mer information finns i
         avsnitt 8.

3.  Skapa följande katalogstruktur under
    <installationskatalog för WIN2000>: 

       \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  Kopiera INF-filer OCH katalogfilerna (.CAT) för 
    Windows* 2000 från <INF-
    extraheringskatalog>\XXXX\Win2000 till den katalog som
    skapats i steg 4 ovan:

       <installationskatalog för 
       WIN2000>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

    OBS! XXXX står för katalognamnet där den aktuella 
         kretsuppsättningen finns.  Mer information finns i
         avsnitt 8.

5.  Ändra standardsvarsfilen för installation i 
    Windows* 2000, UNATTEND.TXT, som finns i 
    <installationskatalog för WIN2000>, eller skapa en
    egen anpassad svarsfil.  Svarsfilen måste innehålla 
    följande information:
   
       [Unattended]
       OemPreinstall = Yes
       OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

    Det finns ett svarsfilsexempel för förladdning av 
    INF-filer från Intel(R): 
        <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT
    
    För mer information om svarsfiler och obevakade 
    installationer i Windows* 2000, se guiden för obevakad 
    installation i Microsoft* Windows* 2000.  För mer 
    information om mappen \$OEM$, se Microsoft Windows*
    2000 OEM Preinstallation Kit (OPK) User Guide,
    om du är datortillverkare. Hänvisa annars till Microsoft 
    Windows* 2000 Deployment Guide.

6.  Installera Windows* 2000, kör "WINNT.EXE
    /u:<svarsfilensnamn> /s:<installationskatalog för
    WIN2000>".


***********************************************************
* 8B.  INSTALLERA INF-FILERNA FÖR WINDOWS* 98/
*      Windows* 98 SE/WINDOWS* Me FÖRE INSTALLATION AV 
*      OPERATIVSYSTEMET
***********************************************************
OBS! Cd-skivan för distribution av förladdningspaketet 
     (för OEM-tillverkare) för Windows* 98, Windows* 98 
     Second Edition eller Windows* Me innehåller en 
     installationskatalog med alla grundläggande 
     installationsfiler för operativsystemet (*.CAB),
     samt installationsprogrammet (SETUP.EXE).

Katalogens namn kan variera beroende på cd-skivan för 
distribution (t.ex. \WIN98\).   

1.  Kopiera INF-filerna för Windows* 98 från 
    <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win98 till den 
    installationskatalog som identifieras i steg 1 ovan, 
    om du förladdar Windows* 98.
       -eller-
    Kopiera INF-filerna för Windows* 98 Second Edition 
    från <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win98SE till den
    installationskatalog som identifierats i steg 1 ovan,
    om du förladdar Windows* 98 Second Edition.
	 -eller-
    Om du förladdar Windows* Me ska du kopiera 
    Windows* Me INF-filer från<INF-extraheringskatalog>
    \XXXX\WinMe till den identifierade
    installationskatalogen.    


    OBS! XXXX står för katalognamnet där den aktuella 
         kretsuppsättningen finns.  Mer information finns i
         avsnitt 8.

2.  Beroende på innehållet i <installationskatalog för
    WIN98> finns två alternativ:

    Alternativ A: CUSTOM.INF-filen finns INTE i 
                  <installationskatalog för WIN98>.

            I så fall ändrar du namnet från 
            INFPRELO.INF till CUSTOM.INF.

    Alternativ B: CUSTOM.INF-filen finns i 
                  <installationskatalog för WIN98>.

            I sådant fall lägger du till innehållet i filen
            INFPRELO.INF i den befintliga filen CUSTOM.INF.  
            Mer information finns i riktlinjerna för 
            anpassning av förladdningssystem "General 
            Customizations for Preloaded Systems" som 
            medföljer förladdningspaketet för 
            OEM-tillverkare från Microsoft.

3.  Installera Windows* 98 genom att köra SETUP.EXE.


***********************************************************
* 8C.  INSTALLERA INF-FILERNA FÖR Windows* 95 FÖRE 
*      INSTALLATION AV OPERATIVSYSTEMET
***********************************************************
OBS! Cd-skivan för distribution med förladdningspaketet 
     (för OEM-tillverkare) för Windows* 95 innehåller en 
     installationskatalog med alla grundläggande 
     installationsfiler för operativsystemet (*.CAB) samt 
     installationsprogrammet (SETUP.EXE) för Windows* 95.  

Katalogens namn kan variera beroende på cd-skivan för 
distribution (t.ex. \WIN95\).

OBS!  Filerna för Windows* 95 är utformade för att 
      fungera uteslutande med Windows* 95 (alla versioner).



1.  Om du installerar originalversionen av Windows* 95 eller
    OSR1, kopiera INF-filerna för Windows* 95 från 
    <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win95Old till den 
    installationskatalog som identifierats i steg 1 ovan
    och fortsätt sedan till steg 4. Fortsätt annars med 
    steg 3.

    OBS! XXXX står för katalognamnet där den aktuella 
         kretsuppsättningen finns.  Mer information finns i
         avsnitt 8.

2.  Om du installerar Windows* 95 OSR2 eller senare, 
    kopiera INF-filerna för Windows* 95 från 
    <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win95Cur till den 
    installationskatalog som identifierats i steg 1 ovan.  

    VIKTIGT!  Kopiera INTE filerna i katalogen
              <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win95Cur\USB\
              till installationskatalogen i steg 1 nu, 
              även om du avser att installera 
              USB-tillägget efter installationen av 
              operativsystemet.

    OBS! XXXX står för katalognamnet där den aktuella 
         kretsuppsättningen finns.  Mer information finns i
         avsnitt 8.

3.  Beroende på innehållet i <installationskatalog för
    WIN95> finns två alternativ:

    Alternativ A: CUSTOM.INF-filen finns INTE i
                  <installationskatalog för WIN95>.

            I så fall ändrar du namnet på filen 
            INFPRELO.INF till CUSTOM.INF.

    Alternativ B: CUSTOM.INF-filen finns i 
                  <installationskatalog för WIN95>.

            I så fall lägger du till innehållet i 
            filen INFPRELO.INF i den befintliga 
            CUSTOM.INF-filen.  Mer information finns i
            riktlinjerna för anpassning av 
            förladdningssystem "General Customizations for
            Preloaded Systems" som medföljer
            förladdningspaketet för OEM-tillverkare från
            Microsoft.

4.  Installera Windows* 95 genom att köra SETUP.EXE.

    Om du installerar originalversionen av Windows* 95, 
    OSR1 eller OSR2 utan USB-tillägget är 
    installationen nu slutförd.


    Steg 5 och efterföljande behövs endast om du 
    installerar Windows* 95 OSR2 eller en senare version
    OCH du har för avsikt att installera USB-tillägget.
    Mer information finns i avsnittet Systemkrav.

5.  Kör Enhetshanteraren om du vill förbereda för 
    uppdatering av USB-drivrutinen:

    a. Klicka på Start.
    b. Välj Inställningar.
    c. Välj Kontrollpanelen.
    d. Dubbelklicka på ikonen System.
    e. Gå till fliken Enhetshanteraren.
    f. Klicka på knappen Visa enheter efter anslutning.
    g. Klicka på Plug and Play BIOS.
    h. Klicka på PCI.
    i. Klicka på PCI Universal Serial Bus.
    j. Klicka på Ta bort.

6.  Om du uppdaterar en Intel(R) 82440MX 
    Chipset-plattform, kopiera 440MXUSB.INF från 
    katalogen <INF-extraheringskatalog>\440MX\Win95Cur\USB
    till katalogen <WINDOWS-katalog>\INF och fortsätt 
    sedan till steg 11. Fortsätt annars med steg 8.

7.  Om du uppdaterar en Chipset-plattform av typ 
    Intel(R) 810, Intel(R) 820 eller Intel(R) 840 ska
    du kopiera ICHxUSB.INF från katalogen 
    <INF-extraheringskatalog>\ICH\Win95Cur\USB till
    katalogen <WINDOWS-katalog>\INF och sedan fortsätta
    till steg 11. Fortsätt annars med steg 9.

8.  Om du uppdaterar en Intel(R) Chipset-plattform med
    "ICH2"-komponenter ska du kopiera ICH2USB.INF från
    katalogen <INF-extraheringskatalog>\ICH2\Win95Cur\USB 
    till katalogen <WINDOWS-katalog>\INF och sedan 
    fortsätta till steg 11. Fortsätt annars med steg 10.

9.  Om du uppdaterar en Intel(R) Chipset-plattform med 
    PIIX3- eller PIIX4-komponenter, kopiera PIIXXUSB.INF
    från katalogen 
    <INF-extraheringskatalog>\PIIXX\Win95Cur\USB till 
    katalogen <WINDOWS-katalog>\INF.

10. Installera den körbara filen "USB Supplement" för
    Windows* 95. Följ anvisningarna på skärmen för att 
    starta om systemet.

Installationen är nu avslutad.


***********************************************************
* 9.  INSTALLERA INF-FILER EFTER INSTALLATION AV 
*     OPERATIVSYSTEMET
***********************************************************
***********************************************************
* 9A.  INSTALLERA INF-FILERNA FÖR Windows* 2000 EFTER 
*      INSTALLATION AV OPERATIVSYSTEMET
***********************************************************
Vissa kretsuppsättningsplattformar från Intel stöds redan 
av Windows* 2000, vilket innebär att du kanske inte behöver
använda INF-filerna som medföljer den här programvaran när 
du vill uppdatera Windows* 2000.

I följande steg beskrivs installationsprocessen för 
INF-filerna för Windows* 2000.  Du kan behöva upprepa de 
här stegen om du vill uppdatera alla 
kretsuppsättningsenheter från Intel som inte stöds av 
Windows* 2000.

    1.  Kopiera innehållet i katalogen 
        <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win2000 till 
        rotkatalogen på diskettenheten (A:\).
        
        OBS! XXXX står för katalognamnet där den aktuella 
             kretsuppsättningen finns.
             Mer information finns i avsnitt 8.
    2.  Stäng alla aktiva program.
    3.  Klicka på Start.
    4.  Välj Inställningar.
    5.  Välj Kontrollpanelen.
    6.  Dubbelklicka på ikonen System.
    7.  Klicka på fliken för maskinvara.
    8.  Klicka på knappen Enhetshanteraren.
    9.  Klicka på knappen Visa enheter efter anslutning.
    10. Markera MPS Uniprocessor PC -ELLER- MPS 
        Multiprocessor PC.
        OBS!  Endast ett av ovanstående alternativ visas
              i ett givet system.
    11. Klicka på PCI-buss.
    12. Högerklicka på den rad som innehåller beskrivningen 
            PCI-standardvärd CPU-brygga 
            -eller-
            PCI-standard ISA-brygga 
            -eller-
            PCI-standard PCI-till-PCI-brygga
            -eller-
            PCI System Management Bus
            -eller-
            Standardstyrenhet för Dual PCI IDE
            -eller-
            Standardvärdstyrenhet (PCI till USB)
            (Denna rad är markerad.)
    13. Välj Egenskaper i snabbmenyn som visas.
    14. Klicka på fliken Drivrutin.
    15. Klicka på knappen Uppdatera drivrutin.
    16. Guiden Uppdatera enhetsdrivrutin startas av 
        Windows* 2000.  Klicka på Nästa.
    17. Kontrollera att följande alternativ är markerat:
            Sök efter den bästa drivrutinen för enheten
            (rekommenderas).
    18. Sätt i disketten med INF-filerna för Windows* 2000
        i diskettenheten.
    19. Klicka på Nästa.
    20. En lista över platser ifrån vilka den uppdaterade 
        drivrutinen kan hämtas anges av Windows* 2000.  
        Kontrollera att följande alternativ är markerat:
            Diskettenheter
    21. Klicka på Nästa.
    22. Ett meddelande från Windows* 2000 om att 
        drivrutinen hittades visas.
            (Namnet på enheten som hittades visas.)
        Klicka på Nästa.            
    23. Klicka på Slutför.
    24. Starta om systemet när du ombeds göra det.

***********************************************************
* 9B.  INSTALLERA INF-FILER FÖR Windows* 98/Windows* Me/
*      Windows* 98 SE/Windows* 95 EFTER INSTALLATION AV 
*      OPERATIVSYSTEMET
***********************************************************
Vissa Intel kretsuppsättningsplattformar stöds redan av 
Windows* 98 Second Edition och Windows* Me, så du
behöver eventuellt inte använda INF-filerna som medföljer
programvaran för att uppdatera dessa operativsystem.

I följande steg beskrivs installationsprocessen av 
INF-filerna för Windows* 98, Windows* 98 Second Edition,
Windows* Me och Windows* 95. Du kan behöva upprepa 
de här stegen om du vill uppdatera alla Intel 
kretsuppsättningsenheter som inte stöds av de här 
operativsystemen.

    1.  Beroende på vilket operativsystem du har för avsikt
        att uppdatera kopierar du innehållet i en av 
        följande kataloger till rotkatalogen på 
        diskettenheten (A:\).
        
        För Windows* 98:
                  <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win98
        För Windows* 98 Second Edition:
                  <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win98SE    
        För Windows* 95 Retail eller OSR1: 
                  <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win95Old
        För Windows* 95 OSR2 eller senare: 
                 <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win95Cur
        För Windows* 95 Retail eller OSR1:
                  <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win95Old
        För Windows* 95 OSR2 eller senare:
                  <INF-extraheringskatalog>\XXXX\Win95Cur

        OBS! XXXX står för katalognamnet där den aktuella
             kretsuppsättningen finns.
             Mer information finns i avsnitt 8.
    2.  Stäng alla aktiva program.
    3.  Klicka på Start.
    4.  Välj Inställningar.
    5.  Välj Kontrollpanelen.
    6.  Dubbelklicka på ikonen System.
    7.  Gå till fliken Enhetshanteraren.
    8.  Klicka på Visa enheter efter anslutning.
    9.  Klicka på Plug and Play BIOS eller 
        Advanced Configuration and Power Interface 
        (ACPI) BIOS.
        OBS!  Endast ett av ovanstående alternativ visas
              i ett givet system.
    10. Klicka på PCI-buss.
    11. Klicka på den rad som innehåller beskrivningen  
            PCI-standard värd-CPU-brygga
            -eller-
            PCI-standard ISA-brygga
            -eller-
            PCI-standard PCI-till-PCI-brygga
            -eller-
            PCI System Management Bus
            -eller-
            Standardstyrenhet för Dual PCI IDE
            -eller-
            Standardvärdstyrenhet (PCI till USB) 
            (Denna rad är markerad.)
    12. Klicka på knappen Ta bort längst ned i fönstret.
    13. Om fler än en kretsuppsättningsenhet från Intel
        behöver uppdateras, upprepa steg 11 för att ta 
        bort fler enheter.
    14. När du uppmanas att starta om systemet väljer
        du Ja.
    15. Starta om systemet.
    16. Guiden Lägg till ny maskinvara startas av 
        Windows. Klicka på Nästa i dialogrutan som anger
            "Guiden söker efter nya drivrutiner för:".
    17. Kontrollera att följande alternativ är markerat:
            "Sök efter den bästa drivrutinen för enheten
            (rekommenderas)".
    18. Klicka på Nästa.
    19. Sätt i disketten med INF-filerna i diskettenheten.
    20. Kontrollera att följande alternativ är markerat:
            Diskettenheter
    21. Om .INF-filerna inte finns i rotkatalogen på 
        disketten markerar du även följande och anger 
        sökvägen till .INF-filerna som krävs för att
        uppdatera operativsystemet: Ange sökväg:
    22. Klicka på Nästa.
    23. Du får en rapport från Windows om att 
        drivrutinen hittades och att Windows är "redo att
        installera den bästa drivrutinen för enheten."
    25. Klicka på Slutför.
    26. Windows operativsystem kan instruera dig att 
        installera ytterligare drivrutiner om fler än en 
        enhet har avlägsnats under steg 11 t o m 13. Följ
        samma procedur för att installera resterande 
        kretsuppsättningsenheter från Intel.
    27. Starta om systemet när du ombeds göra det.


***********************************************************
* 10.  VERIFIERA INSTALLATIONEN AV PROGRAMVARAN
***********************************************************
Kör Enhetshanteraren för att verifiera korrekt installation
och användning av INF-filerna.

Gör följande för Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 
Second Edition och Windows* Me:

   1.  Klicka på Start.
   2.  Välj Inställningar.
   3.  Välj Kontrollpanelen.
   4.  Dubbelklicka på ikonen System.
   5.  Gå till fliken Enhetshanteraren.
   6.  Klicka på knappen Visa enheter efter anslutning.
   7.  Klicka på Plug and Play BIOS eller ACPI (Advanced
       Configuration and Power Interface)-BIOS.
   8.  Klicka på PCI-buss.

Gör så här för Windows* 2000:
   1.  Klicka på Start.
   2.  Välj Inställningar.
   3.  Välj Kontrollpanelen.
   4.  Dubbelklicka på ikonen System.
   5.  Klicka på fliken för maskinvara.
   6.  Klicka på knappen Enhetshanteraren.
   7.  Klicka på knappen Visa enheter efter anslutning.
   8.  Klicka på Standard PC eller Advanced Configuration
       and Power Interface (ACPI) PC.
   9.  Click on Microsoft ACPI Compliant System.
  10.  Klicka på PCI-buss.
 
När Enhetshanteraren har startats enligt beskrivningen 
ovan kontrollerar du beskrivningarna för följande 
alternativ:

    *** OBS!  Enhetshanteraren visar endast namnen på de
              enheter som hittats i systemet för 
              tillfället.

    Intel(R) 810 Chipset
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        -eller-
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
           Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
           Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840  Chipset
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
    Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable 
           Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserverat)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
           Host Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator 
    (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal 
           Host Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
           Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
      Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP 
           controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
      Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O 
           Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP 
           Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface 
           Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
           Controller - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
           Controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface 
           Controller - 244C 
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448 
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
           Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal 
           Host Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
           Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
           Controller - 2445 

    Intel(R) 850  Chipset
        Intel(R) 82850 Processor to I/O 
           Controller - 2530 
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
           Controller - 2532 

    Intel(R) 860 Chipset:
        Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
           Controller - 2532
        Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
        Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2534
   
   Intel(R) 860 Chipset:
       Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller -2531 
       Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
           Controller - 2532 
       Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
       Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537      

   Intel(R) 830M Chipset:
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3575 
       Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller -3576 
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3578 

   Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
        Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage 
            Controller - 248A 
        Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
            Controller - 2482 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
            Controller - 2484 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
            Controller - 2487 
        Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio 
            Controller - 2485

   Intel(R) 845 Chipset
        Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
        Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31


11. I vissa system kan även följande enhet uppdateras:

     a. Klicka på knappen Visa enheter efter anslutning
     b. Klicka på Plug and Play BIOS eller ACPI (Advanced 
        Configuration and Power Interface)-BIOS     
     c. Verifiera att följande enhet finns:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -OR-
        Intel(R) Security Driver


***********************************************************
* 11.  IDENTIFIERA PROGRAMVARANS VERSIONSNUMMER
***********************************************************
Den version av programvaran som finns i distributionpaketet
anges i filen RELNOTES.TXT.  

Versionsnummer för programvaran som medföljer 
distributionspaketet kan även fastställas genom att 
undersöka följande registerplats:

    Nyckelnamn: \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Namn på värde: version


***********************************************************
* 12.  FELSÖKNING
***********************************************************
Systemkraven i avsnitt 2 ovan förutsätts vara uppfyllda.

Fel:      Datorn hänger sig vid borttagning med 
          Enhetshanteraren eller under omstart.

Åtgärd:   Det finns flera olika orsaker till att datorn 
          hänger sig vid omstart.  Om datorn hänger sig 
          startar du om den och visar Enhetshanteraren.  
          Om enheterna visas korrekt och inga fler fel 
          inträffar lyckades återställningen av 
          .INF-filerna.  Om enheterna inte konfigureras 
          korrekt bör du försöka att göra om proceduren 
          i avsnitt 3.

          Om detta inte åtgärdar felen eller om 
          ytterligare fel inträffar installerar du om 
          operativsystemet.


Fel:      När du har kört installationsprogrammet och 
          startat om maskinen rapporterar Windows 
          att det inte kan hitta en av följande filer:
                   ESDI_506.pdr

Åtgärd:   Klicka på Bläddra i den dialogruta där detta 
          problem uppstår, leta reda på katalogen 
          <Windows>\System\IOSubsys och klicka på OK.  
          Systemet bör nu kunna hitta denna fil i 
          denna katalog och fortsätta omnumreringen för
          de nya enheterna.

Fel:      När du har kört installationsprogrammet och 
          startat om maskinen rapporterar Windows 
          att det inte kan hitta en av följande filer:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Åtgärd:   Klicka på Bläddra i den dialogruta där detta
          problem uppstår, leta reda på katalogen 
          <Windows>\System32\drivers (för Windows* 98,
          Windows* Me) eller <Windows>\System (för 
          Windows* 95) och klicka på OK.  Systemet bör
          nu kunna hitta denna fil i denna katalog och
          fortsätta omnumreringen för de nya enheterna.

Fel:      Under installationen stoppar 
          installationsprogrammet och frågar efter en 
          av följande filer:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Åtgärd:   Försäkra dig om att Windows* 95 USB-tillägg 
          har installerats innan du körde 
          installationsprogrammet för Intel(R) Chipset
          Software Installation Utility.

Fel:      När du har kört installationsprogrammet och
          startat om maskinen rapporterar Windows 
          att det inte kan hitta följande fil:
               isapnp.vxd

Åtgärd:   Klicka på Bläddra i den dialogruta där detta
          problem uppstår, leta reda på katalogen 
          <Windows>\System och klicka på OK.  Systemet
          bör nu kunna hitta denna fil i denna 
          katalog och fortsätta omnumreringen för de 
          nya enheterna.

Fel:      När du har utfört den tysta installationen 
          skapades inte nyckeln 
          HKLM\Software\Intel\InfInst, eller så är 
          data i värdet "install" inte "success".

Åtgärd:   Det orsakas av någon av följande situationer:
          - Nuvarande system har inte ett operativsystem 
          som stöds, eller
          - Nuvarande system har inte en kretsuppsättning
          som stöds.

               Kontrollera systemkraven i avsnitt 2.


***********************************************************
* ANSVARSFRISKRIVNING
***********************************************************
Intel gör inte några utfästelser angående användbarhet, 
ändamålsenlighet eller garanti.  
I LICENSAVTALET FÖR INTELS PROGRAMVAR 
(OEM-/IHV/ISV-distribution och enanvändare) definieras 
fullständigt det licensierade bruket av den här 
programvaran.
***********************************************************
Informationen i detta dokument medföljer produkterna från 
Intel.  Dokumentet medför ingen licens, vare sig 
uttryckligen eller implicit, genom anförande av 
bevekelsegrunder eller på annat sätt, till några 
immateriella rättigheter.  Intel friskriver sig från allt 
ansvar och från allt garantiansvar, både uttryckligen och 
implicit avseende försäljning och/eller användning av 
Intels produkter inklusive ansvar och garantier avseende 
lämplighet för ett särskilt ändamål, säljbarhet eller 
intrång i eventuella patent, upphovsrätt eller andra 
immaterialrättsliga lagar.  Intels produkter är inte 
avsedda för medicinska, livräddande eller livsuppehållande
program.
***********************************************************
Intel garanterar inte och ansvarar inte för riktigheten hos
eller fullständigheten i detta dokument och informationen i
detta. Intel ansvarar inte heller för fel som kan förekomma
i detta dokument och förbinder sig inte att uppdatera 
informationen i detta dokument.  Intel förbehåller sig 
rätten att göra ändringar i det här dokumentet när som 
helst utan föregående meddelande.
***********************************************************
***********************************************************

* Varumärken och namn från tredje part tillhör respektive 
  företag.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001





