************************************************************
** PTG *****************************************************
************************************************************
*
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Leia-me da instalação
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
* CONTEÚDO DESTE DOCUMENTO 
************************************************************
Este documento contém as seguintes secções:

1.  Descrição geral
2.  Requisitos do sistema
3.  Conteúdo do pacote de distribuição
4.  Lista das opções de sinalizadores disponíveis para 
    linhas de comandos
5.  Conteúdo dos ficheiros extraídos
6.  Instalar o software no modo Interactivo
7.  Instalar o software no modo Não assistido
8.  Instalar os ficheiros INF antes da instalação do SO 
    8A. Instalar os ficheiros INF do Windows* 2000 antes da 
        instalação do SO
    8B. Instalar os ficheiros INF do Windows* 98/
        Windows* 98 SE/Windows* Me antes da instalação do SO
    8C. Instalar os ficheiros INF do Windows* 95 antes da 
        instalação do SO
9.  Instalar os ficheiros INF após a instalação do SO 
    9A. Instalar os ficheiros INF do Windows* 2000 após a 
        instalação do SO
    9B. Instalar os ficheiros INF do Windows* 98/Windows* 98 
        SE/Windows* 95/Windows* Me após a instalação do SO


10. Verificar a instalação do software
11. Identificar o número da versão do software
12. Resolução de problemas


************************************************************
* 1.  DESCRIÇÃO GERAL
************************************************************
O Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
instala para o sistema de destino os ficheiros INF 
do Windows* que indicam ao sistema operativo a 
forma como os componentes chipset serão 
configurados. Este procedimento é necessário 
para o funcionamento correcto das seguintes 
funcionalidades:

   - Núcleo PCI e serviços ISAPNP
   - Suporte AGP
   - Suporte de armazenamento IDE/ATA33/ATA66
   - Suporte USB
   - Identificação dos componentes de Chipset da Intel em
     Gestor de dispositivos

Este software pode ser instalado em três modos: Pré-
instalação Interactiva, Silenciosa e Independente. O modo 
Interactivo exige a presença de um utilizador durante a 
instalação; os modos Não assistido e Independente efectuam a 
instalação automaticamente não sendo necessária a presença do 
utilizador.

Adicionalmente, este software oferece um conjunto de opções 
de sinalizadores de linha de comandos que permitem a 
funcionalidade de instalação expandida. Os sinalizadores de 
linha de comandos não são sensíveis a letras 
maiúsculas/minúsculas. Consulte a Secção 4 para obter 
descrições detalhadas destes sinalizadores.

Nota importante:
O Intel(R) Chipset Software Installation Utility é 
distribuído em dois formatos -- ficheiros .EXE de auto-
extracção (INFINST_xxx.EXE) ou ficheiros .ZIP comprimidos 
(INFINST_xxx.ZIP).  A sintaxe da linha de comandos pode 
diferir, dependendo do formato de distribuição a ser 
executado. Consulte a Secção 4 para mais detalhes.


************************************************************
* 2.  REQUISITOS DO SISTEMA
************************************************************
1.  O software incluído neste pacote de distribuição   
    destina-se a funcionar com as seguintes configurações 
    chipset:

          Intel(R) 440BX    AGPset 
          Intel(R) 440DX    AGPset 
          Intel(R) 440EX    AGPset 
          Intel(R) 440GX    AGPset 
          Intel(R) 440LX    AGPset 
          Intel(R) 440ZX    AGPset 
          Intel(R) 440MX    Chipset
          Intel(R) 430TX    PCIset
          Intel(R) 810      Chipset
          Intel(R) 810E     Chipset
          Intel(R) 810E2    Chipset
          Intel(R) 815      Chipset
          Intel(R) 815E     Chipset
          Intel(R) 815EM    Chipset
          Intel(R) 815EP    Chipset
          Intel(R) 815P     Chipset
          Intel(R) 820      Chipset
          Intel(R) 820E     Chipset
          Intel(R) 840      Chipset
          Intel(R) 850      Chipset
          Intel(R) 860      Chipset
          Intel(R) 830M     Chipset
          Intel(R) 845      Chipset
             


2. Um dos seguintes sistemas operativos tem de estar 
   devidamente instalado e a funcionar no sistema antes da  
   instalação deste software.

    Windows* 95      4.00.950   (Versão original)
    Windows* 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2 sem suplemento USB)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2.1 com suplemento)
    Windows* 95      4.00.950c  (OSR2.5 com ou 
                                sem suplemento USB)
    Windows* 98      4.100.1998 (Versão original)
    Windows* Me      4.90.3000  (Versão original)
    Windows* 98 Segunda Edição      
                     4.10.2222  (Versão original)
    Windows* 2000    5.00.2195  (Versão original)
    Windows* XP      5.10.2465  (Beta 2)
    
 Para verificar qual o sistema operativo instalado no 
 sistema de destino, siga as etapas seguintes:

    a.  Faça clique sobre Iniciar.
    b.  Seleccione Definições.
    c.  Seleccione Painel de controlo.
    d.  Faça duplo clique sobre o ícone Sistema.
    e.  Faça clique sobre o separador Geral das 
        propriedades do sistema.
    f.  Leia as informações de Sistema para verificar
        qual o sistema operativo instalado
                              
3. Recomendamos que o software seja instalado em sistemas  
   com pelo menos 32MB de memória do sistema ao utilizar o 
   Windows* 9x e o Windows* Me. O sistema Windows* 2000 
   necessita de pelo menos 64 MB de memória do sistema.

4. Recomendamos que haja espaço suficiente no disco rígido 
   no directório <TEMP> (Normalmente C:\Windows*\TEMP) do   
   sistema, de maneira a instalar este software.

5. Verifique os Requisitos de sistema. O sistema 
   operativo deve estar plenamente instalado e a 
   funcionar no sistema antes da execução deste 
   software.

6. Feche todas as aplicações que estiverem a funcionar. Se 
   não efectuar este procedimento podem ocorrer 
   dificuldades.

7. Recomendamos que a ferramenta de instalação do Chipset 
   Software Intel(R) seja instalada no sistema alvo antes 
   da instalação dos controladores restantes.

Verifique junto ao fornecedor do sistema que sistema 
operativo e que chipset da Intel são utilizados no seu sistema 
operativo.  

************************************************************
* 3.  CONTEÚDO DO PACOTE DE DISTRIBUIÇÃO
************************************************************
O pacote Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
contém os seguintes itens:

    Ficheiro(s)

    -------
    INFINST_xxx.EXE -ou- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.HTM

RELNOTES.HTM está disponível apenas em inglês.


   *** NOTA:  Apenas os ficheiros que fazem referência aos 
              dispositivos actualmente detectados são
              copiados para o sistema. Para obter uma lista 
              completa dos ficheiros INF, deve consultar o
              ficheiro RELNOTES.HTM.

              Se for utilizada a opção -A, os ficheiros não  
              são copiados para o directório <Windows>\INF. 
              Consulte a Secção 4 para mais informações.  

                                       
************************************************************
* 4.  LISTA DAS OPÇÕES DE SINALIZADORES DISPONÍVEIS 
*     PARA LINHAS DE COMANDO 
************************************************************
O Intel(R) Chipset Software Installation Utility suporta 
vários sinalizadores de linha de comandos para várias opções 
de instalação. Todos os sinalizadores e parâmetros de linha 
de comandos devem ser separados por um espaço, excepto para 
o código de idioma após o sinalizador '-L'.

A sintaxe dos sinalizadores de linha de comandos pode variar 
devido aos diferentes formatos de distribuição disponíveis 
para o Intel(R) Chipset Software Installation Utility:

1. Distribuição .EXE de Auto-extracção:
      Ao instalar este software com a distribuição 
      .EXE, deve ser acrescentado um '-A' à 
      chamada de programa INFINST_AUTOL.EXE 
      (i.e. INFINST_AUTOL.EXE -A) de forma a 
      passar com êxito os parâmetros da linha de 
      comandos. O sinalizador '-A' adicional 
      para o pacote .EXE de auto-extracção é 
      DIFERENTE da opção do sinalizador de 
      linha de comandos '-A' descrito a seguir.  

      Exemplo: Para extrair com êxito os ficheiros 
               INF através do sinalizador '-A'
               descrito a seguir, o programa de 
               instalação deve ser invocado 
               da seguinte forma:
               
               INFINST_AUTOL.EXE -A -A (opcional -P)

2. Distribuição .ZIP de Compressão:
      Ao instalar este software com a distribuição 
      .ZIP, não é necessário acrescentar 
      sinalizadores adicionais na chamada 
      de programa SETUP.EXE para passar 
      sinalizadores de linha de comandos.

      Exemplo: Para extrair com êxito os ficheiros 
               INF através do sinalizador '-A'
               descrito a seguir, o programa de 
               instalação deve ser invocado da 
               seguinte forma: 
          
               SETUP.EXE -A (opcional -P)

Segue-se uma lista de todos os sinalizadores de linha de 
comandos disponíveis que podem ser utilizados com a chamada 
de programa. Repare que os sinalizadores '-L' e '-S' DEVEM 
ser especificados no fim da lista de sinalizadores de 
linha de comandos.



Sinalizador   Descrição
-----------   ----------------
-?            Sinalizador de ajuda. Apresenta uma lista
              de sinalizadores de linha de comandos 
              disponíveis. Este parâmetro funciona 
              apenas no modo Interactivo.  

-A            Extrai os ficheiros INF e README.TXT para o 
              directório "C:\Program Files\Intel\InfInst" ou 
              para o directório <Installation Path> 
              especificado utilizando o comando '-P'. 
              O software NÃO irá instalar estes ficheiros 
              INF no sistema. Este comando só pode ser utilizado 
              em conjunto com a opção de comando '-P'. Todas 
              as opções restantes serão ignoradas caso o 
              comando '-A' seja especificado. Este parâmetro 
              funciona nos modos Não assistido ou Interactivo.

-B            Reinicia automaticamente o sistema após a 
              instalação. Este sinalizador é ignorado se for 
              especificado o sinalizador '-A'. Este 
              parâmetro funciona no modo não assistido ou 
              Interactivo.


-L<CódigodeIdioma>
              Força a interface de utilizador do
              InstallShield a apresentar o idioma 
              especificado durante a configuração. Repare 
              que NÃO devem existir espaços entre '-L' e o 
              código de idioma de 4 dígitos (consulte 
              abaixo). Este sinalizador e o sinalizador '-S' 
              devem ser colocados no fim da lista dos 
              sinalizadores de linha de comandos. Este 
              parâmetro funciona apenas no modo Interactivo.

-OVER AUD     Este comando sobrepõe as predefinições 
              do instalador no que diz respeito 
              à actualização do dispositivo Controlador 
              do áudio.

-P <Caminho de instalação>   
              Especifica a localização HDD para a qual os 
              ficheiros de programa INF devem ser copiados. 
              Se este sinalizador não for especificado na 
              linha de comandos, o directório <Caminho de 
              instalação> é por predefinição: 
                      
                    C:\Program Files\Intel\INFInst
                
              Se este sinalizador for utilizado sem a opção 
              '-A', apenas os ficheiros README.TXT serão 
              copiados para <Caminho de instalação>. O nome 
              do directório pode incluir espaços. No 
              entanto, neste caso, o nome do directório 
              deve incluir um par de aspas ("). Este 
              parâmetro funciona no modo Não assistido ou 
              Interactivo.

-S            Executa o Installer no modo não assistido. Não 
              é apresentada nenhuma interface de utilizador. 
              Este sinalizador e o sinalizador '-L' devem 
              ser colocados no fim da lista dos    
              sinalizadores de linha de comandos.

                
A seguir são apresentados os códigos de idioma 
utilizados com o sinalizador '-L':

    Idioma                     <CódigodeIdioma>
    -----------                -----------------
    Alemão                       	0007
    Chinês (RPC)                	0804
    Chinês (Taiwan)              	0404
    Coreano                     	0012
    Dinamarquês                 	0006
    Espanhol                    	000A
    Finlandês                   	000B
    Holandês                    	0013
    Inglês (EUA)                 	0009
    Francês (Canadá)             	0C0C
    Francês (Padrão)             	040C    
    Italiano                    	0010
    Japonês                      	0011    
    Norueguês                    	0014
    Polaco                       	0015
    Português (Brasil)          	0416
    Português (Padrão)          	0816
    Russo                        	0019    
    Sueco                       	001D
    Tailandês                    	001E

************************************************************
* 5.  CONTEÚDO DOS FICHEIROS EXTRAÍDOS
************************************************************
Os ficheiros INF são copiados para a unidade de disco 
rígido após a execução do Intel(R) Chipset Software 
Installation Utility através de um sinalizador '-A' (por 
exemplo, "INFINST_ENU.EXE -A -A" ou "SETUP.EXE -A"). A 
localização dos ficheiros INF depende do facto de um 
sinalizador '-P' ter sido ou não especificado juntamente 
com o sinalizador '-A':

1.  Se NÃO tiver sido especificado um sinalizador '-P', os
    ficheiros INF são copiados para o seguinte directório: 
    "C:\Program Files\Intel\INFINST".
2.  Se TIVER sido especificado um sinalizador '-P' os 
    ficheiros INF são copiados para a localização indicada 
    logo a seguir ao sinalizador '-P' 

    Para obter mais informações sobre a utilização de
    sinalizadores, consulte a secção 4.

Após a extracção dos ficheiros INF, estes e os respectivos
componentes são copiados para o directório de extracção 
<INF Extract Directory>. 

Estes ficheiros e componentes são classificados de acordo
com os tipos de chipset da Intel(R). A tabela 
seguinte apresenta um resumo das localizações dos ficheiros 
INF, por chipset:

   NOTA: Os ficheiros INF destinam-se APENAS a 
         actualizar dispositivos não suportados pelos 
         sistemas operativos correspondentes.
   NOTA: Até ao final desta secção, o directório 
         "<INF Extract Directory>" é designado pela 
         abreviatura "<IED>".

Para cada sub-directório do <IED> (por exemplo, 
440MX, ICH, ICH2, ou PIIXX), os ficheiros INF serão 
adicionalmente classificados de acordo com os sistemas 
operativos para os quais foram desenvolvidos:

      Win95Old\  --->  Contém os ficheiros INF
                       concebidos APENAS para
                       as versões Original 
                       Release (Versão original) 
                       e OSR1 do Windows* 95.
      Win95Cur\  --->  Contém os ficheiros INF 
                       concebidos APENAS para 
                       as versões OSR2 e 
                       posteriores do Windows* 95.
      Win98\     --->  Contém os ficheiros INF
                       concebidos APENAS para 
                       o Windows* 98.
      Win98SE\   --->  Contém os ficheiros INF 
                       concebidos APENAS para 
                       o Windows* 98 Segunda 
                       Edição.
      Win2000\   --->  Contém os ficheiros INF
                       concebidos APENAS para 
                       o Windows* 2000.
      WinMe\     --->  Contém os ficheiros INF
                       concebidos APENAS para 
                       o Windows* Me.
      WinXP\     --->  Contém os ficheiros INF 
                       que se destinam a ser utilizados
                       APENAS com o sistema Windows* XP.


NOTAS:
1.  Os ficheiros existentes no directório <IED>\440MX\ 
    destinam-se às plataformas Intel(R) 440MX Chipset
2.  Os ficheiros existentes no directório <IED>\ICH\ 
    destinam-se às plataformas Intel(R) 810, Intel(R) 810E, 
    Intel(R) 820, Intel(R) 840, e Intel(R) 815 Chipset.
3.  Os ficheiros existentes no directório <IED>\ICH2\
    destinam-se às plataformas Intel(R) Chipset com 
    componente Intel(R)82801BA.
4.  Os ficheiros existentes no directório <IED>\ICH2M\ 
    destinam-se às plataformas Intel(R) Chipset com 
    componente Intel(R)82801BAM.
5.  Os ficheiros que se encontram no directório <IED>\ICH3M\ 
    destinam-se a ser utilizados em plataformas Intel(R) 
    Chipset com componentes Intel(R) 82801CAM.			   
6.  Os ficheiros existentes no directório <IED>\PIIXX\ 
    destinam-se às plataformas Intel(R) 430TX PCIset, 
    Intel(R) 440BX, Intel(R) 440DX, Intel(R) 440EX, Intel(R) 
    440GX, Intel(R) 440LX, e Intel(R) 440ZX AGPset. 
7.  O ficheiro INFPrelo.INF cria um modelo CUSTOM.INF que 
    instala os ficheiros INF correspondentes para os 
    chipsets Intel(R) durante a configuração do SO.  Os OEM 
    podem incluir este ficheiro no directório SETUP do kit 
    de pré-carga para OEM. (Para obter mais informações, 
    consulte a secção 8). 



************************************************************
* 6.  INSTALAR O SOFTWARE NO MODO INTERACTIVO
************************************************************
1.  Deve verificar se todos os requisitos do sistema estão
    de acordo com o descrito na secção 2.

2.  Execute o programa de instalação InstallShield*: 
    Distribuição .EXE de auto-extracção: INFINST_AUTOL.EXE 
    Distribuição .ZIP de compressão    : SETUP.EXE

3.  Ser-lhe-á pedido que aceite o Contrato de licença. Se 
    não aceitar, o Installer sairá antes de extrair 
    quaisquer ficheiros.

4.  Siga as instruções no ecrã e utilize as predefinições 
    para concluir a configuração, uma vez reiniciado o 
    sistema operativo.

5.  Este procedimento conclui a instalação do 
    Intel(R) Chipset Software Installation Utility.  
  

************************************************************
* 7.  INSTALAR O SOFTWARE NO MODO NÃO ASSISTIDO 
************************************************************
1.  Deve verificar se todos os requisitos do sistema estão 
    de acordo com o descrito na secção 2.

2.  Execute o programa de instalação InstallShield:
    Para instalação não assistida com reinício automático: 
       Distribuição .EXE de auto-extracção: 
                                INFINST_AUTOL.EXE -a -b -s 
       Distribuição .ZIP de compressão: SETUP.EXE -b -s 
    - OU - 
    Para instalação não assistida sem reinício automático: 
       Distribuição .EXE de auto-extracção:    
                                INFINST_AUTOL.EXE -a -s 
       Distribuição .ZIP de compressão: SETUP.EXE -s

3.  O utilitário irá efectuar as actualizações necessárias e 
    irá registar o estado da instalação na seguinte chave de 
    registo do sistema: 
           HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  Se o utilitário foi invocado com o sinalizador 
    "-b", o sistema irá reiniciar automaticamente se 
    a actualização foi concluída com êxito.

    NOTA:  O sistema DEVE ser reiniciado para que todas as 
           actualizações de dispositivos sejam aplicadas.

5.  Para determinar se a instalação foi concluída 
    com êxito, verifique o valor 'install' na chave de 
    registo especificada na Etapa 3.

    A tabela seguinte descreve os vários valores 
    dos parâmetros:


    Valor      Tipo      Dados         Descrição
    -----      ----      -----         ---------
  "install"    Cadeia    "success"     A instalação foi 
                                       concluída com êxito. 
                         "fail"        A instalação não 
                                       foi concluída com 
                                       êxito. Não foram 
                                       copiados ficheiros 
                                       INF para o sistema.

  "reboot"     Cadeia    "Yes"         É necessário 
                                       reiniciar o sistema 
                                       para concluir a 
                                       instalação.
                         "No"          Não é necessário 
                                       reiniciar o sistema 
                                       para concluir a 
                                       instalação.
                                
  "version"    Cadeia    <varia>       Número da versão 
                                       actual do Intel(R) 
                                       Chipset Software 
                                       Installation Utility


************************************************************
* 8.  INSTALAR OS FICHEIROS INF ANTES DA INSTALAÇÃO DO SO 
************************************************************
1.  Deve copiar os ficheiros de instalação do SO do directório
    de instalação (setup) para um directório no disco 
    rígido. Este procedimento exige uma grande quantidade 
    de espaço no disco. É importante certificar-se que 
    possui espaço suficiente no disco antes de começar a 
    copiar os ficheiros para o disco. Os directórios serão 
    referidos da seguinte maneira:

      Windows 2000  :  <WIN2000 Setup Directory>
      Windows 98    :  <WIN98 Setup Directory>
      Windows 98 SE :  <WIN98SE Setup Directory>
      Windows Me    :  <WINMe Setup Directory>
      Windows 95    :  <WIN95 Setup Directory>
  

************************************************************
* 8A.  INSTALAR OS FICHEIROS INF DO Windows* 2000 ANTES DA 
*      INSTALAÇÃO DO SO
************************************************************
NOTA: O CD de Distribuição do kit de pré-carga para OEM para 
      Windows* 2000, contém um directório de configuração 
      com todos os ficheiros de base para a configuração do 
      SO e dos programas de instalação (WINNT.EXE e 
      WINNT32.EXE).

O nome do directório pode variar consoante o CD de 
Distribuição (por exemplo, \I386\).


1.  Crie a seguinte estrutura de directório sob <WIN2000 
    Setup Directory>: 

       \$OEM$\$$\INF

2.  Copie os ficheiros INF do Windows* 2000 existentes em 
    <INF Extract Directory>\XXXX\Win2000, para o directório
    criado no passo 2 acima descrito:

       <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$$\INF

    Nota: XXXX é o nome do directório correspondente ao 
          Chipset em questão. Para obter mais 
          informações, consulte a secção 8.

3.  Crie a seguinte estrutura de directório sob <WIN2000 
    Setup Directory>:

       \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  Copie os ficheiros INF do Windows* 2000 e os ficheiros  
    de catálogo (.CAT), existentes em <INF Extract 
    Directory>\XXXX\Win2000, para o directório criado no 
    passo 4 acima descrito:

       <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

    Nota: XXXX é o nome do directório correspondente ao 
          chipset em questão. Para mais 
          informações, consulte a secção 8.

5.  Modifique o ficheiro de resposta de instalação 
    predefinido do Windows* 2000, UNATTEND.TXT, que se 
    encontra em <WIN2000 Setup Directory>, ou crie um 
    ficheiro de resposta personalizado. O ficheiro de 
    resposta tem de incluir as seguintes informações:

       [Unattended]
       OemPreinstall = Yes
       OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

    Está disponível um exemplo de ficheiro de resposta 
    para efectuar a pré-carga dos ficheiros INF da 
    Intel(R): 
    <INF Extract Directory> \XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT 

    Para obter mais informações sobre instalações não 
    assistidas e ficheiros de resposta do Windows* 2000, 
    consulte o Microsoft Windows* 2000 Guide to Unattended
    Setup. Se for um fabricante de computadores e quiser 
    obter mais informações sobre a pasta \$OEM$, consulte 
    o Microsoft Windows* 2000 OEM Preinstallation Kit (OPK) 
    User Guide. Caso contrário, consulte o Microsoft 
    Windows* 2000 Deployment Guide. 

6.  Execute "WINNT.EXE /u:<answer nome do ficheiro de
    resposta> /s:<WIN2000 Setup Directory>" para instalar 
    o Windows* 2000.

************************************************************
* 8B.  INSTALAR OS FICHEIROS INF DO Windows* 98/
*      Windows* 98 SE/Windows* Me ANTES DA INSTALAÇÃO DO SO
************************************************************
NOTA: O CD de Distribuição do kit de pré-carga para OEM 
      para Windows* 98, Windows* 98 Segunda Edição ou 
      Windows* Me contém um directório de configuração com 
      todos os ficheiros de base para a configuração do SO 
      (*.CAB) e o programa de instalação (SETUP.EXE). 

O nome do directório pode variar consoante o CD de 
Distribuição (por exemplo, \WIN98\).   

1.  Se efectuar a pré-carga do Windows* 98, copie os 
    ficheiros INF do Windows* 98, existentes em <INF 
    Extract Directory>\XXXX\Win98, para o directório de 
    configuração identificado no Passo 1 acima descrito.

    -ou-
    Se efectuar a pré-carga do Windows* 98 Segunda Edição,
    copie os ficheiros INF do Windows* 98 Segunda Edição, 
    existentes em <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE, 
    para o directório de configuração identificado no 
    Passo 1 acima indicado.
    
    -ou-
    Copie os ficheiros INF do Windows* Me do seguinte 
    directório <INF Extract Directory>\XXXX\WinMe para o 
    directório de instalação identificado caso esteja a 
    efectuar uma pré-instalação do Windows* Me.

    Nota: XXXX é o nome do directório correspondente ao
          chipset em questão. Para obter mais 
          informações, consulte a secção 8.

2.  Consoante o conteúdo do <WIN98 Setup Directory>, 
    existem duas situações possíveis:

    Situação A: O ficheiro CUSTOM.INF NÃO se encontra 
                em <WIN98 Setup Directory>.

                Neste caso, mude o nome de INFPRELO.INF 
                para CUSTOM.INF.

    Situação B: O ficheiro CUSTOM.INF ENCONTRA-SE em 
                <WIN98 Setup Directory>.

                Neste caso, inclua o conteúdo de 
                INFPRELO.INF no ficheiro CUSTOM.INF 
                existente.  

                Para obter mais informações, consulte as
                directrizes de "Personalizações gerais 
                para sistemas pré-carregados", incluídas 
                no kit de pré-carga da Microsoft para OEM.

3.  Execute o ficheiro SETUP.EXE para instalar o Windows* 
    98.


************************************************************
* 8C.  INSTALAR OS FICHEIROS INF DO Windows* 95 ANTES DA 
*      INSTALAÇÃO DO SO 
************************************************************
NOTA: O CD de Distribuição do kit de pré-carga para OEM para 
      Windows* 95 contém um directório de configuração com
      todos os ficheiros de base para a configuração do SO 
      (*.CAB) e o programa de instalação do Windows* 95 
      (SETUP.EXE).  

O nome do directório pode variar consoante o CD de 
Distribuição (por exemplo, \WIN95\).

NOTA: Os ficheiros para Windows* 95 foram concebidos para 
      funcionar apenas com o Windows* 95 (todas as versões).

1.  Se optar por instalar o Windows* 95 Original Release 
    ou OSR1, copie os ficheiros INF do Windows* 95, 
    existentes na <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old, 
    para o directório de configuração identificado no 
    Passo 1 acima descrito e, em seguida, passe para
    o passo 4. Caso contrário, vá para o passo 3.

Nota: XXXX é o nome do directório correspondente ao 
      chipset em questão. Para obter mais 
      informações, consulte a secção 8.

2.  Se optar por instalar o Windows* 95 OSR2 ou uma 
    versão posterior, copie os ficheiros INF do 
    Windows* 95, existentes no <INF Extract 
    Directory>\XXXX\Win95Cur, para o directório de 
    configuração identificado no Passo 1 acima indicado.  

    IMPORTANTE:  Mesmo que tencione instalar o suplemento
                 USB após a configuração do SO, NÃO copie 
                 ainda os ficheiros existentes no 
                 directório <INF Extract Directory>
                 \XXXX\Win95Cur\USB\ para o directório de 
                 configuração especificado no Passo 1.

    Nota: XXXX é o nome do directório correspondente ao 
          chipset em questão. Para obter mais 
          informações, consulte a secção 8.

3.  Consoante o conteúdo em <WIN95 Setup Directory>, 
    podem ocorrer duas situações:

    Situação A: O ficheiro CUSTOM.INF NÃO se encontra 
                em <WIN95 Setup Directory>.

                Neste caso, mude o nome de INFPRELO.INF para 
                CUSTOM.INF.

    Situação B: O ficheiro CUSTOM.INF ENCONTRA-SE em 
                <WIN95 Setup Directory>.

                Neste caso, inclua o conteúdo de 
                INFPRELO.INF no ficheiro CUSTOM.INF 
                existente. Para obter mais informações, 
                consulte as directrizes de "Personalizações 
                gerais para sistemas pré-carregados", 
                incluídas no kit de pré-carga da Microsoft 
                para OEM.

4.  Execute o ficheiro SETUP.EXE para instalar o 
    Windows* 95.

    Se optar por instalar o Windows* 95 Original Release,
    OSR1 ou OSR2 sem o suplemento USB, a instalação 
    está concluída.

    O passo 6 e seguintes apenas são aplicáveis se 
    optar por instalar o Windows* 95 OSR2 ou uma 
    versão posterior E se tencionar instalar o 
    suplemento USB. Para obter mais informações, 
    consulte a secção Requisitos do sistema.

5.  Abra o Gestor de Dispositivos de modo a 
    preparar-se para a actualização do controlador 
    de dispositivo USB:

    a.  Prima no botão Iniciar.
    b.  Seleccione Definições.
    c.  Seleccione Painel de controlo.
    d.  Prima duas vez o ícone Sistema.
    e.  Prima o separador Gestor de Dispositivos.
    f.  Prima o botão Ver dispositivos por ligação.
    g.  Prima BIOS Plug and Play.
    h.  Prima PCI.
    i.  Prima Universal Serial Bus PCI.
    j.  Prima Remover.

6.  Se estiver a actualizar uma plataforma Intel(R)
    82440MX Chipset, copie o ficheiro 440MXUSB.INF 
    existente no directório <INF Extract 
    Directory>\440MX\Win95Cur\USB, para o directório 
    <Windows Directory>\INF e, em seguida, passe para
    o Passo 11. Caso contrário, continue com o Passo 8.

7.  Se estiver a actualizar uma plataforma Intel(R)
    810, Intel(R) 820 ou Intel(R) 840 Chipset, copie 
    o ficheiro ICHxUSB.INF existente no directório 
    <INF Extract Directory>\ICH\Win95Cur\USB, para o 
    directório <Windows Directory>\INF e passe para 
    o Passo 11. Caso contrário, passe para o Passo 9.

8.  Se estiver a actualizar uma plataforma de 
    chipsets Intel(R) com componentes "ICH2", copie 
    o ficheiro ICH2USB.INF, existente no directório 
    <INF Extract Directory>\ICH2\Win95Cur\USB, para o 
    directório <Windows Directory>\INF, e passe para 
    o Passo 11. Caso contrário, continue com o 
    Passo 10.

9. Se estiver a actualizar uma plataforma de conjunto de 
    chips Intel(R) com componentes PIIX3 ou PIIX4, copie o 
    ficheiro PIIXXUSB.INF existente no directório 
    <INF Extract Directory>\PIIXX\Win95Cur\USB, para 
    o directório <Windows Directory>\INF.

10. Instale o ficheiro executável "suplemento USB" 
    do Windows* 95. Siga as instruções que aparecem no 
    ecrã para reinicializar o sistema.

Deste modo, a configuração fica concluída.


************************************************************
* 9.  INSTALAR OS FICHEIROS INF APÓS A INSTALAÇÃO DO SO
************************************************************
************************************************************
* 9A.  INSTALAR OS FICHEIROS INF DO Windows* 2000 APÓS A 
*      INSTALAÇÃO DO SO
************************************************************
Algumas plataformas com chipset da Intel já são 
suportadas pelo Windows* 2000, pelo que pode não ser 
necessário utilizar os ficheiros INF incluídos neste 
software para actualizar o Windows* 2000.

Os passos seguintes descrevem o processo de instalação dos 
ficheiros INF do Windows* 2000. Pode ter de repetir estes 
passos para actualizar todos os dispositivos de chipset
da Intel não suportados pelo Windows* 2000.

1.  Copie o conteúdo do directório <INF Extract
    Directory>\XXXX\Win2000 para o directório de raiz da 
    disquete (A:\).
        
       Nota: XXXX é o nome do directório correspondente 
             ao chipset em questão. Para obter 
             mais informações, consulte a secção 8.

2.  Feche todos os programas abertos no sistema.
3.  Prima Start (Iniciar).
4.  Seleccione Settings (Definições).
5.  Seleccione Control Panel (Painel de Controlo).
6.  Prima duas vezes no ícone System (Sistema). 
7.  Prima no separador Hardware. 
8.  Prima no botão Device Manager (Gestor de 
    Dispositivos).
9.  No menu View (Ver), seleccione "Devices by 
    connection" (Dispositivos por ligação). 
10. Prima MPS Uniprocessor PC -OU- MPS 
    Multiprocessor PC.
        NOTA:  Apenas um dos itens acima 
               referidos aparecerá para 
               um determinado sistema.
11. Prima PCI bus.
12. Prima com o botão direito do rato sobre a linha
    com a descrição
            PCI standard host CPU bridge
            -ou-
            PCI standard ISA bridge
            -ou-
            PCI standard PCI-to-PCI bridge
            -ou- 
            PCI System Management Bus
            -ou- 
            Standard Dual PCI IDE Controller
            -ou-
            Standard Universal PCI to USB Host 
            Controller
            (Esta linha será seleccionada).
13. Seleccione Properties (Propriedades) no menu
    suspenso.
14. Prima no separador Driver (Controlador). 
15. Prima no botão Update Driver (Actualizar 
    controlador). 
16. O Windows* 2000 inicia o Upgrade Device Driver
    Wizard (Assistente actualizar controlador de 
    dispositivos). Seleccione Next (Seguinte).
17. Verifique se a seguinte opção está seleccionada:
            Faça busca em Controlador apropriado para o
		meu dispositivo (recomendado)
18. Introduza a disquete que contém os ficheiros
    INF do Windows* 2000 na unidade de disquetes.
19. Seleccione Next (Seguinte).
20. O Windows* 2000 mostra as localizações onde pode
    encontrar o ficheiro actualizado do controlador.
    Verifique se a seguinte opção está seleccionada:
            Floppy disk drives
21. Seleccione Next (Seguinte).
22. O Windows* 2000 deve avisar que encontrou um 
    controlador:
        (Surgirá o nome do dispositivo detectado).
    Seleccione Next (Seguinte).            
23. Seleccione Finish (Concluir).
24. Reinicialize o sistema quando o sistema o solicitar.


************************************************************
* 9B. INSTALAR OS FICHEIROS INF DO Windows* 98/Windows* 98 
*     SE /Windows* Me/WINDOWS* 95 APÓS A INSTALAÇÃO DO SO
************************************************************
Algumas plataformas de chipset da Intel já são suportadas pelos 
seguintes sistemas Windows* 98 Segunda Edição e Windows* Me,
pelo que pode não ser necessário utilizar os ficheiros INF 
fornecidos juntamente com este software de maneira a 
actualizar os sistemas operativos.

Os passos seguintes descrevem o processo de instalação para
os ficheiros INF do Windows* 98, Windows* 98 Segunda Edição 
e Windows* Me. Pode ter de repetir estes passos para 
actualizar todos os dispositivos de chipset da Intel que não 
são suportados por estes sistemas operativos.

    1.  Consoante o sistema operativo que pretende 
        actualizar, copie o conteúdo de uma dos seguintes 
        directórios para o directório de raiz da 
        disquete (A:\).

        Para o Windows* 98: 
               <INF Extract Directory>\XXXX\Win98
        Para o Windows* 98 Segunda Edição:
               <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE
        Para o Windows* Me:
               <INF Extract Directory>\XXXX\Millenn
        Para o Windows* 95 Retail ou OSR1:
                 <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old
        Para o Windows* 95 OSR2 ou mais recente:
                 <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur

        Nota: XXXX é o nome do directório correspondente
              ao chipset em questão. Para obter 
              mais informações, consulte a secção 8.
    2.  Encerre todos os programas abertos no sistema.
    3.  Prima Start (Iniciar).
    4.  Seleccione Settings (Definições).
    5.  Seleccione Control Panel (Painel de Controlo).
    6.  Prima duas vezes sobre o ícone System (Sistema). 
    7.  Prima sobre o separador Device Manager (Gestor
        de Dispositivos).
    8.  Prima no botão View Devices by Connection (Ver 
        dispositivos por ligação). 
    9.  Prima Plug and Play BIOS, ou Advanced 
        Configuration and Power Interface (ACPI) BIOS.
        NOTA:  Para um determinado sistema, só aparece 
               um dos itens acima referidos
    10. Prima PCI bus.
    11. Prima a linha com a descrição 
            PCI standard host CPU bridge
            -ou-
            PCI standard ISA bridge
            -ou-

            PCI standard PCI-para-PCI bridge
            -ou- 
            PCI System Management Bus
            -ou- 
            Standard Dual PCI IDE Controller
            -ou-
            Standard Universal PCI para USB Host 
            Controller
            (Esta será seleccionada).
    12. Prima o botão Remove (Remover) na parte 
        inferior da janela
    13. Se tiver de actualizar mais do que um 
        dispositivo de chips Intel, passe para o 
        passo 11 para remover mais dispositivos.
    14. Quando lhe for solicitado que reinicialize
        o sistema, seleccione Sim.
    15. Reinicialize o sistema.
    16. O sistema operativo Windows inicia o 
        Assistente Adicionar Novo Hardware. 
        Seleccione Seguinte na caixa de diálogo 
        que indica o seguinte "Este Assistente está 
        a procurar novos controladores para:"
    17. Verifique se a seguinte opção está 
        seleccionada:
            Procurar o melhor controlador para o
            dispositivo (Recomendado)
    18. Seleccione Seguinte.
    19. Introduza a disquete que contém os ficheiros .INF na 
        unidade de disquetes.
    20. Verifique se a seguinte opção está 
        seleccionada:
            Unidades de disquete
    21. Se os ficheiros .INF não estiverem no directório de 
        raiz da disquete, seleccione também o seguinte e 
        digite o caminho para os ficheiros .INF necessários 
        para actualizar este sistema operativo:
            Especifique uma localização:
    22. Seleccione Seguinte.
    23. O sistema operativo Windows deve avisar que 
        encontrou o controlador e que "Está pronto para 
        instalar o melhor controlador seleccionado para 
        este dispositivo".
    24. Seleccione Seguinte.
    25. Seleccione Concluir.
    26. O sistema operativo Windows pode pedir-lhe para 
        instalar controladores adicionais se tiver removido
        mais do que um dispositivo durante os passos 11 
        a 13. Siga o mesmo procedimento para instalar os 
        restantes dispositivos de Chipset da Intel.
    27. Reinicialize o sistema quando tal lhe for 
        solicitado.


************************************************************
* 10.  VERIFICAR A INSTALAÇÃO DO SOFTWARE
************************************************************
Execute o Gestor de dispositivos para verificar se os 
ficheiros INF foram correctamente instalados e utilizados.

Para o Windows* 95, Windows* 98, Windows* Me e Windows* 98 
Segunda Edição:

   1.  Faça clique sobre Iniciar.
   2.  Seleccione Definições.
   3.  Seleccione Painel de controlo.
   4.  Faça duplo clique sobre o ícone Sistema.
   5.  Faça clique sobre o ícone Gestor de dispositivos.
   6.  Faça clique sobre o botão Ver dispositivos por 
       ligação.
   7.  Faça clique sobre BIOS Plug and Play ou BIOS de 
       Advanced Configuration and Power Interface (ACPI).
   8.  Faça clique sobre bus PCI.

Para o Windows* 2000:

   1.  Faça clique sobre Iniciar.
   2.  Seleccione Definições.
   3.  Seleccione Painel de controlo.
   4.  Faça duplo clique sobre o ícone Sistema.
   5.  Faça clique sobre o separador Hardware.
   6.  Faça clique sobre o botão Gestor de dispositivos.
   7.  No menu Ver, seleccione o item de menu Dispositivos 
       por ligação.
   8.  Faça clique sobre Computador pessoal padrão ou 
       Computador pessoal de Advanced Configuration and 
       Power Interface (ACPI).
   9.  Faça clique sobre Microsoft ACPI Compliant System
  10.  Faça clique sobre bus PCI.

Depois de o Gestor de dispositivos ser iniciado como acima 
descrito, verifique as descrições para as entradas 
seguintes:

    *** NOTA:  O Gestor de dispositivos irá apresentar 
               apenas os nomes dos dispositivos actualmente 
               detectados no sistema.

    Intel(R) 810 Chipset:
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        -ou-
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
           Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset: 
        Intel(R) 82810E DC-133 System and 
           Graphics Controller 

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller 
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller 

    Intel(R) 840 Chipset:
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
    Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable 
           Interrupt Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

    Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host 
           Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller


        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host 
           Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator 
     (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge 
           (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge 
           (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master 
           IDE Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB 
           Universal Host Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE 
    Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge 
           (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge 
           (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management 
           Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master 
           IDE Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB 
           Universal Host Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator 
     (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE 
           Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal 
           Host Controller    

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management 
           Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host 
           Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
      Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI 
           bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP 
           controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
      Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O 
           Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP 
           Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller 
         - 2440         
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E      
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
         Controller - 244B      
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller 
         - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
         Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
         Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
         Controller - 2445 

   Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:   
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller 
         - 244C 
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448 
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
         Controller - 244A 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller 
         - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
         Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
         Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
         Controller - 2445 



    Intel(R) 850 Chipset:
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller - 2530
        Intel(R) 82850 Processor to AGP Controller - 2532

    Intel(R) 860 Chipset:
        Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller -2531
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
           Controller - 2532 
        Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
        Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537      

    Intel(R) 830M Chipset:
        Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3575
        Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller -3576
        Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller -3578

    Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
        Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage 
           Controller - 248A 
        Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
           Controller - 2482 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
           Controller -  2484 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
           Controller - 2487 
        Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio 
           Controller - 2485

    Intel(R) 845 Chipset
        Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
        Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31


11. Em determinados sistemas também podem ser 
    actualizados os seguintes dispositivos:

     a. Faça clique sobre o botão Ver dispositivos 
        por ligação.
     b. Faça clique sobre BIOS Plug and Play ou
        BIOS de Advanced Configuration and Power 
        Interface (ACPI).     
     c. Verifique se existe a entrada seguinte:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -OU-
        Intel(R) Security Driver


************************************************************
* 11.  IDENTIFICAR O NÚMERO DA VERSÃO DO SOFTWARE
************************************************************
A versão do software incluído no pacote de 
distribuição é especificada no ficheiro 
RELNOTES.HTM.  

A versão do software incluído no pacote de 
distribuição pode também ser identificada 
verificando a seguinte localização de registo:

    Nome da chave:
         \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst 
    Nome do valor:   version


************************************************************
* 12.  RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS
************************************************************
Parte-se do princípio de que os requisitos de 
sistema da Secção 2 acima foram observados.

Problema:    O sistema bloqueia durante a remoção com o 
             Gestor de dispositivos ou durante o reinicio.

Solução:     O bloqueio do sistema pode ocorrer durante o 
             reinicio como resultado de vários problemas do 
             sistema possíveis. Em caso de bloqueio do 
             sistema, reinicie a máquina e visualize o 
             gestor de dispositivos. Se os dispositivos 
             estiverem correctamente listados e o sistema 
             não registrar mais problemas, o processo de 
             recuperação de ficheiros .INF foi concluído com 
             êxito. Se os dispositivos não forem 
             correctamente configurados, tente voltar a 
             executar os procedimentos descritos na
             Secção 3.

             Se este procedimento não corrigir os problemas 
             ou forem registrados mais problemas, reinstale 
             o sistema operativo.


Problema:    Após executar o programa de configuração e 
             reiniciar a máquina, o Windows comunica que não 
             consegue localizar um dos seguintes ficheiros: 
                   ESDI_506.pdr

Solução:     Faça clique sobre Procurar na caixa de diálogo 
             onde este problema ocorrer, localize o 
             directório

                  <Windows>\System\IOSubsys

             e faça clique sobre OK. O sistema deverá
             localizar este ficheiro neste directório 
             e continuar a enumerar os novos dispositivos.

Problema:    Após executar o programa de configuração e 
             reiniciar a máquina, o Windows comunica que não 
             consegue localizar um dos seguintes ficheiros:
 
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Solução:     Faça clique sobre Procurar na caixa de 
             diálogo onde este problema ocorrer, localize o 
             directório

                  <Windows>\System32\drivers 
                  (para o Windows* 98, Windows* Me)
                  -ou-
                  <Windows>\System
                  (para o Windows* 95)

             e faça clique sobre OK. O sistema deverá
             localizar este ficheiro neste directório 
             e continuar a enumerar os novos dispositivos.

Problema:    Durante a configuração, a instalação pára e


             pede um dos seguintes ficheiros:
      
                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Solução:     Assegure-se de que foi instalado o suplemento 
             USB do Windows* 95 antes de executar o programa 
             de configuração do Intel(R) Chipset Software 
             Installation Utility.

Problema:    Após executar o programa de configuração e 
             reiniciar a máquina, o Windows comunica que não 
             consegue localizar o seguinte ficheiro: 
                      isapnp.vxd

Solução:     Faça clique sobre Procurar na caixa de diálogo 
             onde este problema ocorrer, localize o 
             directório

                      <Windows>\System

             e faça clique sobre OK. O sistema deverá 
             localizar este ficheiro neste directório e 
             continuar a enumerar os novos dispositivos.

Problema:   Após a instalação não assistida, a chave 
            HKLM\Software\Intel\InfInst não foi criada ou os 
            dados do valor "install" não são "success".

Solução:    Esta situação deve-se a um dos seguintes 
            motivos:
                      - O sistema actual não contém
                        um sistema operativo suportado, ou
                      - O sistema actual não contém
                        um chipset suportado.

            Verifique os Requisitos de sistema na Secção 2.

************************************************************
************************************************************
* RENÚNCIA
************************************************************
A Intel não assume responsabilidade relativamente a 
utilização, eficácia e garantia.  
O CONTRATO DE LICENÇA DE SOFTWARE DA INTEL 
(Distribuição por OEM / IHV / ISV e Usuário Único)
define na totalidade a utilização licenciada deste 
software.
************************************************************
As informações neste documento são fornecidas em relação aos 
produtos Intel. Não é concedida através deste documento 
nenhuma licença, expressa ou implícita, por caducidade ou 
outro motivo, para quaisquer direitos intelectuais. A 
Intel não assume nenhum tipo de responsabilidade e a Intel 
não oferece qualquer garantia expressa ou implícita em 
relação à venda e/ou utilização dos produtos Intel, 
incluindo responsabilidade ou garantias relativas a 
adequação a um fim específico, comercialização ou infracção 
de qualquer patente, direitos de autor ou outros direitos de 
propriedade intelectual. Os produtos Intel não se destinam a 
utilização em aplicações médicas, de salvamento ou de 
manutenção da vida.

************************************************************
A Intel Corporation não oferece garantias e não assume 
responsabilidades relativamente à utilização do presente 
documento e das informações nele contidas e não assume 
responsabilidade por quaisquer erros que figurem neste 
documento, nem a Intel se compromete a actualizar as 
informações contidas no mesmo.  A Intel reserva-se o direito 
de efectuar alterações a este documento a qualquer momento, 
sem aviso prévio.
************************************************************
************************************************************

* As marcas e nomes de terceiros são propriedade 
dos respectivos detentores.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001





