************************************************************ 
** FRA ***************************************************** 
************************************************************ 
*                                                           
*  Intel(R) Chipset Software Installation Utility
*  Lisezmoi d'installation
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
* CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT
************************************************************
Le présent document contient les sections suivantes:

1.  Présentation
2.  Configuration requise
3.  Contenu du paquet de distribution
4.  Liste d'options d'indicateurs de ligne de commande 
    disponibles
5.  Contenu des fichiers extraits
6.  Installation du logiciel en mode interactif
7.  Installation du logiciel en mode silencieux
8.  Installation des fichiers INF avant l'installation du SE
    8A. INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 2000 AVANT 
        L'INSTALLATION DU SE
    8B. INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 2000 AVANT 
        L'INSTALLATION DU SE
    8C. INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 98/
        Windows* 98 SE/Windows* ME/ 
        AVANT L'INSTALLATION DU SE
9.  Installation des fichiers INF après l'installation du SE
    9A. INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 2000 APRÈS 
        L'INSTALLATION DU SE
    9B. INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 98, 
        Windows* 98 SE/ WINDOW ME APRÈS L'INSTALLATION DU SE
10. Vérification de l'installation du logiciel
11. Identification du numéro de version du logiciel
12. Dépannage


************************************************************
* 1.  PRÉSENTATION
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility installe sur
le système cible les fichiers INF Windows* qui décriront au 
système d'exploitation comment les composants du jeu de
puces seront configurés. Ces fichiers sont requis pour le
bon fonctionnement des fonctions suivantes:

   - Services ISAPNP et PCI centraux
   - Support AGP
   - Support de stockage IDE/ATA33/ATA66
   - Support de ports USB
   - Identification des composants d'ensemble de puces 
     Intel dans le Gestionnaire de périphériques

Ce logiciel peut être installé sous trois modes différents: 
Intéractif, Silencieux et Préchargement sans assistance. Le 
mode Interactif requiert la participation de l'utilisateur 
lors de l'installation ; le mode Silencieux et le mode 
Préchargement sans assistance ne requièrent aucune 
interaction avec l'utilisateur.  

En outre, ce logiciel offre un jeu d'options d'indicateurs 
de lignes de commande qui active la fonctionnalité 
d'installation étendue. Les indicateurs de lignes de 
commande ne respectent pas la casse. Référez-vous à la 
section 8 pour des descriptions détaillées de ces 
indicateurs.

Remarque importante:
Intel(R) Chipset Software Installation Utility est 
distribué en deux formats - fichiers .EXE avec 
auto-extraction (INFINST_xxx.EXE) ou fichiers .ZIP 
compressés (INFINST_xxx.ZIP). La syntaxe de la ligne de 
commande varie en fonction du format de distribution 
exécuté. Référez-vous à la section 4 pour plus de détails.


************************************************************
* 2.  CONFIGURATION REQUISE
************************************************************
1.  Le logiciel inclus avec ce paquet de distribution est 
    conçu pour fonctionner avec les
    configurations de jeux de circuits suivantes:

          Intel(R) 440BX    AGPset 
          Intel(R) 440DX    AGPset 
          Intel(R) 440EX    AGPset 
          Intel(R) 440GX    AGPset 
          Intel(R) 440LX    AGPset 
          Intel(R) 440ZX    AGPset 
          Intel(R) 440MX    Chipset
          Intel(R) 430TX    PCIset
          Intel(R) 810      Chipset
          Intel(R) 810E     Chipset
          Intel(R) 810E2    Chipset
          Intel(R) 815      Chipset
          Intel(R) 815E     Chipset
          Intel(R) 815EM    Chipset
          Intel(R) 815EP    Chipset
          Intel(R) 815P     Chipset
          Intel(R) 820      Chipset
          Intel(R) 820E     Chipset
          Intel(R) 840      Chipset
          Intel(R) 850      Chipset
          Intel(R) 860      Chipset
          Intel(R) 830M     Chipset   
          Intel(R) 845      Chipset
    
              
2.  L'un des systèmes d'exploitation suivants doit être 
    entièrement installé et en cours d'exécution sur le 
    système avant d'installer ce logiciel:

    Windows* 95      4.00.950   (version d'origine)
    Windows* 95      4.00.950a  (OSR1)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2 sans supplément
                                 USB)
    Windows* 95      4.00.950b  (OSR2.1 avec supplément
                                 USB)
    Windows* 95      4.00.950c  (OSR2.5 avec ou sans 
                                 supplément USB)
    Windows* 98      4.10.1998  (version d'origine)
    Windows* 98      4.10.2222  (version d'origine)
    Deuxième édition 
    Windows* ME      4.90.3000  (version d'origine)
    Windows* 2000    5.00.2195  (version d'origine)
    Windows* XP      5.10.2465  (Bêta 2)

Pour identifier le système d'exploitation installé sur 
le système cible, suivez les étapes ci-dessous:

    a.  Cliquez sur Démarrer.
    b.  Sélectionnez Paramètres.
    c.  Sélectionnez Panneau de configuration.
    d.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
    e.  Cliquez sur l'onglet de propriétés du système 
        Général.
    f.  Lisez les informations Système pour identifier 
        le système installé.
                              
3.  Il est recommandé que le logiciel soit installé sur des 
    systèmes disposant au minimum de 32 Mo de mémoire 
    système sous Windows* 9x et Windows* ME. Windows* 2000 
    requiert au moins 64 Mo de mémoire système.

4.  Il est recommandé de disposer d'espace disque dur 
    suffisant dans le répertoire 
    <TEMP> (généralement C:\Windows\TEMP) 
    sur le système, afin de pouvoir installer ce logiciel.

5.  Vérifiez la configuration du système. Avant de lancer le 
    logiciel, le système d'exploitation doit être installé 
    et en cours d'exécution.

6.  Fermez toute application en cours d'exécution pour 
    éviter des problèmes.

7.  Il est recommandé que l'utilitaire d'installation du 
    logiciel Intel(R) Chipset soit installé sur le système 
    cible avant d'installer d'autres pilotes.


Déterminez avec votre fournisseur système le système 
d'exploitation et le jeu de puces Intel utilisés par votre 
système.

************************************************************
* 3.  CONTENU DU PAQUET DE DISTRIBUTION
************************************************************
Le paquet Intel(R) Chipset Software Installation Utility 
contient les éléments suivants:

    Fichier(s)
    -------
    INFINST_xxx.EXE -or- INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.HTM

RELNOTES.HTM n'est disponible qu'en anglais.


   *** REMARQUE:  Seuls les fichiers qui réfèrent aux
                  périphériques actuellement détectés
                  sont copiés sur le système. Pour
                  obtenir la liste complète des fichiers
                  INF, reportez-vous au fichier
                  RELLNOTES.HTM.
  
                  Si l'option -A est
                  utilisée, aucun fichier n'est copié sur 
                  le répertoire <Windows>\INF. 
                  Référez-vous à la section 4 pour de 
                  plus amples informations.

                                       
************************************************************
* 4.  LISTE DES OPTIONS D'INDICATEURS DE LIGNE DE COMMANDE 
*     DISPONIBLES
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility prend en 
charge plusieurs indicateurs de ligne de commande pour 
diverses options d'installation. À l'exception du code de 
langue après l'indicateur « -L », tous les paramètres et 
indicateurs de ligne de commande doivent être séparés par
un espace.

La syntaxe de l'indicateur de ligne de commande peut 
varier en fonction des différents formats de distribution 
disponibles d'Intel(R) Chipset Software Installation 
Utility.

1. Distribution .EXE avec auto-extraction:
      Lorsque ce logiciel est installé à l'aide de la 
      distribution .EXE, un indicateur « -A » 
      supplémentaire doit être annexé à l'appel de 
      programme INFINST_xxx.EXE (par exemple: 
      INFINST_ENU.EXE -A) afin de passer les 
      paramètres de ligne de commande. L'indicateur 
      « -A » supplémentaire pour le paquet .EXE avec 
      auto-extraction est DIFFÉRENT de l'indicateur 
      de ligne de commande « -A » décrit ci-dessous.

      Exemple: Pour extraire les fichiers INF à l'aide
               de l'indicateur « -A » décrit ci-dessous,
               le programme d'installation doit être 
               invoqué comme suit:
                  INFINST_ENU.EXE -A -A (-P est facultatif)

2. Distribution .ZIP compressée:
      Lorsque le logiciel est installé à l'aide de la 
      distribution .ZIP, il n'est pas nécessaire 
      d'annexer des indicateurs supplémentaires au 
      programme SETUP.EXE pour passer les indicateurs 
      de ligne de commande.

      Exemple: Pour extraire les fichiers INF à 
               l'aide de l'indicateur « -A » décrit 
               ci-dessous, le programme d'installation
               doit être invoqué comme suit:
                    SETUP.EXE -A (-P est facultatif)

La liste ci-dessous décrit tous les indicateurs de ligne
de commande pouvant être utilisé avec l'appel de 
programme. Remarquez que les indicateurs « -L » et
« -S » DOIVENT être spécifiés à la fin de la liste 
d'indicateurs de ligne de commande.

Indicateur       Description
----------       -----------
-?              Indicateur d'aide. Affiche la liste 
                des indicateurs de ligne de commande 
                disponibles. Ce paramètre ne 
                fonctionne que sous le mode
                Interactif.

-A              Extrait les fichiers INF et README.TXT
                soit dans "C:\Program Files\
                Intel\InfInst", soit dans le répertoire 
                <Chemin d'installation> spécifié en 
                utilisant l'indicateur 
                '-P'. Le logiciel N'INSTALLERA PAS ces 
                fichiers sur le système. Cet indicateur 
                peut être uniquement combiné avec 
                l'option d'indicateur '-P'. Toutes les
                autres options seront ignorées si 
                l'indicateur '-A' est spécifié. Ce 
                paramètre fonctionne en mode Silencieux et
                en mode Interactif.

-B              Redémarre automatiquement le système 
                après l'installation. Si « -A » est
                spécifié, cet indicateur est ignoré. 
                Ce paramètre fonctionne sous le 
                mode Interactif ou sous le mode 
                Silencieux.

-OVER AUD       Écrase le comportement par défaut de
                l'installateur en ce qui concerne la mise
                à jour du périphérique du contrôleur
                audio.


-L<LangCode>    Force l'interface utilisateur 
                InstallShield à afficher la langue 
                spécifiée lors de la configuration. 
                Remarquez qu'il n'y a AUCUN espace 
                entre « -L » et le code de langue à

                4 chiffres (Voir ci-dessous). Cet 
                indicateur ainsi que l'indicateur 
                « -S » doivent être placés à la fin 
                de la liste d'indicateurs de ligne 
                de commande. Ce paramètre ne 
                fonctionne que sous le mode 
                Interactif.

-P <Chemin d'installation>
                Spécifie l'emplacement HDD sur 
                lequel les fichiers programme INF
                sont copiés. Si cet indicateur 
                n'est pas spécifié à la ligne de 
                commande, le répertoire <Chemin 
                d'installation> est alors défini
                par défaut sur:

                
                    C:\Fichiers programme\Intel\Isecdrv
                
                Si cet indicateur est utilisé sans
                l'option '-A', seul le fichier 
                README.TXT sera copié sur <Chemin 
                d'installation>. Le nom du 
                répertoire peut contenir des espaces.
   
                Cependant, s'il existe des espaces 
                dans le nom du répertoire, ce dernier
                doit être entre des guillemets doubles
                ("). Ce paramètre fonctionne sous le 
                mode Interactif ou sous le mode 
                Silencieux.

-S              Exécute l'installateur sous le mode 
                Silencieux. Aucune interface 
                utilisateur n'est affichée. Cet 
                indicateur ainsi que l'indicateur 
                « -L » doit être placés à la fin de 
                la liste d'indicateurs de ligne de 
                commande.


La liste ci-dessous présente les codes de langues utilisés
avec l'indicateur -L:

    Langue                                  <CodeLang>
    --------                                ----------
    Chinois (Simplifié)                       0804
    Chinois (Traditionel)                     0404
    Danois                                    0006
    Néerlandais                               0013
    Anglais (États-Unis)                      0009
    Finnois                                   000B
    Français (Canada)                         0C0C
    Français (Standard)                       040C
    Allemand                                  0007
    Italien                                   0010
    Japonais                                  0011
    Coréen                                    0012
    Norvégien                                 0014
    Polonais                                  0015
    Portugais (Brésil)                        0416
    Portugais (Standard)                      0816
    Russe                                     0019
    Espagnol                                  000A
    Suédois                                   001D
    Thaï                                      001E

************************************************************
* 5.  CONTENU DES FICHIERS D'EXTRACTION
************************************************************
Les fichiers INF sont copiés sur le disque dur après 
l'exécution de Intel(R) Software Installation Utility avec 
un indicateur '-A' (par exemple, "INFINST_ENU.EXE -A -A" ou
"SETUP.EXE -A").  L'emplacement des fichiers INF varie 
selon l'utilisation de l'indicateur '-P' avec l'indicateur 
'-A':

1.  Si un indicateur '-P' n'est PAS spécifié, les fichiers
    INF sont copiés dans le répertoire suivant:
    "C:\Program Files\Intel\INFINST"
2.  Si un indicateur '-P' EST spécifié, les fichiers INF
    sont copiés dans l'emplacement indiqué immédiatement 
    après l'indicateur '-P'.

    Pour de plus amples informations sur l'utilisation des 
    indicateurs, reportez-vous au fichier README.TXT.

    Après l'extraction des fichiers INF, les composants et 
    fichiers INF sont copiés dans le <Répertoire 
    d'extraction INF>. Ces fichiers et composants sont
    catégorisés en fonction des types des ensembles de 
    puces Intel(R). Le tableau ci-dessous indique 
    l'emplacement des fichiers INF selon les ensembles de
    circuits:

   REMARQUE: Les fichiers INF sont conçus pour mettre
             à jour UNIQUEMENT les périphériques qui 
             ne sont pas pris en charge par les systèmes 
             d'exploitation correspondants.

   REMARQUE: Le "<Répertoire d'extraction INF>" est 
             abrégé "<IED>" dans le reste de cette  
             section.

Pour chaque sous-répertoire de <IED> (par exemple, 
440MX, ICH, ICH2, ou PIIXX), les fichiers INF sont de 
nouveau classés selon les systèmes d'exploitation pour 
lesquels ils ont été conçus:

       Win95Old\   ---> Contient les fichiers INF conçus
                        pour la version d'origine et les 
                        versions OSR1 de Windows* 95 
                        UNIQUEMENT.
       Win95Cur\   ---> Contient les fichiers INF conçus
                        pour la version OSR2 et les
                        versions ultérieures de 
                        Windows* 95 UNIQUEMENT.
       Win98\      ---> Contient les fichiers INF conçus
                        pour Windows* 98 UNIQUEMENT.
       Win98SE\    ---> Contient les fichiers INF conçus 
                        pour Windows* 98 Deuxième édition 
                        UNIQUEMENT.
       Win2000\    ---> Contient les fichiers INF conçus
                        pour Windows* 2000 UNIQUEMENT.
       WinME\      ---> Contient les fichiers INF conçus 
                        pour Windows* ME UNIQUEMENT.
       WinXP\      ---> Contient les fichiers INF conçus 
                        pour Windows* XP UNIQUEMENT.


REMARQUES:
1.  Les fichiers contenus dans le répertoire <IED>\440MX\ 
    sont conçus pour les plates-formes Intel(R) 440MX 
    Chipset.
2.  Les fichiers contenus dans le répertoire <IED>\ICH\ 
    sont conçus pour les plates-formes 
    Intel(R) 810, Intel(R) 810E, Intel(R) 820, 
    Intel(R) 840, and Intel(R) 815 Chipset.
3.  Les fichiers du répertoire <IED>\ICH2\ sont conçus 
    pour les plates-formes de jeux de puces Intel(R)
    avec composants Intel(R) 82801BA
4.  Les fichiers du répertoire <IED>\ICH2M\ sont conçus 
    pour les plates-formes de jeux de puces Intel(R)
    avec composants Intel(R) 82801BAM.
5.  Les fichiers dans le répertoire <IED>\ICH3M\ sont conçus 
    pour les plates-formes Intel(R) Chipset avec les 
    composants Intel(R) 82801CAM. 
6.  Les fichiers contenus dans le répertoire <IED>\PIIXX\ 
    sont conçus pour les plates-formes Intel(R) 430TX 
    PCIset, Intel(R) 440BX, Intel(R) 440DX, Intel(R) 
    440EX, Intel(R) 440GX, Intel(R) 440LX et Intel(R)
    440ZX AGPset
7.  INFPrelo.INF crée un modèle CUSTOM.INF qui installe 
    les fichiers INF pour Intel(R) Chipsets lors de 
    l'installation du SE. Les OEM peuvent inclure ce
    fichier dans le répertoire SETUP du Kit de 
    préchargement OEM. (Reportez-vous à la Section 8 
    pour de plus amples détails).


************************************************************
* 6.  INSTALLATION DU LOGICIEL EN MODE INTERACTIF
************************************************************
1.  Vérifiez que toutes les exigences système ont été 
    satisfaites, conformément à la section 2.

2.  Exécutez le programme d'installation InstallShield*:
       Distribution .EXE avec auto-extraction: 
            INFINST_xxx.EXE
       Distribution .ZIP compressée: SETUP.EXE

3.  Acceptez le accord de licence. Si vous refusez, 
    l'installateur s'interrompt avant d'extraire les 
    fichiers.
    
4.  Après le redémarrage du système d'exploitation, suivez 
    les instructions à l'écran et utilisez les paramètres 
    par défaut pour terminer la configuration.

5.  L'installation de Intel(R) Chipset Software Installation 
    Utility est terminée.

************************************************************
* 7.  INSTALLATION DU LOGICIEL EN MODE SILENCIEUX
************************************************************
1.  Vérifiez que toutes les exigences système ont été 
    satisfaites, conformément à la section 2.

2.  Exécutez le programme d'installation InstallShield:
    Pour une installation silencieuse avec redémarrage 
    automatique:
       Distribution .EXE avec auto-extraction:
                            INFINST_xxx.EXE -a -b -s
       Distribution .ZIP compressée:
                            SETUP.EXE -b -s
              - OU -

    Pour une installation silencieuse sans redémarrage 
    automatique:
       Distribution .EXE avec auto-extraction: 
                            INFINST_xxx.EXE -a -s
       Distribution .ZIP compressée: 
                            SETUP.EXE -s

3.  Cet utilitaire effectue les mises à jour nécessaires 
    et enregistre l'état de l'installation dans la clé 
    du registre système suivante:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  Si l'utilitaire a été consulté à l'aide de 
    l'indicateur « -b », le système redémarre 
    automatiquement après une mise à jour réussie.

    REMARQUE: REDÉMARREZ le système pour que
              toutes les mises à jour de 
              périphériques rentre en vigueur.

5.  Pour déterminer le succès de l'installation, vérifiez
    la valeur « install » dans le clé du registre 
    indiquée à l'étape 3.

    Le tableau suivant offre une description des 
    diverses valeurs des paramètres.

    Valeur     Type      Données      Description
    ------     ----      --------      ----------
    "install"  Chaîne    "success"    Installation 
                                      réussie.
                         "fail"       Échec de 
                                      l'installation.
                                      Aucun fichier INF 
                                      n'a été copié sur 
                                      le système.

    "reboot"   Chaîne   "Yes"         Redémarrage requis
                                      pour terminer 
                                      l'installation.
                        "No"          Aucun redémarrage
                                      requis pour terminer 
                                      l'installation.
                                
    "version"  Chaîne   <varie>       Numéro de la version
                                      actuelle d'Intel(R) 
                                      Chipset Software 
                                      Installation Utility


************************************************************
* 8.  INSTALLATION DES FICHIERS INF AVANT L'INSTALLATION DU 
*     SE
************************************************************
1.  Copiez les fichiers d'installation du système 
    d'exploitation à partir du répertoire d'installation 
    dans un répertoire sur le disque dur. Cette procédure 
    requiert un volume d'espace disque important. Il est 
    important de vous assurer que l'espace disque est 
    suffisant avant de commencer la procédure de copie. 
    Les répertoires doivent être référencés de la manière 
    suivante:

      Windows* 2000 :  <Répertoire d'installation WIN2000>
      Windows* 98   :  <Répertoire d'installation WIN98>
      Windows* 98 SE:  <Répertoire d'installation WIN98SE>
      Windows* ME   :  <Répertoire d'installation WINMe>
      Windows* 95   :  <Répertoire d'installation WIN95>
  

************************************************************
* 8A.  INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 2000 
*      AVANT L'INSTALLATION DU SE
************************************************************
REMARQUE: Le CD de distribution du Kit préchargé OEM 
          contient un répertoire regroupant les fichiers
          de configuration et les programmes 
          d'installation de base du SE (WINNT.EXE et 
          WINNT32.EXE).

Le nom du répertoire varie selon le CD de distribution 
(par exemple, \I386\).


1.  Créez la structure de répertoires suivante sous le 
    <Répertoire d'installation WIN2000>:

       \$OEM$\$$\INF

2.  Copiez les fichiers INF Windows* 2000 du 
    <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\Win2000 dans
    le répertoire créé lors de l'Étape 2 ci-dessus:

       <Répertoire d'installation WIN2000>\$OEM$\$$\INF

    Remarque: XXXX est le nom du répertoire pour le chipset 
               intéressant. Voir la section 8 pour plus de 
               détails.

3.  Créez la structure de répertoires suivante sous le 
    <Répertoire d'installation WIN2000>:

       \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  Copiez les fichiers INF Windows* 2000 du <Répertoire
    d'extraction INF>\XXXX\Win2000 dans le répertoire 
    créé lors de l'Étape 4 ci-dessus:

       <Répertoire d'installation WIN2000>
           \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

    Remarque: XXXX est le nom du répertoire pour le chipset 
               intéressant. Voir la section 8 pour plus de 
               détails.

5.  Modifiez le fichier de réponse d'installation Windows* 
    2000 par défaut, UNATTEND.TXT, qui se trouve sous le 
    <Répertoire d'installation WIN2000>, ou créez un
    fichier de réponse personnalisé. Le fichier de 
    réponse doit contenir les informations suivantes:
   
       [Unattended]
       OemPreinstall = Yes
       OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

Un exemple de fichier de réponse pour précharger les 
fichiers de l'utilitaire d'installation du logiciel 
Intel(R) Chipset est disponible à l'emplacement suivant: 
<Répertoire d'extraction INF>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT
    
    Pour de plus amples informations sur les fichiers de 
    réponse Windows* 2000 et les installations non 
    surveillées, reportez-vous au Microsoft* Windows* 
    2000 Guide to Unattended Setup. Pour de plus amples 
    informations sur le dossier \$OEM$, reportez-vous au 
    Microsoft Windows* 2000 OEM Preinstallation Kit (OPK) 
    User Guide, si vous êtes un fabricant informatique. 
    Autrement, consultez le Microsoft Windows* 2000 
    Deployment Guide.

6.  Exécutez "WINNT.EXE /u:<nom du fichier de réponse>
    /s:<Répertoire d'installation WIN2000>" pour installer
    Windows* 2000.


************************************************************
* 8B.INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 98/
*    Windows* 98 SE/Windows* ME/ AVANT L'INSTALLATION DU 
*    SE
************************************************************
Remarque: Le CD de distribution du Kit préchargé OEM 
          pour Windows* 98, Windows* 98 Deuxième 
          édition ou Windows* ME contient un répertoire
          regroupant tous les fichiers de configuration
          (*.CAB) de base du SE et le programme
          d'installation (SETUP.EXE).

Le nom du répertoire varie selon le CD de distribution 
(par exemple, \WIN98\).  

1.  Copiez les fichiers INF Windows* 98 du <Répertoire 
    d'extraction INF>\XXXX\Win98 dans le répertoire 
    identifié lors de l'étape 1 ci-dessus, si vous 
    préchargez Windows* 98.
       - ou -
    Copiez les fichiers INF Windows* 98 Deuxième édition 
    du <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\Win98SE dans 
    le répertoire identifié lors de l'étape 1 ci-dessus,
    si vous préchargez Windows* 98 Deuxième édition.
       - ou -
    Copiez les fichiers INF de Windows* ME à partir 
    de <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\WinME 
    dans le répertoire identifié si vous 
    préchargez Windows* ME.    


    Remarque: XXXX est le nom du répertoire pour le chipset 
              intéressant. Voir la section 8 pour plus de 
              détails.

2.  Selon le contenu du <Répertoire d'installation WIN98>,
    deux cas se présentent:

    Cas A: Le fichier CUSTOM.INF ne se trouve PAS dans le 
                <Répertoire d'installation WIN98>.

            Dans ce cas, renommez INFPRELO.INF en 
            CUSTOM.INF.

    Cas B: Le fichier CUSTOM.INF se trouve dans le 
                <Répertoire d'installation WIN98>.

       Dans ce cas, incorporez le contenu du fichier 
       INFPRELO.INF dans le fichier CUSTOM.INF existant.  
       Pour de plus amples informations, référez-vous aux
       instructions sur les « Personnalisations 
       générales pour les systèmes préchargés » 
       contenues dans le Kit préchargé OEM Microsoft.

3.  Exécutez SETUP.EXE pour installer Windows* 98.


************************************************************
* 8C.  INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 95 AVANT
*      L'INSTALLATION DU SE
************************************************************
REMARQUE: Le CD de distribution du Kit préchargé OEM 
          pour Windows* 95 contient un répertoire 
          regroupant tous les fichiers de configuration 
          (*.CAB) de base du SE et le programme 
          d'installation Windows* 95 (SETUP.EXE). 

Le nom du répertoire varie selon le CD de distribution 
(par exemple, \WIN95\).

REMARQUE: Les fichiers pour Windows* 95 ont été conçus
           uniquement pour Windows* 95 (toutes versions).

1.  Si vous installez la version d'origine de Windows* 95 
    ou OSR1, copiez les fichiers INF Windows* 95 du 
    <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\Win95Old dans
    le répertoire d'installation identifié à l'Étape 1 
    ci-dessus, puis passez à l'Étape 4. Autrement, passez
    à l'Étape 3.

    Remarque: XXXX est le nom du répertoire pour le chipset 
               intéressant. Voir la section 8 pour plus de 
               détails.

2.  Si vous installez Windows* 95 OSR2 ou version 
    ultérieure, copiez les fichiers INF Windows* 95 du 
    <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\Win95Cur dans
    le répertoire d'installation identifié lors de 
    l'Étape 1 ci-dessus.  

    IMPORTANT: NE COPIEZ PAS maintenant les fichiers du
        <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\Win95Cur\USB\ 
        dans le répertoire d'installation indiqué à 
        l'Étape 1, même si vous pensez installer 
        l'élément USB après l'installation du SE.

    Remarque: XXXX est le nom du répertoire pour le chipset 
              intéressant. Voir la section 8 pour plus de 
              détails.

3.  Selon le contenu du <Répertoire d'installation WIN95>
    deux cas se présentent:

    Cas A: Le fichier CUSTOM.INF ne se trouve PAS dans 
           le <Répertoire d'installation WIN95>.

              Dans ce cas, renommez INFPRELO.INF en 
              CUSTOM.INF.
 
    Cas B: Le fichier CUSTOM.INF se trouve dans le 
           <Répertoire d'installation WIN95>.

        Dans ce cas, incorporez le contenu du fichier 
        INFPRELO.INF dans le fichier CUSTOM.INF existant. 
        Pour de plus amples informations, référez-vous
        aux instructions sur les « Personnalisations 
        générales pour les systèmes préchargés » 
        contenues dans le Kit préchargé OEM Microsoft.

4.  Exécutez SETUP.EXE pour installer Windows* 95.

    Si vous installez la version d'origine de Windows* 95, 
    OSR1ou OSR2 sans l'élément USB, l'installation est 
    terminée.

    Les étapes 5 et suivantes ne sont nécessaires que si 
    vous installez Windows* OSR2 ou une version 
    ultérieure, ET si vous allez installer l'élément USB.
    Référez-vous à la section Configuration requise pour
    de plus amples informations.

5.  Exécutez le Gestionnaire de périphériques en vue de la 
    mise à jour du pilote de périphérique USB:

    a.  Cliquez sur Démarrer.
    b.  Sélectionnez Paramètres.
    c.  Sélectionnez Panneau de configuration.
    d.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
    e.  Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de 
        périphériques.
    f.  Cliquez sur le bouton Afficher les périphériques
        par connexion.
    g.  Cliquez sur BIOS Plug and Play.
    h.  Cliquez sur PCI.
    i.  Cliquez sur Bus série universel PCI.
    j.  Cliquez sur Supprimer.

6.  Si vous mettez à jour une plate-forme Intel(R) 
    82440MX Chipset, copiez 440MXUSB.INF du répertoire 
    <Répertoire d'extraction INF>\440MX\Win95Cur\USB 
    dans le répertoire <Répertoire Windows>\INF, 
    puis passez à l'Étape 11. Autrement, passez à 
    l'Étape 8.

7.  Si vous mettez à jour une plate-forme Intel(R) 810, 
    Intel(R) 820 ou Intel(R) 840 Chipset, copiez
    ICHxUSB.INF du répertoire <Répertoire d'extraction 
    INF>\ICH\Win95Cur\USB dans le répertoire 
    <Répertoire Windows>\INF, puis passez à l'Étape 11. 
    Autrement, passez à l'Étape 9.

8.  Si vous mettez à jour une plate-forme de jeu de puces 
    Intel(R) avec les composants « ICH2 », copiez 
    ICH2USB.INF du répertoire <Répertoire d'extraction 
    INF>\ICH2\Win95Cur\USB dans le répertoire 
    <Répertoire Windows>\INF, puis passez à l'Étape 11.
    Autrement, passez à l'Étape 10.

9.  Si vous mettez à jour une plate-forme de jeu de puces 
    Intel(R) avec les composants PIIX3 ou PIIX4, copiez 
    PIIXXUSB.INF du répertoire <Répertoire d'extraction 
    INF>\PIIXX\Win95Cur\USB dans le répertoire 
    <Répertoire Windows>\INF.

10. Installez le fichier exécutable Windows* 95 « Élément 
    USB ». Suivez les invites pour redémarrer le système.

L'installation est maintenant terminée.



************************************************************
* 9.  INSTALLATION DES FICHIERS INF APRÈS L'INSTALLATION DU 
*     SE
************************************************************
************************************************************
* 9A.  INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 2000 
*      APRÈS L'INSTALLATION DU SE
************************************************************
Certaines plates-formes de jeu de puces Intel sont déjà 
prises en charge par Windows* 2000. Par conséquent, il n'est
pas nécessaire d'utiliser les fichiers INF fournis avec ce 
logiciel pour mettre à jour Windows* 2000.

Les étapes suivantes décrivent le processus d'installation 
des fichiers INF Windows* 2000. Vous pouvez répéter ces 
étapes pour mettre à jour tous les périphériques de jeu de 
puces Intel non pris en charge par Windows* 2000.

    1.  Copiez le contenu du répertoire <Répertoire 
        d'extraction INF>\XXXX\Win2000 dans le répertoire 
        racine du lecteur de disquettes (A:\).
        
        Remarque: XXXX est le nom du répertoire pour le 
                  jeu de circuits intéressant. Voir la section 8 
                  pour plus de détails.

    2.  Fermez tous les programmes en cours d'utilisation
        sur le système.
    3.  Cliquez sur Démarrer.
    4.  Sélectionnez Paramètres.
    5.  Sélectionnez Panneau de configuration.
    6.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
    7.  Cliquez sur l'onglet Matériel.
    8.  Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
    9.  Cliquez sur « Périphériques par connexion » dans le 
        menu Affichage.
    10. Cliquez sur MPS Uniprocessor PC -OU- MPS 
        Multiprocessor PC.

          REMARQUE: Seulement un des éléments ci-dessus 
                     est affiché pour le système en question.
    11. Cliquez sur Bus PCI.
    12. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la 
           ligne contenant la description
           Pont UC d'hôte standard PCI
           - ou -
           Pont ISA standard PCI
           - ou -
           Pont PCI-à-PCI standard PCI
           - ou -
           Bus de gestion de système PCI
           - ou -
           Contrôleur standard IDE PCI double
           - ou -
           Contrôleur standard d'hôte PCI universel à

           USB (Cette ligne sera sélectionnée.)
    13. Sélectionnez Propriétés dans le menu déroulant.
    14. Cliquez sur l'onglet Pilote.
    15. Cliquez sur le bouton Mise à jour des pilotes.
    16. Windows* 2000 démarrera l'Assistant de mise à 
        niveau des pilotes de périphériques.  
        Sélectionnez Suivant.
    17. Assurez-vous que la ligne suivante est 
        sélectionnée:
            Rechercher le pilote qui correspond à mon 
            périphérique (recommandé)
    18. Insérez la disquette contenant les fichiers INF 
        Windows* 2000 dans le lecteur.
    19. Sélectionnez Suivant.
    20. Windows* 2000 indiquera les emplacements où
        se trouve la mise à jour du fichier de pilote. 
        Assurez-vous que la ligne suivante est 
        sélectionnée:
        Lecteurs de disquette
    21. Sélectionnez Suivant.
    22. Windows* 2000 devrait indiquer qu'un pilote a été 
        trouvé:
        (Le nom du périphérique détecté s'affichera.)
        Sélectionnez Suivant.
    23. Sélectionner Terminer.
    24. Redémarrez le système lorsqu'on vous le demandera..


************************************************************
* 9B.  INSTALLATION DES FICHIERS INF Windows* 98/
*      Windows* 98 SE/ WINDOW ME APRÈS L'INSTALLATION DU SE
************************************************************
Certaines plates-formes Intel Chipset sont déjà prises en 
charge par Windows* 98 Deuxième Édition et Windows* ME. Il 
n'est donc peut-être pas nécessaire d'utiliser les fichiers 
INF fournis avec ce logiciel pour mettre à jour ces systèmes 
d'exploitation.

Les étapes suivantes décrivent le processus d'installation
des fichiers INF pour Windows* 98, Windows* 98 Deuxième
édition et Windows* ME. Vous pouvez répéter ces étapes
pour mettre à jour tous les périphériques de jeu de puces
Intel non pris en charge par ces systèmes d'exploitation.

    1. Selon le système d'exploitation que vous allez 
       mettre à jour, copiez le contenu d'un des 
       répertoires suivants dans le répertoire racine du 
       lecteur de disquette (A:\).

       Pour Windows* 98: 
              <INF Extract Directory>\XXXX\Win98
       Pour Windows* 98 Deuxième édition: 
              <INF Extract Directory>\XXXX\Win98SE
       Pour Windows* ME: 
              <INF Extract Directory>\XXXX\Millenn
       Pour Windows* 95 version finale ou OSR1:
              <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\Win95Old
       Pour Windows* 95 OSR2 ou version ultérieure:
              <Répertoire d'extraction INF>\XXXX\Win95Cur

       Remarque: XXXX est le nom du répertoire pour le 
                 jeu de circuits intéressant. Voir la section 8
                 pour plus de détails.

    2.  Fermez tous les programmes en cours d'utilisation 
        sur le système.
    3.  Cliquez sur Démarrer.
    4.  Sélectionnez Paramètres.
    5.  Sélectionnez Panneau de configuration.
    6.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
    7.  Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de 
        périphériques.
    8.  Cliquez sur le bouton Afficher les périphériques
        par Connexion.
    9.  Cliquez sur BIOS Plug and Play, ou sur BIOS 
        Advanced Configuration and Power Interface
        (ACPI)
        REMARQUE: Seulement un des éléments ci-dessus
                  est affiché pour le système en question.
    10. Cliquez sur Bus PCI.
    11. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la
        ligne contenant la description
            Pont UC d'hôte standard PCI
            - ou -
            Pont ISA standard PCI
            - ou -
            Pont PCI-à-PCI standard PCI
            - ou -
            Bus de gestion de système PCI
            - ou -
            Contrôleur standard IDE PCI double
            - ou -
            Contrôleur standard d'hôte PCI universel à
            USB (Cette ligne sera sélectionnée.)
    12. Cliquez sur le bouton Supprimer en bas de la
        fenêtre.
    13. Si plus d'un jeu de puces Intel doit être mis
        à jour, passez à l'Étape 11 pour supprimer 
        plus de périphériques.
    14. Sélectionnez Oui lorsqu'on vous demandera de 
        redémarrer l'ordinateur.
    15. Redémarrez l'ordinateur.
    16. Le système d'exploitation Windows démarrera 
        l'Assistant d'ajout de nouveau matériel.
        Sélectionnez Suivant dans la boîte de dialogue 
        indiquant:
        « Cet assistant recherche de nouveaux pilotes 
        pour: »
    17. Assurez-vous que la ligne suivante est 
        sélectionnée:
        Rechercher le pilote qui correspond à mon 
        périphérique (recommandé)
    18. Sélectionnez Suivant.
    19. Insérez la disquette contenant les fichiers 
        .INF dans le lecteur.
    20. Assurez-vous que la ligne suivante est 
        sélectionnée:
        Lecteurs de disquette
    21. Si les fichiers .INF ne se trouvent pas dans
        le répertoire racine du lecteur de disquette, 
        sélectionnez aussi l'option suivante et entrez 
        le chemin d'accès des fichiers .INF nécessaire
        pour mettre à jour ce système d'exploitation:
        Spécifiez un emplacement:
    22. Sélectionnez Suivant.
    23. Le système d'exploitation Windows devrait 
        indiquer que le pilote a été trouvé et qu'il 
        est « maintenant prêt à installer le meilleur 
        pilote pour ce périphérique ».
    24. Sélectionnez Suivant.
    25. Sélectionner Terminer.
    26. Le système d'exploitation Windows vous demandera 
        d'installer d'autres pilotes si plus d'un 
        périphérique a été supprimé lors des Étapes 11 à 
        13. Suivez la même procédure pour installer le 
        reste des périphériques de jeu de puces Intel.
    27. Redémarrez le système lorsqu'on vous le demandera.


************************************************************
* 10.  VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION DU LOGICIEL
************************************************************
Exécutez le Gestionnaire de périphériques pour vérifier 
l'utilisation et l'installation correctes des fichiers INF.

Pour Windows* 95, Windows* 98, Windows* 98 Deuxième 
édition et Windows* ME:

   1.  Cliquez sur Démarrer.
   2.  Sélectionnez Paramètres.
   3.  Sélectionnez Panneau de configuration.
   4.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
   5.  Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
   6.  Cliquez sur le bouton Afficher les périphériques par
       Connexion.
   7.  Cliquez sur BIOS Plug and Play ou sur BIOS Advanced
       Configuration and Power Interface 
       (ACPI)
   8.  Cliquez sur Bus PCI.

Pour Windows* 2000:

   1.  Cliquez sur Démarrer.
   2.  Sélectionnez Paramètres.
   3.  Sélectionnez Panneau de configuration.
   4.  Cliquez deux fois sur l'icône Système.
   5.  Cliquez sur l'onglet Matériel.
   6.  Cliquez sur l'onglet Gestionnaire de périphériques.
   7.  Dans le menu Affichage, sélectionnez l'option 
       Périphériques par connexion.
   8.  Cliquez sur Standard PC ou sur Advanced 
       Configuration and Power Interface (ACPI) PC.
   9.  Cliquez sur Système compatible ACPI Microsoft
   10. Cliquez sur Bus PCI.

Après le démarrage du Gestionnaire de périphériques, 
vérifiez les descriptions des éléments suivants:

    *** REMARQUE: Le Gestionnaire de périphériques 
                  n'affichera que les noms des 
                  périphériques détectés 
                  actuellement sur le système.


    Intel(R) 810 Chipset
        Intel(R) 82810 System and Graphics Controller
        - ou -
        Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics 
        Controller
  
    Intel(R) 810E Chipset, Intel(R) 810E2 Chipset:
        Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics 
        Controller

    Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
        Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

    Intel(R) 840 Chipset
        Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller 
        Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
        Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
     Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
        Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt 
        Controller
        Intel(R) 82806AA PCI Bridge
        Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

     Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
        Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
      
    Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
        Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
        Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
        Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller 
        Intel(R) 82801AB SMBus Controller 
        Intel(R) 82801AB PCI Bridge 

    Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371AB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
        Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
        Controller
   
    Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
        Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
        Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE 
        Controller
        Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
        Controller

    Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
        Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
        Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host 
        Controller

    Intel(R) 440MX Chipset:
        Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
        Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
        Intel(R) 82440MX Power Management Controller
        Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
        Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

    Intel(R) 430TX PCIset:
        Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

    Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset, 
    Intel(R) 440ZX AGPset:
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440GX AGPset:
        Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

    Intel(R) 440LX AGPset:
        Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
        Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

    Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
    Intel(R) 815EP Chipset,Intel(R) 815EM Chipset:
        Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 
        Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 

    Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 
        Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
        Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage 
           Controller - 244B 
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host  
        Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
        Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
           Controller - 2445 

    Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801BAM LPC Interface 
           Controller - 244C 
        Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448 
        Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage 
           Controller - 244A
        Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
        Controller - 2442 
        Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host 
        Controller - 2444 
        Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio 
           Controller - 2445 

    Intel(R) 850 Chipset
        Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller - 2530 
        Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
           Controller - 2532       

   Intel(R) 860 Chipset
       Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
       Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP 
          Controller - 2532 
       Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
       Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537      

   Intel(R) 830M Chipset:
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3575 
       Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller - 3576 
       Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3578 

   Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
        Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
        Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C 
        Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage 
           Controller - 248A 
        Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
        Controller - 2482 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
        Controller - 2484 
        Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host 
        Controller - 2487 
        Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio 
           Controller - 2485

   Intel(R) 845 Chipset
       Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
       Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31


11. Sur certains systèmes, le périphérique suivant peut ne 
    pas être mis à jour:

     a. Cliquez sur le bouton Afficher les périphériques 
        par connexion.
     b. Cliquez sur BIOS Plug and Play ou sur BIOS Advanced
        Configuration and Power Interface (ACPI).
     c. Vérifiez que l'élément suivant est présent:
        Intel(R) 82802 Firmware Hub Device -OU-
        Intel(R) Security Driver
 
************************************************************
* 11.  IDENTIFICATION DU NUMÉRO DE VERSION DU LOGICIEL
************************************************************
La version du logiciel inclus dans le paquet de distribution 
est indiquée dans le fichier RELNOTES.HTM.

RELNOTES.HTM n'est disponible qu'en anglais.

La version du logiciel inclus dans le paquet de distribution 
peut aussi être identifiée en examinant l'emplacement du 
registre suivant:

    Clé:   \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
    Valeur: version


************************************************************
* 12.  DÉPANNAGE
************************************************************
Il est supposé que la configuration système requise dans la 
section 2 ci-dessus est conforme aux spécifications 
nécessaires.

Problème: Le système se verrouille durant une suppression
du Gestionnaire de périphériques ou lors d'un redémarrage.

Solution: Un verrouillage du système peut se produire lors 
          du Redémarrage suite à plusieurs problèmes 
          système. Si le système se verrouille, relancez
          l'ordinateur et vérifiez le Gestionnaire de 
          périphériques. Si les périphériques sont 
          correctement répertoriés et si le système ne 
          présente pas d'autres problèmes, la restauration 
          du fichier .INF est réussie. Si les 
          périphériques ne sont pas correctement 
          configurés, exécutez à nouveau la procédure 
          indiquée à la section 3.

          Si les problèmes ne sont pas résolus ou si 
          d'autres problèmes surviennent, réinstallez le 
          système d'exploitation.

Problème: Au terme de l'exécution du programme 
          d'installation et du redémarrage de la machine, 
          Windows signale que l'un des fichiers suivants 
          est introuvable:
                   ESDI_506.pdr

Solution: Cliquez sur le bouton Parcourir dans la boîte de 
          dialogue où le problème se produit, localisez le 
          répertoire <Windows>\System\IOSubsys, puis 
          cliquez sur OK. Le système devrait pouvoir 
          trouver le fichier dans ce répertoire et
          continuer la ré-énumération des nouveaux 
          périphériques.

Problème: Au terme de l'exécution du programme 
          d'installation et du redémarrage de la machine,
          Windows signale que l'un des fichiers suivants 
          est introuvable:

                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Solution: Cliquez sur le bouton Parcourir dans la boîte
          de dialogue où le problème se produit, 
          localisez le répertoire 
          <Windows>\System32\drivers (pour Windows* 98, 
          Windows* ME) 
           -ou-
          <Windows>\System (pour Windows* 95),
          puis cliquez sur OK. Le système devrait pouvoir 
          trouver le fichier dans ce répertoire et 
          continuer la ré-énumération des nouveaux 
          périphériques.

Problème: Pendant la configuration, le programme 
          d'installation s'arrête et demande l'un des 
          fichiers suivants:

                  UHCD.SYS
                  USBD.SYS
                  USBHUB.SYS

Solution:  Assurez-vous que le supplément USB de 
           Windows* 95 a été installé avant l'exécution du
           programme d'installation d'Intel(R) Chipset
           Software Installation Utility.

Problème: Au terme de l'exécution du programme 
          d'installation et du redémarrage de la machine, 
          Windows signale que l'un des fichiers suivants 
          est introuvable:
                    isapnp.vxd

Solution: Cliquez sur le bouton Parcourir dans la boîte 
          de dialogue où le problème se produit, 
          localisez le répertoire <Windows>\System et
          cliquez sur OK. Le système devrait pouvoir 
          trouver le fichier dans ce répertoire et 
          continuer la ré-énumération des nouveaux 
          périphériques.

Problème: Après une installation silencieuse, la clé 
          HKLM\Software\Intel\Isecdrv n'a pas été 
          créée ou la valeur "install" n'est pas définie
          sur "success".

Solution: Ceci peut être dû à l'un des scénarios 
          suivants:
          - Le système actuel ne contient pas un système
            d'exploitation pris en charge ou
          - Le système actuel ne contient pas un jeu de 
            puces pris en charge.
          Vérifiez la configuration système requise dans
          la section 2.

************************************************************
* CLAUSE EXONÉRATOIRE DE RESPONSABILITÉ
************************************************************
Intel décline toute responsabilité quant à la 
fonctionnalité, l'efficacité et la garantie des produits.
Le ACCORD DE LICENCE DU LOGICIEL INTEL (distribution 
OEM / IHV/ ISV et mono-utilisateur) définit intégralement 
l'utilisation sous licence de ce logiciel.
************************************************************
Les informations présentées dans ce document concernent 
les produits Intel. Le présent document ne concède aucune 
licence, expresse ou tacite, par fin de non-recevoir ou 
autre moyen, relative aux droits de propriété 
intellectuelle. Intel décline toute responsabilité, quelle 
qu'elle soit, et rejette toute garantie, expresse ou 
tacite, relatives à la vente et/ou à l'utilisation des 
produits Intel, y compris la responsabilité et les 
garanties relatives à l'adéquation du produit à un usage 
particulier, à sa commerciabilité, ou à la violation de 
brevet, de copyright ou d'autres droits de 
propriété intellectuelle. Les produits Intel ne sont pas 
conçus pour être utilisés dans des applications médicales, 
de sauvetage ou de maintien de la vie.

************************************************************
Intel Corporation rejette toute responsabilité et garantie 
quant à l'utilisation du présent document, du logiciel, et 
des informations qu'ils contiennent, et n'assume aucune 
responsabilité pour toute erreur éventuellement contenue
dans le présent document. Par ailleurs, Intel ne prend aucun
engagement quant à la mise à jour des informations 
contenues dans le présent document. Intel se réserve le 
droit de modifier, sans préavis et à tout moment, le présent
document.
************************************************************
************************************************************

* Les marques et les noms tiers sont des marques de leurs
  propriétaires respectifs.

Copyright (c) Intel Corporation, 1997-2001

