************************************************************ 
** CHS ***************************************************** 
************************************************************ 
*                                                           
*  Intel(R) 芯片组 (Chipset) 软件安装工具
*  安装自述文件
*
************************************************************
************************************************************


************************************************************
* 本文档的内容
************************************************************
本文档包含以下几部分：

1.  概述
2.  系统要求
3.  分发软件包的内容
4.  可用的命令行标志选项列表 
5.  解压文件内容 
6.  按交互模式安装软件
7.  按无提示模式安装软件
8.  安装操作系统前，先安装 INF 文件
    8A. 安装操作系统前，先安装 Windows* 2000 INF 文件
    8B. 安装操作系统前，先安装 Windows* 98 / Windows* 98 SE 
        / Windows* Me INF 文件
    8C. 安装操作系统前，先安装 Windows* 95 INF 文件
9.  安装操作系统后，再安装 INF 文件 
    9A. 安装操作系统后，再安装 Windows* 2000 INF 文件
    9B. 安装操作系统后，再安装 Windows* 98 / Windows* 98 SE 
        / Windows* Me INF 文件
10. 确认软件的安装
11. 识别软件版本号
12. 故障检修


************************************************************
* 1.  概述
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 用于在目标系
统中安装 Windows** INF 文件，这些文件简要介绍了应该如何在操
作系统中配置芯片组部件。它可使以下特性正确地发挥其功能：

    - 核芯 PCI 和 ISAPNP 服务
    - AGP 支持
    - IDE/ATA33/ATA66 存储支持
    - USB 支持
    - 在 "设备管理器" 中识别英特尔芯片组部件

本软件可以三种形式安装：交互式，默认式和无人参与预装式。在安
装时，交互式需要用户输入；默认式和无人参与预装式则不需要。

另外，该软件提供了一组命令行标志选项，可以启用扩展的安装功
能。命令行标志不分大小写。关于这些标志的详细介绍，请参阅
第 4 节。

重要注意事项：

Intel(R) Chipset Software Installation Utility 有两种分发格
式 -- 自解压缩的 .EXE 文件 (INFINST_xxx.EXE) 或压缩的 .ZIP 
文件 (INFINST_xxx.ZIP)。根据不同的分发格式，命令行的语法会有
改变。相关详细信息，请参阅第 4 节。


************************************************************
* 2.  系统要求 
************************************************************
1.   本分发软件包中包含的软件是设计与以下芯片组配合使用的：

          Intel(R) 440BX AGPset 
          Intel(R) 440DX AGPset 
          Intel(R) 440EX AGPset 
          Intel(R) 440GX AGPset 
          Intel(R) 440LX AGPset 
          Intel(R) 440ZX AGPset
          Intel(R) 440MX Chipset 
          Intel(R) 430TX PCIset 
          Intel(R) 810   Chipset
          Intel(R) 810E  Chipset
          Intel(R) 810E2 Chipset
          Intel(R) 815   Chipset
          Intel(R) 815E  Chipset
          Intel(R) 815EM Chipset
          Intel(R) 815EP Chipset
          Intel(R) 815P  Chipset
          Intel(R) 820   Chipset
          Intel(R) 820E  Chipset
          Intel(R) 840   Chipset
          Intel(R) 850   Chipset
          Intel(R) 860   Chipset
          Intel(R) 830M  Chipset
          Intel(R) 845   Chipset
              
2.  在安装本软件前，下列操作系统之一必须完整安装并在系统上运
    行：

    Windows* 95      4,00,950   （原始版本）
    Windows* 95      4.00.950a  （OSR1）
    Windows* 95      4.00.950b  （不含 USB 附件的 OSR2）
    Windows* 95      4.00.950b  （含 USB 附件的 OSR2.1）
    Windows* 95      4.00.950c  （含或不含 USB 附件的 
                                  OSR2.5）
    Windows* 98      4,10,1998  （原始版本）
    Windows* 98 SE   4.10.2222  （原始版本）
    Windows* Me      4.90.3000  （原始版本）
    Windows* 2000    5.00.2195  （原始版本）
    Windows* XP	     5.00.2465  （Beta 2）
    
    要确定在目标系统上安装了哪一种操作系统，请执行下列步骤：

    a.  单击 "开始"。
    b.  选择 "设置"。
    c.  选择 "控制面板"。
    d.  双击 "系统" 图标。
    e.  单击 "常规" 系统属性标签。
    f.  阅读 "系统" 信息，以便确认已安装的操作系统。
    
3.  在使用 Windows** 9X 和 Windows** Me 时，建议本软件安装在
    至少有 32MB 内存的系统上。Windows** 2000 则需要至少 64MB 
    内存。

4.  为安装本软件，建议在系统的 <TEMP> 目录（通常是 
    C:\Windows\TEMP）上预备足够的硬盘空间。

5. 检查系统要求。运行此软件之前，操作系统必须已完整地安装在
   系统内并正在运行。

6. 关闭所有正在运行的应用程序。否则，可能会遇到困难。

7. 在安装其它驱动程序前，建议在目标系统上先安装 
   Intel(R) Chipset Software Installation utility。


************************************************************
* 3.  分发软件包的内容
************************************************************
Intel(R) Chipset Software Installation Utility 软件包中含有
下列项目：

    文件 
    -----
    INFINST_xxx.EXE 或 INFINST_xxx.ZIP
    README.TXT, RELNOTES.HTM

    RELNOTES.HTM 仅提供英文版本。

*** 注意：  只需拷贝系统上已探测到的设备的文件。如需要 INF
            文件的完整目录，请参考 RELNOTES.HTM 文件。

            如果运用 -A 选项，文件将不会被拷贝到 
            <Windows>\INF 目录中。
            相关详细信息，请参阅第 4 节。

                                       
************************************************************
* 4.  可用的命令行标志选项列表
************************************************************
针对各种不同的安装选项，Intel(R) Chipset Software 
Installation Utility 支持若干命令行标志。除了'-L'标志后面的
语言代码外，所有的命令行标志和参数之间，必须用空格隔开。

由于 Intel(R) Chipset Software Installation Utility 不同的可
用分发格式，命令行语法可能不同：

1.  分发格式为自解压缩的 .EXE 文件：

    当使用分发格式为自解压缩的 .EXE 文件安装该软件时，必须在
    INFINST_xxx.EXE 程序调用中附加一个额外的 '-A'（例如 
    INFINST_ENU.EXE -A），以便成功地传递命令行参数。用于自解
    压缩的 .EXE 软件包的 '-A' 标志不同于下面介绍的 '-A' 命令
    行标志选项。

    示例： 要用下面介绍的 '-A' 标志提取 INF 文件，应调用安装
           程序如下：

           INFINST_ENU.EXE -A -A (optional -P)

2.  分发格式为压缩的 .ZIP 文件：当使用分发格式为压缩的 .ZIP 
    文件安装该软件时，不必为 SETUP.EXE 程序调用附加的额外标
    志，即可传递命令行标志。

    示例： 要用下面介绍的 '-A' 标志提取 INF 文件，应调用安装
           程序如下：

           SETUP.EXE -A (optional -P)

下面是可与程序调用一起使用的所有可用命令行标志的列表。
请注意，在命令行标志列表末尾，必须指定 '-L' 和 '-S' 标志。

标志        说明
----        -----------

-?          帮助标志。显示可用的命令行标志列表。该参数只在
            "交互"模式中才有效。  

-A          将 INF 文件、README.TXT、 和 OEM 预装的指令 
            (PRELOAD.TXT)，提取到
            "C:\Program Files\Intel\InfInst" 或用 '-P' 标志
            指定的 <安装路径> 目录下。该软件将不会把这些 
            INF 文件安装到系统中。该标志只能与 '-P' 标志选项
            结合。如果指定了 '-A' 标志，则所有其他选项均无
            效。该参数在 "无提示" 模式和 "交互" 模式下都有
            效。

-B          在安装后自动重新启动系统。如果指定了 '-A' 标志，
            则此标志无效。此参数在 "无提示" 模式和 "交互" 模
            式下都有效。

-L<LangCode> 
            强制 InstallShield 用户界面在安装期间显示指定的
            语言。 请注意，在 '-L' 与 4 位数的语言代码之间不
            应有空格（请看下面）。该标志和 '-S' 标志必须放在
            命令行标志列表的末尾。该参数只在 "交互" 模式中才
            有效。

-OVER AUD   改写安装程序的缺省设置来更新声控设备。


?<0}-P <安装路径>   
            指定将 INF 程序文件拷贝至 HDD 的位置。如果在命令
            行没有指定该标志，<安装路径> 目录会依据缺省设置
            设为：

            C:\Program Files\Intel\INFInst
  
            如果使用此标志时没有 '-A' 选项，则只有 
            README.TXT 将被拷贝到 <安装路径>。目录名中可以含
            空格。不过，在这种情况下，目录名必须括在双引号 
            (") 内。该参数在 "无提示" 模式和 "交互" 模式下都
            有效。

-S          在 "无提示" 模式下运行安装程序。不显示用户界面。
            该标志和 '-L' 标志必须放在命令行标志列表的末尾。


下面是和 '-L' 标志一起使用的语言代码：

  语言                      <语言代码>
--------                     --------
中文（中国）                   0804
中文（台湾）                   0404
丹麦语                         0006
荷兰语                         0013
英语（美国）                   0009
芬兰语                         000B
法语（加拿大）                 0C0C
法语（标准）                   040C
德语                           0007
意大利语                       0010
日语                           0011
韩文                           0012
挪威语                         0014
波兰语                         0015
葡萄牙语（巴西）               0416
葡萄牙语（标准）               0816
俄语                           0019
西班牙语                       000A
瑞典语                         001D
泰语                           001E


************************************************************
* 5.  解压缩文件的内容 
************************************************************
运行 Intel(R) 芯片组 (Chipset) 软件安装工具可执行文件（带有
'-A' 标志，如 "INFINST_ENU.EXE -A -A" 或 "SETUP.EXE -A"）之
后，INF 文件便可被拷贝到硬盘驱动器上。INF 文件的位置取决于是
否指定了 '-P' 标志及 '-A' 标志:

1.  如果未指定 '-P' 标志，那么 INF 文件便被拷贝到下列目录：
    "C:\Program Files\Intel\INFINST"
2.  如果指定 '-P' 标志，那么 INF 文件便被拷贝到紧跟在 '-P' 
    标志之后列出的位置。

    有关标志使用的进一步信息，请参阅第 4 段。

INF 文件解压缩后，INF 文件及其组成部分被拷贝到 <INF 解压缩目
录>。这些文件及其组成部分按 Intel(R) 芯片组的类型分类。以下
的列表概述按芯片分类的 INF 文件的位置：

注： INF 文件仅用于更新那些不被相应操作系统支持的设备。

注： 在本章节的余下部分，"<INF 解压缩目录>" 缩写为 "<IED>" 。


对于 <IDE> 里的每个子目录(如 440MX, ICH, ICH2, or PIIXX), 
INF 文件根据各自适用的操作系统进一步分类。

Win95Old\  --->  包含仅用于 Windows* 95 的原始发行版和 OSR1 
                 版本的 INF 文件。
Win95Cur\  --->  包含仅用于 Windows* 95 OSR2 及更新版本的 
                 INF 文件。
Win98\     --->  包含仅用于 Windows* 98 的 INF 文件。
Win98SE\   --->  包含仅用于 Windows* 98 第二版的 INF 文件。
Win2000\   --->  包含仅用于 Windows* 2000 的 INF 文件。
WinME\     --->  包含仅用于 Windows* Me 的 INF 文件。
WinXP\     --->  包含专用于 Windows** XP 的 INF 文件。

注意：

1.  在 <IED>\440MX\ 目录中的文件用于 Intel(R) 440MX Chipset 
    平台。
2.  在 <IED>\ICH\ 目录中的文件用于 Intel(R) 810, 
    Intel(R) 810E, Intel(R) 820, Intel(R) 840 及 
    Intel(R) 815 Chipset 平台。
3.  在<IED>\ICH2\ 目录中的文件用于带有 Intel(R) 82801BA/BAM
    部件的 Intel(R) Chipset 平台。
4.  在 <IED>\ICH2M\ 目录上的文件只适用于拥有 82801BAM 元件的
    Intel(R) Chipset 平台。
5.  在 <IED>\ICH3M\ 目录上的文件只适用于拥有 82801CAM 元件的 
    Intel(R) Chipset 平台。			   
6.  在 <IED>\PIIXX\ 目录中的文件用于 Intel(R) 430TX PCIset, 
    Intel(R) 440BX, Intel(R) 440DX, Intel(R) 440EX, 
    Intel(R) 440GX, Intel(R) 440LX, 及 Intel(R) 440ZX AGPset
    平台。
6.  INFPrelo.INF 建立一个 CUSTOM.INF 样板。此样板在操作系统
    设置期间为 Intel(R) Chipset 安装 INF 文件。原厂商 (OEM)
    可将本文件加到原厂商 (OEM) 预装包的 "设置" 目录（有关进
    一步信息，参阅第 8 节）。


************************************************************
* 6.  按交互模式安装软件 
************************************************************
1.  确认已符合第 2 节所描述的全部系统要求。

2.  运行 InstallShield* 安装程序：

    分发格式为自解压缩的 .EXE 文件： INFINST_xxx.EXE 
    分发格式为压缩的 .ZIP 文件：     SETUP.EXE

3.  屏幕将提示您同意使用授权协议。如果您不同意，安装程序将在
    解压缩任何文件之前退出。
    
4.  按照屏幕上的说明进行并使用缺省设置，以便在操作系统重新启
    动后完成安装。

5.  此时，Intel(R) Chipset Software Installation Utility 安
    装已完成。


************************************************************
* 7.   按无提示模式安装软件
************************************************************
1. 确认已符合第 2 节所描述的全部系统要求。

2.  运行 InstallShield* 安装程序：

    用于将自动重新启动的无提示安装：

    分发格式为自解压缩的 .EXE 文件：INFINST_xxx.EXE -a -b -s
    分发格式为压缩的 .ZIP 文件：    SETUP.EXE -b -s 

    或者 
    用于不会自动重新启动的无提示安装：

    分发格式为自解压缩的 .EXE 文件: INFINST_xxx.EXE -a -s 
    分发格式为压缩的 .ZIP 文件：    SETUP.EXE -s

3.  此实用程序将执行必要的更新，并且在以下系统注册表中记录安
    装状态：

    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\INFInst

4.  如果此工具以 "-b" 标志启动，系统将在更新成功后自动重新启
    动。

    注：必须重新启动系统才能使所有设备更新生效。

5.  要确定安装是否成功，请在步骤 3 指定的注册表项中验证
    'install' 值。

下表介绍各种参数值：

      值     类型     数据           说明
    ------   ----     ----        -----------
   "install" 字符串  "success"    安装成功。

                     "fail"       安装未成功。INF 文件未拷
                                  贝至系统。
                
   "reboot"  字符串  "Yes"        必须重新启动才能完成安装
                                    
                     "No"         无需重新启动即可完成安装。

   "version" 字符串  <varies>     Intel(R) Chipset Software
                                  Installation Utility 的当
                                  前版本号。


************************************************************
* 8.   安装操作系统前，先安装 INF 文件 
************************************************************
1.  从设置目录拷贝操作系统安装文件到硬盘上的一个目录。这个过
    程需要大量硬盘空间。在拷贝前需要确定有足够的硬盘空间。目
    录将以下列格式出现：

      Windows 2000  :  <WIN2000 设置目录>
      Windows 98    :  <WIN98 设置目录>
      Windows 98 SE :  <WIN98SE 设置目录>
      Windows Me    :  <WINMe 设置目录>
      Windows 95    :  <WIN95 设置目录>
  

************************************************************
* 8A.  安装操作系统前，先安装 Windows* 2000 INF 文件
************************************************************
注： Windows* 2000 OEM 预装包分发 CD 包含一个带有全部基本操
     作系统设置文件及安装程序（WINNT.EXE 和 WINNT32.EXE）的
     设置目录。

     该目录的名称（如 \I386\）根据分发 CD 的情况可有所不同。

1.  在 <WIN2000 设置目录> 下建立下列目录结构：

     \$OEM$\$$\INF

2.  将 Windows* 2000 INF 文件从 
    <INF 解压缩目录>\XXXX\Win2000 拷贝到在上面的第 1 步中建
    立的目录：<WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$$\INF

    注意： XXXX 是所选芯片组的目录名称。有关进一步细节，请参
           阅第 8 节。

3.  在 <WIN2000 设置目录> 下建立下列目录结构：

    \$OEM$\$1\drivers\IntelINF

4.  将 Windows* 2000 INF 文件和目录文件 (.CAT) 从 
    <INF 解压缩目录>\XXXX\Win2000 拷贝到在上面的第 4 步中建
    立的目录：

    <WIN2000 Setup Directory>\$OEM$\$1\drivers\IntelINF

    注意： XXXX 是所选芯片组的目录名称。有关进一步细节，参阅
           第 8 节。

5.  修改缺省的位于 <WIN2000 设置目录> 的 Windows* 2000 安装
    应答文件 UNATTEND.TXT, 或者建立一个自定义的应答文件。该
    应答文件必须包含下列信息：
   
    [Unattended]
    OemPreinstall = Yes
    OemPnPDriversPath="drivers\IntelINF"

    一个预装 Intel(R) INF 文件的应答文件示例为：
    <INF 解压缩目录>\XXXX\Win2000\INFAnswr.TXT

    有关进一步的 Windows* 2000 应答文件和自行安装的信息,请参
    考 Microsoft* Windows* 2000 Guide to Unattended Setup。
    如果您是计算机生产厂家，有关进一步的 \$OEM$ 文件夹的信
    息, 请参阅 Microsoft Windows* 2000 OEM Preinstallation 
    Kit (OPK) User Guide。否则，请参阅 Microsoft Windows* 
    2000 Deployment Guide。

6.  运行 "WINNT.EXE /u:< 应答文件名> /s:<WIN2000 设置目录>" 
    以安装 Windows* 2000。


************************************************************
* 8B.  安装操作系统前，先安装 Windows* 98 / Windows* 98 SE /
*      Windows* Me 的 INF 文件 
************************************************************
注：Windows* 98, Windows* 98 第二版或 Window Me 原厂商 (OEM)
    预装包分发 CD 包含一个带有全部基本操作系统设置文件 
    (*.CAB) 及安装程序 (SETUP.EXE) 的设置目录。

该目录的名称（如 \WIN98\）根据分发 CD 的情况可有所不同。 

1.  如果您要预装 Windows* 98，将 Windows* 98 INF 文件从
    <INF 解压缩目录>\XXXX\Win98 拷贝到上面第 1 步说明的设置
    目录。

    -或-

    如果您要预装 Windows* 98 第二版，将 Windows* 98 第二版的
    INF 文件从 <INF 解压缩目录>\XXXX\ Win98SE 拷贝到上面
    第 1 步确定的设置目录。

    -或-

    如果您要预装 Windows** Me,请从 
    <INF Extract Directory>\XXXX\WinME 拷贝 Windows* Me INF
    文件到确认的设置目录。

    注意： XXXX 是所选芯片组的目录名称。有关进一步细节，参
           阅第 8 节。

2.  根据 <WIN98 设置目录> 的内容, 会出现两种情况：

    第一种情况：在 <WIN98 设置目录> 中没有 CUSTOM.INF 文件。

      若如此，将 INFPRELO.INF 重新命名为 CUSTOM.INF。

    第二种情况：在 <WIN98 设置目录> 中有 USTOM.INF 文件。

      若如此，将 NFPRELO.INF 的内容加到现有的 CUSTOM.INF 文
      件中。有关进一步信息,请参考 Microsoft OEM 预装包中的 
      "已预装系统的通用自定义方法" 的指导。

3.  运行 SETUP.EXE 以安装 Windows* 98。


************************************************************
* 8C.  安装操作系统前，先安装 Windows* 95 INF 文件 
************************************************************
注： Windows* 95 OEM 预装包分发 CD 包含一个带有全部基本操作
     系统设置文件 (*.CAB) 及 Windows* 95 安装程序 
     (SETUP.EXE) 的设置目录。

     该目录的名称（如 \WIN95\）根据分发 CD 的情况可有所不同。

     注： Windows* 95 文件仅适用于 Windows* 95（所有版本）。

1.  如果您在安装 Windows* 95 原始发行版或 OSR1，将 
    Windows* 95 INF 文件从 <INF 解压缩目录>\XXXX\Win95Old 拷
    贝到上面第 1 步确定的设置目录，然后进行第 4 步。否则，转
    到第 3 步。

    注意： XXXX 是所选芯片组的目录名称。有关进一步细节，参阅
           第 8 节。

2.  如果您在安装 Windows* 95 OSR2 或更新的版本，将 
    Windows* 95 INF 文件从 <INF 解压缩目录>\XXXX\Win95Cur 拷
    贝到上面第 1 步确定的设置目录。  

    重要提示： 
           此时不要将 <INF 解压缩目录>\XXXX\Win95Cur\USB\
           目录中的文件拷贝到第 1 步确定的目录，即使您打算在
           设置操作系统之后再安装 USB 增补。

    注意： XXXX 是所选芯片组的目录名称。有关进一步细节，请参
           阅第 8 节。

3.  根据 <WIN95 设置目录> 的内容, 会出现两种情况：

    第一种情况：在 <WIN95 设置目录> 中没有 CUSTOM.INF 文件。

      若如此，将 INFPRELO.INF 重新命名为 CUSTOM.INF。

    第二种情况： 在 <WIN95 设置目录> 中有 CUSTOM.INF 文件。

      若如此，将 INFPRELO.INF 的内容加到现有的 CUSTOM.INF 文
      件中。有关进一步信息，参考 Microsoft OEM 预装包中的 
      "已预装系统的通用自定义方法" 的指导。

4.  运行 SETUP.EXE 以安装 Windows* 95。

    如果您正在安装 Windows* 95 原始发行版，OSR1，或不带 USB 
    增补的 OSR2，那么安装已完成。

    如果您正在安装 Windows* 95 OSR2 或更新的版本，并打算安装
    USB 增补，您需要阅读第 5 步及其以后的内容。有关进一步信
    息，请参考 "系统要求"。

5.  运行 "设备管理器" 以准备对 USB 设备驱动程序更新：

    a.  单击 "开始"。
    b.  选择 "设置"。
    c.  选择 "控制面板"。
    d.  双击 "系统" 图标。
    e.  单击 "设备管理器" 标签。
    f.  单击 "按连接查看设备" 按钮。
    g.  单击 "即插即用BIOS"。
    h.  单击 "PCI"。
    i.  单击 "PCI通用串行总线"。
    j.  单击 "删除"。

6.  如果您要更新 Intel(R) 82440MX Chipset 平台，将
    440MXUSB.INF 从 <INF 解压缩目录>\440MX\Win95Cur\USB 目录
    拷贝到 <Windows 目录>\INF 目录，然后进行第 11 步。否则，
    转到第 8 步。

7.  如果您要更新 Intel(R) 810, Intel(R) 820 或
    Intel(R) 840 Chipset 平台，将 ICHxUSB.INF 从
    <INF 解压缩目录>\ICH\Win95Cur\USB 目录拷贝到
    <Windows 目录>\INF 目录，再进行第 11 步。否则，转到
    第 9 步。

8.  如果您要更新带有 "ICH2" 部件的 Intel(R) Chipset 平台，将
    ICH2USB.INF 从 <INF 解压缩目录>\ICH2\Win95Cur\USB 目录拷
    贝到 <Windows 目录>\INF 目录，然后进行第 11 步。否则，转
    到第 10 步。

9.  如果您要更新带有 PIIX3 或 PIIX4 部件的 Intel(R) Chipset
    平台，将 PIIXXUSB.INF 从
    <INF 解压缩目录>\PIIXX\Win95Cur\USB 目录拷贝到
    <Windows 目录>\INF 目录。

10. 安装 Windows* 95 "USB 增补" 可执行文件。按照屏幕提示重新
    启动系统。

设置至此已完成。


************************************************************
* 9.   安装操作系统后，再安装 INF 文件
************************************************************
************************************************************
* 9A.  安装操作系统后，再安装 Windows* 2000 INF 文件 
************************************************************
有些 Intel 芯片组平台已得到 Windows* 2000 的支持，因此可能不
需要使用此软件提供的 INF 文件来更新 Windows* 2000。

下列步骤描述了 Windows* 2000 INF 文件的安装过程。您可能需要
重复这些步骤以更新还没有得到 Windows* 2000 支持的全部 Intel
芯片组设备。

1.  将 <INF 解压缩目录>\XXXX\Win2000 目录的内容拷贝到软盘的
    根目录 (A:\)。

    注意： XXXX 是所选芯片组的目录名称。有关进一步细节，参
           阅第 8 节。

2.  关闭系统上正在运行的所有程序。
3.  单击 "开始"。
4.  选择 "设置"。
5.  选择 "控制面板"。
6.  双击 "系统" 图标。
7.  单击“硬件”标签。
8.  单击“设备管理器”按钮。
9.  选择 "查看" 菜单下的 "按连接排序设备"。
10. 单击 "MPS 单处理器 PC" 或 "MPS 多处理器 PC"。

    注： 特定的系统仅显示上述项目中的一项。

11. 单击 "PCI Bus"。
12. 右击包含说明的那一行

        PCI 标准的主机 CPU 桥路
           或者
        PCI 标准的 ISA 桥路
           或者
        PCI 标准的 PCI 至 PCI 桥路
           或者
        PCI系统管理总线 
           或者
        标准的双 PCI IDE 控制器 
           或者
        标准的通用 PCI 至 USB 主机控制器（此行将被选取）。

13. 从下拉菜单选择 "属性"
14. 单击 "驱动程序" 标签
15. 单击 "更新驱动程序" 按钮
16. Windows* 2000 将启动 "更新设备驱动程序向导"。选择 
    "下一步"。
17. 确保下列选项被选取："为我的设备查找一个适合的驱动程序"
    （推荐）
18. 将含有 Windows* 2000 INF 文件的软盘插入软盘驱动器。
19. 选择 "下一步"。
20. Windows* 2000 将列出可找到更新了的驱动程序文件的位置。确
    保下列选项被选取："软盘驱动器"
21. 选择 "下一步"。
22. Windows* 2000 应报告找到了一个驱动程序: （检测到的设备名
    称被将显示），选择 "下一步"。
23. 选择 "完成"。
24. 有提示时重新启动系统。


************************************************************
* 9B.  安装操作系统后，再安装 Windows* 98 / Windows* 98 SE /
*      Windows* Me 的 INF 文件 
************************************************************
有些 Intel 芯片组平台已得到 Windows* 98 第二版的支持，因此可
能不需要使用此软件提供的 INF 文件来更新这些操作系统。

下列步骤描述了 Windows* 98，Windows* 98 第二版和 Windows* Me
的 INF 文件的安装过程。您可能需要重复这些步骤以更新还没有得
到这些操作系统支持的全部 Intel 芯片组设备。

1.  根据您打算更新的操作系统，将下列目录之一的内容拷贝到软盘
    的根目录 (A:\)：

    对于 Windows* 98: <INF 解压缩目录>\XXXX\Win98
    对于 Windows* 98 第二版: <INF 解压缩目录>\XXXX\Win98SE
    对于 Windows* Me: <INF 解压缩目录>\XXXX\WinME
    对于 Windows* 95 Retail 或 OSR1:
		 <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Old
    对于 Windows* 95 OSR2 或更新的版本:
                 <INF Extract Directory>\XXXX\Win95Cur

    注意： XXXX 是所选芯片组的目录名称。有关进一步细节，参阅
           第 8 节。

2.  关闭系统上正在运行的所有程序。
3.  单击 "开始"。
4.  选择 "设置"。
5.  选择 "控制面板"。
6.  双击 "系统" 图标。
7.  单击 "设备管理器" 标签。
8.  单击 "按连接查看设备" 按钮。
9.  单击 "即插即用 BIOS" 或 
    "高级配置和电源接口 (ACPI) BIOS"。

    注：  特定的系统仅显示上述项目中的一项。

10. 单击 "PCI" 总线。
11. 单击包含说明的那一行

    PCI 标准的主机 CPU 桥路
        或者
    PCI 标准的ISA 桥路
        或者
    PCI 标准的 PCI 至 PCI 桥路
        或者
    PCI 系统管理总线
        或者
    标准的双 PCI IDE 控制器
        或者
    标准的通用 PCI 至 USB 主机控制器
        （此行将被选取。）

12. 单击屏幕底部的 "删除" 按钮。
13. 如果不止一个 Intel 芯片组设备需要更新，转到第 11 步以删
    除更多的设备。
14. 提示重新启动系统时，选择 "是"。
15. 重新启动系统。
16. Windows 操作系统将启动 "添加新硬件向导"。选择有下列语句
    的对话框中的 "下一步"： "此向导搜索新驱动程序，用于："
17. 确保下列选项被选取："为您的设备查找最好的驱动程序"
    （推荐）
18. 选择 "下一步"。
19. 将含有 .INF 文件的软盘插入软盘驱动器。
20. 确保下列选项被选取："软盘驱动器"
21. 如果 .INF 文件不在软盘的根目录中，也选择下列项目 "指定一
    个位置：", 并输入更新此操作系统所需的 .INF 文件的路径。
22. 选择 "下一步"。
23. Windows 操作系统应报告找到了一个驱动程序并报告现在 "已准
    备好可以为此设备开始安装最好的驱动程序。"
24. 选择 "下一步"。
25. 选择 "完成"。
26. 如果在第 11 至 13 步中删除了不止一个驱动程序，Windows
    操作系统可能提示您安装额外的驱动程序。遵循同样的步骤以安
    装余下的 Intel 芯片组设备。
27. 有提示时重新启动系统。


************************************************************
* 10. 确认软件的安装
************************************************************
运行 "设备管理器"，确认 INF 文件是否正确安装和应用。

对于 Windows* 95、Windows* 98、Windows* 98 第二版和
Windows* Me：

   1.  单击 "开始"。
   2.  选择 "设置"。
   3.  选择 "控制面板"。
   4.  双击 "系统" 图标。
   5.  单击 "设备管理器" 标签。
   6.  单击 "按连接查看设备" 按钮。
   7.  单击 "即插即用 BIOS"，或
       "(高级配置和电源接口 BIOS) Advanced Configuration
       and Power Interface (ACPI) BIOS"。
   8.  单击 "PCI bus（总线）"。

对于 Windows* 2000:

   1.  单击 "开始"。
   2.  选择 "设置"。
   3.  选择 "控制面板"。
   4.  双击 "系统" 图标。
   5.  单击 "硬件" 标签。
   6.  单击 "设备管理器" 按钮。
   7.  从 "查看" 菜单，选择 "按连接查看设备" 菜单项。
   8.  单击 "标准 PC"，或
       "(高级配置和电源接口 PC) Advanced Configuration and
       Power Interface (ACPI) PC"。
   9.  单击 "Microsoft ACPI Compliant System"。
   10. 单击 "PCI bus（总线）"。

当 "设备管理器" 按上述方式启动之后，检查下列条目的说明：

   *** 注："设备管理器" 仅显示系统中当前检测到的设备名称。

   Intel(R) 810 Chipset:
      Intel(R) 82810 System and Graphics Controller 
        或者
      Intel(R) 82810 DC-100 System and Graphics  Controller
  
   Intel(R) 810E Chipset, Intel(R) 810E2 Chipset:
      Intel(R) 82810E DC-133 System and Graphics Controller

   Intel(R) 820 Chipset, Intel(R) 820E Chipset:
      Intel(R) 82820 Processor to I/O Controller
      Intel(R) 82820 Processor to AGP Controller

   Intel(R) 840 Chipset:
      Intel(R) 82840 Processor to I/O Controller 
      Intel(R) 82840 Processor to AGP Controller 
      Intel(R) 82840 PCI Bridge 
              
   Intel(R) 82806AA PCI 64-bit Hub:
      Intel(R) 82806AA Advanced Programmable Interrupt
         Controller
      Intel(R) 82806AA PCI Bridge
      Intel(R) 82806AA Controller (reserved)

   Intel(R) 82801AA I/O Controller Hub (ICH):
      Intel(R) 82801AA LPC Interface Controller 
      Intel(R) 82801AA Ultra ATA Controller 
      Intel(R) 82801AA USB Universal Host Controller 
      Intel(R) 82801AA SMBus Controller 
      Intel(R) 82801AA PCI Bridge 
 
   Intel(R) 82801AB I/O Controller Hub (ICH0):
      Intel(R) 82801AB LPC Interface Controller 
      Intel(R) 82801AB Ultra ATA Controller 
      Intel(R) 82801AB USB Universal Host Controller
      Intel(R) 82801AB SMBus Controller
      Intel(R) 82801AB PCI Bridge

   Intel(R) 82371AB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
      Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (EIO mode)
      Intel(R) 82371AB PCI to ISA bridge (ISA mode)
      Intel(R) 82371AB Power Management Controller
      Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI Bus Master IDE Controller
      Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
         Controller
   
   Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX4):
      Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (EIO mode)
      Intel(R) 82371EB/MB PCI to ISA bridge (ISA mode)
      Intel(R) 82371EB/MB Power Management Controller
      Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI BusMaster IDE Controller
      Intel(R) 82371AB/EB/MB PCI to USB Universal Host
         Controller

   Intel(R) 82371SB PCI to ISA/IDE Xcelerator (PIIX3):
      Intel(R) 82371SB PCI to ISA bridge
      Intel(R) 82371SB PCI Bus Master IDE Controller
      Intel(R) 82371SB PCI to USB Universal Host Controller

   Intel(R) 440MX Chipset:
      Intel(R) 82440MX Processor to I/O Controller
      Intel(R) 82440MX PCI to ISA Bridge
      Intel(R) 82440MX Power Management Controller
      Intel(R) 82440MX Bus Master IDE Controller
      Intel(R) 82440MX USB Universal Host Controller

   Intel(R) 430TX PCIset:
      Intel(R) 82443TX Processor to PCI bridge

   Intel(R) 440BX AGPset, Intel(R) 440DX AGPset,
      Intel(R) 440ZX AGPset:

      Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to PCI bridge
      Intel(R) 82443BX/ZX/DX Processor to AGP controller

   Intel(R) 440GX AGPset:
      Intel(R) 82443GX Processor to PCI bridge
      Intel(R) 82443GX Processor to AGP controller

   Intel(R) 440LX AGPset:
      Intel(R) 82443LX Processor to PCI bridge
      Intel(R) 82443LX Processor to AGP controller

   Intel(R) 815 Chipset, Intel(R) 815E Chipset, 
      Intel(R) 815EP Chipset, Intel(R) 815EM Chipset:

      Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130
      Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131

   Intel(R) 82801BA I/O Controller Hub:
      Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440
      Intel(R) 82801BA PCI Bridge - 244E 
      Intel(R) 82801BA Ultra ATA Storage Controller 
         - 244B
      Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443
      Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller
         - 2442 
      Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller
         - 2444 
      Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445

   Intel(R) 82801BAM I/O Controller Hub:
      Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C
      Intel(R) 82801BAM PCI Bridge - 2448 
      Intel(R) 82801BAM Ultra ATA Storage Controller 
         - 244A
      Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 
      Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller
         - 2442 
      Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller
         - 2444 
      Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller 
         - 2445

   Intel(R) 850 Chipset:
      Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller - 2530
      Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller
         - 2532

   Intel(R) 860 Chipset:
      Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531
      Intel(R) 82850/82860 Processor to AGPController 
         - 2532 
      Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533
      Intel(R) 82860 Controller (reserved) - 2537   

   Intel(R) 830M Chipset:
      Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3575
      Intel(R) 82830 Processor to AGP Controller - 3576
      Intel(R) 82830 Processor to I/O Controller - 3578

   Intel(R) 82801CAM I/O Controller Hub:
      Intel(R) 82801CAM PCI Bridge - 2448
      Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C
      Intel(R) 82801CAM Ultra ATA Storage Controller 
         - 248A 
      Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483
      Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller
         - 2482 
      Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller
         - 2484 
      Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller
         - 2487 
      Intel(R) 82801CA/CAM AC '97 Audio Controller 
         - 2485

   Intel(R) 845 Chipset
        Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30
        Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31

11. 在某些特定系统中，还可以更新下列设备：

    a. 单击 "按连接查看设备" 按钮。
    b. 单击 "即插即用 BIOS"，或
       Advanced Configuration and Power Interface (ACPI)
       BIOS"。     
    c. 确认以下条目是否存在：
       Intel(R) 82802 Firmware Hub Device 或
       Intel(R) Security Driver


************************************************************
* 11. 识别软件版本号
************************************************************
软件的版本详列在分发包的 RELNOTES.TXT 文件中。

RELNOTES.TXT 仅提供英文版本。

检查下列注册表位置，也可以识别分发软件包中软件的版本：

   项名：    \\HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Intel\InfInst
   数值名：  version


************************************************************
* 12. 故障检修
************************************************************
假设已达到上面第 2 部分中的系统要求。

问题：      在 "设备管理器" 中执行删除操作期间或重新启动期
            间，系统锁定。

解决方法：  由于一些可能的系统问题，系统会在重新启动期间锁
            定。一旦系统锁定，请重新启动计算机并查看"设备管
            理器"。如果设备已正确列出，并且系统不再出现问
            题，则已成功完成 .INF 文件恢复处理。如果设备未正
            确配置，请试重新运行第 3 节中介绍的过程。

            如果以上操作并未解决问题或又出现其它问题，请重新
            安装操作系统。

问题：      运行安装程序并重新启动计算机后，Windows 报告未找
            到下列文件： 

             ESDI_506.pdr

解决方法：  在发生问题时出现的对话框中单击 "浏览"，找到目
            录：

             <Windows>\System\IOSubsys

            再单击 "确定"。系统应当能够在此目录中找到此文
            件，并且继续列出新的设备。

问题：      运行安装程序并重新启动计算机后，Windows 报告未找
            到下列文件之一：
 
             UHCD.SYS
             USBD.SYS
             USBHUB.SYS

解决方法：  在发生问题时出现的对话框中单击 "浏览"，找出目
            录：

            <Windows>\System32\drivers 
            （用于 Windows* 98 ，Windows* Me）
              或
            <Windows>\System (用于 Windows* 95）

            再单击 "确定"。系统应当能够在此目录中找到此
            文件，并且继续列出新的设备。

问题：      在安装期间，安装停止，并提示下列文件之一：
      
             UHCD.SYS
             USBD.SYS
             USBHUB.SYS

解决方法：  在运行 Intel(R) Chipset Software Installation
            Utility 安装程序之前一定要先安装
            "Windows* 95 USB 附件"。

问题：      运行安装程序并重新启动计算机后，Windows 报告未找
            到下列文件： 

             isapnp.vxd

解决方法：  在发生问题时出现的对话框中单击"浏览"，找到目录：

             <Windows>\System

            再单击 "确定"。系统应当能够在此目录中找到此文
            件，并且继续列出新的设备。

问题：      执行无提示安装后未建立注册表项 
            HKLM\Software\Intel\InfInst ，或者 "install"
            的数据值不是 "success"。

解决方法：  这是由以下情况之一引起的：

             - 当前的设备内没有支持此设备的操作系统，或
             - 当前的设备内没有支持此设备的芯片组。

            确认第 2 节中的系统要求。


************************************************************
************************************************************
* 免责声明
************************************************************
英特尔对可用性、有效性或担保不作任何声明。英特尔软件授权协议
（OEM / IHV / ISV 分销商与个人用户）已经完整定义此软件的使用
许可。

************************************************************
本文件中提供的信息仅与英特尔产品相关。本文件没有以禁止反悔或
其它方式，对任何知识产权进行明示或暗示的使用授权。英特尔不承
担任何其它责任，英特尔否认任何明确的或暗示的有关销售和使用英
特产品的质量保证，包括对特殊用途的适用性和适销性，或者在专
利、版权或其它知识产权方面侵权的责任和保证。英特尔的产品不适
用于医疗、急救或维持生命等用途。

************************************************************
英特尔公司对使用其文件以及其中包含的信息不作任何担保和承担任
何责任，并且对本文件中可能出现的错误概不负责。英特尔也不对更
新文件中的信息承担任何义务。英特尔保留对本文件随时进行更改的
权利，恕不另行通知。

************************************************************
************************************************************

*  其它品牌和名称分别为其所有者的财产。

版权所有 (C) 英特尔公司，1997-2001