* 感谢使用EPSON LQ-1600K III+打印机。 

  这里是关于EPSON Remote utility and Calibration的注意事项。

 1. 对于英文DOS的使用者。请执行 panel.exe 和 prnset.exe 工具, 您将看到
“LQ-1600K III+ E”和“LQ-16000K III+ C”选项，请选择“LQ-1600K III+ E”选项, 
然后你将获的显示的英文信息。

 2. 对于中文DOS的使用者。请执行 panel.exe 和 prnset.exe 工具, 您将看到
“LQ-1600K III+ E”和“LQ-16000K III+ C”选项，请选择“LQ-1600K III+ C”选项, 
然后你将获的显示的中文信息。


   很高兴您使用高速和高质量的LQ-1600K III+打印机。
